

  このファイルには，Turbo C++ 4.0 のインストール方法および注意事項が記載されて
います。インストールを行なっていて問題が発生した場合には，まず，このファイルを
読んで実行環境に問題がないかどうか確認してください。
===============================================================================
                                                                    INSTALL.TXT


[ 動作環境 ]

  Turbo C++ 4.0 をインストールする前に，以下に示した最低限必要な環境を確認して
ください。ここに書かれた環境が満たされていない場合，Turbo C++ を正しくインス
トールしたり，実行することができない可能性があります。

A) 最小のインストール

    対応機種:       NEC PC-9801/9821 シリーズおよび OADG 準拠の DOS/V マシン
    CPU:            Intel 386 以上
    メモリ:         3.6メガバイト以上のプロテクトメモリが必要
    対応OS:         NEC MS-DOS 3.3D,5.0A・IBM PC-DOS J5.02D/V
                    および 100% 互換性のある上位バージョン
    ハードディスク: スモールモデルライブラリと統合開発環境(IDE)または
                    コマンドライン版コンパイラのみ使用で約４メガバイト必要

B) すべてインストール:

    対応機種:       NEC PC-9801/9821 シリーズおよび OADG 準拠の DOS/V マシン
    CPU:            Intel 386 以上
    メモリ:         3.6メガバイト以上のプロテクトメモリが必要
    対応OS:         NEC MS-DOS 3.3D,5.0A・IBM PC-DOS J5.02D/V
                    および 100% 互換性のある上位バージョン
    ハードディスク: 約16メガバイト必要

    注意:

    ディスク圧縮ユーティリティ(Stacker[tm], DoubleSpace[tm], XtraDrive[tm],
    SuperStor[tm] など)を使われている場合は，ハードディスクの空き容量が製品を
    インストールするために必要な容量を正しく示しているとは限りません。インス
    トールに必要な最低容量よりも余分にディスク容量を確保するようにしてくださ
    い。

    このパッケージは PC-9800 シリーズおよび DOS/V の両機種に対応し，以下を除き
    ファイルは両機種で共通です。

    ファイル名      .PAK ﾌｧｲﾙ(NEC用)    .PAK ﾌｧｲﾙ(DOS/V用)
    ------------------------------------------------------
    TC.EXE          TCPC98.PAK          TCDOSV.PAK
    TD.EXE          TDPC98.PAK          TDDOSV.PAK
    TDINST.EXE      TDPC98.PAK          TDDOSV.PAK
    THELP.COM       THPC98.PAK          THDOSV.PAK
    TDREMOTRE.EXE   TDUPC98.PAK         TDUDOSV.PAK
    TDRF.EXE        TDUPC98.PAK         TDUDOSV.PAK
    DPMIINST.EXE    (98版なし)          BINDOSV.PAK

    インストーラは自動的に機種を判断し，適切なファイルをインストールします。


[ ハードディスクに Turbo C++ 4.0 をインストールする ]

    重要
    ----
    Turbo C++ 4.0 を，以前の Borland C++ や Turbo C++ のディレクトリに上書きし
    ないようにしてください。このバージョンのファイルは，以前のツールやライブラ
    リとともに使うことは考慮されておりません。 これは，TDCONFIG.TD や TCCONFIG.
    TC などのコンフィギュレーションファイルでも同様です。

    a) フロッピーディスクからのインストール

       1. マスターディスクの DISK1 をドライブに挿入します。

       2. 入力行で，A:INSTALL と入力する(A: はマスターディスクを挿入した
          ドライブをあらわします)。

    b) CD-ROM からのインストール

        1. カレントディレクトリを CD-ROM の \INSTALL にします。

        2. 入力行で，INSTALL と入力する。

        ※もし，CD-ROM が正しく読めない場合は，ボーランド株式会社のインフォ
          メーションセンター(TEL 03-5350-9380)までご連絡ください。また，Corel
          CD エクステンションなど互換 CD-ROM ドライバを使われている場合に読み
          込み不良が発生するときは，ドライバのメーカーに問い合わせて最新のもの
          を使うようにしてください。

  設定用の画面が現われたら，表示されるメッセージにしたがって，目的の環境を設定
し，インストールを実行してください。Turbo C++ は，ハードディスクにしかインス
トールできないので，インストール先のドライブにはハードディスクのドライブ名を指
定してください。アーカイブファイルとは，いくつかのプログラムが圧縮された形式で
１つのファイルに格納されているものを指します。


[ インストール終了後 ]

    ・インストールが終了したあと，Turbo C++ の IDE や関連するツールが正しく使
      用できるように，DOS の PATH 環境変数に Turbo C++ をインストールしたディ
      レクトリの BIN サブディレクトリを追加してください。

    ・ファイルの一覧は FILELIST.TXT という別のファイルに記載されています。この
      ファイルには，インストール時に指定した対象ディレクトリに展開されるファイ
      ル名が記載されています。

    ・インストールの終了後に，README ファイルが表示されます。README ファイルに
      は，Turbo C++ 4.0 をカスタマイズしたり使うための重要な情報が書かれていま
      す。また，マニュアルが印刷された後で変更された内容についても書かれていま
      す。DOC サブディレクトリにも，マニュアルに入っていない情報が書かれたドキ
      ュメントファイルがありますのでご覧ください。

/*************************** INSTALL.TXT 終わり ******************************/
