Guide de l'usager - Ser_Ip

But du produit

Transformer un équipement ASCII utilisant un port série en équipement exploitable sous un réseau TCP/IP.

•Une application exploitable en mode client ou en mode serveur ; 

•Ouvre la porte du protocole TCP/IP à un équipement dessinée pour effectuer des échanges par port série uniquement ;

Voir : http://members.wbs.net/homepages/i/n/t/intbobqcenfrancais/index.html

Quincaillerie requise :

Un *null* modem et un câble RS-232 pour relier le port série de l'application qui écrit et lit le port série et le micro-ordinateur hébergeant l'application Ser_Ip.

Logiciel requis :

L'ordinateur sur lequel vous installez Ser_Ip doit avoir le " RUN TIME " de Visual Basic 5.0 installé au préalable

Installation du logiciel Ser_Ip.

1- " Unzip " le fichier compressé dans un répertoire de travail.
2- Exécuter le programme Setup et suivre les instructions d'installation fournies par le programme Setup.
3- Déterminer le mode d'utilisation et la langue d'exploitation de Ser_Ip.  Utiliser pour ce faire le menu "Fichier" sous le sous-menu "Configuration de base".   
4- Au démarrage du programme Ser_Ip, le mode d'utilisation apparaît dans le cadre supérieur de la fenêtre.
5- Vous êtes maintenant en mesure de personnaliser l'application Ser_Ip selon vos besoins.

Explication des paramètres

Menu de Ser_Ip Démarrage et configuration :
Menu Fichier contient ces options :
	'Configuration de base', laquelle permet de spécifier le mode d'opération et la langue d'exploitation de Ser_Ip.
	'Exécution au démarrage' laquelle est une option 'flip-flop'.  Lorqu'un crochet apparaît devant cette option, Ser_Ip sera démarré directement en mode exécution à la prochaine initialisation de l'application.  Cette option est aussi disponible dans la fenêtre 'Exécution'.
	'Quitter', explication non requise.

Bouton " Port Série "
Ce bouton ouvre une fenêtre sur les paramètres de configuration qui permettent de bien définir les caractéristiques du port série utilisé, soit sa référence physique (COM1 à COM8), la parité (généralement " N "), le nombre de bits de données (généralement " 8 "), le nombre de bits d'arrêt (généralement " 1 "), la vitesse du lien de communication série, l'application (cette information est à titre documentaire seulement) et enfin le protocole de connexion (aucun (none) ou " modem Hayes " ==> réponse aux commandes de modem par l'application Ser_Ip avant de commencer les échanges avec son vis à vis sous TCP/IP).

Bouton " TCP/IP - Client " (selon le mode utilisé).

Pour Ser_Ip, la notion de client implique que c'est lui qui demande une connexion TCP/IP.

Ce bouton ouvre une fenêtre sur un panorama de personnalisation de l'adresse ou des adresses, IP avec laquelle ou lesquelles l'application Ser_Ip - Client pourra communiquer.

1- Pour réaliser un ajout d'adresse IP, utiliser le bouton " Ajout " et procéder à l'inscription de l'adresse en format xxx.xxx.xxx.xxx, du numéro de service de l'adresse IP qui recevra la demande de connexion et enfin compléter la zone application (cette information est à titre documentaire seulement).  Pour compléter l'enregistrement de la nouvelle adresse IP, cliquer sur " Confirmer le changement ".
2- Pour réaliser une mise à jour de ou des adresse(s) IP déjà définies, utiliser le bouton " Mise à jour ".  Vous pourrez dès lors sélectionner l'adresse IP à modifier ou éliminer en utilisant la liste déroulante.  Cette action permettra d'afficher les données disponibles sur l'entrée IP affichée.  Vous aurez alors le loisir de modifier cette entrée ou encore de l'éliminer.

Bouton " TCP/IP - Serveur " (selon le mode utilisé).

Pour Ser_Ip, la notion de serveur implique que c'est lui qui reçoit une connexion TCP/IP.

Ce bouton ouvre une fenêtre sur un panorama de personnalisation du service à l'écoute qui sera utilisé par l'application Ser_Ip en mode serveur.  Vous devez inscrire dans la zone " service ", le numéro du service que cette instance de l'application Ser_IP utilisera pour accepter une connexion IP avec elle.  Faites attention au numéros de service normalisés par l'Internet.

Bouton " Protocole de port série "

Ce bouton ouvre une fenêtre sur un panorama permettant de spécifier le ou les caractère(s) qui délimitent un enregistrement complet échangé entre l'application branchée au port série de l'application Ser_Ip et l'application qui communique par TCP/IP.

Comme dans certains cas, le délimiteur de fin de trame peut être suivi de quelques caractères de vérification d'intégrité, Ser_Ip offre la possibilité d'inscrire un nombre de 0 à 10 pour supporter les applications qui utilisent cette facilité.

Bien entendu, certaines trames n'ont pas de délimiteurs fixes, l'application Ser_Ip offre un délai d'attente minimal de 50 millisecondes pour la lecture du port série avant l'analyse de la trame et l'écriture au " socket " TCP/IP.

Par exemple, votre application reliée par le port série envoie des trames délimitées par les caractères ASCII 03 suivi de 01 et de deux caractères de vérification d'intégrité.  De plus, le port série du PC ou est hébergé l'application relié au port série est très lent et l'écriture complète prend habituellement 1/2 secondes.  La personnalisation du panorama " Échange - port série à port série " pourrait être la suivante :
- caractères de fin de trame : 03;01
- nombre de caractères à considérer après les caractères de fin de trame : 2
- délai d'attente pour la réception complète d'une trame : 500

--------------------------------------------------------------------------------

Une fois que tous les paramètres requis sont inscrits, on peut procéder à l'activation de l'application Ser_IP.  Celle-ci offre un panorama qui indique les caractéristiques du port série et de ou des adresse(s) et service(s) IP utilisés par l'application Ser_IP.  Si l'application reliée au port série ou celle(s) connectée(s) au(x) " socket TCP/IP " transmet(tent) des données conformes à la personnalisation de Ser_IP, les données transiteront par Ser_Ip vers la(es) destination(s) désignée(s).  Les valeurs des compteurs Tx et Rx seront incrémentés selon les trames conformes expédiées entre les participants aux échanges de données.

 ******************************
 * Ser_Ip est utile pour vous *
 ******************************

Envoyer un paiement de 25$ CAN pour chaque licence permanente désirée.  Je vous enverrai par courriel un fichier de licence permanente à installer sur le répertoire d'exécution de Ser_Ip.

Envoyez votre paiement à :

	R.Laflamme
	rue Plante
	St-Redempteur (Qc)
	Canada
	G6K 1K4.

S.V.P. indiquer le nombre de licence désiré dans votre envoi.

