
Ce fichier contient les informations sur FlashBack PC qui n'ont pu
ˆtre imprim‚es dans votre manuel.


MEMOIRE NECESSAIRE POUR JOUER :

Pour avoir toutes les fonctionnalit‚s du jeu, il vous faudra avoir
570 Ko (583680 octets) de m‚moire disponible sous dos.

Il suffit  d'avoir 550  Ko (563200  octets) de  m‚moire disponible
sous dos pour jouer avec les musiques et bruitages, mais certaines
scŠnes cin‚matiques risquent d'ˆtre jou‚es sans musique (ce qui ne
vous empŠchera pas de continuer … jouer).

Vous devez pouvoir jouer … partir de 513 Ko de m‚moire libre, mais
sans les  sons et  sans bruitages.  Certaines scŠnes  cin‚matiques
risquent ‚galement  de ne pas se jouer, mais cel… ne doit pas vous
empŠcher de mener Conrad dans ses aventures.

Avec une  disquette de  d‚marrage simple  qui  ne  charge  que  le
gestionnaire de clavier (KEYB FR) vous devez obtenir :

Sous MS-DOS 5.00       572 Ko disponibles
Sous MS-DOS 4.01       567 Ko disponibles
Sous MS-DOS 3.30       577 Ko disponibles



NOTE IMPORTANTE SUR LES CACHES DISQUES :

Il est  d‚conseill‚  d'utiliser  un  cache  disque  avec  ‚criture
diff‚r‚e lors  de l'installation  (si vous  n'avez pas touch‚ … la
configuration de  votre  machine,  il  ne  doit  pas  y  avoir  de
problŠmes). Par  contre, un  cache disque  classique est fortement
conseill‚ pour  augmenter les  performances lors  des lectures sur
disque.


UTILISATEURS DE WINDOWS :

Il est d‚conseill‚ de lancer FlashBack sous Windows. Mˆme si ‡a ne
plante pas  votre ordinateur,  le programme  vous  semblera  alors
beaucoup plus lent que si vous le lanciez depuis DOS.


MANETTE DE JEU:

Si vous n'avez pas de carte joystick et que le menu s'affole quand
vous lancez  le jeu,  il se  peut  que  le  programme  d‚tecte  un
joystick qui n'existe pas.
Vous devez alors d‚sactiver le joystick dans le programme install.
Comme cela,  au d‚marrage,  le joystick sera d‚sactiv‚ pour ‚viter
des conflits.  Pour l'activer,  il suffira de presser la touche J,
ou d'acc‚der au menu d'options en cours de jeu.



BRUITAGES ET VITESSE :

Deux types  de bruitages  sont support‚s, avec carte Sound Blaster
ou carte  Adlib. Les  bruitages avec  carte Sound Blaster chargent
moins le  processeur que sur une carte Adlib. Si votre machine est
lente, pensez-y.
De plus,  deux fr‚quences  sont disponibles pour carte Adlib, 3 et
6 KHz.
Si votre machine n'est pas assez rapide, choisissez 3 KHz … l'aide
du programme install.
Et si votre machine est trŠs trŠs lente, il vous reste la solution
de couper les bruitages, ce qui augmentera la fluidit‚ de l'action
pendant le jeu.
De  plus,   une  carte   vid‚o  rapide   permettra  d'obtenir  des
performances int‚ressantes mˆme sur une machine avec un processeur
lent.


VOLUME DES MUSIQUES :

Vous pouvez  augmenter ou  diminuer  le  volume  des  musiques  en
pressant les  touches +  et -  du pav‚  num‚rique.

Le volume des bruitages est fixe.


