
PROBLEME : LE PROGRAMME NE SE CHARGE PAS CORRECTEMENT

* Etes-vous ‚quip‚ du bon mat‚riel conform‚ment aux instructions du
  chapitre Configuration n‚cessaire ?
  V‚rifiez tous les ‚l‚ments de votre configuration en utilisant les
  programmes d'installation fournis avec les diff‚rents mat‚riels.
* Etes-vous ‚quip‚ de p‚riph‚riques sp‚ciaux ? Essayez de d‚connecter
  ces p‚riph‚riques, de r‚initialiser l'ordinateur et de recharger le
  programme.


PROBLEME : LE MESSAGE "M‚moire RAM minimum = 540 Ko" APPARAIT.

* Avez-vous r‚ellement plus de 540 Ko de m‚moire libre sous DOS ?
  Pour v‚rifier, lancez l'utilitaire MEM ou tapez l'instruction CHKDSK.
  Ces deux petits programmes vous indiqueront le nombre d'octets libres
  dans la RAM.
  N.B. : 1 Ko = 1024 octets.

* Pour r‚soudre les problŠmes d'insuffisance de m‚moire,
  vous pouvez essayer
  1/ d'optimiser la m‚moire,
  2/ de supprimer les programmes r‚sidents et cr‚er une disquette de boot
     minimal.

1/ Optimisation de la m‚moire.
  - Si vous disposez du programme QEMM (dans ce cas il apparaŒt dans le
  CONFIG.SYS),  sur la ligne de commande du DOS, tapez la commande OPTIMIZE
  et appuyez sur RETURN. Si vous disposez du programme EMM386 et si vous
  utilisez MS-DOS 6.0 ou sup‚rieur, tapez la commande MEMMAKER et appuyez
  sur RETURN.

  Ces deux programmes r‚organisent la m‚moire en essayant de gagner le plus
  de place possible.


2/ Avez-vous des programmes r‚sidants en m‚moire RAM ? Les calculettes,
  les horloges, les ant‚m‚moires et acc‚l‚rateurs de lecteurs de disquettes
  sont autant de programmes r‚sidants en m‚moire. Ces programmes sont
  parfois automatiquement charg‚s quand vous d‚marrez votre ordinateur,
  par le biais du fichier AUTOEXEC.BAT.
  Pour supprimer ces programmes r‚sidants, nous vous conseillons de cr‚er
  une disquette de boot minimal qui vous servira … chaque fois que vous
  voudrez charger le jeu ASTERIX.



BOOT MINIMAL

Munissez-vous d'une disquette vierge format‚e (commande DOS, FORMAT A: /S) 
et ins‚rez-la dans le lecteur de disquettes A:
Copiez les programmes AUTOEXEC.BAT et CONFIG.SYS de votre disque dur
sur la disquette (copy C:\AUTOEXEC.BAT A:).
A l'aide de "EDIT", l'‚diteur de textes du DOS, ‚ditez les deux
programmes AUTOEXEC.BAT et CONFIG.SYS. (exemple : EDIT A:AUTOEXEC.BAT).
Dans chacun des deux programmes, supprimez les commandes qui vous
paraissent inutiles en les mettant en remarque (REM).
Conservez les commandes qui concernent la souris (MOUSE), le clavier
(KEYB FR, KEYBOARD), le gestionnaire MSCDEX, le lecteur CD-ROM (CD),
la carte sonore (SOUND, BLASTER), l'EMS (EMM386).
Vous pouvez mettre en remarque SMARTDRIVE, SIDEKICK etc....
Eteignez alors votre ordinateur puis allumez-le de nouveau en laissant
la disquette BOOT minimal dans le lecteur. L'ordinateur va d‚marrer sur
la disquette et lib‚rera le maximum de m‚moire possible.
Lancez le jeu et chargez-le selon la proc‚dure mentionn‚e dans le
paragraphe "Lancement … partir du DOS".

N.B. : Il nous est malheureusement impossible de vous fournir un
listing d'AUTOEXEC.BAT et de CONFIG.SYS qui fonctionne … coup s–r
avec votre mat‚riel, car chaque ordinateur personnel est un cas particulier.



PROBLEME : LES MESSAGE "M‚moire EMS minimum = 512 Ko" OU "Pas d'EMS"
APPARAISSENT.

* Avez-vous r‚ellement plus de 512 Ko d'EMS ?
  Pour v‚rifier, lancez l'utilitaire MEM. Ce programme vous indiquera
  le nombre d'octets d'EMS.
  N.B. : 1 Ko = 1024 octets.

* Si vous n'avez pas de m‚moire EMS ou pas suffisamment et si vous
  n'utilisez pas QEMM, v‚rifiez que le programme EMM386.exe soit dans
  le fichier CONFIG.SYS. Pour cela, utilisez l'‚diteur de textes EDIT
  (EDIT CONFIG.SYS). La ligne suivante doit apparaŒtre dans le listing :
  DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 
  Enregistrez le nouveau CONFIG.SYS



PROBLEME : PAS DE SON, PAS DE MUSIQUE OU DE MAUVAISE QUALITE
LE MESSAGE "ProblŠmes li‚s … la carte sonore" APPARAIT
Il est possible que votre carte son soit mal install‚e. Il est n‚cessaire
que la ligne suivante soit pr‚sente dans votre fichier AUTOEXEC.BAT ex‚cut‚
au d‚marrage de votre ordinateur :
SET BLASTER = ...
La fin de la ligne d‚pend de votre carte son et de votre ordinateur .
Pour que cette ligne soit correctement ‚crite, vous devez avoir ex‚cut‚
le programme d'installation de votre carte fourni avec celle-ci.
R‚f‚rez-vous … la documentation de votre carte pour savoir quel est
le nom, et comment l'ex‚cuter.



PROBLEME : LES ANIMATIONS PARAISSENT LENTES OU SACCADEES

* Etes-vous ‚quip‚ du bon mat‚riel conform‚ment aux instructions du
  chapitre Configuration n‚cessaire ?
  Vous devez disposer d'un lecteur CD-ROM dont la vitesse de transmission
  des donn‚es est de 150 Ko par seconde au minimum.


Si vous constatez que ce taux est inf‚rieur au taux que votre lecteur
de CD-ROM devrait produire (conform‚ment aux indications donn‚es sur
le manuel de votre lecteur), faites les v‚rifications suivantes :
- Utilisez-vous une interface portable SCSI reli‚e au port de
  l'imprimante ? Si c'est le cas, sachez qu'elle r‚duit g‚n‚ralement le
  taux de transfert.
- Votre lecteur est-il correctement install‚ ? V‚rifiez en particulier
  les num‚ros d'interruption (IRQ) et de port.
- Votre driver CD-ROM est-il bien install‚ ?
  Pour le v‚rifier, reportez-vous au MSCDEX. Le MSCDEX est un programme
  normalement install‚ par une ligne dans votre fichier AUTOEXEC.BAT.
  Il permet au DOS de communiquer avec votre lecteur de CD et offre une
  m‚moire tampon qui permet d'acc‚der plus rapidement aux donn‚es
  contenues dans les divers r‚pertoires de votre CD-ROM. Pour modifier
  la quantit‚ de m‚moire tampon, utilisez l'option " /M:xx". Nous vous
  conseillons de choisir xx = 15 afin d'optimiser l'accŠs aux donn‚es
  contenues sur votre CD-ROM et d'obtenir une parfaite fluidit‚ dans les
  s‚quences anim‚es.


PROBLEME :  LE MESSAGE : 

"Dysfonctionnement du CD-ROM."
"Le disque est probablement mal ins‚r‚"
"(A) Abandonner et sortir du programme"
"(R) R‚essayer"
"(I) Ignorer "

APPARAIT

* Votre disque ASTERIX est peut-ˆtre sale ?
  Retirez-le du lecteur et nettoyez-le avec un chiffon sec, propre, doux
  et non pelucheux en suivant toujours une ligne droite partant du centre
  du disque et allant vers le bord.
  N'utilisez jamais de solvant ou de produit abrasif pour nettoyer votre
  disque.



