;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
;лл                                                                        лл
;лл  Miles Design Audio Interface Library                                  лл
;лл                                                                        лл
;лл  Sound driver installation message file                                лл
;лл                                                                        лл
;лл  Default selection criteria/examples:                                  лл
;лл                                                                        лл
;лл    .E BLASTER ........ Environment var 'BLASTER' must be present       лл
;лл    .C MVSOUND ........ CONFIG.SYS must contain 'MVSOUND' string        лл
;лл    .A AWEUTIL ........ AUTOEXEC.BAT must contain 'AWEUTIL' string      лл
;лл                                                                        лл
;лл    .NE BLASTER ....... Environment var 'BLASTER' must NOT be present   лл
;лл    .NC MVSOUND ....... CONFIG.SYS must NOT contain 'MVSOUND' string    лл
;лл    .NA AWEUTIL ....... AUTOEXEC.BAT must NOT contain 'AWEUTIL' string  лл
;лл    .ND  .............. Entry cannot be selected as default             лл
;лл                                                                        лл
;лл    .T1  .............. Optional BLASTER Tn, if present, must be 1|3    лл
;лл    .T2  .............. Mandatory BLASTER Tn must be 2|4|5              лл
;лл    .T3  .............. Mandatory BLASTER Tn must be >=6                лл
;лл                                                                        лл
;лл  I/O default derivation:                                               лл
;лл                                                                        лл
;лл    .IOB .............. Derive I/O defaults from BLASTER variable       лл
;лл    .IOD .............. I/O defaults = first driver default entry       лл
;лл    .ION .............. Do not allow manual I/O configuration at all    лл
;лл                                                                        лл
;лл    .IOA .............. Use I/O address only (must appear at end)       лл
;лл    .IOL .............. Suppress high-DMA prompt (must appear at end)   лл
;лл                                                                        лл
;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sblaster.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T1
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
Select this driver for use with your Sound Blaster, Sound Galaxy,
Thunderboard, or Pro Audio Spectrum adapter.  Other sound cards which
are not supported directly may also work with this driver, as long as 
they provide hardware-based Sound Blaster compatibility without emulation
drivers or TSRs.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5
;and no other "clone" variable exists
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
This driver supports all versions of the Sound Blaster Pro and
100%%-compatible adapters.  Not recommended for use with the Sound 
Blaster 16 or AWE32.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sb16.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6
;
;Default I/O parms from BLASTER (I/O address only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
For high-quality digital audio with your Sound Blaster 16 or AWE32 
adapter, select this driver.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[rap10.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.HIGH_DMA_PAIRS

.SPECIAL_TEXT
WARNING: During auto-detection of the Roland RAP-10 card, the driver
verifies that the RAP-10 is present at an I/O address of 320H or 330H.  
It will NOT verify the card's DMA channel or IRQ settings.  If your 
RAP-10 card is not configured for IRQ 9, or if DMA channels 5 and 6 
are already in use by another card on your system, you MUST select 
the "Skip auto-detection and configure driver manually" option at 
the next menu, and enter the correct I/O settings for your card.  
Otherwise, your system may lock up, or you may experience a rapid 
'chatter' effect during sound playback.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[proaudio.dig]

;
;Selected by default if CONFIG.SYS contains MVSOUND string
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Stereo digital audio with all versions of the Media Vision Pro Audio 
Spectrum is available through the use of this driver.  If you experience
problems, you should select the Sound Blaster-compatible driver instead.
The Media Vision utility MVSOUND.SYS must be loaded into memory, or 
your card will not be detected.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[ultra.dig]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
When using this driver, ensure that no Gravis utilities such as SBOS, 
UltraMID, or Mega-Em are active.  Your UltraSound system software 
should be version 2.0 or later.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[jammer.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
New Media Corporation WaveJammer(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
The WaveJammer card from New Media Corporation provides high-quality   
portable audio for PCMCIA-based computers.  Select the Ad Lib(R) Music
Synthesizer Card driver for FM music performance with the WaveJammer.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sndscape.dig]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Select this driver if you have an Ensoniq SoundScape(TM) or compatible
audio card.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[adrv688.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES688 Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
This driver supports systems equipped with ESS Technology's ES688 
chipset.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[mpu401.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Most General MIDI synthesizers support the Roland MPU-401 MIDI hardware
interface standard.  These include the Roland Sound Canvas, RAP-10, 
and compatibles, as well as add-on daughterboards for the Sound Blaster
16 family.  MPU-401 devices generally offer the highest level of     
performance and sound quality available, but users of Adaptec SCSI  
controllers may wish to select the "Skip auto-detection and configure 
driver manually" option at the next menu to reduce the likelihood of 
MPU-401 detection problems.  Software-emulated MPU-401 interfaces are 
not supported; if you have a Creative Labs AWE-32, you should select 
"Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI" instead.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sndscape.mdi]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Select this driver if you have an Ensoniq SoundScape(TM) or compatible
audio card.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[ultra.mdi]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
When using this driver, ensure that no Gravis utilities such as SBOS, 
UltraMID, or Mega-Em are active.  Your UltraSound system software 
should be version 2.0 or later.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbawe32.mdi]

;
;Selected by default if AUTOEXEC contains AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from driver
;

.A AWEUTIL
.IOD

.NAME
Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
This driver offers wavetable-quality General MIDI music synthesis with the
Creative Labs AWE-32 card.  The "Creative Labs Sound Blaster 16 or AWE32"
driver should be selected for digital audio.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sblaster.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T1
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
This driver can be used with any Sound Blaster-compatible FM music 
synthesizer card that does not rely on software TSRs for Sound
Blaster FM compatibility.  Users of more sophisticated General 
MIDI-based cards should select the Sound Blaster driver only if 
problems occur with the card's General MIDI driver, as the older 
Sound Blaster OPL-2 chipset does not offer the superior sound 
quality available with more modern devices.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6 or >, and AUTOEXEC does
;not contain AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NA AWEUTIL
.IOB
.IOA

.NAME
Creative Labs Sound Blaster(TM) 16

.SPECIAL_TEXT
This driver is designed for use with Sound Blaster 16 adapters which
are not equipped with General MIDI daughterboards such as the Wave
Blaster.

Although the AWE-32 can also be supported with the Sound Blaster 16 
driver, AWE-32 users should select the "Creative Labs AWE-32(TM) 
General MIDI" driver for optimum sound quality.  
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x00
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
If your Sound Blaster Pro is a "current" model equipped with the Yamaha
OPL-3 synthesizer, or if your music doesn't sound right with the other
Sound Blaster Pro driver, you should select this option.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro1.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x06
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Users of early versions of the Sound Blaster Pro card can enjoy 
18-voice, 2-operator FM stereo music by selecting this driver.
However, most Sound Blaster Pro cards and their compatibles, including 
the Sound Blaster 16, use the more powerful OPL-3 chipset.  With these
later cards, you should select the "Creative Labs Sound Blaster 
Pro(TM) (new version)" driver instead.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[pas.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) == 0x06
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Only users of the earliest Pro Audio Spectrum cards from Media Vision
should select this driver.  The Media Vision utility MVSOUND.SYS 
must be loaded into memory, or your card will not be detected.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[pasplus.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) == 0x00
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Users of the Media Vision Pro Audio Spectrum Plus and Pro Audio Spectrum
16 cards should select this driver.  The Media Vision utility MVSOUND.SYS 
must be loaded into memory, or your card will not be detected.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[adlibg.mdi]

;
;Selected by default if GOLD variable exists in AUTOEXEC.BAT
;
;Default I/O parms from driver  
;

.E GOLD
.IOD

.SPECIAL_TEXT
This driver supports the Ad Lib Gold Music Synthesizer card in 4-operator
FM mode.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[adlib.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
This driver can be used with any Ad Lib-compatible FM music 
synthesizer card that does not rely on software TSRs for Ad Lib 
FM compatibility.  Users of more sophisticated General MIDI-based
cards should select the Ad Lib driver only if problems occur with
the card's General MIDI driver, as the older Ad Lib OPL-2 chipset
does not offer the superior sound quality available with more modern 
devices.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.NAME
ESS Technology ES688 FM Audio

.SPECIAL_TEXT
This driver supports systems equipped with ESS Technology's ES688 
chipset.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
This driver is for use with all Yamaha OPL-3 based FM music synthesizers,
including those not supported by any other driver in the list.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[mt32mpu.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Although the Roland MT-32 is not General MIDI-compatible, it uses the
MPU-401 hardware interface standard to communicate with applications. 
MT-32 owners who use Adaptec SCSI controllers may wish to select 
the "Skip auto-detection and configure driver manually" option at the
next menu to reduce the likelihood of MPU-401 detection problems.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[tandy.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Tandy 1000-compatible 3-voice music support is available with this driver.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[pcspkr.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
IBM PC internal speaker (1-voice) music support is available with this 
driver, which offers extremely low-quality music synthesis.
.END_SPECIAL_TEXT

