FREDDY PHARKAS, FRONTERA PHARMACISTI

Hay uno o dos cosas que Vd. deber¡a saber antes de jugar.  Realmente
hay m s, como tres o cuatro.  De acuerdo son siete.

1.- Tiene un problema?  La culpa es de su Hardware.

2.- REQUERIMIENTOS PARA JUGAR Y PARA INSTALAR FREDDY PHARKAS 
    FARMACEUTICO DE LA FRONTERA:  

Un ordenador compatible 286/16Mhz, MS-DOS con pantalla VGA o EGA y un
disco duro. Nosotros recomendamos por lo menos un 386/16Mhz o m s. Un
disco duro con aproximadamente 11 Megabytes de espacio libre.  Ud.
necesitar  la mayor cantidad posible de memoria convencional libre:

 583,680 Bytes (570K) si Vd. usa el sonido del altavoz interno.
 586,038 Bytes (572.3K) para tarjetas de sonido no DAC. 
 589,000 Bytes (575.2K) para tarjetas de sonido que usen sonidos 
              digitalizados (Wave Table).
 595,000 Bytes (581K) para Pro Audio Spectrum. 

Cuanta m s memoria libre tenga, mejor funcionar  el juego.  Si Ud.
quiere m s memoria/mejores caracteristicas, deje que el programa de
DOS INSTALL cree un disco de arranque para Vd.  Nosotros recomendamos
un rat¢n compatible Microsoft.

Nota a los usuarios con m s de 8MB de memoria:

Durante la instalaci¢n del juego, cambia la opci¢n "Memoria" a "no
usa la memoria extra". Esto es as¡ para que el juego no se cuelgue
tras un periodo prolongado de uso. Usuarios con 8MB de memoria o
menos,no hacer caso de esta nota.

3.- INSTALANDO FREDDY PHARKAS (SOLO DOS):  coloque el Disco #1 en su
unidad de disco y el escriba INSTALL. Siga los men£s para escoger su 
tipo de pantalla, dispositivo de m£sica, dispositivo de efectos de
sonido, si Vd. quiere o no instalar el joystick, rat¢n, y los drivers
de memoria extra, y en que subdirectorio Vd. desea que se copien los
archivos del juego.  Cada vez que Vd. quiera reconfigurar su equipo
Hardware y desee cambiar sus opciones de  juego, simplemente teclee
de nuevo INSTALL desde su directorio de juego.  No hay necesitar de
re-instalar el juego desde los disquetes originales a menos que Vd.
borre los drivers o algo igual de peligroso.  

4.- ­FINALMENTE, LAS MANCHAS CALIENTES!. Cada cursor tiene lo que se
llama una "mancha caliente". Esta mancha caliente es la porci¢n
activa del cursor y puede usarse para su "fin" mientras Vd. juega. En
la barra de iconos (bota, mano, vasos, etc.), cada uno tiene un
PEQUE¥O PUNTO ROJO para mostrarle a Vd. donde es interactivo el
cursor.  Con el cursor de art¡culo de inventario, la "mancha
caliente" no siempre ser  roja, puede ser otro de otro color que
contraste. ­Escoja su favorito y d¡ganoslo!.

5.- UNA NOTA SOBRE LOS BOTONES DEL RATON:  El bot¢n derecho del rat¢n
puede usarse para saltar conversaciones o texto.  PERO TENGA CUIDADO;
el texto, incluyendo el di logo, contiene pistas o informaci¢n
crucial.  

6.- LAS SECUENCIAS DE ARCADE: ¨AMIGO O ENEMIGO?  Mucha gente,
especialmente los comunistas, no gustan de las secuencias de arcade. 
Puede Vd. si quiere saltarse una secuencia de arcade enteramente, y
as¡ jugar el modo f cil, Vd. puede siempre pulsar el icono de avanzar
r pido (uno que aparece como >>) tan pronto como se inicie la
secuencia arcade. Esto har  que pase r pidamente la secuencia hasta
el final.

7.- ­SOLO PARA EXPERTOS!.  Vd. puede liberar algo de espacio en disco
y quitar los drivers que Vd. no use, ­UNA VEZ QUE HA INSTALADO EL
JUEGO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE!. Debe estar Vd. seguro de que tiene
puesto el sonido y el tipo de v¡deo correcto antes de intentar
cualquier cosa.  Nosotros desaconsejamos proceder as¡ a menos que Vd.
est‚ seguro al 110% de saber qu‚ est  haciendo, y a£n entonces,
seguimos desaconsej ndolo.  Estos son los drivers y para que se
usan.  Vd. tiene nuestro permiso para quitar los que no use. La
ganancia ser  peque¤a, y si por alguna raz¢n, Vd.  cambia su
configuraci¢n hardware, esto le har  que tenga que volver a usar sus
discos originales (esos que deben estar guardados en un lugar
seguro), y comenzar todo de nuevo.

Drivers de v¡deo:
VGA320.DRV: Usado para jugar el juego a 256 colores.

Drivers de m£sica y sonido:
AUDBLAST.DRV: Para efectos de sonido digitalizado con una tarjeta
              Sound Blaster.
AUDMSSYS.DRV: Para efectos de sonido con una tarjeta Microsoft Sound
              System.
AUDPRO.DRV:   Para efectos de sonido con una tarjeta Proaudio
              Spectrum.
AUDPRO16.DRV: Para efectos de sonido con una tarjeta Proaudio
              Spectrum 16.
AUDTHUND.DRV: Para efectos de sonido con una tarjeta Thunderboard.
AUDNONE.DRV:  Para sin sonido.
GENMIDI.DRV:  Para tarjetas de sonido con Midi Gen‚rico.
MT32.DRV:     Para la Roland MT-32.
PROAUDIO.DRV: Para el sintetizador de m£sica de Proaudio.
SBPRO.DRV:    Para el sintetizador de Sound Blaster.
STD.DRV:      Para el altavoz interno.
ADL.DRV:      Para tarjetas compatibles Adlib o FM. (Usada tambi‚n
              para Sound Blaster y Thunderboard).

Otros drivers:
IBMKBD.DRV:   Para uso del teclado de IBM.
