ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± U.S. Marine Fighters ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Thrustmaster users ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

USMF supports several configurations of the following Thrustmaster input
devices:

	F-16 FLCS            F-16 TQS              RCS
	FCS\PFCS             WCS mk II       
							 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± FCS or PFCS ONLY ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±no file±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with FCS or PFCS ONLY should select FCS in the CONTROLS:STICK menu in 
flight to calibrate their FCS.  These users will get the following mapping:

  TRIGGER       - Fire cannon                          
  BUTTON TWO    - Fire current weapon
  BUTTON THREE  - Select next target 
  BUTTON FOUR   - Select next weapon 
  HAT POSITIONS - Skew View

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± WCS mk II (and any joystick OTHER than the F16-FLCS) ±±±±±±USMF.ADV±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the WCS mk II have the following alternatives depending on the WCS 
configuration options:
1:      If the FCS is plugged into the WCS using the included USMF.ADV, the
player must select THROTTLE STICK in the CONTROLS:THROTTLE menu in flight and 
REGULAR JOYSTICK in the CONTROLS:STICK menu in flight.  The RED switch must 
be placed in the ANALOG position and the BLACK Switch must be in the DIGITAL 
position.  Consult the WCS documentation for further explanation.
2:      If the FCS is plugged into a separate active game port and the WCS
is using the included USMF.ADV, the player must select THROTTLE STICK in the 
CONTROLS:THROTTLE menu in flight and should make whatever selection suits 
personal taste in the CONTROLS:STICK menu in flight.  The RED switch must be 
placed in the ANALOG position (the BLACK Switch may be in either position)
Consult the WCS documentation for further explanation.  If this option is 
used in conjunction with the FCS please note the following:  
	1-that this is the only configuration that will allow the FCS trigger 
	to ALWAYS fire the INTERNAL GUN instead of the CURRENT WEAPON with 
	the WCS active and the FCS selected from the CONTROLS:STICK menu in 
	flight.
	2-with the RCS also active either the RCS or the HAT will be 
	deactivated by the game depending on the CONTROLS selections made in 
	flight.

Users with a WCS mk II and a NON-FCS joystick should change the button 
assignments on the WCS mk II to a more combat-oriented set.  Thrustmaster has 
updated the chipset and microcode used in the WCS mk II.  These files were 
created for the NEW chipset using v1.39 of the COMMAND AND CONTROL CENTER 
software.  If you have trouble with our USNF.ADV or USNF.MDF files, you can 
contact Thrustmaster about upgrading your WCS software, or you can use our 
mapping as a guide to creating your own download files.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± F-16 FLCS and a WCS mk II ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±USMF.B50±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the F-16 FLCS and a WCS mk II should select THROTTLE STICK in the 
CONTROLS:THROTTLE menu and REGULAR JOYSTICK in the CONTROLS:STICK menu.  The 
RED switch must be placed in the ANALOG position and the BLACK Switch must be 
DIGITAL.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± F-16 FLCS and a F-16 TQS ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±QUSMF.B50±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the F-16 FLCS and a F-16 TQS should select THROTTLE STICK in the 
CONTROLS:THROTTLE menu and REGULAR JOYSTICK in the CONTROLS:STICK menu.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± RCS PEDALS and any of the above configurations ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the RCS should selct RUDDER PEDALS in the CONTROLS:RUDDER menu in 
flight.  With the exception of the above noted situation (with the WCS on a 
separate port from the FCS) the RCS should function properly after they have 
been calibrated in the game.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± SPECIAL FILE NOTES ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
The included files appropriate for download into any of these configurations 
will be copied into the THSTMSTR subdirectory that the game was installed to
and may be downloaded from here or copied into the proper PROGRAMS directory
of the COMMAND AND CONTROL CENTER software.
Users will find information in these files on the mapping assignments in the 
appropriate file itself.  See the THRUSTMASTER documentation for instructions 
on downloading these files or on changing these assignments.

