Amerika

Technischer Nachtrag
IBM PC und Kompatible
CD Rom


Dieser Führer bezieht sich auf alle bisherigen Technischen Handbücher zum Spielen von Amerika



Rechner Spezifikation
Die Minimalanforderungen zum Spielen von Amerika sind wie folgt:

* 386DX 33Mhz  (unter 486SX25 verlangsamt sich das Spiel allerdings erheblich).

* 4Mb Ram (8Mb Ram werden empfohlen) mit mindestens 3,45 MB freiem Arbeitsspeicher. (Der Betrag von freiem konventionellem Speicher ist nicht von Bedeutung)

* SVGA Grafikkarte mit VESA Treiber und der Fähigkeit, 256 Farben bei einer Auflösung von 640x480 darstellen zu können.

* Soundkarte ist optional und sollte eine
- SoundBlaster
- SoundBlaster Pro
- SoundBlaster 16
- Pro Audio Spectrum
- Windows Sound System
- Gravis Ultra Sound
oder eine hierzu kompatible Karte sein. Die SoundBlaster AWE32 ist z.B. kompatibel zur SoundBlaster 16

* Maus

* Eine Netzwerkkarte mit IPX Treiber ist  notwendig für den Mehrspielebetrieb.

* Ein Nullmodem-Kabel ist notwendig für den Mehrspielebetrieb.

* Ein Haye's kompatibles Modem ist notwendig für den Mehrspielebetrieb.



Installation und Starten von Amerika

Im Lieferumfang von Amerika befindet sich ein eigenes Festplatteninstallationsprogramm. Dieses muß vor dem Start ausgeführt werden. In dieser Dokumentation benennen wir Ihr Diskettenlaufwerk als Laufwerk A: und das CD Rom Laufwerk als Laufwerk D:. Sollte diese Bennenug nicht mit der Bennenung auf ihrem Rechner übereinstimmen, nehmen Sie die Änderungen bitte selbst vor.

1. Legen Sie die CD in Ihr CD-ROM Laufwerk und geben Sie D:INSTALL ein. Drücken Sie ENTER.

2. Nachdem die CD erkannt wurde, erscheint ein Installationsbildschirm für Amerika. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen um das Spiel auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit dem WEITER Symbol fahren Sie in der Installation fort.

3. Verschiedene Optionen werden auf dem nächsten Bild angeboten. Diese erhöhen den Festplattenbedarf von Amerika, wenn sie angewählt werden. Je mehr Daten auf der Festplatte installiert werden, umso weniger muß auf die CD zurückgegriffen werden, was die Geschwindigkeit des Spielablaufes beeinflußt. Vergewissern Sie sich, daß auch genügend Festplattenkapazität für die gewünschte Installation bereitsteht. Nachdem Sie sich für eine Installation entschieden haben, drücken Sie das INSTALLATION's Symbol. Beachten Sie, daß, egal welche Installation Sie auch wählen, die CD immer vor dem Spiel im CD-ROM Laufwerk liegen muß.

4. Nachdem die Installation beendet ist, verlassen Sie automatisch das Installationsprogramm und werden in das Unterverzeichnis von Amerika gebracht. 

5. Tippen Sie CIVIL und anschließend ENTER um das Spiel zu starten. Zuallererst werde Sie gebeten, weitere Informationen über Ihre Soundkarte, falls vorhanden, anzugeben. Ist Ihre Soundkart richtig installiert, sollten diese Informationen automatisch erkannt und dargestellt werden. In diesem Falle brauchen Sie diese nur mit BEENDEN bestätigen. Daraufhin erklingt eine Musik. Diese beenden Sie mit der linken Maustaste. Sollten Sie Probleme irgend einer Form mit der Soundkarte haben, lesen Sie Kapitel 4 dieser Anleitung. Sie können die Ladefrequenz zu jeder Zeit durch Drücken irgend einer Taste auf der Tastatur abbrechen. 

6. Nachdem das Spiel geladen wurde, erscheint das Hauptmenü von Amerika. Lesen Sie bitte das Handbuch, um die weitere Vorgehensweise zu erfahren.


3. Grafikkarten

Sollte Ihre Garfikkarte kein VESA-Bios haben, jedoch eine Auflösung von 640x480 bei 256 Farbe bieten, benötigen Sie einen VESA Treiber für diese Garfikkarte. Diesen erhalten Sie entweder von dem Hersteller der Karte oder von On-Line Diensten wie z.B. CompuServe oder Internet.

4. Soundkarten

Haben Sie das Spiel zum ersten Mal gestartet, werden Sie gebeten, die Soundkarte in einem speziellen Menü zu konfigurieren. Haben Sie die Soundkarte korrekt mit der dazugehörigen Software installiert, sind alle gezeigten Werte richtig. In diesem Fall bestätigen Sie mit BEENDEN, um fortzufahren.

Wünschen Sie die Einstellungen zu ändern oder die Rate der Wiedergabe zu verändern, wählen Sie eine der aufgelisteten Kategorien. In jeder dieser Kategorien wird die derzeitige Einstellung auf der rechten Seite angezeigt. Bei der Wahl eines Punktes erscheint ein Menü, welches Ihnen Veränderungen erlaubt:

* Soundkarte: Dieser Punkt erlaubt Ihnen, den Typ der Soundkarte zu wählen. Ist Ihre Soundkarte nicht explizit genannt, wählen Sie einen Typ, der Ihrer am nächsten kommt.

* I/O:Gibt die Input/Output Adresse Ihrer Karte an. Dieser kann durch Jumper auf der Karte verändert werden.

* IRQ:Gibt den Interruptwert Ihrer Karte an.

* DMA: Gibt den DMA-Wert Ihrer Karte an.

* Rate:Gibt die Wiedergaberate der Musik in Hertz an. Je höher die Zahl, desto besser die Qualität. Jedoch steigt hiermit auch die Belastung des Prozessors bei Musik- und Effekt-Wiedergabe. Besitzen Sie einen langsameren Rechner, können Sie den Wert verringern (z.B. 11000 Hz). Besitzen Sie hingegen einen schnelleren Rechner, können Sie den Wert erhöhen (maximum ist 44100 Hz). Die Standardeinstellung von 21000 Hz liefert eine vernünftige Qualität.

* Qualität:Wählen Sie disen Punkt aus, um den Qualitätsmodus ein- oder auszuschalten. Ist er eingeschaltet, werden Musik und Effekte zusammengemixt, was zu Lasten des Prozessors geht. Schalten Sie diesen Modus aus, wenn Sie einen langsameren Rechner haben.

Beachten Sie bitte, das falsche Einstellung von I/O, IRQ und DMA Ihren Rechner zu einer Fehlfunktion zwingen. In diesem Fall starten Sie Ihren Rechner neu. Anschließend starten Sie das Spiel mit SETUPSND, um Änderungen vorzunehmen.

Sind die Einstellungen richtig, verlassen Sie das Menü mit BEENDEN. Nun sollte Musik ertönen. Ist dies nicht der Fall, konfigurieren Sie Ihre Soundkarte neu.

Um die Einstellungen nach der Installation zu ändern, starten Sie das Spiel mit SETUPSND im eigentlichen Unterverzeichniss des Spiels.


5. Mit mehreren Spielern spielen

5.1 Einführung

Amerika kann mit zwei Spielern auf zwei getrennten Computern gespielt werden. Die Rechnerverbindung kann sein:
- ein IPX kompatibles Netzwerk,
- oder ein serielles Nullmodem-Kabel,
- oder ein Haye's kompatibles Modem.

Um ein solches Spiel zu spielen, klicken Sie auf das Einzel/Mehr-Spieler Symbol und wählen anschließend die Verbindungsart aus.

5.2 IPX

Da Sie bei dieser Verbindungsart nichts einzustellen brauchen, ist dies die einfachste Variante. Ist in Ihrem Rechner eine Netzwerkkarte und ein IPX Treiber installiert, so sucht das Programm automatisch, ob ein weiterer Rechner angeschlossen und bereit zum Spielen ist.

5.2 Seriell

Verbinden Sie zwei Rechner mit einem seriellen Nullmodem-Kabel. Nachdem Sie auf das SERIELL Symbol geklickt haben, müssen Sie in einer weiteren Dialogbox den Com-Port und die Baudrate festlegen. 

Der definierte Com-Port muß derjenige sein, mit welchem das serielle Kabel verbunden ist! Vermeiden Sie eine Auswahl des Com-Port Ihrer Maus, falls Sie eine serielle Maus benutzen. Dies kann zu Fehlfunktionen führen. 

Die ausgewählte Baudrate ist die Geschwindigkeit des Datentransfers zwischen den Computern. Eine höhere Rate wird in einem etwas beschleunigten Spiel resultieren, jedoch besteht hierbei auch die Möglichkeit eines nicht ganz einwandfreien Datentransfer. Die Baudratengeschwindigkeit hängt stark von der des Rechners und des verwendeten UART für den Com-Port ab. Auf einem 486er PC mit einem 8250 oder 16450 UART schlagen wir eine Baudrate von 9600 vor. Auf schnelleren Rechnern mit einem 16550 UART können Sie auch schnellere Baudraten benutzen. Bei einer Nullmodem-Verbindung muß auf beiden Rechnern die gleiche Geschwindigkeit eingestellt sein. 

5.4 Modem

Hierzu benötigen Sie ein Haye's kompatibles Modem. Nachdem Sie auf MODEM geklickt haben, wird die gleiche Dialogbox geöffnet, wie in Kapitel 5.3 beschrieben. Der einzige Unterschied besteht darin, daß die angegebene Baudrate die Geschwindigkeit zwischen Computer und Modem beschreibt. Dies hängt ebenfalls stark von dem Computer ab, den Sie benutzen. Betreiben Sie kein 16550 UART, empfehlen wir eine Baudrate bis maximal 9600.

Nachdem Sie die serielle Einstellung hinter sich gebracht haben, erscheint ein Modemeinstellungs-Fenster. Hier können Sie folgende Einstellungen wählen.

* Telefonnummer: Ein Spieler muß den anderen Spieler anrufen. Sind Sie der Anrufer, könne Sie hier die telefonnummer Ihres Partners eingeben. Leerzeichen und Verbindungsstriche sind erlaubt. Lesen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung für das Modem nach, um gegebenenfalls Kommata für Wählpausen einzufügen.

Init String: Das ist die Modembefehlszeile um Ihr Modem zu initialisieren. Die Voreinstellung setzt das Modem zurück und wird für verbale Fehlermeldungen vorbereitet.

* Wähl String: Das ist der Modembefehl für das Wählen. Die Voreinstellung von ATD sollte in den meisten Fällen funktionieren, dennoch können Sie gerne ATDT für Tonwahl oder ATDP für Impulswahl eingeben.

* Antwort String: Das ist der Befehl, um das Modem in den automatischen Antwortmodus zu versetzen.

* Wählen: Bei Auswahl dieses Befehls wird die Verbindung aufgebaut. Das Modem wird die Telefonnummer wählen und die Verbindung zum anderen Rechner herstellen.

* Antwort: Wählen Sie diese Zeile um Ihr Modem in den automatischen Antwortmodus zu versetzen und auf den Anrufer zu warten.


6. Spielen auf einem Rechner mit 4MB Ram

Besitzen Sie nur 4Mb Ram müssen Sie Ihre AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS so verändern, daß so viel Speicher zur Verfügung gestellt wird, wie möglich. 

Um den freien Speicher zu überprüfen geben Sie MEM vom DOS-Prompt aus ein. Sie sollten den Wert des freien Speichers erhöhen, indem Sie alle unwichtigen TSR Programme (normalerweise werden diese mit dem Computer gestartet und bleiben solange aktiv, bis Sie Ihren Computer ausschalten) entfernen, um auf einen freien Speicher von mindestens 3450000 Bytes zu kommen. Dies ist der Minimumwert, um das Programm ausführen zu können.

Amerika läuft im Protected Mode, so daß Sie sich keine Sorgen über das Freimachen von mehr Speicher machen müssen.

Sollten Sie MS-DOS in einer Version 6.0 oder höher verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich eine Startkonfiguration zu erstellen. Mehr darüber lesen Sie bitte in Ihrem DOS Handbuch.

Daten, die Sie in Ihrer CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT belassen sollten:

1. Der CD-ROM Treiber, den Sie normalerweise in der CONFIG.SYS finden. Dieser lautet ungefähr folgendermaßen: DEVICE=C:\CDDRV\CDDRV.SYS /D:RNAME

2. MSCDEX, normalerweise in der AUTOEXEC.BAT zu finden. Die Syntax lautet in etwa: MSCDEX /L:r /E /M:30 /D:RNAME

3. Der Maustreiber, der entweder in der CONFIG.SYS (z.B. DEVICE=C:\MOUSE\MOUSE.SYS) oder in der AUTOEXEC.BAT (z.B. C:\MOUSE\MOUSE) gefunden wird.

Von Ihrer Hardware abhängig benötigen Sie zusätzlich noch einen Soundtreiber, einen VESA-Treiber oder einen SCSI-Treiber.

Daten, bei denen wir definitiv zu einem Entfernen raten sind:

Jede Art des Diskcaching, wie zum Beispiel SMARTDRV.EXE oder Norton Utilities NCACHE, was etwa 1Mb an Speicherbedarf benötigt.

RAMDRIVE.SYS oder jede andere Art von Ram-Laufwerken.

Bevor Sie jedoch Änderungen an Ihrer CONFIG.SYS oder AUTOEXEC.BAT vornehmen, erstellen Sie sicherheitshalber eine Bootdiskette mit Ihrer CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT. Gehen Sie so vor, wie in Ihrem DOS Handbuch beschrieben, oder tippen Sie:

FORMAT A: /S
COPY C:\CONFIG.SYS A:
COPY C:\AUTOEXEC.BAT A:

ein.

Bei diesem Vorgehen haben sie die Sicherheit, Ihren Rechner wieder mit Hilfe der Diskette booten zu können, selbst wenn Ihre Änderungen ein Booten von der Festplatte verhindern. 

7. Technische Hotline

Sollten Sie Probleme bei der Installation oder beim Starten von Amerika haben, lesen Sie bitte zuerst noch einmal den betreffenden Abschnitt in der Dokumentation durch. Für den Fall, daß Ihr Problem nun immer noch nicht gelöst ist, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline:

Empire Interactive Helpline
England: (0044)-181-343-9143
USA: (001)-9169303

oder die Hotline unseres deutschen Vertriebes BOMICO.

