
Welkom bij het RedCat Spel Deel II
(C)opyrights  1995 RedCat Software

*****************************************************************************
                            H E L P D E S K                                  
*****************************************************************************

Heb je problemen, of reacties op dit spel, dan kun je de helpdesk alleen 
SCHRIFTELIJK bereiken op het volgende adres:

RedCat Software
Prof. Rankestraat 5a.
9713 GC Groningen

*****************************************************************************
                  A L G E M E N E    O P M E R K I N G E N                   
*****************************************************************************

Redcat II bestaat uit 8 levels.

Om op te starten heeft RedCat minimaal 500 Kilobytes vrij geheugen onder DOS
nodig. Je kunt zien hoeveel vrij geheugen er is door bij de DOS PROMPT in te
typen:

	MEM + ENTER

Let op het getal dat vermeld wordt bij "maximum omvang uitvoerbaar programma".

Om het spel (helemaal) te spelen heeft RedCat bovendien nog eens ongeveer 
1400 Kilobytes vrij EMS/XMS geheugen nodig. Je kunt zien hoeveel vrij 
EMS-geheugen er is door bij de DOS PROMPT in te typen:

	MEM + ENTER

Let op het getal dat vermeld wordt bij "... vrij EMS geheugen".

*****************************************************************************
                         V E E L   G E S T E L D E                           
                  V R A G E N   E N   P R O B L E M E N                      
*****************************************************************************

Veel gestelde vragen en problemen:

"Ik heb geluid ingesteld maar mijn programma loopt vast, wat is de reden?"

	Je hebt een oude, of een niet-Soundblaster compatible geluidskaart.
	Of je hebt de verkeerde instellingen gebruikt.

	Start op met:

		RC2 /NOSOUND

	En kies eventueel andere instellingen. Kijk in de handleiding
	van je geluidskaart naar de mogelijke instellingen. Hier volgen
	de meest gebruikelijke:

	Soundblaster Pro en Soundblaster 2.0 en lager:
		PORT	220
		IRQ	7 (soms 5)
		DMA	1

	Sounblaster 16 bits en hoger:
		PORT	220
		IRQ	5
		DMA	1

"Ik krijg een fatal exit die ik niet begrijp."

	In veel gevallen worden fatal exits veroorzaakt door te weinig
	geheugen.

	Hiervoor bestaan een aantal (mogelijke) oplossingen:

	1. 	Ga naar het hoofdmenu en zet de snelheid op ZEER SNEL. 
		Hierdoor worden een aantal animaties niet gebruikt 
		hetgeen	veel geheugen scheelt.

	2.	Geluid staat op Soundblaster, maar eist teveel geheugen.

	Start opnieuw op met:

		rc2 /NOSOUND

	Verder:
		-	Verwijder TSR's.
		-	Verlaat indien van toepassing de DOS Shell met 
			"exit" en start op vanaf de DOS-Prompt.
		-	Bij DOS versie 6.0 en hoger:
			Start MEMMAKER op vanaf de DOS-prompt.

		- 	Start NIET op onder Windows.



"Ik krijg de melding: 'DPMI hardware error' of een vergelijkbare melding."

	De meeste problemen zijn op te lossen door DPMIINST op te starten 
	met:

		cd \redcat
		DPMIINST + ENTER


"Het Spel loopt vast"

	Hiervoor bestaan een aantal (mogelijke) redenen:
	In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door te weinig
	geheugen.

	Hiervoor bestaan een aantal (mogelijke) oplossingen:

	1.	Ga naar het hoofdmenu en zet de snelheid op ZEER SNEL.
		Hierdoor worden een aantal animaties niet gebruikt 
		hetgeen veel geheugen scheelt.

	2.	Geluid staat op SOUNDBLASTER, maar eist teveel geheugen.
		
		Start opnieuw op met:

				rc2 /NOSOUND

		Verder:
		-	Verwijder TSR's.
		-	Verlaat indien van toepassing de Dos Shell met 
			"exit" en start op vanaf de DOS-Prompt.
		-	Bij DOS versie 6.0 en hoger:
			Start MEMMAKER op vanaf de DOS-prompt.

		-	Start NIET op onder Windows.

"Het spel is te snel."

	-	Ga naar het hoofdmenu:

	-	Zet de Snelheid op TRAAG of ZEER TRAAG.

"Het spel is te traag."

	-	Ga naar het hoofdmenu:

	-	Zet de Snelheid op SNEL of ZEER SNEL.
	-	Zet het Geluid op GEEN of op PC Speaker.
	-	Zet de Joystick UIT (kies Joystick Calibreren en beantwoordt 
		de eerste vraag met "N").

"RedCat loopt naar links of rechts zonder dat ik dat wil."

	Je hebt de joystick per ongeluk aangezet.

	-	Ga naar het hoofdmenu:

	-	Zet de Joystick UIT (kies Joystick Calibreren en beantwoordt 
		de eerste vraag met "N").


"RedCat reageert niet (goed) op het toetsenbord."

	-	Ga naar het hoofdmenu:

	-	Zet Joystick UIT (kies Joystick Calibreren en beantwoordt 
		de eerste vraag met "N").

"RedCat reageert niet op de Joystick."

	-	Ga naar het hoofdmenu:

	-	Kies Joystick Calibreren.
	-	Beantwoordt de eerste vraag met "J" en volg de instructies.


*****************************************************************************
                    C O P Y R I G H T S   N O T I C E                        
*****************************************************************************

De concept- & auteursrechten van dit programma zijn eigendom
van RedCat Software. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van RedCat Software, mag geen enkel onderdeel 
van dit programma worden gewijzigd, of worden verkocht, 
of worden verhuurd, of op welke andere wijze dan ook worden verspreid.
Dit spel is geen shareware of freeware of op welke wijze dan ook
verbonden met public domain.


*****************************************************************************
                            D I S C L A I M E R                              
*****************************************************************************

Dit spel is ontwikkeld in opdracht van de RaboBank.
De RaboBank is niet aansprakelijk voor schade die
op welke manier dan ook door gebruik van deze software
onstaat.


