REM ＤＯＳ／Ｖ専用 Install.SYS
Set Title	= \33C6太閤立志伝II\33C7 ＨＤインストーラ
Set DiskFree	= 8388608
Set dir		= \TAIKOU2
Set shell	= TAIKOU2.COM
Set dirfname	= TAIKOU2.DIR
Set verfname	= DISK-1.VER
Set StartDisk   = DISK-1.VER
REM save disk creat (size=ID(16)+HEADER(8*49)+DATA(8*40960)
REM Set Write_Fname = SAVEDATA.TR2
REM Set Write_Fsize = 328088

IF AU_size < 4 GOTO CF2
Set Config	= config.lar
GOTO CF1
:CF2
Set Config	= config.sma

:CF1
IF DOS < 5.0 GOTO dos
Set Config	= config.5
:DOS
INIT_END
cls1
cls2
if exist DISK-1.VER goto DISK-1_COPY
echo	1 \33c6太閤立志伝II  ＤＩＳＫ１\33C7
echo	を\33c2第１ドライブ\33c7に入れ\n\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key

:DISK-1_CHANGE
if exist DISK-1.VER goto DISK-1_COPY
echo	3 \33c2ディスクが違います。ディスクを確認してください。\n
echo	\33c2確認後\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
cls3
goto DISK-1_CHANGE

:DISK-1_COPY
cls1
echo	1 現在\33c2ＤＩＳＫ１\33c7の内容をハードディスクに転送中
cls2
copy *.*
lwext MAIN.LZW
del MAIN.LZW
cls1
cls2
echo	1 \33c6太閤立志伝II  ＤＩＳＫ２\33C7
echo	を\33c2第１ドライブ\33c7に入れ\n\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
:DISK-2_CHANGE
if exist DISK-2.VER goto DISK-2_COPY
echo	3 \33c2ディスクが違います。ディスクを確認してください。\n
echo	\33c2確認後\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
cls3
goto DISK-2_CHANGE

:DISK-2_COPY
cls1
echo	1 現在\33c2ＤＩＳＫ２\33c7の内容をハードディスクに転送中
cls2
copy *.*
cls1
cls2
if exist DISK-3.VER goto DISK-3_COPY
echo	1 \33c6太閤立志伝II  ＤＩＳＫ３\33C7
echo	を\33c2第１ドライブ\33c7に入れ\n\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
:DISK-3_CHANGE
if exist DISK-3.VER goto DISK-3_COPY
echo	3 \33c2ディスクが違います。ディスクを確認してください。\n
echo	\33c2確認後\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
cls3
goto DISK-3_CHANGE

:DISK-3_COPY
cls1
echo	1 現在\33c2ＤＩＳＫ３\33c7の内容をハードディスクに転送中
cls2
copy *.*
cls1
cls2
echo	1 \33c6太閤立志伝II  ＤＩＳＫ４\33C7
echo	を\33c2第１ドライブ\33c7に入れ\n\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
:DISK-4_CHANGE
if exist DISK-4.VER goto DISK-4_COPY
echo	3 \33c2ディスクが違います。ディスクを確認してください。\n
echo	\33c2確認後\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
cls3
goto DISK-4_CHANGE

:DISK-4_COPY
cls1
echo	1 現在\33c2ＤＩＳＫ４\33c7の内容をハードディスクに転送中
cls2
copy *.*
cls1
cls2
echo	1 \33c6太閤立志伝II  ＤＩＳＫ５\33C7
echo	を\33c2第１ドライブ\33c7に入れ\n\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
:DISK-5_CHANGE
if exist DISK-5.VER goto DISK-5_COPY
echo	3 \33c2ディスクが違います。ディスクを確認してください。\n
echo	\33c2確認後\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
cls3
goto DISK-5_CHANGE

:DISK-5_COPY
cls1
echo	1 現在\33c2ＤＩＳＫ５\33c7の内容をハードディスクに転送中
cls2
copy *.*
END
cls1
cls2
cls3
IF NotStartDisk GOTO NotStartDisk
if dos < 5.0 goto NO_HIMEM
GOSUB CopyHIMEM
GOTO Owari
:NO_HIMEM
GOSUB mes_next
GOTO Owari
:NotStartDisk
cls1
echo	これでインストールは終了です。
REM	起動ディスク無しの場合表示されるメッセージ
cls2
echo	インストール先のディレクトリに移り"TAIKOU2.COM"を起動する事により、
echo	ゲームがスタートします。\n
echo	"  また、空き容量やプロテクトメモリ容量が足りないと正常動作しな\n
echo	い可能性があります。マニュアルに記載されている条件に環境が合っ\n
echo	ていることを確認してからゲームを始めてください。
:Owari
cls3
echo	\33c5【リターンキー】\33c7を押してください。ＭＳ−ＤＯＳに戻ります。
BEEP
Gosub Get_Return_Key
install_end

REM リターンキー入力処理
:Get_Return_Key
Pause
if key != 0x0d goto Get_Return_Key
return

REM :CopyHIMEM
REM cls1
REM echo	HIMEM.SYSをハードディスクから検索中
REM CLS2
REM sbcopy himem.sys
REM IF NotErr GOTO mes_next
REM cls2
REM echo	HIMEM.SYSが見つかりませんでした。\n
REM echo	ＭＳ−ＤＯＳの「運用ディスク」から\33c6"HIMEM.SYS"\33c7を「起動ディスク」\n
REM echo	にコピーしてからゲームを立ち上げてください。\n
REM return

REM :mes_next
REM cls1
REM echo	これでインストールは終了です。
REM cls2
REM echo	「起動ディスク」はハードディスクからゲームを解除（消去）する際\n
REM echo	"にも必要となります。誤ってフォーマットしたりすることのないよう\n
REM echo	"に注意してください。\n
REM return
