Atlantis-World (AWORLD) Version 2.00   22.4.94
==============================================

nderungen und Neuerungen zu Version 1.00
-----------------------------------------

>>> Neue Programmbereiche :

        Foren

        Taucherclubs

        Meeresanzeiger

        Neuigkeiten

>>> Objekte wie Visitenkarte, Passbild, Mitteilungen und Post knnen nun mit
    Hilfe von Drag und Drop (anfassen und ziehen mit der Maus) in den Koffer
    gesteckt oder den Mlleimer geworfen werden.

>>> Wieder-Einloggen mit anderem Pseudo mit <Shift><F10> <<<

>>> Diverse Fehler aus Version 1.00 (z.B. Mitgliederbuch) sind bereinigt worden



Vorraussetzung fr den Betrieb von Atlantis-World
-------------------------------------------------

ist ein PC mit den folgenden Ausstattungsmerkmalen :

        PC AT386  4MB Ram
        Super VGA Grafikkarte
        optional SoundBlaster
        Betriebssysstem DOS 5.0 oder gráer
        Hayes kompatibles Modem (DBT03 wird nicht untersttzt)

        Eine serielle Schnittstelle mit dem FIFO-Baustein 16550
        ist zu empfehlen


Installation von Atlantis-World
-------------------------------

Installiert wird das Programm durch Eingabe von

                A:INSTALL <cr>

Das Installationsprogramm fragt nach dem Zielverzeichnis und ob Sound-Dateien
installiert werden sollen.
Danach werden alle notwendigen Dateien von den Installationsdisketten kopiert
und entpackt und alle Verzeichnisse angelegt.

Wenn Atlantis-World als DOS-Applikation in einer Windows-DOS-Box laufen soll
wird automatisch eine Programmgruppe installiert.

Das Setupprogramm ATLSETUP wird automatisch gestartet. Hiermit mssen die
folgenden Daten eingetragen werden :

                Modem-Parameter
                        - Initialisierungsstrings
                        - Anwahlstring
                        - Schnittstelle
                        - Baudrate

                Btx-Parameter
                        - Btx-Telefonnummer
                        - Btx-Anschlusskennung
                        - Btx-Teilnehmerkennung
                        - Mitbenutzerzusatz
                        - Btx-Kennwort

Das Eingeben dieser Parameter ist zwingend erforderlich um mit Atlantis-World
arbeiten zuknnen.

Nach der Installation und der Parametereingabe kann diese README-Datei
angezeigt werden.

Starten von Atlantis-World
--------------------------

                ATLANTIS <cr>


Hinweis zur Modem-Einstellung
-----------------------------

Das Modem muá so eingestellt sein, daá bei DTR=Off die Verbindung abgebaut 
wird.
Bei den meisten Modems wird dies mit AT &D3 eingeschaltet.


Handbuch
--------

Das Handbuch ist als Textdatei in dem selbstentpackenden Archiv 

		ATL-DOC.COM

enthalten.