
    README.TXT de Backup Exec pour Windows 
    ======================================

    Gestionnaires de bureau de sociétés tierces
    -------------------------------------------

      Si vous utilisez le gestionnaire de bureau d'une société tierce, le 
      groupe de programme Backup Exec risque de ne pas être créé correctement 
      à l'installation. Le cas échéant, vous devez procéder vous-même à sa 
      création.

    Opérations de restauration redirigées
    -------------------------------------

      Lorsque vous effectuez la restauration sur une unité ou un répertoire 
      différent et que vous utilisez l'option Vérifier, ne placez pas de 
      séparateur à la fin du chemin d'accès ; ceci provoquerait l'échec de 
      la vérification. (Entrez par exemple "d:\path" au lieu de "d:\path\"). 

    Taux de transfert des données accéléré
    --------------------------------------

      L'en-tête associée aux informations mises à jour à l'écran dans 
      l'environnement Windows contribuent à accélérer le débit des données 
      lorsque le programme Backup Exec est réduit en icône lors de 
      l'exécution.

    Temps d'initialisation réduit
    -----------------------------

      Pour réduire le temps d'initialisation nécessaire à Backup Exec pour 
      Windows, limitez le test matériel à la vérification de l'ID du port 
      SCSI auquel est connecté votre périphérique. Pour ce faire, choisissez 
      Matériel et désélectez toutes les ID à l'exception de celle 
      correspondant à votre unité.

    Protection par mot de passe
    ---------------------------

      Lorsque vous utilisez une bande ou entrez en communication avec un 
      serveur en  spécifiant un mot de passe, sachez que ce dernier est 
      enregistré par l'application et reste en vigueur pour toute la durée de 
      la session EN COURS. Vous n'aurez donc plus l'occasion de le spécifier 
      à nouveau au cours de cette SESSION. Si vous souhaitez sécuriser le poste 
      de travail, quittez l'application.


    Message de type "bandes incorrectes" avec des unités 2200 et 2200+ 
    ------------------------------------------------------------------

      Des bandes enregistrées avec une unité Exabyte 5000 sont déclarées 
      incorrectes lorsqu'elles sont utilisées dans des unités 2200. Pour 
      pallier ce problème, il suffit d'effacer la bande.

    Toutes unités exceptées  Exabyte 2200, 2200+ et 5000
    ----------------------------------------------------

      Les chemins d'accès très longs (tels qu'ils apparaissent sur les serveurs 
      NetWare) ne peuvent pas être sauvegardés, restaurés, vérifiés, etc. 
      Le programme échoue si le chemin comporte plus de 140 caractères 
      (y compris le séparateur de répertoire \). Les unités dont la taille 
      de bloc est d'au moins 1024 (gamme Exabyte par exemple) peuvent quant 
      à elles traiter des chemins d'accès longs.

    Fichiers PS/2 .ADF  pour adaptateurs Conner (Maynard)
    -----------------------------------------------------

      Certains conflits avec Microsoft Windows empêchent Backup Exec de 
      fonctionner correctement lorsqu'il utilise les canaux DMA supérieurs 
      d'un PS/2 (4-7).
      Les fichiers .ADF de la disquette d'installation ne comportent pas 
      l'option permettant d'utiliser ces canaux.


    Mode non DMA sur le PS/2 modèle 50 et 60
    ----------------------------------------

     Les PS/2 50 et 60 ne prenne pas en charge actuellement le mode non DMA.


    Support de serveur/volume NetWare
    ---------------------------------

      Vous devez déclarer l'environnement réseau dans la configuration de 
      Microsoft Windows pour que Backup Exec puisse reconnaître les 
      serveurs/volumes NetWare. Assurez-vous de la présence de l'icône 
      réseau dans le panneau de configuration de Windows.


    Opérations de transfert sur les serveurs NetWare
    ------------------------------------------------

      Si l'option 'Extended Date Support' (dans le fichier BEWINS.INI ) est 
      désactivée (paramètre 0),  les opérations de transfert basées sur la 
      sélection d'une période donnée ne peuvent supprimer les fichiers du 
      serveur. Cette option doit être activée pour restaurer la date réelle 
      du dernier accès avant exécution de l'étape de suppression.


    Novell NetWare 286 & 386
    ------------------------

   Il est possible d'ouvrir simultanément un nombre illimité (à hauteur de 
   la mémoire disponible) d'unités logiques ou de volumes sur un serveur 286. 
   Le nombre maximum d'unités logiques ou de volumes susceptibles d'être 
   ouverts simultanément sur un serveur 386 varie de deux à six, en fonction 
   du nombre de volumes AFP ouverts.
