-------------------------------------------------------------------------------------
Iomega Backup, Version 4.42
  

Copyright Arcada Software, Inc. 1995.
-------------------------------------------------------------------------------------

Diese Datei enthält wichtige Informationen, die erst nach
Erscheinen des Handbuches zur Verfügung standen.

Folgende Themen werden behandelt:

     1.   Irwin Accutrak Bänder lesen
     2.   Installation von Iomega Backup nach anderen
          Backup-Programmen
     3.   Installation von MS-DOS 6.x nach Iomega Backup für Windows
     4.   Geschätzter benötigter Platz für Installation
     5.   Komprimierte Laufwerke
     6.   Bildschirm/DMA Konflikte
     7.   Laptop/Notebook Bildschirmkonflikte
     8.   Power-Management Konflikte
     9.   Band Despooling
    10.   Installation mit Third-Party Windows Shells
    11.   Parallel-Port Laufwerkskonfiguration
    12.   Maximale Kabellänge des Parallel-Ports
    13.   IRQ-Konflikte
    14.   Potentielle Konflikte mit Screesavern
    15.   Verschlüsselte Backup-Sätze
    16.   NetWare Dateien mit dem Execute Only (X) Attribut
    17.   Dateien, die von Iomega Backup nicht gesichert werden
    18.   Bänder auf 386 Computern formatieren
    19.   Hardware-Kompression nicht unterstützt
    20.   Änderungen von SYSTEM.INI und WIN.INI
    21.   Häufige Probleme mit Setup und Konfiguration
    22.   Benutzung von Wechsel-Laufwerken
    23.   Dateien mit den NetWare Attributen "DELETE INHIBIT" und
          "RENAME INHIBIT" wiederherstellen
    24.   Installation: Auswahl einer Programmgruppe
    25.   Zur Leistung bei QIC-3020 Parallel-Port Bandlaufwerken
    26.   Controller-Konflikte
    27.   Konflikte mit VGA-Treibern
    28.   Disk-Logging Strategie
    29.   EZ-Drive Disk Manager

   1.  Irwin Accutrak Bänder lesen
-------------------------------------------------------------------------------------
Ihr Iomega-Laufwerk kann QIC-40/80 und Irwin AccuTrak
Bänder lesen. Um ein Irwin Band zu lesen, müssen Sie
zuerst einen Katalog für das Band wiederaufbauen.
Wählen Sie "Wiederaufbauen" im Menü Katalog.
Wenn der Prozeß des Wiederaufbauens vollständig ist,
können Sie den Katalog laden und zum Restore von Dateien
vom Band benutzen.

HINWEIS: Sie können mit Ihrem Iomega-Laufwerk keine
AccuTrak Bänder formatieren oder auf sie schreiben.


   2.  Installation von Iomega Backup nach anderen
       Backup-Programmen
-------------------------------------------------------------------------------------
Sie werden vielleicht auf Probleme stoßen, wenn Sie
Iomega Backup benutzen und einige Dateien
anderer Backup-Sätze in Ihrer SYSTEM.INI Datei gefunden
werden. Wenn Sie Iomega Backup nicht starten
können, versuchen Sie folgende Geräte in Ihrer
SYSTEM.INI Datei zu markieren:

    CMSWTAPE.386
    CMSDTAPE.386
    CPBVXD.386
    FASTBACK.386
    IRW286.DRV
    NOVABKP.386
    VIRWT.386
    VITD.386

Dazu müssen Sie:

  1. die SYSTEM.INI Datei mit Hilfe eines Textprogrammes öffnen.
  2. nach dem Namen des Gerätes suchen, z.B. DEVICE=CPBVXD.386.
  3. ein Semikolon (;) am Anfang der Zeile eingeben.


   3.  Installation von MS-DOS 6.x nach Iomega Backup für Windows
-------------------------------------------------------------------------------------
S-DOS 6.x installiert eine ältere Version von VFINTD.386
in das DOS-Verzeichnis und modifiziert dann die SYSTEM.INI
(DEVICE=C:\DOS\VFINTD.386) Datei. Wenn Sie nach Iomega Backup
4.42 MS-DOS 6.x installieren, erscheint eine
Warnmeldung, wenn Sie das nächste Mal Iomega Backup
starten. Dieses Dialogfeld teilt Ihnen mit, daß VFINTD.386
die falsche Version ist. Wenn Sie in diesem Dialogfeld "OK" w„hlen,
speichert Iomega Backup die existierende SYSTEM.INI
Datei als SYSTEM.QBW und macht notwendige Änderungen in der
"Device=" Zeile in SYSTEM.INI. Sie können die Änderungen
auch manuell durchführen, indem Sie diesen Schritten
folgen:

  1. Öffnen Sie die SYSTEM.INI Datei mit Hilfe eines Textprogrammes.
  2. Suchen Sie nach der Zeile VFINTD (DEVICE=C:\DOS\VFINTD.386).
  3. Ändern Sie die Zeile auf: DEVICE =[qbwin Installationspfad]\VFINTD.386.


   4.  Geschätzter benötigter Platz für Installation
-------------------------------------------------------------------------------------
Um sicherzustellen, daß der Benutzer immer genügend Platz
für die Installation von Iomega Backup auf der
Festplatte hatt, zeigt das Installationsprogramm den
maximalen benötigten Platz an, der für die Installation
gebraucht werden könnte. Diese geschätzte Zahl schließt
Platz mit ein, der für die Benutzung des Installations-
programmes notwendig ist.


   5.  Komprimierte Laufwerke
-------------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie Kompressionssoftware, wie z.B. Stacker oder
DoubleSpace benutzen, sichern Sie nicht die komprimierte
Datei, sondern sichern Sie stattdessen das logische
Laufwerk. Da diese komprimierten Dateien sehr groß sind,
können beim Restore Probleme entstehen, wenn Sie nicht
genügend Platz auf Ihrer Festplatte haben.


   6.  Bildschirm/DMA Konflikte
-------------------------------------------------------------------------------------
Iomega Backup benutzt DMA Kanäle, um Daten zu
lesen oder zu schreiben. Manchmal kann die Benutzung eines
Bandgerätes, welches mit dem Diskettencontroller ver-
bunden ist, Probleme mit Windows 3.1 Bildschirm-Treibern
verursachen.

Während des Kompatibilitätstests bestimmt Iomega Backup, ob auf
Ihrem System einen Bildschirm/DMA Konflikt besteht. Ist das
der Fall,  werden verschiedene Tests durchgeführt um zu
gewährleisten, daß Ihr System verläßlich mit Iomega Backup
arbeitet. Nach jedem Test erhalten Sie eine Nachricht, daß
weitere Tests durchgeführt werden. Wenn Iomega Backup
jeden Test durchgeführt hat und Ihr System weiterhin nicht
zuverlässig arbeitet, weist Sie eine Nachricht auf dieses Problem hin.

HINWEIS: Wenn Sie Bildschirm/DMA Konflikte haben, schalten Sie
die Option "Bildschirm Caching" im CMOS Setup aus.

Wenn Ihr System während der Benutzung der Backup-Software
hängenbleibt, wechseln Sie auf den Windows Standard VGA Treiber.
Wenn es mit diesem Treiber funktioniert, wenden Sie sich bitte
an den Hersteller Ihrer Bildschirmkarte, um den neuesten
Treiber zu erhalten.
 

   7.  Laptop/Notebook Bildschirmkonflikte
-------------------------------------------------------------------------------------
Einige Laptops und Notebooks haben evtl. Bildschirmkon-
flikte, die das Bandlaufwerk schnell vor- und zurück-
spulen lassen ("shoe-shining").

Ist dies der Fall, minimalisieren Sie Iomega Backup
als Symbol, aktivieren Sie das Fenster Programm-
Manager und bewegen Sie es auf das Symbol, während das
Programm auf das Band schreibt oder das Band liest. Das
Iomega Backup Fenster aktiviert sich selbst,
wenn das Backup oder Restore abgeschlossen ist und durch
diese Aktion wird der Prozeß beschleunigt.


   8.  Power-Management Konflikte
-------------------------------------------------------------------------------------
Einige Desktop Computersysteme und Laptops benutzen
Power-Managementsysteme, die einen "Schnappschuß" vom
RAM nehmen und ihn auf der Festplatte speichern, wenn
Sie Ihren Computer ausschalten. Dadurch
kann ein Konflikt entstehen, wenn dies während eines
Backup oder Restores oder während des Formatierens
eines Bandes auftritt.

Wenn Sie Iomega Backup benutzen, sollten alle
Power-Management Features ausgeschaltet sein. Wenn Sie
einen Laptop benutzen, sollte er eher an einer Steckdose
als mit Batterie betrieben werden.


   9.  Band Despooling
-------------------------------------------------------------------------------------
Wenn sich ein Band von der Spule löst, müssen Sie evtl.
das Laufwerk aus- und wieder anschalten oder Ihr
System aus- und wieder anschalten, um das Laufwerk zu
"reseten".


  10.  Installation mit Third-Party Windows Shells
-------------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie ein Third-Party Windows-Shell Programm benutzen,
wie z.B. PCTools oder Norton Desktop für Windows,
installiert Iomega Backup evtl. nicht korrekt.
Haben Sie Probleme beim Installieren von Iomega Backup
unter einem Shell-Programm haben, ändern Sie Ihre
Windows-Shell vorrübergehend auf den Programm-Manager,
bevor Sie das Installationsprogramm starten. Um den
Programm-Manager zu ändern, öffnen Sie Ihre SYSTEM.INI
Datei und schreiben Sie ein Semikolon (;) vor den
gegenwärtigen SHELL Befehl im [boot] Abschnitt und
schreiben dann SHELL=PROGMAN.EXE in die nächste Zeile.
Um diese Änderungen zu aktivieren müssen Sie Windows
neu starten. Entfernen Sie diese Änderungen nach der
Installation, um Ihre vorherige Konfiguration wieder-
herzustellen.


  11.  Parallel-Port Laufwerkskonfiguration
-------------------------------------------------------------------------------------
Wenn Ihr Parallel-Port Laufwerk nicht automatisch
konfiguriert wird, vergewissern Sie sich zuerst, ob Ihr
Laufwerk angeschaltet ist. Ist es angeschaltet,
schalten Sie es aus und wieder an und wiederholen die
Konfiguration. Siehe weiter unten für weitere Vorschläge.


  12.  Maximale Kabellänge des Parallel-Ports
-------------------------------------------------------------------------------------
Ihr Parallel-Port Laufwerk sollte direkt mit dem Parallel-
Port Ihres Systemes verbunden sein. Wenn Sie die Pass-
Through Verbindung des Laufwerkes für die Verbindung eines
zweiten Gerätes (wie z.B. ein Drucker) benutzen, ist die
maximale Kabellänge für beide Geräte ca. 3 Meter.

Wenn Sie bei der Benutzung des Bandlaufwerkes Schwierigkeiten
haben, wenn ein zweites Gerät an die Pass-Through Verbindung
angeschlossen ist, koppeln Sie das zweite Gerät einschließlich
Kabel ab, während Sie das Bandlaufwerk benutzen.

Ist ein Drucker mit Ihrer Pass-Through Verbindung verbunden
und Sie verlieren Daten, wenn Sie diesen Drucker benutzen,
kürzen Sie das Kabel des Druckers oder koppeln Sie das Band-
laufwerk ab, solange Sie den Drucker benutzen.


  13.  IRQ-Konflikte
-------------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie ein Parallel-Port Bandlaufwerk konfigurieren, das
an ein System mit einer Sound-Karte angeschlossen ist, haben
Sie vielleicht Probleme mit der Auswahl des IRQ. SoundBlaster
Karten und Kompatible benutzen einen Default-IRQ von 7, der
auch von LPT1 benutzt wird. Tritt dieses Problem auf, haben
Sie folgende Optionen:

    *  Ändern Sie den IRQ Ihrer zweiten Karte. Einige Karten lassen
       sich nicht ändern und einige Spiele funktionieren evtl.
       nicht korrekt.

    *  Lesen Sie in Ihrer System-Dokumentation nach, ob Ihr Parallel-
       port für einen anderen Interrupt konfiguriert werden kann.

Geräte, die mit dem Druckerport-Interrupt in Konflikt stehen können:

       Sound-Karten
       Scanner-Karten
       Netzwerk-Karten
       Bus Mice
       Andere Druckerports
       Andere Geräte

Die Belegung der IRQ's einiger Geräte kann meistens mit dem
Microsoft Diagnoseprogramm bestimmt werden. Verlassen Sie Windows
und geben Sie MSD an der DOS-Eingabeaufforderung ein. Beachten Sie
bitte, daß MSD nicht immer Druckerport IRQ-Konflikte diagnostizieren
kann. Drucken erfordert keinen Hardware-Interrupt und wird nicht
beeinträchtigt, wenn ein Interrupt-Konflikt besteht.

Symptome eines IRQ-Konfliktes: Iomega Backup findet den Bandcontroller
nicht und beim Sichern auf ein Band treten Netzwerkprobleme auf.


  14.  Potentielle Konflikte mit Screesavern
-------------------------------------------------------------------------------------
Einige Screensaver werden evtl. nicht aktiviert, wenn
ein Backup, Vergleich oder Restore durchgeführt wird,
während Iomega Backup minimalisiert ist. Für optimale Leistung
wird empfohlen, den Screensaver während der Benutzung
von Iomega Backup zu deaktivieren. Wenn Sie Ihren Screensaver
jedoch benutzen wollen, vergewissern Sie sich bitte, daß
das Iomega Backup Fenster nicht minimalisiert ist.


  15.  Verschlüsselte Backup-Sätze
-------------------------------------------------------------------------------------
Iomega Backup kann Bänder, die von anderen Backup-
Programmen verschlüsselt wurden, nicht wiederherstellen. Sie
müssen die originale Software zur Wiederherstellung dieser Dateien
benutzen.


  16.  NetWare Dateien mit dem Execute Only (X) Attribut
-------------------------------------------------------------------------------------
NetWare Dateien mit dem Attribut "Execute Only" (X) werden nicht
gesichert, verglichen oder während eines Restores überschrieben.


  17.  Dateien, die von Iomega Backup nicht gesichert werden
-------------------------------------------------------------------------------------
Eine Reihe von Dateien werden von Iomega Backup nicht
eingetragen oder gesichert, um potentielle Probleme auf Ihrem
System zu vermeiden, wenn diese Dateien wiederhergestellt
werden.

  Komprimierte Volumen-Dateien:

     DBLSPACE.0??
     DRVSPACE.0??
     STACVOL.*

  Windows Swap-Dateien:

     386SPART.PAR
     WIN386.SWP

  NetWare Systemdateien:

     BACKOUT.TTS
     NET$SPL.QUE
     NET$MSG.SYS
     DIRSTAMP.SYS
     NET$OBJ.SYS*
     NET$PROP.SYS*
     NET$VAL.SYS*
     NET$BIND.SYS*
     NET$BVAL.SYS*
     SYS$LOG.ERR

Mit einem * markierte NetWare Bindery-Dateien werden nur
gesichert oder wiederhergestellt, wenn Sie als
Netzwerkverwalter im Server eingetragen sind. Lesen Sie
in Ihrem Benutzerhandbuch weitere Informationen nach.

Zusätzlich sichert Iomega Backup einige vom Programm
benutzte temporäre Dateien nicht, wenn diese im Programm-
verzeichnis gefunden werden.


  18.  Bänder auf 386 Computern formatieren
-------------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Formatieren von Bändern auf
einem langsameren 386 Computer haben oder die Meldung "Der
Band-Controller reagiert nicht korrekt" erhalten, vergewissern
Sie sich, daß Ihr Turbo-Switch eingeschaltet ist.


  19.  Hardware-Kompression nicht unterstützt
-------------------------------------------------------------------------------------
Iomega Backup für Windows, Version 4.42, unterstützt
nicht die Hardware-Kompressions Funktion, die auf einigen
Highspeed-Controller-Karten zur Verfügung steht.


  20.  Änderungen von SYSTEM.INI und WIN.INI
-------------------------------------------------------------------------------------
Folgende Zeilen werden während der Installation hinzugefügt:

WIN.INI [Extensions]
    set=[qbwin install path]\qbwin.exe^set

SYSTEM.INI [386enh]
    device=[qbwin install path]\vfintd.386

Ist das Kontrollkästchen "Laden mit Windows" im Scheduler
markiert, wird folgendes der WIN.INI [Windows] load= Zeile
hinzugefügt:

    load=[qbwin install path]\scheduler.exe

Dieser Zusatz wird in der load=Zeile gelöscht, sobald die
Markierung des Kontrollkästchens entfernt wird und der
Backup-Scheduler geschlossen wird.


  21.  Häufige Probleme mit Setup und Konfiguration
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Wenn Sie die Meldung "Ungültiger Unterbrechungskanal"
oder "Laufwerk wurde nicht gefunden" erhalten, wenn Sie
das Parallel Port Laufwerk benutzen:

a. Benutzen Sie das Iomega-Druckerkabel, daß mit dem
Laufwerk geliefert wurde. Vermuten Sie ein defektes
Kabel, benutzen Sie probeweise ein Standard-Druckerkabel.

b. Wenn Ihr Parallel Port Interface in Ihre Mutterplatine
integriert ist, und falls Sie eine zweite Parallel Port
Interfacekarte einsetzen wollen,  so setzen Sie den zweiten
Parallel Port auf LPT2.

c. Falls Ihr Parallel Port Interface in Ihre Mutterplatine
integriert ist,  überprüfen Sie ob es aktiviert ist.
Einige Hersteller von Mutterplatinen haben  eine Aktivier-/
Deaktivieroption in Ihrem BIOS-Setup.


2. Wenn das Laufwerk von Iomega Backup für DOS, aber
nicht von Iomega Backup für Windows entdeckt wird:

a. Überprüfen Sie ob ein virtueller Treiberkonflikt vorliegt,
indem Sie Windows im Standardmodus aufrufen. Geben Sie dazu
WIN /S an Ihrer DOS-Eingabeaufforderung ein oder auch WIN /D:T,
falls Sie Windows für Workgroups verwenden.

b. Logitech Maustreiber Version 6.30 können Interruptkonflikte
verursachen.  Installieren Sie die neueste Version des Maustreibers
von Logitech oder nehmen Sie den Microsoft-kompatiblen Maustreiber,
der mit MS-Windows 3.1 mitgeliefert wird.


3. Benutzung des Parallelport Bandlaufwerkes mit 286 Computern

Iomega empfiehlt nicht den Einsatz des Parallel Port Bandaufwerkes
mit 286er Computern. Die Kompressionsalgorithmen erfordern hohe
Prozessorleistung, die von 286er Computern nicht immer zur Verfügung
gestellt werden. Zum sicheren Betrieb empfiehlt Iomega deshalb, die
Kompression auszuschalten.


4. SCO UNIX Software

Folgen Sie den Anweisungen des SCO Systems Administrator's Guide,
der mit Ihrem Betriebssystem mitgeliefert wurde, bezüglich der
Installation eines QIC-80 Bandlaufwerkes. Nach der Installation
benutzen Sie bitte die Band-Utilities um zu formatieren, zur
Bandspannung oder zum Löschen. Falls ein Band I/O Fehler
gemeldet wird, formatieren Sie das Band neu, auch wenn es schon
vorformatiert ist. Benutzen Sie die TAR Utility, um Backup-  und
Restore-Operationen mit dem Bandlaufwerk zu machen. Falls Sie nur
ein Diskettenlaufwerk benutzen, setzen Sie die Jumper für die
Laufwerksauswahl, die sich an der Rückseite des Bandlaufwerkes
befinden, auf Stellung DS1.


5. Anschluß an einen Disketten-Controller (FDC):

a. Entfernen Sie das 34-Pin-Flachbandkabel vom Ihrem FDC. Der rote
Streifen auf dem Kabel ist mit Pin 1 verbunden. Notieren
Sie sich, wie das Kabel original verbunden ist, bevor
Sie es von der Steckerleiste abziehen.

b. Verbinden Sie das Kabel, daß mit dem FDC verbunden war,
mit dem mittleren Anschluß des Y-Kabels, das mit dem Bandlaufwerk
mitgeliefert wurde. Stellen Sie sicher, daß die Markierungen
übereinstimmen.

c. Verbinden Sie das kurze Ende des Y-Kabels mit dem Bandlaufwerk.
Die Pin 1 Markierung muá in Richtung des Spannungsversorgungs-
anschlusses zeigen.

d. Verbinden Sie das lange Ende des Kabels mit dem FDC, der
rote Streifen genauso orientiert wie das originale Kabel,
bevor es entfernt wurde.

e. Überprüfen Sie die Jumpereinstellung auf der Rückseite
des Bandlaufwerkes. Ein Jumper befindet sich zwischen dem
Datenkabel und dem Spannungsversorgungsanschluß auf der Rückseite
des Bandlaufwerkes. Dieser Jumper wählt ziwschen DSS/DSP, DS1,
oder DS0 aus. Die Voreinstellung ist DSS/DSP. Wenn der FDC nur
zwei Diskettenlaufwerke ansteuert, benutzen Sie DSS/DSP. Kann
Ihr FDC bis zu vier Diskettenlaufwerke ansteuern, kann es sein,
daß DS0 oder DS1 benötigt wird.

f. Vergewissern Sie sich, daß das Bandlaufwerk eine gute, niederohmige
Masseverbindung hat. Das ist besonders wichtig, wenn Sie einen
Computer mit Plastikgehäuse benutzen. Ein Masseanschluß befindet
sich an der Rückseite des Bandlaufwerkes, der auch zur Verbindung
eines Erdungskabels mit einem Metallgehäuse oder Groundpoint des
Computers benutzt werden kann.


6. Highspeed-Controller

Um den Band-Accelerator/Fast Disketten-Controller als primären
Disktten-Controller zu benutzen:

a. Deaktivieren Sie den Standard Disketten-Controller, indem Sie
ihn im BIOS-Setup oder auf der Karte mit einem Jumper ausschalten.

b. Stellen Sie die Portadresse des Band-Accelerators auf 3F0h,
Interrupt auf 6 und den DMA-Kanal auf 2. Verbinden Sie das
Bandlaufwerk und Diskettenlaufwerke wie in der Installationsanleitung
oder im Abschnitt "Verbindung mit einem Disketten-Controller"
weiter oben beschrieben. Installieren Sie anschließend die Backup-
Software.

Um den Band-Accelerator/Fast Disktten-Controller als sekundären
Disketten-Controller zu benutzen:

a. Lassen Sie den existierenden Disktten-Controller und die
Laufwerke so verbunden wie sie sind. Ändern Sie die Adresse
des neuen Controllers oder lassen Sie sie die Voreinstellung
eingestellt--normalerweise sind die Voreinstellungen
ausreichend. Bei Problemen versuchen Sie I/O-Adresse 370h,
IRQ 5 und DMA-Kanal 1. Evtl. ist es notwendig, verschiedene
Kombinationen auszuprobieren.

b. Verbinden Sie das Bandlaufwerk mit dem zweiten Controller
und installieren Sie die Backup-Software. Die Software sucht
nach dem installierten Bandlaufwerk. Wird es nicht gefunden,
konfigurieren Sie die Software manuell und geben Sie die
richtigen Werte für die I/O-Adresse, den IRQ und die DMA
Einstellungen ein.

Hinweis: Diagnose-Software, wie z.B. MSD.EXE, Norton Utilities,
PCTools oder Checkit kann eingesetzt werden, um freie
Adressen, IRQs und DMA-Kanäle zu finden.


7. Installation des Parallel Port Bandlaufwerkes

a. Folgen Sie den Instruktionen der Installationsanleitung und
benutzen Sie das originale Iomega-Kabel, daß Sie mit Ihrem
Laufwerk erhalten haben.

b. Um sicherzustellen, daß Ihr Druckeranschluß korrekt arbeitet,
kontrollieren Sie ihn mit einem Diagnose-Tool wie CHECKIT und
überprüfen Sie auch, ob an diesem Druckeranschluß ein Drucker
arbeiten kann.

c. Benutzen Sie MSD.EXE oder eine andere Utility, um die
Adresse und IRQ des Druckeranschlusses herauszufinden.
Benutzen Sie diese Informationen, um die Backup-Software
manuell zu konfigurieren.

d. Wenn Sie ein Parallel Port Bandlaufwerk manuell konfigurieren,
nehmen Sie IRQ 5 oder 7 und als I/O-Adresse 378h, 278h oder 3BCh.


  22.  Benutzung von Wechsel-Laufwerken
-------------------------------------------------------------------------------------
Damit Ihre Backup-Software Wechsel-Laufwerke, wie z.B.
Bernoulli Laufwerke, erkennen und benutzen kann, muß das
Laufwerk angemeldet sein.


  23.  Dateien mit den NetWare Attributen "DELETE INHIBIT" und
       "RENAME INHIBIT" wiederherstellen
-------------------------------------------------------------------------------------
Während eines Restores können keine Dateien mit den NetWare
Attributen "Delete Inhibit" (abgekürzt D) und "Rename Inhibit"
(abgekürzt R) überschrieben werden. Um diese Dateien
wiederherzustellen, müssen Sie zuerst manuell die Attribute
"Delete Inhibit" oder "Rename Inhibit" entfernen.


  24.  Installation: Auswahl einer Programmgruppe
-------------------------------------------------------------------------------------
Die Installationsroutine wurde verändert. Im Kapitel
"Beginn der Installation" wurde das Thema "Auswahl einer
Programmgruppe" vereinfacht. Während der Installation
werden sie gefragt, ob eine Programmgruppe inklusive der Symbole
erstellen werden soll. Darauf können Sie mit Ja oder Nein
antworten. Wählen Sie Ja, so wird eine Programmgruppe mit
dem Namen Iomega Backup erstellt. Wählen Sie Nein, so wird keine
Programmgruppe erstellt.


  25.  Zur Leistung bei QIC-3020 Parallel-Port Bandlaufwerken
-------------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie ein QIC-3020 Parallel-Port Bandlaufwerk benutzen,
haben Sie eventuell Leistungsprobleme, speziell auf Systemen
mit unidirektionalen Parallel-Ports. Diese Kombination
transportiert unter Umständen die Daten vom Bandlaufwerk nicht
schnell genug auf Ihr System, so daß das Band nicht gleichmäßig
läuft (streams). Wenn Sie das Band im QIC-3010 Format neu
formatieren, wird es halb so schnell wie ein QIC-3020 und
besser in eine Richtung laufen (streamen). Dadurch werden
Netzwerk-Restores schneller und das Bandlaufwerk wird geschont,
allerdings wird die Bandkapazität halbiert.


  26.  Controller-Konflikte
-------------------------------------------------------------------------------------
Der Promise 2300 EIDE VLB Controller muß in schnellem Modus laufen,
(/f Parameter), um mit Floppy-Laufwerken zu funktionieren.


  27.  Konflikte mit VGA-Treibern
-------------------------------------------------------------------------------------
Verschiedenen VGA-Treiber erzeugen ProblemE mit dem
Kompatibilitätstest. Wenn das Porgamm hängen bleibt,
versuchen Sie, vom  Hersteller der VGA-Karte einen aktuellen
Treiber zu bekommen. Probleme gibt es mit DIAMOND STEALTH 64
und ATI ULTRA MACH 32/64.


  28.  Disk-Logging Strategie
-------------------------------------------------------------------------------------
Disk-Logging wird jetzt immer im Modus "Am kompatibelsten" ausgeführt.
Konflikte mit einigen großen Festplatten-Handlers, schnellere
Computersysteme und die Benutzung von Smart Drive machen die
Strategie "Schnellstes Disk-Logging überflüssig.


  29.  EZ-Drive Disk Manager
-------------------------------------------------------------------------------------
Die folgenden Informationen finden Anwendung in
Computersystemen mit hochkapazitiven Festplatten bei
Verwendung des MICRO HOUSE EZ-DRIVE Manager.

Bevor Sie mit der Installation von Iomega Backup für
Windows starten sollte sichergestellt sein, daß der Treiber
mit Hilfe des SETUP.EXE Programms von der EZ-DRIVE
Installationsdiskette installiert worden ist. Das
Programm fügt die Zeile device=MH32BIT.SYS im [386Enh]
Abschnitt der Datei SYSTEM.INI Datei automatisch hinzu.

HINWEIS: Lesen Sie in Ihrem Windows Benutzerhandbuch weitere
Informationen nach.

Führen Sie folgende Schritten durch:

1.  Wählen Sie in der Hauptgruppe die Systemsteuerung.
2.  Wählen Sie die Funktion "386erhöht".
3.  Wählen Sie die Schaltfläche "Virtueller Speicher".
4.  Wählen Sie die Schaltfläche "Ändern>>".

Bitte beachten Sie, daß das Kontrollkästchen
"32-Bit Disk-Zugriff benutzen" markiert ist. Dieses
Kontrollkästchen muß markiert bleiben, damit Iomega Backup
für Windows benutzt werden kann.


Wenn Sie bei der Benutzung von Iomega Backup für Windows
Probleme haben und Sie benutzen ein QIC Diskettenlaufwerk
oder Parallel-Port Bandlaufwerk, folgen Sie bitte diesen
Schritten:

1.  Starten Sie Iomega Backup
2.  Wählen Sie die Schaltfläche "Konfigurieren".
3.  Wählen Sie die Schaltfläche "Einstellungen".
    Das Einstellungsdialogfeld erscheint.
4.  Wählen Sie im DMA-Operation Kombinationsfeld die
    Einstellung "Am kompatibelsten".

Diese Einstellung verringert zwar die Leistung, ist aber auf
manchen Systemen für korrekte Leistung notwendig.


