
Hinweise zur Installation des 1&1 Highway Softwarepakets
--------------------------------------------------------

1. Installation

   Nach erfolgreicher Installation koennen Sie die zwischen-
   gespeicherten Installationsdateien (unter C:\HIGHINST)
   wieder loeschen. Sollten Sie nochmals installieren muessen,
   so koennen Sie auch hier das Programm _INSTALL.EXE (mit
   fuehrendem Unterstreichungsstrich) starten.

   Unter Windows95 erfolgt die Installation entgegen dem Hinweis
   im Handbuch nicht wie unter Windows 3.xx vom Programm-Manager.
   Der Installationsprogramm-Start kann durch Drücken der Start-
   Taste und Auswahl des Menuepunktes "Ausfuehren..." eingeleitet
   werden. In der darauf erscheinenden Dialogbox tragen Sie nun
   einfach den Befehl A:\INSTALL.EXE ein.


2. CAPI - Hinweise

   Es gibt drei verschiedene CAPI-Treiber, von denen
   NUR EINE zu einer Zeit aktiv sein kann.  Sie sollten sich
   fuer eine der folgenden Moeglichkeiten entscheiden:

   VXD-CAPI
   ~~~~~~~~
   Beschreibung:
	Dies ist fuer Windows 3.xx und Windows 95 der
	empfohlene Treiber. Dieser Treiber ist jedoch erst
	nach Start einer Windows-Sitzung verfuegbar,
	daher koennen DOS-basierte Treiberprogramme
	(wie cFos) fruehestens erst mit Windows zusammen
	gestartet werden. Fuer diesen Zweck gibt es in
	Windows 3.xx die Datei WINSTART.BAT die waehrend
	des Startens von Windows ausgefuehrt wird.

   Installation:
	Diese CAPI wird mit der Installation durch
	Anklicken des Kaestchens "32-Bit-CAPI - Treiber"
	im Bereich Hardware eingerichtet.

   TSR-CAPI  
   ~~~~~~~~
   Beschreibung:
	Nicht ganz so flexibel ist dieser DOS-CAPI-Treiber,
	weil durch hoeheren Bedarf an Speicher im niedrigen
	Adressbereich fuer DOS-Anwendungen (auch unter Windows)
	weniger Speicherplatz zur Verfuegung steht.
	Dieser Treiber wird unter DOS typischerweise in
	der Datei AUTOEXEC.BAT aufgerufen und ist dann bei
	jedem Rechnerstart wirksam.
	Bei reinem Windowsbetrieb ist diese CAPI nicht
	zu empfehlen, sie wird jedoch fuer "reine" DOS-
	Anwendungen benoetigt, die nicht unterhalb von
	Windows laufen.

   Installation:
	Die Einrichtung erfolgt mit dem Programm SETUP.EXE
	im HIGHWAY-Verzeichnis. Es kann damit automatisch
	die entsprechende Befehlszeile in die AUTOEXEC.BAT
	eingefuegt werden.
	Beachten Sie bitte auch, dass die VXD-CAPI von Windows
	nicht installiert sein darf.

   CAPI 2.0 (nur unter Windows 95)
   ~~~~~~~~
   Beschreibung:
	Die Netzwerk-Konfiguration unter Windows 95 bietet
	ausserdem die Moeglichkeit, eine weitere Auspraegung
	der CAPI zu installieren, die bei der Windows95-
	Installationssoftware beiliegt. Diese CAPI ist jedoch
	inkompatibel zu der Highway-Software und kann damit
	nicht betrieben werden.

	INSTALLIEREN SIE DIE CAPI 2.0 NUR DANN, WENN SIE STATT
	DER HIGHWAY-SOFTWARE ANDERE ANWENDUNGEN VERWENDEN,
	DIE NICHT MIT EINER DER HIER BEILIEGENDEN CAPIS LAUFEN.

	Eine versehentlich bereits installierte CAPI 2.0 kann
	mit folgenden Schritten wieder entfernt werden:
	  1. Deinstallieren mit der Systemsteuerung,
	  2. T_DEINST.EXE im WIN95\SYSTEM-Verzeichnis starten.


Viel Spass mit dem 1&1 ISDN Highway Center.
