Merci d'avoir choisi Backup Exec 6.0. Nous espérons que vous 
profiterez des nouvelles capacités de cette version. Comme toujours,
vos commentaires seront bienvenus, et nous attendons vos suggestions.

Ce document contient des notes de version sur Backup Exec, ainsi
que des informations susceptibles de ne pas figurer dans le manuel
de l'utilisateur. Les informations contenues dans ce document sont 
plus actuelles que celles du manuel. Par conséquent, si ce texte 
contredisait le manuel, tenez compte des données de ce fichier.

Ce fichier LISEZMOI contient les sections suivantes:

    1. Quoi de neuf dans Backup Exec v6.0
    2. Remarques sur l'installation
    3. Dépannage - Trucs et astuces
    4. Installation du logiciel de support du chargeur
       & autres informations 
    5. Prise de contact avec Arcada Software


1. Quoi de neuf dans Backup Exec v6.0
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La troisième génération de Backup Exec d'Arcada est un produit
complet mais simple d'utilisation destiné à la sauvegarde de
systèmes autonomes ou d'entreprise. Backup Exec réduit les frais
administratifs, élargit l'accessibilité des données et offre une
fiabilité absolue.

Voici quelques-unes des améliorations apportées à Backup Exec 6.0 : 

    1.  L'administration à distance, dont la fonction RAS. 
        Cela permet aux utilisateurs de se connecter à un autre 
        serveur de sauvegarde sur le réseau et d'en gérer les
        travaux programmés comme s'ils se trouvaient sur place.

    2.  Prise en charge d'agents
        Les agents d'Arcada permettent aux utilisateurs de "publier"
        des options de partage à sauvegarder, accessibles uniquement
        par les serveurs de sauvegarde Arcada. Arcada propose des 
        agents pour les plates-formes UNIX, Mac et Windows 95.

    3.  Accès définis par l'utilisateur
        Il s'agit d'une zone, sur le bureau de Backup Exec, que 
        l'utilisateur peut définir lui-même afin de configurer les
        options de partage le plus souvent utilisées, ou les entités
        de réseau qui ne sont généralement pas disponibles sur le 
        réseau de Microsoft (p. ex., les serveurs IBM LAN).

    4.  Pré-traitement et post-traitement
        Cette fonction propose des traitements séquentiels par ligne
        de commande avant et après un événement programmé (p. ex., la
        fermeture d'une base de donnée avant une sauvegarde, puis sa
        réouverture une fois la sauvegarde terminée).

    5.  Support de chargeurs à plusieurs lecteurs 
        Backup Exec gère les chargeurs à lecteurs de bande multiples
        accédant à un même changeur de support.

    6.  Consignation d'événements
        Cette fonction consigne les erreurs, avertissements et
        informations apparaissant au cours d'une opération de 
        sauvegarde, dans le journal des événements de Windows NT.

    7.  ExecView
        Permet de contrôler toutes les instances de Backup Exec en
        cours d'exécution sur le réseau.

    8.  Compatibilité de lecture de bande 
        Backup Exec est capable de lire et d'écrire le format de
        bande de Microsoft. Il est également capable de lire d'autres
        formats de bandes tels que ceux de Maynard Electronics 
        Maynstream 3.X et ultérieur, de Sytron Sytos Plus pour OS/2,
        et de Cheyenne ARCserve pour NetWare 4.x et 5.x.

    9.  Service du système de Windows NT
        Exécution automatique d'opérations de sauvegarde sans qu'une
        connexion à Windows NT soit nécessaire.

2. Remarques sur l'installation 
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Si vous installez Backup Exec sur un ordinateur devant
servir de serveur de sauvegarde, assurez-vous que les pilotes requis
par les lecteurs de bande raccordés et les contrôleurs de lecteurs 
de bande ont été installés au moyen du programme d'Installation de
Windows NT, et qu'ils ont été chargés en réamorçant le système
avant l'exécution du logiciel Backup Exec. Ces mesures simplifient
la configuration initiale de Backup Exec une fois qu'il a été
installé.

En outre, si vous choisissez de mettre à jour Backup Exec
pour Windows NT v5.x, Backup Exec v6.0 convertira les catalogues,
listes de sélection, travaux et programmations existants au format 
de la version 6.0. Cependant, dans la mesure où Backup Exec v6.0 
utilise des noms de lecteurs de bande personnalisés, il vous 
faudra modifier tous vos travaux afin de leur attribuer le matériel
approprié. Par ailleurs, Backup Exec v6.0 conservera tous les 
fichiers-journaux de la version 5.x mais il sera impossible de les
afficher depuis la version 6.0 - il est conseillé de les ouvrir dans
le Bloc-notes.

    1. N'installez Backup Exec que sur un lecteur local.
    2. Si le programme d'installation ne vous demande pas d'indiquer
       de numéro de série, cela signifie qu'il s'agit d'une version
       d'évaluation.
    3. Si vous voulez installer le logiciel de support du chargeur,
       reportez-vous à la section "Installation du logiciel de support 
       du chargeur & autres informations ", plus bas.

3. Dépannage - Trucs et astuces
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Informations générales
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.  Si un message vous demande d'entrer un mot de passe pour accéder
    à une option de partage et que la connexion réussit, Backup Exec
    vous demandera ce mot de passe automatiquement pour chaque
    raccordement à ce même périphérique. Vous pouvez changer le nom
    d'utilisateur ou le mot de passe d'un périphérique précis à 
    l'aide de l'option "Connecter en tant que", dans le menu Réseau.

2.  Le fait de désactiver le service Backup Exec (TM) Server dans 
    Panneau de configuration|Services retirera toute copie de Backup 
    Exec résidant en mémoire.

3.  Exclusion de fichiers
    Backup Exec vous permet d'utiliser une seule liste d'exclusion
    "globale" en vue d'exclure les fichiers que vous ne *VOULEZ PAS*
    sauvegarder. Vous pourriez par exemple exclure tous les fichiers
    temporaires (.TMP). Pour ce faire, déterminez les fichiers ne 
    devant JAMAIS être sauvegardés, sur TOUS les serveurs souhaités.
    Dans le menu Sélection, choisissez "EDITER SELECTIONS". 
    Sélectionnez ensuite la liste "Exclure" et ajoutez-y les
    fichiers ne devant jamais être sauvegardés.

    Backup Exec devient inactif lorsqu'un travail est terminé
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Une fois que Backup Exec termine un travail programmé, 
    il vérifie si un autre travail est programmé sur le même lecteur
    de bande au cours d'une période déterminée. Si effectivement un 
    travail est programmé, Backup Exec devient inactif jusqu'à ce 
    le travail commence. Cette fonction réduit la durée nécessaire 
    au repositionnement de la bande après rembobinage automatique.
    Par défaut, Backup Exec attend 300 secondes (5 minutes).
    Cependant, vous pouvez utiliser Regedt32.exe pour modifier la durée
    en secondes de " HKEY_LOCAL_MACHINE/ SOFTWARE/Arcada/
    SOFTWARE/Arcada/Backup Exec/ User Interface/Next Job Wait Time ".

    Agents de Backup Exec 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Remarque : les informations concernant l'installation d'agents sous
Windows 95 s'appuient sur une version d'essai pilote de Windows 95.
Par conséquent, il se peut que les problèmes répertoriés ci-dessous
soient résolus dans la version finale de Windows 95.


1.  Agent Windows 95 et réseau commuté
    Il se peut que votre agent Windows 95 de Backup Exec ne soit
    pas visible par Backup Exec pour Windows NT si TOUTES les 
    conditions suivantes sont remplies :

    * votre agent Windows 95 de Backup Exec est configuré de façon
      à utiliser le protocole SPX ;

    * votre machine Windows 95 agit en tant que serveur de réseau 
      commuté (non client) ;

    * la configuration en réseau commuté de Windows 95 comprend 
      la prise en charge de SPX.

    Si votre système présente toutes ces caractéristiques, Arcada
    recommande l'utilisation de TCP/IP pour la sauvegarde de l'agent
    Windows 95.

    Windows 95 apparaît dans la fenêtre Sélection de sauvegardes et
    il est possible de le sélectionner. Toutefois, si la sauvegarde
    des fichiers ne s'effectue pas correctement (la lecture du 
    premier fichier sélectionné prend du temps et est suivie du
    message "Le lecteur ne répond pas. Jeu de sauvegardes 
    interrompu"), il se peut que vous disposiez d'une ancienne 
    version de l'agent sur votre machine Windows 95. Une copie de la
    dernière version de l'agent Windows 95 est disponible sur le 
    BBS d'Arcada.
    
2.  Agents de Backup Exec utilisant SPX

    Si vous utilisez des agents de Backup Exec communiquant au moyen
    de SPX, vérifiez que le type de structure IPX est consistant
    sur votre réseau. S'il n'est pas consistant et que Backup Exec
    pour Windows NT emploie un type de structure IPX différent de
    celui des stations de travail exécutant l'agent de Backup Exec,
    tous les paquets SPX doivent être acheminés par un serveur 
    capable de les convertir. Cela entraîne cependant un
    accroissement du trafic sur le réseau et, si le routeur n'est 
    pas apte à traiter d'importants paquets SPX, ceux-ci risquent 
    d'être perdus. Ce problème entraîne parfois la temporisation 
    d'une sauvegarde avec le message d'erreur "Le périphérique ne
    répond pas".

3.  Opération "d'archivage" sur les agents de Backup Exec 

    Bien que l'option d'archivage soit disponible pour les agents
    de Backup Exec, la passe de suppression n'aura pas lieu.

4.  Utilisation de l'option "Activer protocoles du réseau Agent"

    Si, dans la fenêtre Paramètres - Réseau, l'un ou plusieurs des 
    protocoles agent sont activés (ou désactivés), il sera nécessaire
    de réactualiser (F5) la fenêtre Sélection de sauvegardes afin
    que les nouveaux paramètres soient appliqués.

    Suggestion de la configuration de la messagerie de Windows NT
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Pour garantir une configuration de la messagerie adaptée à
    l'utilisation de Backup Exec, procédez de la façon suivante...

    1. Exécutez ces étapes sur l'ordinateur désigné pour remplir la
       fonction de Bureau de poste...

       a. Connectez-vous à MSMail en tant que Gestionnaire du Bureau
           de poste.

       b. Créez de nouveaux utilisateurs de MSMail en leur donnant
           les mêmes noms que les noms des ordinateurs désignés
           pour remplir la fonction de serveurs de sauvegarde de 
           Backup Exec. Par exemple : Nom : \\Nom de l'ordinateur,
           Boîte aux lettres : Nom de l'ordinateur

    2. Exécutez ces étapes sur chacun des ordinateurs désignés pour 
       remplir la fonction de serveur de sauvegarde...

       a. Configurez le Mail de Windows NT pendant que vous 
          êtes connecté à Windows NT sous le nom de l'utilisateur
          qui exécutera Backup Exec.  Connectez-vous au Bureau de 
          poste existant.

       b. Lancez Backup Exec et créez ou éditez les travaux pour
          lesquels vous voulez utiliser la messagerie. Dans la boîte
          de dialogue Configuration de la confirmation de messagerie,
          entrez le nom de la boîte aux lettres que vous avez créé 
          pour cet ordinateur lors de l'étape 1b. Sélectionnez 
          les personnes à qui vous souhaitez envoyer le message.

       c. Editez le registre de façon que la messagerie fonctionne 
          correctement quand personne n'est connecté à Windows NT.
                                                    
          1. Démarrez Regedt32.exe
          2. Dans la fenêtre HKEY_USERS, cliquez sur le bouton
             Microsoft Mail dont le chemin est .DEFAULT/Software/
             Microsoft/Mail/.
          3. Sélectionnez Ajouter une valeur dans le menu Edition.
          4. Tapez " ServerPath " (sans les guillemets) et 
              assurez-vous que le type de données est REG_SZ.
          5. Entrez le nom CDU de l'option de partage du Bureau de 
             poste cible. Par exemple : \\Nom de l'ordinateur\WGBP.
          6. Quittez RegEdt32.

    Remarque : par défaut, Backup Exec envoie des messages lorsqu'un 
          travail a réussi ou échoué. Si vous souhaitez ne recevoir 
          de messages qu'en cas d'échec des travaux, utilisez 
          Regedt32.exe pour modifier la valeur de 
          " HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Arcada/Backup 
          Exec/User Interface/Email-Send Only on Job Failure " à 1.

    Dépannage de la messagerie
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    
    L'envoi de messages par Backup Exec à l'issue de travaux n'est 
    pas fiable.

    1ère raison possible.

    Lorsque vous utilisez le bureau de poste de MSMail pour le
    stockage des messages, MSMail n'autorise qu'un seul utilisateur
    à se connecter à MSMail à la fois (p. ex., l'utilisateur Charles
    ne peut pas se connecter à MSMail sur deux ordinateurs à la 
    fois). Cela entraîne les conséquences suivantes sur Backup 
    Exec : si Charles (en tant qu'utilisateur de MSMail) est connecté
    à MSMail sur l'ordinateur A et que Backup Exec est configuré de 
    façon à envoyer un message à Charles à l'issue d'un travail sur
    l'ordinateur B, Backup Exec ne pourra pas envoyer le message à
    Charles puisque ce dernier est déjà connecté à MSMail. Cette 
    situation risque également de se produire lorsque deux instances
    de Backup Exec envoient un message au même utilisateur à la fois.

    2nde raison possible.

    Si Backup Exec envoie un message à Charles tandis que MSMail
    est connecté sous le nom de Julie, Backup Exec ne pourra pas 
    envoyer de message sous le nom de Charles car Julie y est 
    actuellement connectée.

    Pour vous assurer que les messages sont envoyés correctement, 
    vérifiez que l'utilisateur connecté à MSMail est le même que 
    celui sous lequel Backup Exec est supposé envoyer ses messages,
    ou bien assurez-vous que MSMail est fermé.

    Compression matérielle
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Les bandes sur lesquelles une compression matérielle a été
    effectuée depuis un lecteur donné ne seront pas forcément
    lisibles par le lecteur d'un autre fabricant. Si vous voulez
    passer d'un lecteur à un autre d'une marque différente, il vous
    faudra réaliser une compression par logiciel (ou aucune 
    compression). Par ailleurs, il est recommandé, lorsqu'un jeu de 
    bandes est comprimé par voie matérielle, d'effectuer une 
    compression matérielle également sur tous les jeux de bandes 
    suivants. Il est fortement déconseillé de combiner les 
    compressions matérielle et logicielle sur une même bande. Il est
    cependant possible de combiner une compression logicielle avec 
    des jeux sans compression. 

    NetWare
    ~~~~~~~
    Alors que Backup Exec permet la sauvegarde des réseaux NetWare, 
    seuls les données et l'espace primaire du nom seront sauvegardés.
    Les Binderies, les informations de sécurité et les branches 
    ressources de Macintosh ne seront pas sauvegardés.

    Sécurité NT
    ~~~~~~~~~~~
    Si l'application Backup Exec ne parvient pas à se connecter à 
    une option de partage distante, vérifiez les permissions de
    cette dernière ainsi que les droits de sécurité de l'utilisateur. 

    Indicateur d'état 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Lorsque l'indicateur d'état est activé, tous les périphériques
    devant être sauvegardés sont pré-analysés avant que la sauvegarde
    ne commence. Si vous avez choisi de masquer l'indicateur
    d'état, la pré-analyse n'aura pas lieu et la sauvegarde
    s'effectuera donc plus rapidement. Pour désactiver cette option,
    sélectionnez Préférences dans le menu Paramètres, puis 
    désélectionnez l'option "Afficher l'indicateur d'état".

4. Installation du logiciel de support du chargeur & autres 
   informations 
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Remarque : lorsqu'il est lancé pour la première fois, Backup
    Exec v6.0 analyse le serveur de sauvegarde à la recherche de
    tous les lecteurs de bande qui y sont raccordés, et leur donne
    à chacun un nom d'alias matériel (p. ex., ARCHIVE 1, DEC 2, 
    TANDBERG 3). Cependant, Backup Exec n'associera pas 
    automatiquement de chargeur aux lecteurs de bande. Il vous 
    faudra donc modifier manuellement l'alias matériel associé au
    lecteur du chargeur, puis cliquer sur le chargeur convenant au
    lecteur de bande.

    Installation du logiciel de support du chargeur 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Cette installation s'effectue en deux étapes dans Backup Exec.
    Suivez les instructions des deux parties afin de garantir une
    installation correcte du chargeur.

    Partie A - Installation du logiciel de support du chargeur
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    1.  Cliquez deux fois sur l'icône Installation de Backup Exec
        dans le groupe Backup Exec 6.0 du Gestionnaire de programmes.

    2.  Cliquez sur le bouton "Chargeur" et suivez les instructions
        du programme d'installation.


    Partie B - Installation du pilote du changeur de support 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Utilisez pour cela le programme Installation de Windows NT :

    1.  Cliquez deux fois sur l'icône "Installation de Windows NT",
        dans le "Groupe principal".

    2.  Sélectionnez "Ajouter/Enlever des périphériques à bande..." 
        dans le menu "Options".

    3.  Sélectionnez "Ajouter..." dans la fenêtre "Installation de
        périphériques à bande".

    4.  Déroulez la liste "Périphérique:" dans la fenêtre "Choisissez
        une option de périphérique à bande".

    5.  Sélectionnez "Autre (nécessite une disquette du 
        constructeur)", à la fin de la liste "Périphérique:".

    6.  Entrez le lecteur et le chemin d'accès aux fichiers 
        appropriés sur cette disquette dans la fenêtre "Insérer une
        disquette" (p. ex., "a:\i386" pour les fichiers de la version
        Intel (i386) de Windows NT, "a:\mips" pour les fichiers de
        la version Mips de Windows NT, ou "a:\alpha" pour les 
        fichiers de la version Alpha de Windows NT).

    7.  Cliquez sur "OK".

    8.  La boîte de dialogue "Choix d'option OEM" s'affiche. 
        Sélectionnez le pilote "Arcada supported SCSI-2 Medium
        Changer".

    9.  Cliquez sur "OK".

    10. Sélectionnez "Installer" dans la fenêtre " Choisissez une
        option de périphérique à bande" 

    11. Si une copie du pilote figure déjà sur le système, une boîte
        de dialogue vous demandera si vous voulez installer le pilote
        actuel ou le nouveau. Sélectionnez "Nouveau" dans la fenêtre
        "Installation de Windows NT" ; sinon, indiquez le même chemin
        d'accès aux fichiers de la disquette que celui que vous avez
        entré plus haut, à l'étape n° 6.

    12. Sélectionnez "Continuer" dans la fenêtre "Installation de 
        Windows NT".

    La fenêtre "Installation de périphériques à bande" apparaît de
    nouveau, affichant le changeur de support sélectionné lors de
    l'étape n° 8 dans la liste "Périphériques à bande installés sur...".
    Fermez la fenêtre "Installation de périphériques à bande", 
    fermez/quittez l'installation de Windows NT, et redémarrez 
    Windows NT pour que vos modifications soient appliquées. 

    Nettoyage automatique du chargeur
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Les instructions suivantes expliquent comment configurer Backup
    Exec de façon qu'il nettoie votre chargeur régulièrement :

    1.  Créez une définition de magasin de chargeur en désignant
        un groupe comme "Connecteur de nettoyage" et en lui
        attribuant le dernier connecteur du magasin. Attribuez
        ensuite les connecteurs restants aux autres groupes en
        fonction de votre stratégie de sauvegarde.

    2.  Insérez une bande de nettoyage dans le "Connecteur de
        nettoyage".

    3.  Créez un nouveau travail appelé "Nettoyage de bande" et
        attribuez-lui un fichier de sélection valable quelconque.

    4.  Enfin, programmez le travail "Nettoyage de bande" en 
        fonction du cycle de nettoyage recommandé par le fabricant
        du chargeur.

    Délai de nettoyage de bande - Pour que certains 
    chargeurs aient suffisamment de temps pour effectuer leur
    cycle de nettoyage de bande, Backup Exec emploie un
    délai de nettoyage de bande qui s'applique à tous les types 
    de chargeurs et est fixé par défaut à 420 secondes (7 Min.) 
    afin de s'adapter aux cycles de nettoyage de bande les plus 
    lents. Cependant, de nombreux chargeurs, notamment ceux équipés
    de lecteurs DAT, nécessitent plus de temps. Si vous utilisez
    RegEdt32, réglez la valeur du "Délai de nettoyage de bande" dans
    la clé HKEY LOCAL MACHINE/SOFTWARE/ARCADA/BACKUP EXEC/BACKUP DEVICE
    /(NOM D'ALIAS) - nom que vous avez donné au chargeur pendant
    l'installation du matériel - du chargeur connecté, en fonction 
    de la liste ci-dessous.

        Changeur auto. DAT ADIC 4 mm = 15 sec.
        Chargeur DAT ADIC VLS 8 mm   = 360 sec.
        Chargeur Compaq 4586         = 15 sec.
        Chargeur Conner Diamondback  = 15 sec.
        Conner 7L-DLT                = Valeur par défaut (420 sec.)
        Conner 5L-DLT                = Valeur par défaut (420 sec.)
        Chargeur DEC TLZ6            = Valeur par défaut (420 sec.)
        DEC/Cipher L860 (L7a)        = Valeur par défaut (420 sec.)
        Chargeur DEC DLT2500         = Valeur par défaut (420 sec.)
        Chargeur Dilog Libra         = 15 sec.
        Chargeur Exabyte 10e         = 15 sec.
        Chargeur Exabyte 10i         = 15 sec.
        Chargeur Exabyte 210         = 240 sec.
        Chargeur HP 1553A            = 15 sec.
        HP SureStore 1200E           = 15 sec.


    Remarques sur certains chargeurs
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Spectra Logic  SPECTRA 4000 Tape Library
    ----------------------------------------
    Microprogramme testé : changeur 0102, lecteurs de bande 
    (HP 1533) 9406

    Les touches de ce chargeur ne sont pas désactivées pendant
    le fonctionnement de Backup Exec. Seule la faculté de déplacer
    une bande des connecteurs vers l'ouverture est désactivée. Par
    conséquent, il est possible de déplacer des bandes dans le
    magasin vers et depuis les lecteurs de bande, entraînant 
    plusieurs messages d'erreurs matérielles de Backup Exec.
    Si la bande n'est pas éjectée à la fin d'un travail programmé,
    cela risque d'entraîner l'annulation des futurs travaux 
    pour cette bande. Il est possible de réduire le délai de 
    nettoyage de bande à 60 secondes au lieu de la valeur par défaut
    de 420 secondes.

    IBM 4586 DiamondBack
    --------------------
    Microprogramme testé : changeur et lecteur de bande !D04BJ

    Ce chargeur emploie un ID SCSI et deux numéros d'unité logique
    (LUN). Il est possible de réduire le délai de nettoyage de bande
    à 60 secondes au lieu de la valeur par défaut de 420 secondes.

    Lago LS/380 DataWheel
    ---------------------
    Microprogramme testé : changeur 5.4, lecteurs de bande
    (Exabyte 8500) 06L0

    Ce chargeur emploie trois ID SCSI.

5. PRISE DE CONTACT AVEC ARCADA SOFTWARE
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------------------------------------------
SUPPORT TECHNIQUE, INFORMATIONS PRODUIT ET BBS
----------------------------------------------

Reportez-vous au Guide du service clients livré avec le produit.


------------------------------
ACHAT ET TARIFS : INFORMATIONS
------------------------------

Veuillez appeler le 44-1628-771-299.

Service disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 00.

Fin du fichier Lisezmoi.
