Vielen Dank, daß Sie sich für Backup Exec 6.0 entschieden haben. Wir hoffen, 
daß Sie die mit dieser Version verfügbaren neuen Funktionen begrüßen. 
Wir würden uns über Ihre Kommentare und Vorschläge freuen.

Dieses Dokument enthält Anmerkungen zur Freigabe von Backup Exec und 
Informationen, die u. U. im Benutzerhandbuch nicht vorhanden sind. Die
Informationen in diesem Dokument sind aktueller als die Informationen im 
Handbuch. Falls die Informationen in dieser Datei den Angaben im Handbuch 
widersprechen, können Sie davon ausgehen, daß die Angaben in dieser Datei 
korrekt sind.

Diese README-Datei umfaßt folgende Abschnitte:

    1. Neues bei Backup Exec Version 6.0
    2. Anmerkungen zur Installation
    3. Fehlersuche: Hinweise und Tips
    4. Installation der Unterstützung für Loader und allgemeine Anmerkungen
    5. Kontaktaufnahme mit Arcada Software


1. Neues bei Backup Exec Version 6.0
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Die dritte Generation von Arcadas Backup Exec ist ein umfassendes und 
bedienerfreundliches Produkt zur Unterstützung für Backup von Einzelsystemen 
und unternehmensweiten Systemen. Mit Backup Exec können Sie Ihren allgemeinen 
Verwaltungsaufwand minimieren, den Zugriff auf Daten erweitern und sich 
hundertprozentig auf die Sicherung Ihrer Daten verlassen.

Backup Exec Version 6.0 wurde mit den folgenden Erweiterungen ausgestattet:

    1.  Fernadministration einschließlich RAS-Fähigkeit
        Mit Hilfe dieser Funktion kann der Benutzer mit einem anderen 
        Backup-Server im Netz eine Verbindung herstellen und dort geplante 
        Aufträge durchführen, so als wäre der Benutzer anwesend.

    2.  Agenten-Unterstützung
        Mit Hilfe von Arcada-Agenten kann der Benutzer Server zur
        gemeinsamen Benutzung für Arcada Backup-Server "freigeben".
        Arcada bietet Agenten-Unterstützung für die Plattformen 
        UNIX, Macintosh und Windows 95 an.

    3.  Benutzerdefinierte gemeinsame Benutzung
        Ein Bereich auf dem Backup Exec Bildschirm für die Konfiguration 
        von Benutzungspunkten, auf die häufig zugegriffen wird, oder von
        Netzwerkeinheiten, die in der Regel auf dem Microsoft-Netzwerk 
        nicht zur Verfügung stehen (z. B. IBM LAN Server).

    4.  Verarbeitung vor und nach Aufträgen
        Ermöglicht Stapelverarbeitung für Befehlszeilen vor und nach 
        geplanten Aufträgen (z. B. das Schließen einer Datenbank vor 
        einem Backup-Vorgang und das erneute Starten der Datenbank, 
        nachdem die Datensicherung abgeschlossen ist).

    5.  Unterstützung für Loader mit mehreren Laufwerken
        Backup Exec verwaltet Loaders mit mehreren Bandlaufwerken
        über Zugriff auf den gleichen Bandwechsler.

    6.  Ereignisprotokoll
        Protokolliert Fehler-, Warnungen- und Informationsereignisse, die
        während eines Backup-Vorgangs auftreten können, im Event Viewer 
        von Windows NT.

    7.  ExecView
        Ermöglicht die Überwachung sämtlicher gegenwärtig auf dem Netzwerk 
        ausgeführter Kopien von Backup Exec.

    8.  Lesekompatibilität von Bändern
        Backup Exec kann das Microsoft Bandformat lesen und schreiben.
        Backup Exec kann auch andere Bandformate lesen, wie z. B. Bänder, 
        die mit Maynstream 3.X und höher von Maynard Electronics, Sytos 
        Plus für OS/2 von Systos und ARCserve für NetWare 4.x und 5.x von 
        Cheyenne erstellt wurden.

    9.  Windows NT Systemdienst
        Backup-Vorgänge werden automatisch ausgeführt, ohne daß zuvor die
        Anmeldung in Windows NT vorgenommen werden muß.

2.  Anmerkungen zur Installation
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wenn Backup Exec auf einem System installiert wird, das als
Backup-Server vorgesehen ist, stellen Sie sicher, daß die erforderlichen
Software-Treiber für die angehängten Bandlaufwerke und deren Steuerungen
während des Windows NT SETUP installiert wurden, und starten Sie das System 
erneut, bevor Sie Backup Exec ausführen. Dadurch wird die erste Einrichtung
von Backup Exec nach der Installation erleichtert.

Falls Sie Backup Exec Version 6.0 auf Backup Exec für Windows NT Version 
5.x installieren, wandelt Backup Exec Version 6.0 sämtliche vorhandenen 
Kataloge, Auswahllisten, Aufträge und Pläne außerdem in das Format der 
Version 6.0 um.  Da Backup Exec Version 6.0 benutzerdefinierte 
Bandlaufwerk-Hardwarenamen verwendet, müssen Sie jeden Auftrag bearbeiten, 
um ihn für die gewünschte Hardware einzurichten. Weiterhin bewahrt Backup 
Exec Version 6.0 alle Protokolldateien der Version 5.x auf; diese können 
allerdings nicht in Backup Exec Version 6.0 eingesehen werden. Betrachten 
Sie diese Dateien mit Hilfe des Editors.

    1. Installieren Sie Backup Exec lediglich auf einem lokalen Laufwerk.
    2. Wenn Sie bei der Installation keine Seriennummer eingeben, wird eine
       Prüfkopie installiert.
    3. Wenn Sie die Unterstützung für den Loader installieren möchten,
       lesen Sie den folgenden Abschnitt "Installation der 
       Unterstützung für Loader".

3.  Fehlersuche: Hinweise und Tips
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Allgemeine Anmerkungen
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.  Wenn Sie beim Zugriff auf einen gemeinsam benutzten Server zur Eingabe 
    eines Kennworts aufgefordert werden, und mit Hilfe dieses Kennworts an 
    diesen Server angehängt werden, verwendet Backup Exec automatisch 
    dieses Kennwort, um mit dem gleichen Gerät eine Verbindung herzustellen.
    Verwenden Sie die Option "Anschließen als..." im Menü "Netzwerk", um den für
    ein bestimmtes Gerät verwendeten Benutzernamen oder das Kennwort zu 
    ändern.

2.  Indem Sie den Backup Exec (TM) Serverdienst mit Systemsteuerung|Dienste 
    stoppen, werden sämtliche speicherresidenten Kopien von Backup Exec 
    entfernt.

3.  Ausschließen von Dateien
    Mit Backup Exec können Sie eine einzelne "globale" Liste erstellen,
    um Dateien, die *NICHT* gesichert werden sollen, vom Backup
    auszuschließen. Eventuell möchten Sie sämtliche temporären Dateien
    (.TMP) von der Datensicherung ausschließen. Um Dateien auszuschließen,
    legen Sie für ALLE gewünschten Server fest, welche Dateien NIE gesichert 
    werden sollen. Wählen Sie dazu im Menü "Auswählen" die Option "Auswahl 
    bearbeiten". Wählen Sie die Liste "Ausnahmen" und fügen Sie die 
    Dateien hinzu, die niemals gesichert werden sollen. 


    Backup Exec in inaktivem Zustand nach Auftragsende
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nachdem Backup Exec einen geplanten Auftrag ausgeführt hat, 
    durchsucht es den Auftragsplan nach weiteren für dasselbe
    Bandlaufwerk innerhalb einer bestimmten Zeit geplanten Aufträgen.
    Wenn für diese Zeit ein Auftrag geplant ist, geht Backup Exec in 
    einen inaktiven Zustand über, bis der Auftrag gestartet ist. Diese 
    Funktion soll das Problem beheben, daß aufeinanderfolgende Aufträge 
    zum Anhängen überflüssigerweise das Datenende suchen müssen, 
    nachdem der vorhergehende Auftrag das Band zurückgespult hat. 
    Standardmäßig wartet Backup Exec 300 Sekunden (5 Minuten). 
    Dieser Wert kann jedoch geändert werden, indem Sie mit der Datei 
    "Regedt32.exe" den Wert von "HKEY_LOCAL_MACHINE/ 
    SOFTWARE/Arcada/Backup Exec/User Interface/Next Job Wait 
    Time" auf die gewünschte Wartezeit in Sekunden setzen.

    Backup Exec Agenten
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hinweis: Die Informationen über die Installation des Agenten auf 
Windows 95 Systemen beziehen sich auf eine Betaversion von Windows 95.
Die im folgenden aufgeführten Probleme wurden für die Endversion von 
Windows 95 höchstwahrscheinlich bereits gelöst.


1.  Windows 95 Agent und Netzwerkverbindung über Wählleitungen
    Ihr Windows 95 Backup Exec Agent ist für Backup Exec für Windows NT 
    eventuell nicht sichtbar, wenn SÄMTLICHE der folgenden
    Bedingungen zutreffen:

    * Ihr Windows 95 Backup Exec Agent wurde für das SPX-Protokoll
      konfiguriert.

    * Ihr Windows 95 System wird als Server für Netzwerkverbindungen über 
       Wählleitungen (nicht Client) eingesetzt.

    * Ihre Windows 95 Konfiguration für Netzwerkverbindungen über Wählleitungen
       unterstützt SPX.

    Unter diesen Bedingungen empfiehlt Arcada den Windows 95 Agenten 
    mit TCP/IP zu sichern.

    Wenn das Windows 95 System angezeigt wird und im Fenster 
    "Backup-Auswahl" ausgewählt werden kann, die Dateien jedoch 
    nicht ordnungsgemäß gesichert wurden (lange Verzögerung beim Lesen
    der ersten Datei gefolgt von der Meldung "Laufwerk reagiert nicht. 
    Backup-Satz abgebrochen"), wird auf dem Windows 95 System möglicher-
    weise eine ältere Version des Agenten ausgeführt. Eine Kopie des neuesten
    Windows 95 Agenten befindet sich auf dem BBS von Arcada.

2.  SPX verwendende Backup Exec Agenten

    Wenn Sie Backup Exec Agenten verwenden, die mit SPX kommunizieren, 
    sollten Sie sicherstellen, daß Sie auf Ihrem Netzwerk einen 
    konsistenten Rahmentyp verwenden. Ist dies nicht der Fall, und
    verwendet Backup Exec für Windows NT einen anderen IPX-Rahmentyp 
    als die Arbeitsstationen, auf denen die Backup Exec Agenten
    Software ausgeführt wird, müssen sämtliche SPX-Pakete über einen Server 
    weitergeleitet werden, der diese Pakete übersetzen kann. Dadurch kommt 
    es zu verstärktem Netzwerkverkehr und Pakete können verloren gehen, wenn
    der Router mit großen SPX-Paketen nicht ordnungsgemäß umgehen kann.
    Eines der Symptome, die auf dieses Problem hinweisen, ist der Ablauf des
    Zeitlimits bei einem Backup-Vorgang und die Fehlermeldung 
    "Gerät reagiert nicht".

3.  "Archivierungsvorgänge" mit Backup Exec Agenten

    Obwohl Archivierungsvorgänge mit einem Exec Agenten ausgeführt werden
    können, wird der Löschvorgang nicht vorgenommen.

4.  Verwenden der Option "Agenten-Netzwerkprotokolle aktivieren".

    Wenn im Fenster "Netzwerkeinstellungen" eines oder mehrere Agenten-
    protokolle ausgeschaltet (oder eingeschaltet) werden, muß das Fenster
    "Backup-Auswahl" aktualisiert werden (F5), damit die neuen Einstellungen
    in Kraft treten.

    Vorschlag für die E-Mail-Einrichtung in Windows NT
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Um sicherzustellen, daß die E-Mail korrekt für den Betrieb mit Backup Exec 
    eingerichtet ist, befolgen Sie die folgenden Schritte:

    1. Führen Sie diese Schritte an dem Computer aus, den Sie 
       als Postamt verwenden möchten.
       a. Melden Sie sich bei MSMail als Post-Manager an.
       b. Erstellen Sie neue MSMail-Benutzer, die dieselben Namen haben 
          wie die Computernamen, die Sie als Backup 
          Exec-Backup-Server gewählt haben, z. B. 
          Name: \\ComputerName, Mailbox: ComputerName.

    2. Führen Sie diese Schritte an jedem Computer aus, den Sie als 
       Backup-Server ausgewählt haben:
       a. Richten Sie Windows NT Mail ein, während Sie als derjenige Windows 
          NT-Benutzer angemeldet sind, den Sie auch zum Gebrauch von 
          Backup Exec verwenden, und stellen Sie eine Verbindung zu einem 
          bestehenden Postamt her.
       b. Starten Sie Backup Exec, und erstellen oder bearbeiten Sie die Aufträge, 
          für die Sie E-Mail verwenden möchten. Geben Sie im Dialogfeld für die 
          Bestätigung der E-Mail-Einrichtung den Mailbox-Namen ein, den Sie für 
          diesen Computer im obenangeführten Schritt 1b gewählt haben. Wählen Sie 
          anschließend diejenigen Personen aus, die Sie benachrichtigen möchten.
       c. Bearbeiten Sie die Registrierung so, daß die E-Mail korrekt arbeitet, wenn 
          niemand in Windows NT angemeldet ist.
          1. Starten Sie die Datei "Regedt32.exe".
          2. Klicken Sie im Fenster "HKEY_USERS" auf den Schlüssel 
             ".DEFAULT/Software/Microsoft/Mail/Microsoft Mail".
          3. Wählen Sie aus dem Menü "Bearbeiten" die Option "Wert hinzufügen".
          4. Geben Sie "ServerPath" (ohne Anführungszeichen) ein, und setzen Sie 
             den Datentyp auf REG_SZ.
          5. Geben Sie den gemeinsamen UNC-Namen des 
             Ziel-Postamts ein, z. B. \\ComputerName\WGPO.
          6. Verlassen Sie "RegEdt32".

    Hinweis: Standardmäßig sendet Backup Exec eine E-Mail bei Erfolg oder 
          Fehlschlagen eines Auftrags. Wenn Sie nur über fehlgeschlagene Aufträge 
          benachrichtigt werden möchten, setzen Sie mit der Datei "Regedt32.exe" den 
          Wert von "HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Arcada/Backup 
          Exec/User Interface/Email-Send Only on Job Failure" auf 1.

    Fehlerbehebung bei E-Mail-Problemen
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Backup Exec sendet nicht jedesmal nach einem Auftrag MSMail.

    Mögliche Ursache 1.

    Wenn ein MSMail Postamt zum Speichern verwendet wird, kann 
    ein MSMail-Benutzer jeweils nur einmal in MSMail angemeldet sein
    (z. B. der Benutzer "Hans" von MSMail kann nicht gleichzeitig auf
    zwei Rechnern in MSMail angemeldet sein). Diese Tatsache wirkt 
    sich auf Backup Exec folgendermaßen aus: Ist Hans (ein MSMail-
    Benutzer) auf Rechner A für MSMail angemeldet, und Backup Exec soll 
    eine EMail an Hans senden, nachdem ein Auftrag ausgeführt ist,
    kann Backup Exec die Mail nicht an Hans weiterleiten, da Hans 
    bereits in MSMail angemeldet ist. Diese Situation kann ebenfalls 
    auftreten, wenn zwei Kopien von Backup Exec Mail gleichzeitig an den 
    gleichen Benutzer Mail senden.

    Mögliche Ursache 2.

    Wenn Backup Exec Mail als Hans sendet, und MSMail derzeit als Susi 
    angemeldet ist, kann Backup Exec keine Mail als Hans senden, da 
    Susi derzeit angemeldet ist.

    Um sicherzustellen, daß Mail erwartungsgemäß gesendet wird, müssen
    Sie sicherstellen, daß entweder MSMail geschlossen ist, oder der
    Benutzer in MSMail angemeldet ist, der auch in Backup Exec zum 
    Senden der Mail eingerichtet wurde.
    
    Hardware-Komprimierung
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Bänder, die mit Hardware-Komprimierung auf dem Laufwerk eines 
    Herstellers erstellt wurden, können nicht unbedingt auf den 
    Laufwerken anderer Hersteller gelesen werden. Wenn Sie mit 
    Laufwerken verschiedener Hersteller arbeiten, wird empfohlen,
    Software-Komprimierung (oder überhaupt keine Komprimierung) zu
    verwenden. Wurde der erste Satz auf einem Band mit Hardware-
    Komprimierung erstellt, wird empfohlen, für sämtliche folgenden Sätze 
    ebenfalls Hardware-Komprimierung zu wählen. Vermeiden Sie es, Bänder 
    mit sowohl Hardware-Komprimierung als auch Software-Komprimierung
    zu erstellen. Sie können jedoch Sätze mit Software-Komprimierung und 
    Sätze ohne Komprimierung auf dem gleichen Band erstellen.

    NetWare
    ~~~~~~~
    NetWare-Netzwerke können mit Backup Exec zwar gesichert werden, das 
    Backup umfaßt allerdings nur die Daten und die primäre Namensstelle.
    Binderies, Sicherheitsinformationen und Macintosh Ressourcen-
    Verzweigungen werden dabei nicht gesichert.
    
    NT-Sicherheit
    ~~~~~~~~~~~~~
    Wenn Backup Exec mit einer fernen gemeinsamen Benutzung keine
    Verbindung herstellen kann, überprüfen Sie die Zugriffsberechtigung
    für die gemeinsame Benutzung sowie die Sicherheitsrechte des Benutzers.

    Die Leiste "Prozent Vollendet"
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Um Angaben auf der Leiste "Prozent Vollendet" anzeigen zu können, müssen
    sämtliche zu sichernden Geräte vor dem Beginn des Backup-Vorgangs 
    gescannt werden. Indem Sie diese Option deaktivieren, werden die Geräte 
    nicht vorher gescannt, wodurch die Dauer des Sicherungsvorgangs 
    insgesamt verringert wird. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie 
    im Menü "Einstellungen" die Option "Bildschirmeinstellungen", und 
    deaktivieren Sie die Option "Statusanzeiger anzeigen".

4.  Installation der Unterstützung für Loader und allgemeine Anmerkungen
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Hinweis: Beim ersten Start von Backup Exec Version 6.0 scannt das 
    Programm den Backup-Server und generiert für alle angehängten 
    Bandlaufwerke Hardware-Aliasnamen (z. B. ARCHIVE 1, DEC 2, TANDBERG 3). 
    Backup Exec verknüpft jedoch nicht automatisch einen Loader mit dem
    zugehörigen Bandlaufwerk. Sie müssen den Hardware-Aliasnamen eines
    Bandlaufwerks im Loader manuell ändern, und auf den richtigen Loader für 
    das Bandlaufwerk klicken. 
    

    Installation der Unterstützung für Loader
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Die Installation der Unterstützung für Loader Backup Exec erfolgt in
    zwei Teilen. Führen Sie die Anweisungen genau aus, um die korrekte
    Installation der Unterstützung für Loader sicherzustellen. 

    Teil A - Installieren der Unterstützung für Loader von Backup Exec
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    1.  Doppelklicken Sie auf das Symbol "Backup Exec Setup" in der 
        Programmgruppe "Backup Exec 6.0" im Programm-Manager.

    2.  Klicken Sie auf die Schaltfläche "Loader", und führen Sie die 
        Anweisungen in Setup aus. 


    Teil B - Installieren des Gerätetreibers für den Bandwechsler
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Installieren Sie den Gerätetreiber für den Bandwechsler mit Windows NT
    Setup:

    1.  Doppelklicken Sie auf das Symbol "Windows NT Setup" in der 
        "Hauptgruppe" im Programm-Manager.

    2.  Wählen Sie im Menü "Optionen" von Windows NT Setup den Befehl 
        "Bandlaufwerke hinzufügen/entfernen..." aus.

    3.  Wählen Sie im Fenster "Setup für Bandlaufwerke" die Option 
        "Hinzufügen..." aus.

    4.  Zeigen Sie im Fenster "Optionen für Bandlaufwerke auswählen" die 
        Liste unter "Gerät:" an. 

    5.  Wählen Sie am Ende der Liste im Fenster "Optionen für Bandlaufwerke 
        auswählen" die Option "Andere" aus (hierfür ist eine Diskette vom 
        Hersteller Ihrer Hardware erforderlich).

    6.  Geben Sie den Pfad zu den gewünschten Dateien auf dieser Diskette 
        im Fenster "Diskette einlegen" ein (z. B. "a:\i386" für die Dateien 
        der Intel (i386) Version von Windows NT, "a:\mips" für die Dateien 
        der Mips-Version von Windows NT und "a:\alpha" für die Dateien der 
        Alpha-Version von Windows NT).

    7.  Wählen Sie im Fenster "Diskette einlegen" die Option "OK".

    8.  Ein Dialogfeld zur Auswahl der OEM-Option wird angezeigt. Wählen Sie 
         den von Arcada unterstützten Treiber für den SCSI-2 Bandwechsler.

    9.  Klicken Sie im Fenster zur Auswahl der OEM-Option auf "OK".

    10. Wählen Sie im Fenster "Optionen für Bandlaufwerke auswählen" die 
        Option "Installieren".

    11. Wenn auf dem System bereits eine Kopie dieses Treibers vorhanden
        ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, mit der Frage, ob der aktuelle
        oder der neue Treiber installiert werden soll. Wählen Sie im Fenster
        "Windows NT Setup" die Option "Neu" aus. Andernfalls geben Sie hier 
        den Pfad zu den gewünschten Dateien auf der eingelegten Diskette ein, 
        den Sie auch in Schritt 6 eingegeben haben.
        

    12. Wählen Sie im Fenster "Windows NT Setup" die Option "Weiter".

    Das Fenster "Setup für Bandlaufwerke" wird erneut angezeigt, wobei der
    in Schritt 8 ausgewählte Bandwechsler nun in der Liste der installierten 
    Bandgeräte angezeigt wird. Schließen Sie das Fenster "Setup für 
    Bandlaufwerke", schließen/beenden Sie Windows NT Setup und 
    starten Sie Windows NT erneut, um die vorgenommenen Änderungen zu 
    aktivieren.

    Automatisches Reinigen des Loaders
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Um Backup Exec für die planmäßige Reinigung zu konfigurieren, gehen Sie 
    wie folgt vor:

    1.  Erstellen Sie eine Definition für ein Loader-Magazin, in dem eine
        Gruppe als "Reinigungsschacht" bezeichnet und dem letzten Schacht
        im Magazin zugewiesen wird. Teilen Sie dann die übrigen Schächte
        in diesem Magazin in Gruppen ein, je nachdem, welche Backup-Strategie 
        Sie verfolgen.

    2.  Legen Sie ein Reinigungsband in den als "Reinigungsschacht" 
        festgelegten Schacht ein.

    3.  Erstellen Sie einen neuen Auftrag mit dem Namen "Bandreinigung",
        und teilen Sie dem Auftrag eine gültige Auswahlliste zu.

    4.  Planen Sie schließlich den Auftrag "Bandreinigung" gemäß dem vom 
        Hersteller des Loaders vorgegebenen Reinigungszyklus.

    Verzögerung für das Reinigungsband: Damit der Reinigungszyklus auch für
    Loader mit langer Reinigungszeit vollständig durchgeführt werden kann,
    wendet Backup Exec eine Verzögerung für das Reinigungsband an. Diese 
    Verzögerung gilt für sämtliche Typen von Loadern und beträgt standard-
    mäßig 420 Sekunden (7 Minuten). Die meisten Loader, insbesondere Loader 
    mit DAT-Laufwerken, führen den Reinigungszyklus in bedeutend kürzerer 
    Zeit durch. Wenn Ihnen der Umgang mit RegEdt32 leicht fällt, können Sie 
    im Loaderschlüssel den Wert der Verzögerung für das Reinigungsband
    unter HKEY LOCAL MACHINE/SOFTWARE/ARCADA/BACKUP EXEC/
    BACKUP DEVICE/(ALIASNAME) - der Name, den Sie dem Loader beim 
    Hardware-Setup gegeben haben - für den angeschlossenen Loader entsprechend 
    der folgenden Liste einstellen.

        ADIC 4mm DAT Autochanger  = 15 Sek.
        ADIC VLS 8mm DAT Loader   = 360 Sek.
        Compaq 4586 Loader        = 15 Sek.
        Conner Diamondback Loader = 15 Sek.
        Conner 7L-DLT             = Standardwert lassen (420 Sek.)
        Conner 5L-DLT             = Standardwert lassen (420 Sek.)
        DEC TLZ6 Loader           = Standardwert lassen (420 Sek.)
        DEC/Cipher L860 (L7a)     = Standardwert lassen (420 Sek.)
        DEC DLT2500 Loader        = Standardwert lassen (420 Sek.)
        Dilog Libra Loader        = 15 Sek.
        Exabyte 10e Loader        = 15 Sek.
        Exabyte 10i Loader        = 15 Sek.
        Exabyte 210 Loader        = 240 Sek.
        HP 1553A Loader           = 15 Sek.
        HP SureStore 1200E        = 15 Sek.


    Anmerkungen zu bestimmten Loadern
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Spectra Logic  SPECTRA 4000 Tape Library
    ---------------------------------------------------------
    Firmware getestet: Wechsler 0102, Bandlaufwerke (HP 1533) 9406

    Die Berührungstafel dieses Loaders wird während des Vorgangs nicht
    deaktiviert. Als einzige Funktion wird der Transport von Bändern 
    zwischen den Schächten und der Zugriffstür deaktiviert. Die Bänder
    können jedoch im Magazin und zwischen den Bandlaufwerken bewegt 
    werden, wodurch verschiedene Hardware-Fehler in Backup Exec verursacht
    werden können. Wenn das Band nach dem Abschluß eines geplanten Auftrags
    gelegentlich nicht ausgeworfen wird, werden zukünftige für dieses 
    Bandlaufwerk geplante Aufträge abgebrochen. Die Verzögerung für das 
    Reinigungsband kann von 420 Sekunden auf 60 Sekunden gekürzt werden.

    IBM 4586 DiamondBack
    ------------------------------
    Firmware getestet: Wechsler und Bandlaufwerk !D04BJ

    Dieser Loader verwendet eine SCSI-ID und zwei Nummern für 
    logische Einheiten (LUN-Nummern).
    Die Verzögerung für das Reinigungsband kann von 420 Sekunden auf 60 
    Sekunden gekürzt werden.

    Lago LS/380 DataWheel
    ------------------------------
    Firmware getestet: Wechsler 5.4, Bandlaufwerke (Exabyte 8500)
     06L0

    Dieser Loader verwendet drei SCSI-IDs.

5. KONTAKTAUFNAHME MIT ARCADA SOFTWARE
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------------------------------------------------------------
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG, PRODUKTINFORMATIONEN UND BULLETIN BOARD
-----------------------------------------------------------------

Weiteres hierzu entnehmen Sie den mit diesem Produkt
ausgelieferten Kundendienstinformationen.


-------------------------------
BESTELL- UND PREISINFORMATIONEN
-------------------------------

Bitte wenden Sie sich an Arcada unter der Nummer:
++44-1628-771-299

Wir stehen an Wochentagen von 8:30 bis 20:00 zur Verfügung.

Ende der Readme-Datei.
