
Bienvenido a la copia de evaluacion de Backup Exec para
Windows NT, Version 6.  Backup Exec para Windows NT es la
única solucion probada y 100% compatible para toda la red
Windows NT.  Ademas, Backup Exec para Windows NT es 
la unica solucion para los sistemas cliente/servidor en la red
Windows NT.  Lea, por favor este documento para donde se
describen ciertos aspectos de la copia de evaluacion y de la
linea completa de soluciones de respaldo para Windows NT
de Arcada.

La copia de evaluacion consiste de la Edicion Empresarial
de Backup Exec para Windows NT y el Modulo de Cargadores
Automaticos adicional.  El Modulo de Cargadores Automaticos
se vende como un elemento separado y NO está incluido en
Backup Exec para Windows NT.  Ademas, durante el período de
evaluacion puede solicitar copias de evaluacion de los Agentes
Arcada para Macintosh y Unix, que tambien son elementos
adicionales.  Arcada le ofrece una seleccion completa de soluciones
de respaldo para proteger toda la red Windows NT.


Backup Exec para Windows NT Edicion Empresarial (Modelo # BENTEE)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La Edicion Empresarial protege un número ilimitado de servidores
y estaciones de trabajo Windows NT a traves de toda la red.
Disenado paraa redes medianas y grandes, con multiples servidores
Windows NT, la Edicion Empresaria proporciona una proteccion
completa de los datos, desde una sola computadora Windows NT. 
Las caracteristicas de la Edicion Empresarial incluyen:

  * Protege un número ilimitado de servidores Windows NT y 
    estaciones de trabajo clientes.
  * La administracion centralizada permite administrar multiples
    servidores desde un sola consola de la red.
  * La consola de monitoreo Execview(TM) permite la visualizacion
    de todas las actividades relacionadas con el respaldo en la red
    desde una consola individual.
  * El Soporte de Acceso Remoto permite realizar tareas de
    administracion a distancia para la administracion de toda la red.
  * Los Servicios del Sistema de Windows NT permiten ejecutar
    respaldos sin necesidad de iniciar una sesion.
  * El Planificador permite programar con el mouse, respaldos
    automaticos sin asistencia en todos los servidores y estaciones
    de trabajo. 
  * El soporte de respaldos concurrentes en multiples unidades permite
    la ejecucion simultanea de varias tareas.
  * El uso extensivo de las caracteristicas avanzadas de multi-threading
    y el diseno de 32-bit de la aplicacion asegura la maxima eficiencia de 
    operacion.
  * Compresión de datos en software - una característica exclusiva entre
    las aplicaciones de respaldo para Windows NT maximiza la capacidad
    de almacenamiento.
  * Formato de cinta Microsoft (MTF) - 100% compatible con el estandar de
    Windows NT.


Backup Exec para Windows NT Edicion para Servidores Individuales
(Modelo # BENTSE)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La edicion para servidores individuales le proporciona proteccion
toda la red de un servidor Windows NT y todas las estaciones de
trabajo clientes.  Esta edicion está disenada para redes pequenas
integradas por un solo servidor Windows NT.  La Edicion para
Servidores Individuales incluye las siguientes caracteristicas:

  * Protege un servidor Windows NT (con una unidad de cinta
    conectada) y un número ilimitado de estaciones de trabajo
    clientes.
  * La caracteristica de administracion centralizada permite 
    administrar multiples servidores desde una sola consola de 
    la red.
  * La consola de monitoreo Execview(TM) permite la visualizacion
    de todas las actividades relacionadas con el respaldo en la red
    desde una consola individual.
  * El Soporte de Acceso Remoto permite ejecutar respaldos remotos
    para una completa proteccion de los datos.
  * Los Servicios del Sistema de Windows NT permiten ejecutar
    respaldos sin necesidad de iniciar una sesion.
  * El Planificador permite programar con el mouse, respaldos
    automaticos sin asistencia en todos los servidores y estaciones
    de trabajo.
  * El soporte de respaldos concurrentes en múltiples unidades permite
    la ejecución simultánea de varias tareas.
  * El uso extensivo de las características avanzadas de multi-threading
    y el diseño de 32-bit de la aplicación asegura la máxima eficiencia de 
    operación.
  * Compresión de datos en software - una característica exclusiva entre
    las aplicaciones de respaldo para Windows NT maximiza la capacidad
    de almacenamiento.
  * Formato de cinta Microsoft (MTF) - 100% compatible con el estandar de
    Windows NT.


Backup Exec para Windows NT Edicion para Estaciones de Trabajo
(Modelo # BERNTW)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Backup Exec para estaciones de trabajo Windows NT es una
aplicacion de respaldo de caracteristicas completas y arquitectura
de 32-bit creado especialmente para estaciones de trabajo que
utilizan el sistema operativo Windows NT de Microsoft.  La edicion
para estaciones de trabajo incluye, entre otras, las siguientes
caracteristicas:

  * Protege una estacion de trabajo Windows NT
  * Permite ejecutar operaciones de respaldo planificadas y sin
    asistencia en fechas y horas predeterminadas, usando rutinas
    de respaldo personalizadas.
  * Compresión de datos en software - una característica exclusiva entre
    las aplicaciones de respaldo para Windows NT maximiza la capacidad
    de almacenamiento.
  * El soporte para el sistema de almacenamiento de archivos de Windows NT
    permite respaldar todos los sistemas de archivos en la red y sus directorios
    locales.


Modulo de Cargadores Automaticos (Modelo # BENTLM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El modulo de cargadores automaticos de Backup Exec para Windows NT
es el univo modulo de soporte de cargadores automaticos que permite
respaldos automaticos para toda la red Windows NT.  El modulo de 
cargadores automaticosn esta disenado para ser integrado a la Edicion
Empresarial o la Edicion para Servidores Individuales de Backup Exec
para Windows NT.  Las caracteristicas del Modulo para Cargadores 
Automaticos incluyen: 

  * El soporte de respaldos concurrentes en múltiples unidades permite
    la ejecución simultánea de varios respaldos en multiples unidades. 
  * El Soporte de Acceso Aleatorio permite designar ranuras en el
    magazine que pueden ser agrupadas en categorias definidas por el
    usuario y las que se puede tener acceso al azar.
  * Extenso soporte de dispositivos que incluye la mayoria de ellos,
    Incluyendo los que utilizan multiples unidades de cinta.


Agentes de Backup Exec
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Los agentes de Backup Exec proporcionan una interfaz transparente
con la red que permite proteger a las estaciones de trabajo clientes
con el mismo poder y flexibilidad que le ofrece Backup Exec.  Los
agentes permiten automatizar el proceso, para que tanto las estaciones
de trabajo locales y remotas puedan ser protegidas como parte de los 
respaldos de la empresa.  Los agentes se integran con las ediciones
Empresarial y para Servidores Individuales de Backup Exec para
Windows NT.

  * Agente Unix (Modelo # BEAGUX)

  * Agente Macintosh (Modelo # BEAGMA)

Recuerde que esta copia de evaluacion es completamente funcional
durante 30 dias desde la primera vez que es instalada. Cuando 
instala la version comercial de Backup Exec para Windows NT 
(BENTEE or BENTSE), todas las cintas, bases de datos y 
configuraciones creadas con ella seran completamente utilizables.

Para recibir soporte tecnico o informacion sobre la adquisicion de 
Backup Exec para Windows NT, llame al ++ 44-1628-771-299.
Tambien puede obtener informacion adicional a traves de Internet:
support@arcada.com, sales@arcada.com, CompuServe: GO ARCADA,
o World Wide Web: http://www.arcada.com.

Le agradecemos su evaluacion de Backup Exec para Windows NT.
Confiamos en que una vez que haya experimentado su eficiencia y 
confiabilidad comprendera el porque Arcada es reconocida como
"La autoridad en respaldos para Windows NT."

                      **********************

El resto de este documento contiene notas sobre la presente
edicion de Backup Exec; asi como cierta informacion que no
ha sido incluida en el manual.  Este documento fue compuesto 
después de completar el manual, por lo que la información que 
contiene es de mayor actualidad que la incluida en él. Si 
encuentra un conflicto entre la información en el manual y la
incluida en este archivo, deberá suponer que esta última es 
correcta.

Esperamos que disfrute las nuevas características que
le ofrece esta versión. Sus comentarios serán apreciados
y sus sugestiones bienvenidas.

Este documento incluye las siguientes secciones:

    1. Nuevas características de Backup Exec v6.0
    2. Notas sobre la instalación
    3. Sugerencias para la solución de problemas
    4. Consideraciones e instalación del soporte para cargadores
    5. Cómo comunicarse con Arcada Software


1.  Nuevas características de Backup Exec v6.0
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La tercera generación del programa de Arcada, Backup Exec, 
es un producto completo y fácil de usar en computadoras 
individuales, o en sistemas empresariales integrados.  Backup Exec 
reduce las necesidades de administración, expande el acceso a 
los datos y ofrece confiabilidad sin compromisos.

Algunas de las mejoras incluidas en Backup Exec 6.0 son:

    1.  Administración remota, incluyendo características de RAS 
        (memoria de acceso aleatorio).
        Esto permite que el usuario se conecte con otro servidor de 
        respaldo en la red y administre las tareas planificadas como 
        si estuviera en él.

    2.  Soporte de agentes
        Los agentes Arcada permiten que el usuario "difunda" recursos
        compartidos para respaldar que solo están disponibles para los 
        servidores de respaldo Arcada.  Arcada ofrece soporte para 
        agentes en las plataformas UNIX, Mac, y Windows 95.

    3.  Recursos compartidos definidos por el usuario
        Un área, definible por el usuario, en el escritorio de 
        Backup Exec que permite la configuración de puntos de 
        acceso compartido de uso frecuente, o de aquellas entidades 
        de red que generalmente no están disponibles en la red 
        Microsoft (ej., computadoras IBM LAN Server).

    4.  Procesamiento antes y después de una tarea
        Ofrece la posibilidad de crear comandos por lotes para 
        ser ejecutados antes y después de un evento programado. 
        Por ejemplo, cerrar una base de datos antes del respaldo e 
        iniciarla nuevamente cuando éste es completado.

    5.  Soporte de cargadores con múltiples unidades
        Backup Exec administra la operación de cargadores con 
        múltiples unidades de cinta que utilizan el mismo 
        cambiador de medio.

    6.  Registro de eventos
        Registra errores, alertas y eventos de información que 
        ocurren durante la ejecución de una operación de respaldo, 
        en el visor de eventos de Windows NT.

    7.  ExecView
        Permite el monitoreo de cualquier instancia de Backup Exec 
        que esté activa en la red.

    8.  Compatibilidad de lectura de cintas
        Backup Exec lee y escribe cintas en el formato Microsoft 
        Tape Format.  Backup Exec también lee otros formatos de 
        cinta, tales como los de Maynard Electronics Maynstream 3.X 
        y superiores, Sytron's Sytos Plus para OS/2  y Cheyenne 
        ARCserve para NetWare 4.x y 5.x.

    9.  Operación basada en los Servicios del Sistema de Windows NT 
        Ejecuta automáticamente operaciones de respaldo, sin necesidad 
        de iniciar una sesión en Windows NT.

2.  Notas sobre la instalación
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Si decide instalar Backup Exec en una computadora 
que será designada como servidor de respaldos, asegúrese 
de que los manejadores necesarios para la operación de 
las unidades de cinta y sus controladores hayan sido 
instalados mediante "Instalación de Windows NT" y activados 
arrancando nuevamente la computadora antes de iniciar 
Backup Exec.  Este proceso simplificará la configuración inicial 
de Backup Exec una vez instalado.

También debe tener en cuenta que si instala sobre Backup Exec 
para Windows NT v5.x, Backup Exec v6.0 convertirá todos los 
catálogos, listas de selecciones, tareas y eventos planificados 
existentes al formato v6.0.  Sin embargo, como Backup Exec v6.0 
utiliza nombres asignados por el usuario a las unidades de 
cinta, será necesario editar cada tarea para establecer la 
unidad que desea utilizar.  Backup Exec v6.0 preservará 
todos los archivos de registro de la versión v5.x, pero éstos 
no podrán ser visualizados a través de Backup Exec v6.0. 
Le sugerimos que utilice el Bloc de Notas para ver estos archivos.

    1. Instale Backup Exec solamente en unidades de disco locales.
    2. Si no ingresa un numero de serie durante la instalación, 
       la versión instalada será la de evaluación.
    3. Si desea instalar el soporte para cargadores, vea la sección 
       "Instalación del soporte para cargadores" más adelante.

3.  Sugerencias para la solución de problemas
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Consideraciones generales
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.  Si cuando suministra una contraseña para el acceso a 
    un recurso compartido la conexión ocurre satisfactoriamente, 
    Backup Exec continuará utilizándola cada vez que conecte 
    con ese dispositivo.  Puede utilizar "Conectar cómo" en el 
    menú Red, para cambiar el nombre de usuario o la contraseña 
    utilizada con un dispositivo especifico.

2.  Si detiene el servicio de Backup Exec (TM) Server en
    Panel de control|Servicios, eliminará todas las copias de 
    Backup Exec residentes en la memoria.

3.  Excluir archivos
    Backup Exec le permite usar una lista "global" de exclusiones 
    para excluir todos los archivos que no desea respaldar.  Por 
    ejemplo, puede excluir todos los archivos temporarios (.TMP) 
    del respaldo. Para ello determine en TODOS los servidores 
    necesarios, cuales archivos NUNCA deben ser respaldados.  
    Elija Seleccionar|Editar selecciones, en la barra de menús, 
    seleccione la lista "Excluir" y agregue los archivos que nunca 
    deben ser respaldados.


    Backup Exec permanece inactivo después de finalizar una tarea
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Cuando Backup Exec finaliza una tarea planificada, el 
    programa verifica que no haya tareas planificadas para 
    la misma unidad de cinta, dentro de un periodo de tiempo
    determinado. Si la hay, Backup Exec entra en un estado
    de inactividad hasta el momento de comenzar la nueva 
    tarea
    Esta característica esta diseñada para evitar que las tareas
    sucesivas que agregan datos a la cinta tengan que buscar
    el final de los datos en la tarea anterior, cuando ésta rebobina
    la cinta.  Backup Exec está predeterminado para esperar
    300 segundos (5 minutos).  Este valor puede ser modificado
    utilizando Regedt32.exe para editar el valor de 
    HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Arcada/Backup Exec/User 
    Interface/Next Job Wait Time, al número de segundos que desee.

    Agentes Backup Exec
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nota:  La información sobre la instalación de agentes en computadoras 
que operan bajo Windows 95 está basada en la versión beta de 
Windows 95.  Es posible que los cuestiones que se discuten a 
continuación sean resueltas en la versión final de Windows 95.


1.  Agente Windows 95 y el acceso conmutado a la red
    Es posible que el Agente Windows 95 de Backup Exec no 
    sea visible para Backup Exec para Windows NT si se cumplen 
    TODAS las condiciones siguientes:

    * El Agente de Backup Exec para Windows 95 está configurado 
      para usar el protocolo SPX.

    * La computadora Windows 95 actúa como un servidor 
      (no un cliente) para el acceso conmutado a la red.

    * Su configuración de Windows 95 para el acceso conmutado 
      a la red incluye el soporte para SPX.

    En estas circunstancias, Arcada recomienda el uso de TCP/IP 
    para respaldar el agente Windows 95.

    Si el agente Windows 95 aparece en la lista de la ventana 
    Selecciones de respaldo y puede ser seleccionado, pero los 
    archivos no parecen estar correctamente respaldados (hay 
    una demora en la lectura del primer archivo seleccionado y 
    luego aparece el mensaje "La unidad no responde Grupo de 
    respaldo anulado") es probable que tenga una versión más 
    antigua del agente, operando en la computadora Windows 95.  
    Una copia de la versión más reciente del agente Windows 95 
    está disponible en el BBS de Arcada.  

2.  Agentes de Backup Exec que utilizan SPX

    Si utiliza agentes de Backup Exec que se comunican usando 
    SPX, debe asegurarse de que está usando una estructura IPX 
    consistente a través de la red.  De otra forma, si Backup Exec 
    para Windows NT usan una estructura de IPX distinta que la de
    las estaciones de trabajo que ejecutan el programa agente de 
    Backup Exec, todos los paquetes SPX deberán ser dirigidos a 
    través de un servidor que pueda traducirlos.  Esto genera un 
    trafico excesivo en la red y, si el ruteador no maneja 
    apropiadamente los paquetes grandes de SPX, algunos de ellos
    podrían perderse. Un síntoma de este problema es un respaldo
    que alcanza el limite de tiempo y genera un mensaje de error
    "La unidad no responde".

3.  Operación de "Archivo" en agentes Backup Exec

    A pesar de que la operación "Archivar" está disponible
    en los agentes Backup Exec, el borrado de los archivos después
    del respaldo no ocurrirá.

4.  Uso de la opción "Activar protocolos de red de agentes".

    Si activa o desactiva uno o más de los protocolos de agente,
    en la ventana Opciones|Red, será necesario renovar (F5) la
    ventana de selecciones de respaldo para que las nuevas
    opciones seleccionadas entren en efecto.

    Sugerencias para la configuración del correo electrónico de Windows NT
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Para asegurar que el correo electrónico está configurado 
    correctamente para funcionar con Backup Exec, siga este
    procedimiento:

    1. Ejecute estos pasos en la computadora que haya designado
       como oficina postal...
       a. Inicie una sesión de MSMail como administrador de la 
          oficina postal.
       b. Cree nuevos usuarios de MSMail que tengan los mismos 
          nombres que las computadoras que haya designado como
          servidores de respaldo de Backup Exec.  Por ejemplo:  
          Nombre: \\Nombrecomputadora, 
          casilla_de_correo: Nombrecomputadora

    2. Ejecute estos pasos en cada una de las computadoras que
       haya designado como servidor de respaldo...
       a. Configure Windows NT Mail mientras está en una sesión
          iniciada como el usuario de Windows NT que utilizará para
          Backup Exec (conéctese con una oficina postal ya existente).
       b. Inicie Backup Exec y cree o edite las tareas con las que desea
          utilizar el correo electrónico.  En el cuadro de dialogo 
          "Configuración de la confirmación de correo electrónico" 
          ingrese el nombre de la casilla de correo que creo para esta
          computadora en el paso 1b.  Luego seleccione enviar un 
          mensaje a las personas que desee notificar.
       c. Edite el registro, para que el correo electrónico pueda operar
          cuando no hay ningún usuario en una sesión de Windows NT.
          1. Inicie Regedt32.exe
          2. En la ventana HKEY_USERS, pulse sobre la línea 
             DEFAULT/Software/Microsoft/Mail/Microsoft Mail.
          3. En el menú editar, seleccione Agregar Valor.
          4. Teclee "ServerPath" (sin las comillas), y asegúrese de
             el tipo de datos es REG_SZ.
          5. Teclee el nombre del recurso compartido de la oficina
             postal de destino siguiendo la Convención Universal de
             Nombres (UNC).  Por ejemplo: 
             \\Nombrecomputadora\WGPO.
          6. Salga de RegEdt32.

    Nota: Backup Exec está predeterminado para enviar mensajes
          para todas las tareas, completadas satisfactoriamente o 
          no.  Si sólo desea ser notificado cuando las tareas no 
          pueden ser completadas a causa de un error, use Regedt32.exe
          para editar el valor de 
          HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Arcada/Backup Exec
          /User Interface/Email-Send Only on Job Failure, a un valor de 1.


    Solución de problemas del correo electrónico
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    El envío de mensajes de Backup Exec a través de MSMail
    después de completar una tarea, no es confiable.

    1era causa posible.

    Cuando utiliza la mensajería de MSMail el guardado de
    mensajes, una limitación de MSMail es que sólo una instancia
    de un usuario de MSMail puede iniciar una sesión en un 
    momento dado (es decir, el usuario de MSMail, Juan, no puede
    iniciar sesiones de éste en dos computadoras al mismo tiempo).
    Esto afecta a Backup Exec de la siguiente manera: Si Juan
    (el usuario de MSMail) ha iniciado una sesión de MSMail en la
    computadora A y Backup Exec está configurado para enviar un
    mensaje a Juan en la computadora B, Backup Exec no podrá
    entregar el mensaje a Juan porque éste ya ha iniciado una sesión
    en MSMail.  Esta situación también puede aparecer cuando dos
    instancias de Backup Exec están enviando mensajes al mismo 
    usuario al mismo tiempo.

    2nda causa posible.

    Si Backup Exec envía mensajes como Juan, y María ha
    iniciado una sesión de MSMail, el programa no podrá enviar
    mensajes como Juan, ya que María está actualmente en una
    sesión de MSMail.

    Para asegurar que los mensajes son enviados correctamente,
    asegúrese de que la sesión de MSMail haya sido iniciada como
    el mismo usuario para el que Backup Exec está configurado para
    enviar mensajes, o que MSMail está cerrado.


    Compresión en hardware
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Las cintas creadas usando la función de compresión por
    medio del hardware de un fabricante pueden no ser legibles
    por las unidades de cinta de otros fabricantes.  Si es
    necesario utilizar las cintas en unidades de diferentes
    fabricantes deberá utilizar la compresión en software
    (o no comprimir).  Además, se recomienda que cuando
    la compresión en hardware sea utilizada en el primer grupo
    en la cinta, todos los demás grupos sean comprimidos de la
    misma manera.  Debe evitarse el uso de los dos tipos de
    compresión en la misma cinta.  Sin embargo, la combinación
    de grupos comprimidos por medio del hardware y grupos no
    comprimidos es aceptable.

    NetWare
    ~~~~~~~
    Si bien es posible respaldar redes NetWare con Backup Exec,
    éste sólo respaldará los datos y el espacio primario de
    nombres.  Los Binderies, la información de seguridad, y las
    bifurcaciones de recursos de Macintosh no serán respaldados.

    Seguridad de NT
    ~~~~~~~~~~~~~~~
    Si Backup Exec no puede conectar con un recurso compartido
    remoto, verifique los permisos del recurso compartido tanto
    como los derechos de seguridad del usuario.

    Barra de porcentaje completado
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    La barra que indica el porcentaje de la operación que ha sido
    completado requiere que todos los dispositivos sean examinados
    antes de comenzar el respaldo.  Al desactivar esta opción,
    eliminará este proceso, con lo cual se reduce el tiempo necesario
    para realizar el respaldo.  Para desactivar esta opción, elimine la
    marca en la opción "Mostrar indicador de progreso" en el menú
    Opciones|Preferencias.


4.  Consideraciones e instalación del soporte para cargadores
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Nota: La primera vez que inicia Backup Exec v6.0 éste examina
    el servidor de respaldo en busca de todas las unidades de cinta
    conectadas, y genera nombres alias predeterminados para cada
    una de ellas (por ejemplo, ARCHIVE 1, DEC 2, TANDBERG 3).
    Sin embargo, Backup Exec no asociará automáticamente un
    cargador con su unidad de cinta.  Deberá editar manualmente
    el alias de la unidad de cinta del cargador y pulsar en el cargador
    correspondiente a ésta.

    Instalación del soporte del cargador
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    La instalación del soporte del cargador en Backup Exec es un
    proceso dividido en dos partes.  Siga las instrucciones para
    asegurar una instalación correcta.

    A - Instalación del soporte de cargadores de Backup Exec
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    1.  Pulse dos veces en el icono Instalación de Backup Exec
        en el grupo Backup Exec 6.0 en el Administrador de programas.

    2.  Pulse en el botón "Cargador" y siga las instrucciones.


    B - Instalación del manejador del dispositivo cambiador de medios
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Use Instalación para Windows NT para instalar el manejador del
    dispositivo cambiador de medios:

    1.  Pulse dos veces en el icono "Instalación para Windows NT"
        en el grupo de programas "Principal".

    2.  Seleccione "Agregar/Quitar dispositivos de cinta..." en el
        menú "Opciones" de Instalación para Windows NT.

    3.  Seleccione "Agregar..." en la ventana "Instalación de la
        unidad de cinta".

    4.  Abra y despliegue la lista "Dispositivo:" en la ventana
       "Seleccionar opción del dispositivo de cinta".

    5.  Seleccione "Otros (requiere un disco del fabricante de la
        unidad)" al final de la lista "Dispositivo:" en la ventana
        "Seleccionar opción del dispositivo de cinta".

    6.  Ingrese la unidad/vía de acceso a los archivos
        correspondientes en este disco, en la ventana "Insertar
        disquete" (por ejemplo, "a:\i386" para los archivos
        correspondientes a la versión Intel (i386) de Windows NT,
        "a:\mips" para los archivos de la versión Mips de Windows NT,
        o "a:\alpha" para los archivos de la versión Alpha de Windows NT).

    7.  Seleccione "Aceptar" en la ventana "Insertar disquete".

    8.  Aparecerá el cuadro de diálogo "Seleccionar fabricante".
        Seleccione el manejador "Arcada supported SCSI-2
        Medium Changer".

    9.  Pulse "Aceptar".

    10. Seleccione "Instalar" en la ventana "Seleccionar opción
        del dispositivo de cinta".

    11. Si una copia del manejador ya reside en su sistema,
        aparecerá un cuadro de dialogo que le da la opción de
        usar el manejador actual o instalar el nuevo.  Seleccione
        "Nuevo" en la ventana "Instalación para Windows NT"; o
        ingrese la misma unidad/vía de acceso que utilizo en el paso 6.

    12. Pulse "Continuar" en la ventana "Instalación para Windows NT".

    La ventana "Configuración de la unidad de cinta" reaparecerá
    con el cambiador de medios seleccionado en el paso #8 incluido
    en la lista "Unidades de cinta instaladas en...".  Cierre la ventana 
    "Configuración de la unidad de cinta". Cierre Instalación para
    Windows NT y inicie nuevamente Windows NT para activar los
    cambios realizados.

    Limpieza automática del cargador
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Para configurar Backup Exec para limpiar su cargador en ciertos
    momentos planificados previamente, siga este procedimiento:

    1.  Cree una definición del magazine del cargador con un
        grupo designado como "Ranura de limpieza" y asígnele la
        última ranura en el magazine.  Luego, asigne las otras
        ranuras a otros grupos, de acuerdo a su estrategia de respaldo.

    2.  Inserte una cinta de limpieza en la ranura designada como
        "Ranura de limpieza".

    3.  Cree una nueva tarea llamada "Cinta de limpieza" y asígnele
        cualquier archivo de selección válido.

    4.  Finalmente, planifique la tarea "Cinta de limpieza" de acuerdo al
        ciclo de limpieza recomendado por el fabricante del cargador.

    Espera de limpieza de la cinta - Para darle suficiente tiempo a
    los cargadores para completar el ciclo de limpieza, Backup Exec
    usa un periodo de Espera de limpieza de la cinta.  Este periodo
    afecta a todos los tipos de cargadores, y está predeterminado a
    420 segundos (7 Min.) para satisfacer las necesidades de los
    cargadores con ciclos de limpieza más largos.
    Sin embargo la mayoría de los cargadores, especialmente
    aquellos que utilizan unidades DAT, necesitan mucho menos
    tiempo para el ciclo de limpieza.  Si lo desea, puede modificar
    el valor asignado al tiempo del ciclo de limpieza usando RegEdt32.
    Establezca el valor de "Tiempo de espera de limpieza de la cinta" en
    HKEY LOCAL MACHINE/SOFTWARE/ARCADA/ BACKUP EXEC
    /BACKUP DEVICE/(NOMBRE ALIAS) - el nombre asignado al
    cargador durante la configuración del hardware - Clave del cargador,
    para el cargador conectado, de la lista que aparece a continuación.

        ADIC 4mm DAT Autochanger  = 15 sec.
        ADIC VLS 8mm DAT Loader   = 360 sec.
        Compaq 4586 Loader        = 15 sec.
        Conner Diamondback Loader = 15 sec.
        Conner 7L-DLT             = Leave at default (420 sec.)
        Conner 5L-DLT             = Leave at default (420 sec.)
        DEC TLZ6 Loader           = Leave at default (420 sec.)
        DEC/Cipher L860 (L7a)     = Leave at default (420 sec.)
        DEC DLT2500 Loader        = Leave at default (420 sec.)
        Dilog Libra Loader        = 15 sec.
        Exabyte 10e Loader        = 15 sec.
        Exabyte 10i Loader        = 15 sec.
        Exabyte 210 Loader        = 240 sec.
        HP 1553A Loader           = 15 sec.
        HP SureStore 1200E        = 15 sec.


    Notas acerca de cargadores específicos
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Spectra Logic  SPECTRA 4000 Tape Library
    --------------------------------------------------------------
    firmware probado: cambiador 0102, unidades de cinta (HP 1533) 9406

    El panel táctil de este cargador no es desactivado durante la
    operación de Backup Exec.  La única función desactivada es
    el movimiento de cintas, de las ranuras a la puerta de acceso.
    Por lo tanto, es posible mover las cintas en el magazine de o a
    las unidades, provocando varios errores de hardware en Backup
    Exec.  La falla ocasional en la expulsión de la cinta al finalizar la
    tarea planificada hace que las tareas planificadas para el futuro
    en esa unidad de cinta sean anuladas.
    El tiempo de espera para la limpieza de las unidades puede
    ser reducido del valor predeterminado de 420 segundos
    a 60 segundos.

    IBM 4586 DiamondBack
    --------------------------------------
    firmware probado: cambiador y unidad de cinta !D04BJ

    Este cargador utiliza una SCSI ID y dos Unidades numéricas
    lógicas (LUN).  El tiempo de espera para la limpieza de las
    unidades puede ser reducido del valor predeterminado de
    420 segundos a 60 segundos.

    Lago LS/380 DataWheel
    ------------------------------
    firmware probado: cambiador 5.4, unidades de cinta
    (Exabyte 8500) 06L0

    Este cargador utiliza tres SCSI ID.

5. CÓMO COMUNICARSE CON ARCADA SOFTWARE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------
SOPORTE TECNICO, INFORMACION SOBRE PRODUCTOS Y BBS
--------------------------------------------------------------------------------------------

Refiérase, por favor, a la Guía de servicios para nuestros clientes
incluida en el producto.


------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION SOBRE ADQUISICIONES Y PRECIOS
------------------------------------------------------------------------------

Llame, por favor, al  44-1628-771-299

Disponible en días de semana de 8:30 am a 8:00 p.m.

Fin de Léame.
