2NiTE!-------------------------------------------------------------------------

Zu den innovativen Highlights von TELES.OnlinePowerPack zählen 
TELES.Sekretär, TELES.Pager, TELES.FAX, TELES.WAN-Miniport, TELES.NDIS3, 
WinCIM, TELES.WYSIWIS (Application Sharing bei gleichzeitiger 
Sprachkommunikation auf nur einem B-Kanal), TELES.VISION (standardkonformes 
Videoconferencing), effiziente Telefon-/Terminaladapter-Unterstützung 
per TELES-Patent, sowie in Kürze 14,4 und 28,8 Kbit/s Modem-/Fax-Interworking. 
In anderen Worten: Neben der Nutzung aller klassischer ISDN-
Datenkommunikationsdienste, aller Online-Dienste (Internet, CompuServe, 
LANs, ...), der Computer-Telefonie-Integration (CTI = PC-Unterstützung 
von Telefon und Terminaladapter), sowie der Multimediakommunikation bietet das 
TELES.OnlinePowerPack eine starke Benutzungsvereinfachung durch 
zusätzliche Sprachein-/ausgabemöglichkeiten zur Systemsteuerung.

Einige Beispiele:
- Die Vorteile der Sprachkommunikation mit TELES.OnlinePowerPack 
  (per NSP, Native Signal Processing) zeigt der TELES.Sekretär: Faxeingänge, 
  Emails und ganze Nachrichten des digitalen Anrufbeantworters können per 
  Spracheingabe abgefragt oder auf eine andere Rufnummer umgeleitet werden - 
  auch aus der Ferne. Und in Kürze kann der PC Textdokumente 
  (z.B. empfangene Emails, Textfaxe, Word-Dokumente, ...) sogar automatisch 
  vorlesen - sowohl lokal als auch bei Fernabfrage.
- Mit dem TELES.Pager können Kurznachrichten aus dem PC gesendet werden: 
  Per Short Message System (SMS) anD2-Teilnehmer (D1/E-Plus in Kürze) und 
  an Nutzer von SCALL und Cityruf.
- TELES.FAX ermöglicht das Versenden und Empfangen von Faxnachrichten mit 
  heute 9,6 Kbit/s, in Kürze auch mit 14,4 Kbit/s - ebenso 
  V.34/Modem-Interworking in vollem Umfang!
- Der TELES.WAN-Miniport-Treiber erlaubt Win95-Benutzern, die Stärken der 
  ISDN-Kommunikation auf einfachste Weise zu nutzen: Zusammen mit 
  Microsoft´s ISDN Accelerator Pack können Verbindungen zu Internet und 
  Local Area Networks (IPX-, TCP/IP- und NetBEUI-LAN-Verbindungen zu 
  entfernten Rechnern, Servern und Routern) per point-to-point 
  (PPP)-Protokoll aufgebaut werden, in Kürze auch per multilink-PPP.
- Remote LAN Access und Remote Access Service bietet die TELES.NDIS3. 
  Damit lassen sich zwei PCs unter Win3.11, Win95 oder WindowsNT 
  miteinander koppeln und viele andere Formen der schnellen 
  PC-Kommunikation per ISDN realisieren.
- Mit WinCIM liefert TELES seinen Kunden den Compuserve-Zugang per 
  ISDN (38 Kbit/s) - inklusive zehn Freistunden.
