-------------------------------------------------------------
Seagate Direct Tape Access, Version 2.05
  

Copyright Seagate Software, Inc. 1996.
-------------------------------------------------------------

Diese Datei enthält wichtige Informationen zusätzlich zum
Benutzerhandbuch und der Online-Hilfe.

Die folgenden Themen werden behandelt:

       1.   Startvorbereitungen
       2.   Besondere Überlegungen
       3.   Hinweise zur Leistung dieses Programmes
       4.   Bekannte Themen
       5.   Systemanforderungen
       6.   Deinstallation der Band-Software


   1.  Startvorbereitungen
-------------------------------------------------------------
Dieses Produkt ermöglicht den Zugriff auf das
Bandlaufwerk von Windows 95 aus. Sie können das
Bandlaufwerk jetzt, genauso wie eine Festplatte oder
Diskette, zum Speichern und Zurückholen von Dateien
verwenden.
Das Symbol "Band" wird in der Windows 95-Taskleiste neben
der Zeitanzeige (am rechten Ende der Taskleiste) angezeigt,
wenn sich ein Band im Laufwerk befindet. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf dieses Symbol, um das Band-Menü anzuzeigen.
Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um das Toolkit zu öffnen, wo
Sie den Inhalt des Bandes einsehen, Dateien öffnen und Dateien
vom und auf das Band verschieben können.

Dieses Programm entdeckt das Bandlaufwerk automatisch.
Wenn Sie jedoch die Zuordnung des Bandlaufwerks ändern müssen,
verwenden Sie das Dialogfeld "Systemeigenschaften" in der
Windows 95-Systemsteuerung.

Bänder müssen für den Gebrauch mit Seagate Direct Tape Access formatiert
werden. In der Online-Hilfe finden Sie Hinweise
zur Konfiguration und Formatierung.

HINWEIS: Wenn Sie Arcada Backup für Windows 95 Version 1.0
         oder Conner Backup Exec für Windows 95 Version 1.0
         benutzen, aktualisieren Sie auf Version 1.1.



   2.  Besondere Überlegungen
-------------------------------------------------------------

   * Das Verändern von Dateien direkt auf dem Band kann zu
     einer ineffizienten Verwendung des Bandspeichers führen
     und läßt Verzögerungen enorm erscheinen.
     Wenn Sie eine Datei, die auf ein Band gespeichert wurde,
     bearbeiten möchten, verschieben Sie diese zuerst auf die
     Festplatte, nehmen Sie die Änderungen vor und verschieben
     Sie dann die Datei wieder zurück auf das Band.

   * Obwohl Sie Dateien vom Band löschen können, denken Sie
     daran, daß Speicherplatz auf Band nicht wiedergewonnen
     werden kann wie auf einer Festplatte. Sie müssen das Band
     formatieren, wenn Sie den Speicherplatz wiederverwenden
     möchten.
     
     VORSICHT: Formatieren löscht alle Daten auf dem Band.

   * Seagate Direct Tape Access bietet schreibgeschützten Zugriff auf fast
     alle Backup-Bänder. Backup-Bänder werden solange als schreibgeschützt
     betrachtet, bis sie von Seagate Direct Tape Access formatiert werden. Umgekehrt
     kann ein Backup-Programm Bänder, die von Seagate Direct Tape Access verwendet
     wurden, erst dann beschreiben, wenn diese von einem Backup-Programm
     gelöscht oder formatiert wurden.

   * Wenn Sie eine Verknüpfung für das Bandlaufwerk im Ordner
     "Senden an" (oder einem anderen Standort) erstellt haben und
     Sie haben die Zuordnung Ihres Bandlaufwerks seitdem geändert,
     müssen Sie die Verknüpfung aktualisieren, damit diese mit dem
     neuen Bandlaufwerksbuchstaben verbunden wird.

   * In der Online-Hilfe finden Sie zusätzliche Informationen.



   3.  Hinweise zur Leistung dieses Programmes
-------------------------------------------------------------
   * Die Leistung dieses Programmes hängt von verschiedenen
     Faktoren, wie der Art des Bandlaufwerks, des Controllers
     und der Geschwindigkeit des Computers ab. Mit einigen
     Laufwerken ist Seagate Direct Tape Access in der Lage, AVI,
     MOV, MPEG und andere Arten von Videodateien direkt
     vom Band zu spielen.

   * Dateien auf dem Band können direkt mit Software-Anwendungen
     verwendet werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, Anwendungen
     direkt vom Band auszuführen.

     VORSICHT: Ungültige Laufwerkseinstellungen können einen
               allgemeinen Fehler verursachen. In der Hilfe
               finden Sie Hinweise zur Konfiguration.

   * Warten Sie mit dem Start Ihrer Backup-Software, bis die
     Bandsoftware nicht mehr auf das Bandlaufwerk zugreift.



   4.  Bekannte Themen
-------------------------------------------------------------

   * Wenn Sie ein Band einlegen, das vom Bandlaufwerk
     nicht unterstützt wird, wird das Band von
     Seagate Direct Tape Access nicht erkannt.

   * Wenn das Bandlaufwerk den freien Speicherplatz auf dem Band
     nicht schätzen kann, zeigt das Programm im Dialogfeld
     "Eigenschaften" einen festgelegten Wert an. Dieser Wert steht
     nicht genau für den eigentlichen Restspeicher auf dem Band.

   * Windows und DOS können nur bis zu 2 GB freien Speicher
     anzeigen. Wenn das Band über mehr Speicherkapazität verfügt,
     wird die Information über verfügbaren Speicher erst dann
     korrekt angezeigt, wenn sich dieser unter 2 GB befindet.

   * QIC-113-Leseunterstützung unterstützt nur QIC-Bänder, die von
     Seagate, Arcada, Conner, HP und Colorado Memory Systems (CMS)
     Backup-Produkten geschrieben wurden.
     Darüber hinaus kann auf kennwortgeschützte Dateien, auf
     bandübergreifende Dateien oder auf Dateien, die maximale
     Pfadlängen enthalten, mit der Band-Software nicht zugegriffen
     werden.

   * Wenn Sie Dateien auf das Band kopieren, bis dieses voll
     ist, zeigt der Explorer die Meldung an, daß das Band
     (oder die Festplatte) voll ist und Dateien vom Band
     gelöscht werden müssen. Durch das Löschen von Dateien wird
     jedoch kein Bandspeicher wiedergewonnen. Sie müssen das Band
     formatieren, um diesen Speicherplatz wiederverwenden zu
     können.

   * QIC-40-Bänder werden von diesem Programm nicht unterstützt.

   * Stellen Sie bitte sicher, daß die Dateien CONFIG.SYS und
     AUTOEXEC.BAT keine wiederholten DOS-geschützten Modus-Treiber
     enthalten, wie ASPI-Treiber (ASPI4DOS, BTASPI), CD-ROM-Treiber
     oder Treiber, die Windows 95 bereits bereitstellt. Sie sollten
     nur Windows 95-Treiber verwenden.

   * Der Adaptec AHA-1510B SCSI-Controller kann die Leistung
     herabsetzen. Wenn Sie dieses Problem feststellen, wenden Sie sich
     an Adaptec, um Informationen für den neuesten Mini-Port Treiber
     zu erhalten.

   * Mit Seagate Direct Tape Access können Sie einen Drucker an
     Bandlaufwerke anschließen, die Kettenverbindungen unterstützen.
     Stellen Sie Probleme fest, vergewissern Sie sich, daß Sie den
     neuesten Treiber für Ihren Drucker installiert haben.
     Druckerdurchlauf wird nur unter Windows 95 unterstützt.

   * Das Formatieren eines EX-Bandes mit der Option "Komplett" wird
     nicht empfohlen, da einige Bandlaufwerke EX-Bänder nicht formatieren
     können. Löschen Sie Ihr EX-Band stattdessen mit Hilfe der Option
     "Schnell". Müssen Sie Ihr EX-Band formatieren, wenden Sie sich an
     die Dokumentation zum Bandlaufwerk, um nachzulesen, ob Ihre Hardware
     das Formatieren von EX-Bändern unterstützt.

   * Bandlaufwerke, die mit Seagate Direct Tape Access verwendet werden,
     können nicht mit Norton Disk Doctor, Nortun UnErase und
     anderen Datei-System-Hilfsprogrammen benutzt werden.

   * Seagate Direct Tape Access unterstützt keine Windows 95 Eject PC-Funktion,
     wenn die Software auf tragbaren Computern verwendet wird.

   * QEMM 8.00-Software ist mit Seagate Direct Tape Access nicht
     kompatibel. Verwenden Sie QEMM Version 8.00,
     wenden Sie sich bitte an Quarterdeck, um Informationen über
     die neueste Version zu erhalten.

   * Wenn Sie Seagate Direct Tape Access auf einem Windows 95-
     System mit einem FC-20 High-Speed-Diskettencontroller
     ausführen und Sie verwenden HP Colorado Backup für Windows 95,
     muß Seagate Direct Tape Access nach HP Colorado Backup
     für Windows 95 installiert werden, damit beide Programme
     den Controller benutzen können.  Falls Sie Seagate Direct Tape Access
     bereits zuerst installiert haben, deinstallieren Sie
     das Programm, starten Sie das System neu, und installieren
     Sie Seagate Direct Tape Access erneut.

   * Wenn Sie das Bandlaufwerk erst nach dem Start von Windows
     einschalten, müssen Sie das System neu starten, bevor
     Seagate Direct Tape Access das Bandlaufwerk benutzen kann.

   * Wenn Ihr System nicht mehr antwortet und das Band im Laufwerk
     sich noch dreht, entfernen Sie dieses nicht manuell.
     Ein manuelles Entfernen des Bandes aus dem Laufwerk kann zu
     Datenverlusten führen. Ein Neustarten oder Herunterfahren des
     Computers kann zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zu Datenverlusten
     führen. Wir empfehlen Ihnen dringend, auf den Abschluß des
     Bandvorgangs zu warten, und das Band vor dem Entfernen
     zurückzuspulen.

   * Gelegentliche SCSI-Bus-Zurücksetzungen können bei der Verwendung
     von 2940-Adapterkarten von Adaptec mit einem ASPI-Miniport-Treiber,
     der mit der Originalversion von Windows 95 geliefert wurde,
     auftreten. Eine Reparatur des Miniport-Treibers erfolgt über
     Adaptec.

   * Wenn Sie ein Band mit einem Bandlaufwerk formatieren,
     das an einen Disketten-Controller angeschlossen ist,
     kann auf das Diskettenlaufwerk nicht zugegriffen werden.

   * Software für die Virenprüfung verlangsamt die Leistung wenn
     Dateien auf das Band geschrieben werden. Um die Leistung zu
     verbessern, deaktivieren Sie die Virenprüfung auf dem Laufwerk,
     das dem Bandlaufwerk zugeordnet ist.

   * Seagate Direct Tape Access verwendet Partitionen um
     Dateisysteminformationen zu speichern. Seagate Direct Tape Access
     unterstützt nur "Quick File Access" (QFA) Bandlaufwerke.

   * Wenn Sie eine ältere Version eines Backup-Programmes
     installiert haben und Probleme in der Verwendung dieses
     Programmes feststellen, wenn Seagate Direct Tape Access geladen ist,
     wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

   * Wenn sowohl Seagate Direct Tape Access als auch Colorado Backup für
     Windows 95 auf dem System installiert sind, können Sie
     die Laufwerkszuordnung für das SCSI-Gerät nicht ändern.
   * Seagate Direct Tape Access ist während einer kompletten Formatierung
     für ein SCSI-Gerät nicht in der Lage, die verbleibende Zeit
     zu schätzen. Im Dialogfeld erscheint die Anzeige "Unbekannt".

   * Wenn Sie in Windows 95 arbeiten und schon einmal Colorado Backup
     auf dem System installiert hatten, kann es sein, daß
     Seagate Direct Tape Access das Diskettenlaufwerk deaktiviert. Um
     das Diskettenlaufwerk zu aktivieren, löschen Sie folgende Zeile
     im Abschnitt [386Enh] der Datei SYSTEM.INI:

     DEVICE=\Pfad\CMSWTAPE.386

     Starten Sie dann das System neu.



   5.   Systemanforderungen
-------------------------------------------------------------
Die Systemanforderungen für dieses Produkt sind:

        IBM oder 100% kompatibler 386/DX oder besser
        Windows 95
        8 MB RAM oder mehr
        Eine Festplatte mit 5 MB freiem Speicher



   6.  Deinstallation der Band-Software
-------------------------------------------------------------

Um die Band-Software zu deinstallieren:

1  Wählen Sie "Einstellungen" im Menü "Start", und klicken Sie
   dann auf "Systemsteuerung".
2  Doppelklicken Sie auf das Symbol "Software".
   Das Dialogfeld "Eigenschaften" mit der geöffneten Registerkarte
   "Installieren/Deinstallieren" erscheint.
3  Wählen Sie Seagate Direct Tape Access von der Liste, und klicken Sie
   dann auf "Hinzufügen/Entfernen".
4  Klicken Sie auf "OK", nachdem Windows 95 das Entfernen des
   Programmes abgeschlossen hat.
5  Starten Sie Ihr System erneut.
