Das Roland VS-880 VXpanded - Environment fuer EMAGIC LOGIC/LOGIC AUDIO



Im folgenden Hilfetext ist der Begriff "Environment" mit "E." abgekuerzt.

Allgemeine Tips
Verwenden Sie moeglichst die aktuellste Version von LOGIC. 
Dieses E. wurde mit der Version "2.6.6" erstellt.

Verwenden Sie fuer jeden VS-880 Song einen zugehoerigen eigenen LOGIC Song mit
gleicher Benennung, um eine moeglichst hohe Kompatibilitaet der Einstellungen
zu besitzen.

Beachten Sie, dass bei Veraenderung der Parameter im VS-880 die Einstellungen 
im E. nicht automatisch aktualisiert werden.

Ueberpruefen Sie die  Ausgangs-Ports der Logic-Instrumente "VS-Rec", "Logic->
VS" und "VS->Logic". Waehrend die ersten beiden an den Port des VS-880
zugewiesen werden muessen, sollte das dritte Instrument keinem Port zugewiesen
sein. So vermeiden Sie moegliche Fehlfunktionen und MIDI-Schleifen, die auch
zum Absturz fuehren koennen.

Einstellungen VS-880
Stellen Sie die folgenden MIDI-Parameter des VS-880 manuell wie folgt ein:

RX SysEx: ON
TX SYsEx: ON

Danach  ist das VS-880 in der Lage, den im E. befindlichen INIT korrekt zu
empfangen.

Setzen Sie den VS-880 Song vorher der Arbeit auf "Song Protect=Off", da die
Spuren nur in diesem Modus vom Computer ferngesteuert werden koennen. 
Moechten Sie nur Abmischen, lassen Sie den Song auf "Protect=ON", um ein
versehentliches Loeschen der Spuren zu verhindern.

Hinweise zur Bedienung des E.
INIT
Der INIT-Taster schaltet das VS-880 auf bestimmte Voreinstellungen zurueck,
welche die Synchronisation von VS-880 und LOGIC ermoeglichen.

Waehlen Sie den gewuenschten Mix Mode des VS-880 aus.


Synchronisation
Die Synchronisation erfolgt vorzugsweise ueber MIDI CLOCK und MMC.
MIDI TIME CODE (MTC) anstelle von MIDI CLOCK empfiehlt sich nur, wenn das MIDI-
Interface die MTC-Daten korrekt durchschleift (dieses ist bei den meisten
groesseren MIDI-IFs der Fall). In der Praxis hat sich gezeigt, dass kleinere
MIDI-IFs mit zu kleinem Buffer MTC-Daten verstuemmeln und keine korrekte
Synchronisation erlauben.

Track-Anwahl
Die Auswahl einer der Spuren 1-8 schaltet den jeweiligen Kanal im VS-880 auf
REC (Aufnahmebereitschaft - die Track-LED blinkt rot). Dieses erfolgt nur im
Betriebsstatus "Song Protect=OFF"!
Mit SHIFT + Track-Anwahl wird auf den PLAY-Status umgeschaltet
(die LED leuchtet gruen).

Das E. kann immer Daten vom VS-880 empfangen. Diese koennen auf einer
beliebigen Spur in Logic aufgezeichnet werden.
Um die Aenderungen bzw. Fades in einem der Mixer Modes zu sehen
(Moving Fader), muss sich die "Sequence ***" mit den Controllerdaten fuer
z.B. Volume oder Pan auf der Spur "VS->LOGIC" befinden. Waehlen Sie vorher
den gewuenschten Mix Mode des VS-880 aus.

Um die Fader-Bewegungen gleichzeitig zu sehen und zu uebertragen, muss danach
die Spur "LOGIC->VS" gewaehlt werden.

Um die Daten an das VS-880 zu senden, ohne diese im E. zu betrachten und
gleichzeitig eine andere Spur aufzunehmen, muss die "Sequence ***" mit den
Controllerdaten auf die Spur "LOGIC->VS" bewegt und dann eine neue
Aufnahmespur in LOGIC ausgewaehlt werden.

Da mit dieser Methode fast alle Parameter des VS-880 aufgezeichnet werden
koennen(ausser SysEx), werden hiermit die Moeglichkeiten des Automix stark
erweitert (Level, Pan, EQ, EFX-Parameter). 

Mit LOGICs HYPER DRAW lassen sich  fuer jeden beliebigen Controller sehr
praezise Fades realisieren. Dafuer muss nur die entsprechende "VS-REC"-Spur
in LOGIC angewaehlt werden, fuer die erzeugte und schon benannte Sequence
die HYPER DRAW-Funktion eingeschaltet und die Controller-Huellkurve
gezeichnet werden.

Schauen Sie zum besseren Verstaendnis z.B. fuer HYPER DRAW auch in das LOGIC 
Handbuch.


V-Track Name
Sie koennen ueber die Textzeilen des E. die V-Tracks benennen:
1) Doppelclick auf die Textzeile
2) Doppelclick auf die V-Track-Nummer
3) Texteingabe (V-Track-Name)
4) Abschluss: 2x RETURN
5) Nochmalige Auswahl des V-Tracks, damit der Name auf dem Bildschirm
   erscheint

Die Voreinstellung des E. enthaelt die Track-Namen des Demo-Songs "V-Studio".

Effektblock
Waehlen Sie bei den Effekten immer zuerst die Bank (Bank Select fuer Preset-
oder User-Gruppe) und danach das Effektprogramm (Program Change) aus.

Bei der Auswahl eines Effekt-Programms werden die Einstellungen nicht
aktualisiert, d.h., die Einstellungen der einzelnen Effekt-Parameter sind im
E. und im VS-880 mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedlich. 
Folgender Ausweg bietet sich an:

1) Waehlen Sie die gewuenschten Parameter im E. nacheinander an
(mit SHIFT + Auswahl via Maus). 
Verwenden Sie NICHT die Funktion SELECT ALL !

2) Aktivieren Sie die Funktion "Send Selected Fader Values".
Damit werden die Einstellungen des Effekt-Blocks im E. in das VS-880
uebertragen.

Der Regelbereich der Voice Transformer-Parameter "Pitch Fine" und "Formant
Fine" sind aus bedientechnischen Gruenden unterschiedlich
(im E. "-63-+63" und im VS-880 "-100 - +100").

Bedienen Sie im Effekt-Menu des E. nur die Taster, nicht die Textzeile.
Bei Veraendern der Einstellungen der Textzeile werden keine MIDI-Daten
uebertragen.


Equalizer
Bei Click auf "MIX 2x EQ" wird im System "2x EQ" gewaehlt.
Bei Click auf "MIX 3x EQ" werden folgende Daten gesendet:
1) EQ CHANNEL 9-14 = OFF
2) SYSTEM 3x EQ = ON
Sehen Sie auch im VS-880 Xpanded Handbuch nach.


Screen Sets
Die verschiedenen Screen Sets sind ueber folgende Shortcuts erreichbar:

ARRANGE WINDOW: 1
INPUT MODE: 2
14 CHANNEL 2x EQ: 3
14 CHANNEL 3x EQ: 4
SYSTEM: 5

REVERB-EFFEKTPROGRAMM: 59
MIC SIMULATOR: 61
VOICE TRANSFORMER: 65
COMPRESSOR/LIMITER: 63


Datenuebertragung
Bei zuvielen Events kann es passieren, dass einige Daten falsch oder gar nicht
uebertragen werden. Aus diesem Grund und auch wegen der Uebersichtlichkeit der
Events in den LOGIC-Tracks sollten Sie die Einstellungen in logischen Gruppen
unterteilen, z.B.
- alle VOLUME-Einstellungen auf einmal
- alle PAN-Einstellungen auf einmal
- usw..


Hinweise zur Synchronisation VS-880 <-> Logic

VS-880 
SYSTEM Parameter
System Master Clock  : INT

SYSTEM MIDI Parameter
DEVICE ID =17
MIDI Thr = OUT
SysEx.Rx. =ON
SysEx.Tx. =ON
MMC=  SLAVE
Ctr Type =C.C.
P.C.Eff =ON
C.C.Eff =ON

SYSTEM SYNC/TEMPO Parameter
Source=   INT
Generate= MIDIclk (MTC, wenn es einen SMPTE Reader gibt)
MTC Type=   25 (EU) / 30 (USA)


LOGIC

Song Settings
MIDI Options
AUTO SYNC IN  (wenn moeglich) oder MIDI Clock Sync (SMPTE Sync, wenn es einen
SMPTE Reader gibt)
MIDI Machine Control aktiviert


Logic sendet einen Startbefehl, welcher das VS-880 (SLAVE MMC Modus) startet.
Das VS-880 schickt daraufhin MIDI Clock / MTC und synchronisiert damit LOGIC.
Schickt das VS-880 einen Startbefehl, wird Logic auch gestartet.

Die ersten acht Spuren von LOGIC mit dem "Bandmaschinen" (VS-REC)-Symbol 
repraesentieren die acht Spuren des VS-880.
Bei Anklicken einer der Logic-Spuren setzt sich die entsprechende VS-Spur
in Aufnahmebereitschaft.

Mit SHIFT+ Click kann zwischen REC und PLAY umgeschaltet werden. 

Bei Anklicken der VS-880 Playback-Spur werden alle scharfe Spuren auf "PLAY" 
zurueckgesetzt. 

Um mehrere Spuren gleichzeitig scharf zu schalten, muessen diese mit
gehaltener SHIFT-Taste (Computer-Tastatur) angeklickt werden. Es koennen
maximal vier Spuren auf REC geschaltet werden.

Wenn in LOGIC auf REC geklickt wird, startet das VS-880 mit der Aufnahme 
der scharfen Spuren. Drueckt man auf PLAY, startet das VS-880 im REC STANDBY 
fuer die scharfen Spuren und wartet, bis ein REC-Befehl von LOGIC auf die
Aufnahme umschaltet. Somit koennen mit der SPACE-Taste auf der MAC/PC Tastatur
manuelle PUNCH IN/OUTs ausgefuehrt werden. 

Genauso gut und problemlos funktioniert auch Logic's  AUTO PUNCH IN/OUT. Bei 
Anklicken einer Position im Logic-"Lineal" bzw. eines Logic-MARKER spring das
VS-880, und somit auch Logic, etwas vor die gewuenschte Position, um die
noetige Zeit zu haben, an der gewuenschten Position alle Sync.-Verbindungen
hergestellt zu haben. Dies gilt nicht fuer den Songanfang.


Wichtige Hinweise
Roland und P. Kolias uebernehmen keine Haftung fuer eventuelle Fehlfunktionen,
die sich aus der Benutzung des E. ergeben koennen. Roland und P. Kolias
uebernehmen keinen Service fuer das E. Das E. erhebt keinen Anspruch auf
Vollstaendigkeit.

Aenderungen der bedientechnischen Eigenschaften des E. sind moeglich und
beduerfen keiner besonderen Ankuendigung.

Das korrekte Funktionieren des E. setzt entsprechende Anwender-Kenntnisse des 
Programms LOGIC und des Roland VS-880 voraus.


Die angegebenen Post- und E-Mail-Adressen dienen der Empfangsmoeglichkeit von: 
- Kommentaren von Anwendern, z.B. Mitteilungen ueber eventuelle Fehlfunktionen
- Verbesserungsvorschlaege fuer zukuenftige Updates, soweit dieses sinnvoll
  erscheint bzw. das Programm LOGIC/LOGIC AUDIO dieses zulaesst. 

Dieses sind keine Hotlines!

Adressen: 
a) E-mail: 100552,532@compuserve.com
b) E-mail: 113071,276@compuserve.com
c) Roland Germany, c/o C. Brandis, Postfach 1905,
   22809 Norderstedt/Deutschland
--------
TEXTENDE
--------
