
                        Ü     Dark Quality Files
                   þ     ÛÛÜ           ÜÜ             ÜÜÜÜ
                   ÜÜß Ü ßÛÛÛÜ     ÜÜÛÛßßÛÛÛÜÜ     ÜÛÛÛßßßÛÛÜÜ
               ÜÜÛÛÛß    Ü ßÛ    ÜÛÛÛß    ßÛÛÛÛÜÜ ßßßÛ     ÛÛÛÛÜ
              ÛÛÛÛÛ      ÛÛÜ   ÜÛÛÛÛ       ÛÛÛÛß ßÛÛÜÜ    ÜÛÛßß
              ßÛÛÛÛÜ     ÛÛÛÛÜß ÛÛÛÛÜ ßÜ ÜÛÛÛß    ÛÛÛÛÛ  ß
                ßßÛÛÛÜ  ÜÛÛÛß    ßßÛÛÛÜ ßÛßß     ßÛÛÛÛÛßß
                     ßßßßß  znt!cro  ßßß  ßÜ        ßÛÛ
                                         ß             ß

           Reanimator for Lotus Notes V2.0 for Win95/NT (c) Arsenal
   úÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄú
           Supplier    : DQF Team                  Released on : 12/08/1999
           Cracker     : DQF Team                  Type        : Utility
           Packager    : DQF Team                  # of disks  : 1 x 1.44  :
  ¡ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ‹
  : Requirements .
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
	IBM PC or compatible 
	Windows 95/NT 4.0 or higher 
	8MB RAM 
	0.5MB disk space
                                                                           :
  ¡ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ‹
  : Release and Installation Notes .
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
	Reanimator for Lotus Notes is a plug-in for reconstructing incorrectly 
	coded Russian texts. In various computers the set of Russian letters is 
	coded according to various standarts (DOS, Windows, KOI-8,etc.). If the 
	original text coding has been repeatedly altered incorrectly,the message 
	will become unreadable. Reanimator will try hundreds of thousands of 
	variants – as many as necessary. As a result, the original message will 
	appear in Russian. Reanimator has another useful function – transliteration.

	The user can choose Russian or English language for dialog and new menu 
	items. This is everything that is necessary for the reconstruction of almost 
	all incorrectly coded Russian-language messages. 

	Installation Notes:
	Extract files and run Setup!	
	Serial/Registration Numbers:   
	serial number = SE-28VA4SZFAE8F 
                                                                           :
  ¡ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ‹
  : DQF News & Contact information .
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


                                                                           :
  ¡ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ‹
  : DQF Sites .
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

               XXX ............ Tx .......... .......... World HQ
               XXX ............ Tx .......... ........... Euro HQ
               XXX ............ Tx .......... ............. US HQ
               SEC ............ T3 .......... ................ HQ

                                                                           :
  ¡ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ‹
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ NFO last updated on 12/05/1999


