AVM ISDN CAP!tain 

 AVM präsentiert eine Beta-Version des neuen AVM ISDN CAP!tain für Windows 98 und
 Windows NT 4.0

 Mit AVM ISDN CAP!tain wird die rechner-basierte ISDN-Kommunikation noch einfacher und
 komfortabler. AVM bietet allen Benutzern eines beliebigen AVM ISDN-Controllers ab sofort die
 Möglichkeit, mit der Beta-Version den Leistungsumfang des demnächst erscheinenden AVM ISDN
 CAP!tain zu testen.
 CAP!tain vereint die bisher einzeln angebotenen Komponenten aus der AVM-Middleware wie ISDN
 CAPI Port- und NDIS WAN CAPI-Treiber, TAPI Services for CAPI und die nützlichen Tools
 ISDNWatch sowie Connect32 in einer einheitlichen Installation unter einer grafischen Oberfläche.
 Zusätzlich ermöglicht CAP!tain einen einfachen und direkten Zugriff auf die Konfigurations- und
 Testoptionen jedes beliebigen AVM ISDN-Controllers, der unter Windows 98 oder Windows NT 4.0
 wurde.
 Damit vereinfacht CAP!tain den Betrieb von AVM ISDN-Controllern unter den verbreiteten
 Microsoft Windows-Versionen noch konsequenter als bisher.

 Windows & ISDN wird mit CAP!tain erst komplett

 CAP!tain vereint alle Systemtreiber, die für die Nutzung der vielfältigen
 Kommunikationsmöglichkeiten von Windows 98/NT für einen beliebigen, auf der
 ISDN-Standardschnittstelle CAPI 2.0-basierenden AVM ISDN-Controller notwendig sind. Das "ISDN
 Driver Model (IDM)" von AVM wird mit CAP!tain vollständig initialisiert (siehe Abbildung) und
 ermöglicht damit die einfache Nutzung von Kommunikationslösungen über das ISDN. 
 Nach der komfortablen Installation von CAP!tain kann beispielsweise das Windows DFÜ-Netzwerk
 sehr einfach für den Internetzugriff konfiguriert werden. Der dazu notwendige AVM ISDN CAPI
 Port-Treiber bzw. der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber stehen dann im kompletten System für alle
 Kommunikationsanwendungen zur Verfügung. Die ebenfalls mit CAP!tain installierten TAPI
 Services for CAPI gestatten unter anderem die Nutzung von TAPI 2.1-kompatiblen
 Standardanwendungen wie "Wählhilfe" und "Outlook 98/2000" für Telefoniedienste z.B. in
 Verbindung mit einer beliebigen Soundkarte. 

 Noch mehr ISDN PC-Komfort und Transparenz durch CAP!tain

 CAP!tain gestattet den direkten Zugriff auf die Konfiguration eines installierten AVM
 ISDN-Controllers. Nachträgliche Änderungen der Konfigurationsoptionen wie D-Kanal-Protokoll,
 Anzahl der installierten ISDN-Controller etc. sind ebenso möglich wie ein direkter Zugriff auf das
 Hardwaretestprogramm des Controllers. 
 Das Programm ISDNWatch zur Darstellung der Controller-Aktivitäten ist ebenfalls in einer völlig
 überarbeiteten Version mit einer Reihe von zusätzlichen Leistungsmerkmalen in CAP!tain
 integriert. Gebührenanzeige inklusive leistungsfähigem Anrufmonitor, der auf Wunsch auch
 ständig in der Task-Leiste präsent ist, gestatten eine komplette Überwachung der gesamten
 Aktivitäten des installierten AVM ISDN-Controllers. Vervollständigt wird der Leistungsumfang von
 ISDNWatch durch umfangreiche Informationen zum installierten CAPI 2.0-Treiber. 
 Die Dateiübertragungssoftware Connect32 gestattet einen einfachen vorkonfigurierten Zugriff auf
 das AVM Data Call Center (ADC) um die jeweils aktuelle angebotenen Softwareupdates, wie z.B.
 Controller-Treiber, direkt und schnell über das ISDN auf den Rechner herunterzuladen.
 Connect32 ist eine universell einsetzbare Anwendung mit einem breiten Leistungsspektrum
 inklusive Datenkompression nach V.42bis und externer ISDN-Einwahlmöglichkeit.

 Installation: 

 Um die volle Funktionalität von CAP!tain nutzen zu können, wird ein aktueller CAPI 2.0-Treiber für
 den jeweilig installierten AVM ISDN-Controller benötigt (Version 03.07.01 oder höher). Die
 Installation ist unter Windows 98 und Windows NT 4.0 möglich. Starten Sie die Installation mit
 einem Doppelklick auf die Datei "Setup.exe".
