miro Computer Products AG                               23.03.1994

                        Aktuelle Informationen
                    ==============================

Allgemeine Hinweise:

        Für den Betrieb eines miroCRYSTAL Graphik-Boards muß 
        unbedingt die IO-Adresse 02E8h frei sein. Diese wird u.a. 
        von COM3-, COM4- und Gameport-Erweiterungen sowie von 
        einigen Netzwerkkarten verwendet. Außerdem müssen Sie, wenn 
        vorhanden, Ihre VGA auf dem Motherboard deaktivieren.

        Falls der Rechner nicht mehr bootet oder falls das Monitor-
        Select-Programm das eingesetzte Graphik-Board nicht findet,
        so sind dies rechnerspezifische Probleme. Sie lassen sich 
        lösen, indem ROM-Shadowing für das Video-BIOS aktiviert 
        wird. Dies kann über das Motherboard-BIOS-Setup oder über 
        eine Option des verwendeten Memory-Managers geschehen. Für 
        MS-DOS 6.0 führen Sie dazu in der Datei CONFIG.SYS folgende 
        Änderung durch:
        DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE ... ROM=C000-C800 ...
        Lesen Sie dazu bitte das Handbuch zu Ihrem Rechner bzw. 
        zu MS-DOS 6.0.


Hinweise zur Installation:

   
        Bei der miroCRYSTAL 10SD sollten Sie abwägen, ob Ihnen eine 
        extrem hohe Bildwiederholfrequenz oder eine höhere Verarbeitungs-
        geschwindigkeit wichtiger ist. Deshalb sollten Sie als Kompromiß 
        zwischen beiden einen 64 kHz Monitor auswählen. Die Auflösung 
        von 1024 x 768 Bildpunkten mit 256 Farben wird dann immer noch 
        mit 75 Hz dargestellt. Diese Einschränkung ist dadurch begründet, 
        daß bei der miroCRYSTAL 10SD DRAMs als Bildspeicher verwendet 
        werden.

        Wenn Sie Windows in einer Netzwerkversion installiert haben, 
        so kann es zu konfigurations-abhängigen Problemen kommen. Die 
        Installation muß auf dem jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen. 
        Dazu muß das Installationsprogramm in der Lage sein, Treiber, 
        Programme und Konfigurationsdateien in das lokale Windowsver-
        zeichnis des Arbeitsplatzrechners zu kopieren. Außerdem müssen 
        die lokalen Dateien SYSTEM.INI, WIN.INI und CONTROL.INI sowie 
        die Gruppendatei MWINTOOL.GRP erzeugbar / beschreibbar sein. 
        Mit Hilfe des Monitor-Select-Programm und miroSUPERSCREEN muß 
        jeder Arbeitsplatz auf seine individuelle Ausstattung angepaßt 
        werden. Dabei werden in den Dateien OCTO.MON und den drei obigen 
        *.INI Dateien arbeitsplatz-spezifische Daten eingetragen.

        Wenn Sie ihr altes Graphik-Board gegen eine miroCRYSTAL oder 
        diese untereinander austauschen, so sollten sie vorher Windows 
        wieder auf VGA umkonfigurieren. Sie vermeiden damit, daß beim 
        erneuten Starten von Windows ein falscher Treiber auf dem neuen 
        Graphik-Board läuft und Ihr System abstürzt. Führen Sie dann im 
        VGA-Mode die Installation des neuen Boards durch.


Hinweise zur Installation unter Norton Desktop:

        Wenn Sie als Kommando-Oberfläche statt des Microsoft Programm-
        Managers den Norton Desktop installiert haben, so wird unter
        bestimmten Umständen die vom Installationsprogramm erstellte
        Gruppe mit den miroWINTOOLS (MWINTOOL.GRP) nicht mit in den
        Norton Desktop eingebunden. Binden Sie entweder diese Gruppe
        nach der Installation manuell in die Norton "Quick Access" 
        Gruppe ein (öffnen Sie dazu das Laufwerksfenster, welches Ihr
        Windowsverzeichnis beeinhaltet sowie das "Quick Access"-Fenster
        und ziehen Sie die Datei MWINTOOL.GRP aus dem Laufwerksfenster
        in das "Quick Access"-Fenster. Lesen Sie dazu auch im Hand-
        buches für den Norton Desktop nach.) oder starten Sie vor!!! 
        dem Aufruf des Installationsprogramms den Programm-Manager 
        (PROGMAN.EXE) als Symbol.


Hinweise zu Windows:

        Bei Windows in der Auflösung 640 x 480 sollten Sie mit
        miroSUPERSCREEN keine Einstellung "TV overscan" anwählen.

        Wenn Sie schwarze Symbole in einer Ihrer Programmgruppen
        vorfinden (bzw. eine darauf hinweisende Fehlermeldung),
        dann befinden sich zu viele Symbole in dieser Gruppe.
        Teilen Sie diese Gruppe in kleinere auf. Dies ist eine
        Beschränkung von Windows bei Treibern mit 65k/16,7M Farben.

        Unter CorelDraw können Sie eine merkliche Beschleunigung
        bei der Ausgabe von Polygonen erreichen, wenn Sie in der
        Datei CORELDRW.INI in der Sektion
          [CDrawConfig]
            UseClippingForFills=0
        aufnehmen. 

        Wenn nach dem Umschalten in die "MS-DOS-Eingabeaufforderung"
        Tastatureingaben nicht akzeptiert werden, so muß einmal die
        <ALT>-Taste gedrückt werden. Windows ermittelt dann erneut
        den Zustand dieser Taste.

        In der Datei SYSTEM.INI sollte in der Sektion [386Enh] ein
        Eintrag EMMEXclude=A000-FFFF aufgenommen werden. Damit wird
        der gesamte Adapterbereich von der Suche nach freien Speicher-
        blöcken ausgeschlossen.

        miroSCOPE muß geschlossen werden, bevor die "MS-DOS-Eingabe-
        aufforderung" aufgerufen wird. Ansonsten kann nicht mit 
        <ALT>+<RETURN> von der Vollbild- in die Fensterdarstellung
        umgeschaltet werden.

	Mit der 10SD PCI kann es unter WORD for WINDOWS bei der 
	Seitenansicht und dem Umschalten auf 2 Seiten zu einem 
	Anwendungsfehler kommen.
