InS_StArT
CEODI.COM
1.06
^Xircom Credit Card Ethernet Adapter,CEODI.COM,IEM
?The default options are: IO=300 MEM=D0000 INT=5
*RIEM(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
