IP ADDRESS  :  204.97.113.98
NET MASK    :  255.255.255.0
DEFAULT GATE:  204.97.113.3
NAME SERVER :  204.97.113.2
DOMAIN SUFIX:  interactive.net
PACKET      :  00
MTU         :  1006
TCP/RWIN    :  4096
TCPMSS      :  966
DEMAND LOAD :  5
TCP/RTO MAX :  60
CHECK OFF   :  INTERNAL SLIP/VJ COMPRESS/AND BOX BELOW IT
SLIP PORT   :  2
BAUD        :  115200
CHECK OFF   : DCD(RLSD)   <MIDDLE ONE>

