Installationshinweise:
----------------------
1. Alle Disketten mit -x ins Hauptverzeichnis entpacken
2. SUBST A: XWINGCD eingeben (geht nur mit LW A)
3. Auf LW A wechseln und mit INSTALL oder SETMUSE Soundkarten w„hlen
4. Es gibt kein 4.
5. BWING starten

Das wars, have fun!


