Info über Future Domain Hostadapters   
---------------------------------    
Future/CAM von Future Domain verwaltet alle SCSI-Transaktionen 
auf dem SCSI-Bus. Sämtliche SCSI I/O-Anforderungen für Treiber 
und Anwendungen werden letztendlich von Future/CAM verarbeitet.     
   
Für 8-Bit und 16-Bit Adapter werden zwei Versionen von CAM 
bereitgestellt: Einzel- und Multitasking. Für Corel CD Creator 
sollten Sie Multitasking-CAM verwenden.    
   
Mit Multitasking-CAM können Sie SCSI-Geräte trennen/verbinden.   
Daraus folgt, daß Geräte die Verbindung mit dem SCSI-Bus 
unterbrechen könnenm während sie auf Daten zugreifen. Durch die 
Trennung wird dem System CPU-Zeit zur Verfügung gestellt, wodurch 
die CPU-Zyklen optimiert werden. Außerdem können SCSI-Anforderungen 
an andere SCSI-Geräte auf dem Bus ausgeführt werden, während ein 
Gerät nicht an den Bus angeschlossen ist.   
   
   
(TMC-950) Future/CAM 8-Bit Multitasking-CAM   
-------------------------------------------   
Der 8-Bit Multitasking CAM von Future Domain bietet 
CAM-Unterstützung für alle 8-Bit SCSI-Controller-Karten.   
   
 Syntax:   
    Gerät=[Laufwerk:][Pfad]DCAM950.EXE /Memory_address IRQ   
   
 Parameter:   
    Für jeden von DCAM950.EXE unterstützten Adapter muß die 
    Befehlszeile die Speicheradresse und den IRQ enthalten.   
    Gültige Speicheradressen sind C800, CA00, CE00, DE00,    
    E800 und EC00. Gültige IRQs sind 3, 4, 5, 10, 11, 12,   
    14 und 15. Jeder 8-Bit-Adapter muß mit einer eindeutigen   
    Speicheradresse und einem eindeutigen IRQ versehen sein.   
   
   
(TMC-18XX) Future/CAM 16-Bit Multitasking-CAM   
---------------------------------------------   
Standardmäßig handelt Future/CAM die schnellste Datenübertragung   
für jedes Gerät aus. Obwohl dies bei allen SCSI 2-Geräten 
funktioniert, können manche frühen SCSI 1-Geräte die ausgehandelte 
Geschwindigkeit nicht immer beibehalten. Sie können dieses Problem 
dadurch lösen, indem Sie in der benutzerdefinierten Installation 
für 18XX CAM die Option für asynchrone Datenübertragung wählen, 
wodurch Future/CAM standardmäßig die niedrigste Datenübertragungs-
geschwindigkeit einstellt.   
   
 Syntax:   
    Gerät=[Laufwerk:][Pfad]DCAM18XX.EXE [/A0] [/A1] [/A2] [/A3]   
   
 Parameter:   
    /An:  Stellt Adapter n für asynchrone Verhandlung ein.   
   
   
Info über den ASPI-Manager von Future Domain   
----------------------------------   
Bei dem ASPI-Manager von Future Domain handelt es sich um einen 
Treiber, der ASPI-Anforderungen in CAM-Anforderungen umwandelt. 
Dieser Treiber muß nach sämtlichen CAM-Treibern in die Datei 
CONFIG.SYS geladen werden.   
   
 Syntax:   
    Gerät=[Laufwerk:][Pfad]ASPIFCAM.SYS [/D] [/O]   
   
 Parameter:   
    /D:    Ermöglicht trennen/verbinden   
    /O:    Ermöglicht überlappende E/A}   
   
   
Verwenden des AL-7000 ASPI Managers von Always   
---------------------------------   
Wenn Ihr SCSI CD-ROM-Laufwerk SCSI-Trennung nicht unterstützt, 
können Sie durch Hinzufügen eines Schalters zum AL-7000 ASPI 
Manager die SCSI-Trennung deaktivieren:   
   
    GERÄT=[Pfad]AL7ASPI.SYS [/d]   
   
    wobei   
    [Pfad] der Verzeichnispfad zu dem Gerätetreiber ist.   
    Beispiel: C:\DOS\.   
   
    [/d] deaktiviert SCSI-Trennung.   
   
Falls Sie keine SCSI-Festplattenlaufwerk an den Hostadapter 
angeschlossen haben, zeigt der ASPI-Treiber folgende Meldung an:   
   
    Always Int 13 Handler not loaded   
   
Diese Meldung besagt, daß keine Festplattenlaufwerke gefunden wurden.   
   
Laden Sie Cache-Software, wie z. B. SMARTDRIVE, VCACHE und PC-  
KWIK erst, nachdem der ASPI-Treiber geladen wurde. Cache-Software 
ist mit Festplattenoperationen gekoppelt.   
   
Vermeiden Sie die Verwendung von BIOS-Diagnosen oder maschinen-
orientierte Funktionen, wenn der ASPI-Treiber geladen ist.   

