   CID 環境のビデオ構成
  ______________________________________

  このユーティリティーを使用すると、CID インストールの一部として、モニター、
  解像度、およびリフレッシュ・レートが選択できるようになります。

  ユーティリティー「VCFGCID.CMD」は、SDM (Software Distribution Manager) から
  実行されるコマンド・ファイルであり、以下のパラメーターが有効です。

  vcfgcid /L1:<Error Log>                    - エラー・ログ・ファイルの名前
          /L2:<History Log>                  - 履歴ログ・ファイル名
          /RES:<HORIZONTALxVERTICALxCOLORS>  - 解像度、色数 (例: 1024x768x256)
          /MON:<Monitor Index>               - 「MONITOR.DIF」ファイル中の選択
                                               されたモニター・インデックス
                                               (下記を参照)
          /PMI                               - 選択されたモニターが、デフォルト
                                               のモニターより表示できる解像度、
                                               リフレッシュ・レートが高い場合、
                                               svgadata.pmi ファイルを再生成
                                               する。
　　　　  /RR:<Refresh Rate>                 - 選択された解像度に対して必要な
                                               リフレッシュ・レート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

  「/L1:」と「/L2:」はオプションです。  少なくとも、「/RES:」、「/MON:」、
  または「/RR:」のいずれか 1 つを指定する必要があります。

  「/MON:」パラメーターで指定するモニター・インデックスは、
  クライアント・システムにインストールされた「monitor.dif」ファイルから入手する
  必要があります。 「getmonid.cmd」というユーティリティーが組み込まれています。
  このユーティリティーは、指定されたキーワードを「monitor.dif」ファイル内から
  検索し、そのインデックス値を戻します。 

  getmonid <key word> [<key word> ...] [-d <Monitor dif file>]

       ここで、「-d <Monitor dif file>」はオプションです。これを使用すると、
             「monitor.dif」ファイルを明示的に指定することができます。 これを
　　　　　　　指定しない場合は、DPATH 内から「monitor.dif」が検索されます。

例:

  getmonid ibm 15p -d monitor.dif

  この場合は、以下のものが戻されます。

  Index: 136 OEMString = "IBM 15PT/15XT TouchScreen Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"
  Index: 135 OEMString = "IBM 15P/15X/15XG Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"

  選択したいモニターに対応するインデックスを選んでください。

  CID を使用して、お客様のシステム用のビデオを構成するには、適切な
  ディスプレイ・サポートをインストールして、リブートする必要があります。その後、
  以下の情報を使用して、LCU (LAN Configuration, Installation and
  Distribution Utility) コマンド・ファイルを修正してください。

  注: 　 LCU およびその関連の資料 / ユーティリティーは、IBM MPTS
         (Multi-Protocol Transport Services) 製品に同梱されたアプレットとして
         提供されます。この MPTS 製品は、IBM Lan Server V3.0、
         V4.0 および OS/2 Warp サーバー製品に同梱されます。
         LCU の詳細については、これらの製品と一緒に提供される資料を参照して
         ください。

  注:　  以下の情報はあくまでも参考です。
         実際の LCU コマンド・ファイルがこれと異なる場合があります。

  注:　 お客様はすでに適切なディスプレイ・ドライバーをインストールし、
        実行中のはずです。1 つのパスで、ディスプレイ・ドライバーをインストールし、
        このユーティリティーを実行することはできません。まず、
        CID のインストールでドライバーをインストールし、その後、
        システムをリブートしてから、この構成ユーティリティーを実行してください。


    /*****************************************************/
    /*           LCU PRODUCT DATA SECTION                */
    /*****************************************************/

                          .
                          .
                          .

    x.vcfgcid = 15
    x.15.name='CID Videocfg'
    x.15.statevar = 'CAS_' || x.15.name
    x.15.instprog = bootdrive || 'os2installvcfgcid.cmd',
                ' /l1:' || bootdrive || 'os2installvcfgerr.log',
                ' /l2:' || bootdrive || 'os2installvcfghist.log',
                ' /res:1024x768x256',
                ' /rr:75',
                ' /pmi',
                ' /mon:135'
    x.15.rspdir   = ''
    x.15.default  = ''

    /*---------------------------------------------------*/
    /*         NUMBER OF PROGRAMS SET UP IN THE          */
    /*               PRODUCT DATA SECTION                */
    /*---------------------------------------------------*/

    NUM_INSTALL_PROGS = 15

    /*****************************************************/
    /*                  INSTALLATION SECTION             */
    /*****************************************************/
                          .
                          .
                          .

        when OVERALL_STATE = 3 then do
          if RunInstall(x.vcfgcid) == BAD_RC then exit
          Call CheckBoot
        end
                          .
                          .
                          .


    /*****************************************************/
                END OF LCU INFORMATION TO BE ADDED
    /*****************************************************/

  以下は LCU コマンド・ファイルの中で実行される行の説明です。

    C:OS2INSTALLVCFGCID /l1:c:os2installvcfgerr.log
    /l2:c:os2installvcfghist.log /res:1024x768x256
    /rr:75 /pmi /mon:135

       /l1:c:os2installvcfgerr.log
        発生する可能性のあるエラーのためのログ・ファイルです。

       /l2:c:os2installvcfghist.log
        vcfgcid の呼び出しの結果を文書化するためのログ・ファイルです。

       /res:1024x768x256
        設定したい解像度 / 色数です。 現行のアダプターでサポートされない
　　　　解像度 / 色数を指定した場合は、デフォルトの設定になります。

       /rr:75
        垂直のリフレッシュ・レートを 75hz にセットします。  サポートされない
　　　　リフレッシュ・レートを指定した場合は、デフォルトの解像度になります。

       /pmi
        svgadata.pmi ファイルを新しいモニター能力を使用して再生成するよう、
        ユーティリティーに指示します。

       /mon:135
        インデックス 135 に対応するモニターを選択します。  この場合は、
        「IBM 15P/15X/15XG Color Monitor 15 inch, IBM Corporation」を選択します。

  注:

  1.  新規のモニターを選択して、新規の svgadata.pmi ファイルを生成するよう
　　　指定した場合は、ユーティリティーは、「コールバックによるリブート」を
　　　発生させた後、必要ならば、解像度 / リフレッシュ・レートを構成します。
