   CID 환경에서 비디오 구성
  __________________________

  이 유틸리티는 CID 설치의 일부로서 모니터, 해상도 및 화면갱신 비율을 선택하게 합니다.

  유틸리티 "VCFGCID.CMD"는 SDM(Software Distribution
  Manager)에서 호출되며 다음 매개변수를 갖는 명령 파일입니다.

  vcfgcid /L1:<Error Log>                    - 오류 로그 파일의 이름
          /L2:<History Log>                  - 히스토리 로그 파일의 이름
          /RES:<HORIZONTALxVERTICALxCOLORS>  - 해상도 즉, 1024x768x256
          /MON:<Monitor Index>               - "MONITOR.DIF" 파일에서 선택된
                                               모니터의 색인(아래 참조)
          /PMI                               - 선택된 모니터가 기본 모니터보다
                                               더 큰 기능을 갖는 경우 유틸리티가
                                               svgadata.pmi 파일을 재생성해야 함을
                                               나타냅니다
          /RR:<Refresh Rate>                 - 선택된 해상도에 대해 원하는 화면갱신 비율

  "/L1:" 및 "/L2:"은 선택적입니다.  "/RES:", "/MON:" 또는 "/RR:" 중
  최소한 하나를 지정해야 합니다.

  매개변수 "/MON:"에 대한 값으로서 전달되는 모니터
  "Index"는 클라이언트 시스템에 설치된 "monitor.dif"에서
  얻을 필요가 있습니다.  유틸리티는 지정된 키워드에 대한
  monitor.dif 파일을 탐색하고 색인 값을 리턴할 "getmonid.cmd"를 포함했습니다.

  getmonid <key word>  <key word> ...   -d <Monitor dif file> 

       여기서  "-d <Monitor dif file>"는 선택적이며 명시적
       "monitor.dif" 파일의 명세를 허용합니다.
       지정하지 않은 경우 "monitor.dif"에서 DPATH를 탐색합니다

예를 들면

  getmonid ibm 15p -d monitor.dif

  returns:

  Index: 136 OEMString = "IBM 15PT/15XT TouchScreen Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"
  Index: 135 OEMString = "IBM 15P/15X/15XG Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"

  선택하려는 모니터에 해당하는 색인을 선택하십시오.

  CID를 사용하여 시스템의 비디오를 구성하려면, 적절한 디스플레이 지원을
  설치하고 재부트해야 합니다. 그런 다음 다음 정보를 사용하여
  LCU(LAN 구성, 설치 및 분배 유틸리티) 명령 파일을 수정하십시오.

  주:  LCU 및 관련 문서/유틸리티는 IBM Lan Server V3.0, V4.0 및 OS/2 Warp
         서버 제품이 포함된 IBM MPTS(Multi-Protocol
         Transport Services) 제품을 포함하는 애플릿으로서 제공됩니다.
         LCU에 대한 자세한 정보는 이 제품과 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

  주:  다음 정보는 지침으로서 사용됩니다.
         LCU 명령 파일은 다를 수 있습니다.

  주: 사용자는 이미 해당 디스플레이 드라이버를 설치하고 실행 중이어야 합니다.
        디스플레이 드라이버를 설치하여 이 유틸리티를 하나의 패스로 실행할
        수 없습니다.  간단히 cid 설치로 드라이버를 설치한 후 이 구성 유틸리티를
        실행하기 전에 시스템을 재부트하십시오.


    /*****************************************************/
    /*           LCU 제품 테이타 섹션                    */
    /*****************************************************/

                          .
                          .
                          .

    x.vcfgcid = 15
    x.15.name='CID Videocfg'
    x.15.statevar = 'CAS_' || x.15.name
    x.15.instprog = bootdrive || '\os2\install\vcfgcid.cmd',
                ' /l1:' || bootdrive || '\os2\install\vcfgerr.log',
                ' /l2:' || bootdrive || '\os2\install\vcfghist.log',
                ' /res:1024x768x256',
                ' /rr:75',
                ' /pmi',
                ' /mon:135'
    x.15.rspdir   = ''
    x.15.default  = ''

    /*---------------------------------------------------*/
    /*         제품 데이타 섹션에서 설정된               */
    /*               프로그램 수                         */
    /*---------------------------------------------------*/

    NUM_INSTALL_PROGS = 15

    /*****************************************************/
    /*                  설치 섹션                        */
    /*****************************************************/
                          .
                          .
                          .

        when OVERALL_STATE = 3 then do
          if RunInstall(x.vcfgcid) == BAD_RC then exit
          Call CheckBoot
        end
                          .
                          .
                          .


    /*****************************************************/
                추가되는 LCU 정보의 끝
    /*****************************************************/

  다음은 LCU 명령 파일에서 실행된 행의 설명입니다.

    C:\OS2\INSTALL\VCFGCID /l1:c:\os2\install\vcfgerr.log
    /l2:c:\os2\install\vcfghist.log /res:1024x768x256
    /rr:75 /pmi /mon:135

       /l1:c:\os2\install\vcfgerr.log는
        발생할 수 있는 오류에 대한 로그 파일입니다

       /l2:c:\os2\install\vcfghist.log는
        vcfgcid에 대한 호출 결과를 문서화하는 로그 파일입니다

       /res:1024x768x256은
        원하는 해상도/컬러 농도입니다.  현재 어댑터가 이를
        지원하지 않는다면 지원되는 해상도가 기본값이 됩니다.

       /rr:75
        수직 화면갱신 비율을 75hz로 설정합니다.  지원되지 않는다면
        지원되는 해상도가 기본값이 됩니다. 

       /pmi
        새 모니터 성능으로 svgadata.pmi 파일을 재생성하도록 유틸리티에
        알립니다

       /mon:135
        색인 135에 해당하는 모니터를 선택합니다.  이 경우
        "IBM 15P/15X/15XG Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"를 선택합니다

  주:

  1.  새 모니터를 선택하여 새 svgadata.pmi 파일이 생성되는 경우,
      유틸리티는 "콜백으로 재부트"를 유발시킨 후 필요하다면 구성/화면갱신 비율을
      구성합니다.
