  NŽYTTIMEN KOKOONPANO, CID-YMPŽRIST™
  ___________________________________

  T„m„n apuohjelman avulla voit valita n„yttimen,
  erotuskyvyn ja verestystaajuuden CID-asennuksen
  yhteydess„.

  VCFGCID.CMD-apuohjelma on komentotiedosto, jota
  kutsutaan SDM (Software Distribution Manager)
  -ohjelmasta. Komentotiedoston parametrit ovat
  seuraavat:

  vcfgcid /L1:<virheloki>                    - virhelokitiedoston nimi
          /L2:<tapahtumaloki>                - tapahtumalokitiedoston nimi
          /RES:<VAAKAxPYSTYxVŽRIT>           - erotuskyky muodossa 1024x768x256
          /MON:<n„yttimen indeksi>           - valitun n„yttimen indeksi
                                               MONITOR.DIF-tiedostossa (katso alla)
          /PMI                               - osoittaa, ett„ apuohjelman tulisi
                                               luoda uudelleen svgadata.pmi-tiedoston,
                                               jos valitun n„yttimen ominaisuudet
                                               ovat paremmat kuin oletusn„yttimen
                                               ominaisuudet
          /RR:<verestystaajuus>              - valitun erotuskyvyn verestystaajuus

  "/L1:" ja "/L2:" ovat valinnaisia. Ainakin yksi
  parametreista "/RES:", "/MON:" tai "/RR:"

  Parametrin /MON: arvona v„litett„v„ n„yttimen indeksi
  on noudettava ty”asemaj„rjestelm„„n asennetusta
  monitor.dif-tiedostosta. Apuohjelmaan on sis„llytetty
  getmonid.cmd-komentotiedosto, joka etsii monitor.dif-tiedostosta
  m„„ritettyj„ avainsanoja ja palauttaa indeksiarvot.

  getmonid <avainsana> [<avainsana> ...] [-d <n„ytin.dif-tiedosto>]

       jossa  "-d <n„ytin.dif-tiedosto>" on valinnainen ja joka sallii
              oman monitor.dif-tiedoston m„„rityksen. Ellei tiedostoa
              m„„ritet„, apuohjelma etsii monitor.dif-tiedostoa
              DPATH-k„skyss„ m„„ritetyst„ polusta.

Esimerkiksi seuraava komento:

  getmonid ibm 15p -d monitor.dif

  palauttaa seuraavat n„yttimen indeksit:

  Index: 136 OEMString = "IBM 15PT/15XT TouchScreen Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"
  Index: 135 OEMString = "IBM 15P/15X/15XG Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"

  Valitse valitsemaasi n„ytint„ vastaava indeksin arvo.

  Jos m„„rit„t n„yttimen kokoonpanon j„rjestelm„„n CID-asennuksen
  yhteydess„, asenna ensin haluamasi n„yttimen tuen ja tee
  j„rjestelm„n alkulataus. Muuta sen j„lkeen LCU-komentotiedostoa
  (LAN Configuration, Installation and Distribution Utility)
  seuraavien ohjeiden mukaisesti.

  HUOMAUTUS: LCU-ohjelma ja siihen liittyv„t julkaisut sek„
         apuohjelmat toimitetaan sovelmina IBM MPTS (Multi-Protocol
         Transport Services) -tuotteen mukana, joka sis„ltyy
         IBM Lan Server V3.0-, IBM Lan Server V4.0- ja OS/2
         Warp -palvelintuotteisiin. Lis„tietoja LCU-ohjelmasta
         on n„iden tuotteiden mukana toimitetuissa julkaisuissa.

  HUOMAUTUS: Seuraavat tiedot ovat ohjeellisia. K„ytt„m„si
         LCU-komentotiedosto saattaa olla erilainen.

  HUOMAUTUS: Oikean n„ytt”ajurin on oltava asennettuna ja toiminnassa. N„ytt”ajurin
        asennus ja t„m„n apuohjelman ajo eiv„t onnistu samalla kertaa. Asenna
        n„ytt”ajuri CID-asennuksen avulla ja tee j„rjestelm„n alkulataus ennen
        t„m„n kokoonpanoapuohjelman ajoa.


    /*****************************************************/
    /*           LCU PRODUCT DATA SECTION                */
    /*****************************************************/

                          .
                          .
                          .

    x.vcfgcid = 15
    x.15.name='CID Videocfg'
    x.15.statevar = 'CAS_' || x.15.name
    x.15.instprog = bootdrive || '\os2\install\vcfgcid.cmd',
                ' /l1:' || bootdrive || '\os2\install\vcfgerr.log',
                ' /l2:' || bootdrive || '\os2\install\vcfghist.log',
                ' /res:1024x768x256',
                ' /rr:75',
                ' /pmi',
                ' /mon:135'
    x.15.rspdir   = ''
    x.15.default  = ''

    /*---------------------------------------------------*/
    /*         NUMBER OF PROGRAMS SET UP IN THE          */
    /*               PRODUCT DATA SECTION                */
    /*---------------------------------------------------*/

    NUM_INSTALL_PROGS = 15

    /*****************************************************/
    /*                  INSTALLATION SECTION             */
    /*****************************************************/
                          .
                          .
                          .

        when OVERALL_STATE = 3 then do
          if RunInstall(x.vcfgcid) == BAD_RC then exit
          Call CheckBoot
        end
                          .
                          .
                          .


    /*****************************************************/
                END OF LCU INFORMATION TO BE ADDED
    /*****************************************************/

  Seuraavassa on selitys LCU-komentotiedoston toteutettavasta
  rivist„:

    C:\OS2\INSTALL\VCFGCID /l1:c:\os2\install\vcfgerr.log
    /l2:c:\os2\install\vcfghist.log /res:1024x768x256
    /rr:75 /pmi /mon:135

       /l1:c:\os2\install\vcfgerr.log
        on lokitiedosto, johon mahdolliset virheet kirjataan.

       /l2:c:\os2\install\vcfghist.log
        on lokitiedosto (tapahtumatiedosto), johon vcfgcid-kutsujen
        tulokset kirjataan.

       /res:1024x768x256
        on valittu erotuskyky ja v„rien m„„r„. Ellei nykyinen sovitin
        tue t„t„ m„„rityst„, j„rjestelm„ ottaa k„ytt””n oletuserotuskyvyn.

       /rr:75
        asettaa pystyverestystaajuudeksi 75 hertsi„. Ellei j„rjestelm„
        tue verestystaajuutta, j„rjestelm„ ottaa k„ytt””n tukemaansa
        erotuskyky„ vastaavaan verestystaajuuden.

       /pmi
        ilmoittaa apuohjelmalle, ett„ sen on sis„llytett„v„ uudet n„yttimen
        ominaisuudet svgadata.pmi-tiedostoon ja luotava tiedosto uudelleen.

       /mon:135
        valitsee indeksi„ 135 vastaavan n„yttimen. T„ss„ esimerkiss„ n„ytin
        on 15-tuumainen v„rin„ytin "IBM 15P/15X/15XG Color Monitor 15 inch,
        IBM Corporation".

  HUOMAUTUKSET:

  1.  Jos j„rjestelm„ luo uuden svgadata.pmi-tiedoston, kun
      uusi n„ytin on valittu, apuohjelma toteuttaa alkulatauksen
      ja takaisinkutsun apuohjelmaan (reboot with callback) ja
      m„„ritt„„ tarvittaessa erotuskyvyn ja verestystaajuuden.
