   CID 环境视频配置
  ______________________________________

  此实用程序允许您把对显示器、分辨率和刷新率的选择作为
  CID 安装的一部分。

  “VCFGCID.CMD”是一个可以从 SDM ( 软件分配管理器 )中调用
  的实用程序并且可以使用以下参数：

  vcfgcid /L1:<错误记录>                     - 错误记录文件的名称
          /L2:<历史运行记录>                 - 历史运行记录文件名称
          /RES:<水平x垂直x颜色数>            - 分辨率，例如 1024x768x256
          /MON:<显示器索引>                  - “MONITOR.DIF”文件中选定的显示器
                                               的索引 ( 参见下面的示例 )
          /PMI                               - 表明如果选定的显示器比默认的显示器
                                               具有更强的功能，实用程序应当重新生
                                               成 svgadata.pmi 文件
          /RR:<刷新率>                       - 对于选定的分辨率所期望的刷新率

  “/L1:”和“/L2:”是可选的。在“/RES:”、“/MON:”或者“/RR:”中，您至少要指定
   其中的一个

  作为“/MON:”参数值传递的显示器“索引”必须从安装在客户系统上
  的“monitor.dif”文件中获得。已经提供了“getmonid.cmd”实用程
  序，可以在 monitor.dif 文件中搜索指定的关键字并返回索引值。

  getmonid <关键字>  <关键字> ...   -d <显示器 dif 文件> 

       其中  “-d <显示器 dif 文件>”是可选的，并可以它用来
              指定替代“monitor.dif”的文件。如果没有指定，
              将在 DPATH 中搜索“monitor.dif”

例如：

  getmonid ibm 15p -d monitor.dif

  返回：

  Index: 136 OEMString = "IBM 15PT/15XT TouchScreen Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"
  Index: 135 OEMString = "IBM 15P/15X/15XG Color Monitor 15 inch, IBM Corporation"

  选择对应您希望选定的显示器的索引。

  要使用 CID 为您的系统配置视频，您必须安装适当的显示支持并重新引导。
  然后使用以下信息修改您的 LCU ( LAN 配置、安装和分配实用程序 )
  命令文件。

  注意 ：LCU 和相关的文档/实用程序作为小程序包含在 IBM MPTS
         ( 多协议传输服务 ) 产品中，在 IBM Lan Server V3.0、
         V4.0 和 OS/2 Warp server 产品中提供了 IBM MPTS 。
         要获得关于 LCU 的进一步的信息，请参阅在这些产品
         中提供的文档。

  注意 ：以下信息只是作为向导。
         您的 LCU 命令文件可能有所不同。

  注意：必须保证已经安装并运行了适当的显示驱动程序。不能在系统的一次运行中既安装显示
        驱动程序又运行此实用程序。在运行配置实用程序前安装驱动程序并且重新启动计算机。


    /*****************************************************/
    /*                    LCU 产品数据区                 */
    /*****************************************************/

                          .
                          .
                          .

    x.vcfgcid = 15
    x.15.name='CID Videocfg'
    x.15.statevar = 'CAS_' || x.15.name
    x.15.instprog = bootdrive || '$os2$install$vcfgcid.cmd',
                ' /l1:' || bootdrive || '$os2$install$vcfgerr.log',
                ' /l2:' || bootdrive || '$os2$install$vcfghist.log',
                ' /res:1024x768x256',
                ' /rr:75',
                ' /pmi',
                ' /mon:135'
    x.15.rspdir   = ''
    x.15.default  = ''

    /*---------------------------------------------------*/
    /*                在产品数据区中设置的               */
    /*                      程序数目                     */
    /*---------------------------------------------------*/

    NUM_INSTALL_PROGS = 15

    /*****************************************************/
    /*                      安装区                       */
    /*****************************************************/
                          .
                          .
                          .

        when OVERALL_STATE = 3 then do
          if RunInstall(x.vcfgcid) == BAD_RC then exit
          Call CheckBoot
        end
                          .
                          .
                          .


    /*****************************************************/
                 需要添加的 LCU 信息的结束部分
    /*****************************************************/

  以下是关于 LCU 命令文件中的一个可执行的行的说明：

    C:$OS2$INSTALL$VCFGCID /l1:c:$os2$install$vcfgerr.log
    /l2:c:$os2$install$vcfghist.log /res:1024x768x256
    /rr:75 /pmi /mon:135

       /l1:c:$os2$install$vcfgerr.log
        是记录任何可能发生的错误的记录文件

       /l2:c:$os2$install$vcfghist.log
        是记录对 vcfgcid 的调用结果的记录文件

       /res:1024x768x256
        是希望的分辨率/颜色深度。如果当前的适配器不支持
        将缺省的设置为支持的分辨率。

       /rr:75
        将垂直刷新率设置为 75hz。如果不支持，
        将缺省的设置为支持的分辨率

       /pmi
        告诉实用程序需要根据新的显示器能力重新生成 svgadata.pmi 文件

       /mon:135
        选择与索引 135 相对应的显示器。在例中，我们选择
        “IBM 15P/15X/15XG Color Monitor 15 inch, IBM Corporation”

  注意：

  1.  如果通过选择一个新的显示器生成新的 svgadata.pmi 文件，
      实用程序将导致“reboot with callback”并在需要时配置
      分辨率/刷新率
