  CONFIGURATION VIDEO D'UN ENVIRONNEMENT CID
  __________________________________________

  Cet utilitaire vous permet de s‚lectionner un
  moniteur, une d‚finition et une fr‚quence de
  r‚g‚n‚ration au cours d'une installation CID.

  L'utilitaire "VCFGCID.CMD" est un fichier de commandes appel‚
  … partir d'un gestionnaire de r‚partition de logiciels (SDM).
  Il accepte les paramŠtres suivants :

  vcfgcid /L1:<Journal des erreurs>          - Nom du journal des erreurs
          /L2:<Journal historique>           - Nom du journal historique
          /RES:<HORIZONTALxVERTICALxCOULEURS>- D‚finition (par exemple, 1024x768x256)
          /MON:<Index du moniteur>           - Index du moniteur s‚lectionn‚ dans le
                                               fichier "MONITOR.DIF" (voir ci-dessous)
          /PMI                               - Indique que l'utilitaire doit r‚g‚n‚rer
                                               le fichier svgadata.pmi si le moniteur
                                               s‚lectionn‚ comporte des caract‚ristiques
                                               sup‚rieures … celles du moniteur par d‚faut
          /RR:<Fr‚quence de r‚g‚n‚ration>    - Fr‚quence de r‚g‚n‚ration souhait‚e pour la
                                               d‚finition s‚lectionn‚e

  "/L1:" et "/L2:" sont facultatifs. Vous devez indiquer au moins
  l'un des paramŠtres suivants : "/RES:", "/MON:" ou "/RR:"

  Le moniteur "Index" transmis comme valeur du paramŠtre
  "/MON:" doit provenir du fichier "monitor.dif" install‚
  sur le systŠme client. Un utilitaire "getmonid.cmd" qui
  recherche les mots cl‚s indiqu‚s dans le fichier monitor.dif
  et renvoie les valeurs d'index a ‚t‚ inclus.

  getmonid <mot cl‚> [<mot cl‚> ...] [-d <fichier dif du moniteur>]

       o—  "-d <fichier dif du moniteur>" est facultatif et permet
              d'indiquer un fichier "monitor.dif" explicite. S'il
              n'est pas sp‚cifi‚, le fichier "monitor.dif" est
              recherch‚ dans DPATH

par exemple,

  getmonid ibm 15p -d monitor.dif

  renvoie :

  Index: 136 OEMString = "Ecran couleur tactile IBM 15PT/15XT 15 pouces, IBM Corporation"
  Index: 135 OEMString = "Ecran couleur IBM 15P/15X/15XG 15 pouces, IBM Corporation"

  Choisissez l'index correspondant au moniteur … s‚lectionner.

  Pour configurer la sortie vid‚o pour votre systŠme … l'aide de CID,
  vous devez installer le support d'‚cran appropri‚ et red‚marrer le
  systŠme. Utilisez ensuite les informations ci-aprŠs pour modifier
  le fichier de commandes LCU (utilitaire de configuration, d'installation
  et de distribution sur le LAN).

  Remarques :

           1. Les utilitaires et la documentation LCU et connexes sont
              fournis sous forme d'applets inclus avec le produit IBM MPTS
              (Fonctions de transport multiprotocole), qui est livr‚ avec
              les produits IBM Lan Server V3.0, V4.0 et OS/2 Warp Server.
              Reportez-vous … la documentation aff‚rente … ces produits pour
              plus de d‚tails sur LCU.

           2. Les informations suivantes sont fournies … titre indicatif.
              Votre fichier de commandes LCU peut diff‚rer l‚gŠrement.

           3. Le pilote d'‚cran appropri‚ doit d‚j… ˆtre install‚ et en cours
              d'ex‚cution. Vous ne pouvez pas installer le pilote d'‚cran et
              ex‚cuter cet utilitaire au cours de la mˆme op‚ration. Laissez
              le programme CID installer le pilote, puis red‚marrez le systŠme
              avant d'ex‚cuter cet utilitaire de configuration.


    /*****************************************************/
    /*           LCU PRODUCT DATA SECTION                */
    /*****************************************************/

                          .
                          .
                          .

    x.vcfgcid = 15
    x.15.name='CID Videocfg'
    x.15.statevar = 'CAS_' || x.15.name
    x.15.instprog = bootdrive || '\os2\install\vcfgcid.cmd',
                ' /l1:' || bootdrive || '\os2\install\vcfgerr.log',
                ' /l2:' || bootdrive || '\os2\install\vcfghist.log',
                ' /res:1024x768x256',
                ' /rr:75',
                ' /pmi',
                ' /mon:135'
    x.15.rspdir   = ''
    x.15.default  = ''

    /*---------------------------------------------------*/
    /*         NUMBER OF PROGRAMS SET UP IN THE          */
    /*               PRODUCT DATA SECTION                */
    /*---------------------------------------------------*/

    NUM_INSTALL_PROGS = 15

    /*****************************************************/
    /*                  INSTALLATION SECTION             */
    /*****************************************************/
                          .
                          .
                          .

        when OVERALL_STATE = 3 then do
          if RunInstall(x.vcfgcid) == BAD_RC then exit
          Call CheckBoot
        end
                          .
                          .
                          .


    /*****************************************************/
                END OF LCU INFORMATION TO BE ADDED
    /*****************************************************/

  Vous trouverez ci-aprŠs une explication de la ligne qui est
  ex‚cut‚e dans le fichier de commandes LCU :

    C:\OS2\INSTALL\VCFGCID /l1:c:\os2\install\vcfgerr.log
    /l2:c:\os2\install\vcfghist.log /res:1024x768x256
    /rr:75 /pmi /mon:135

       /l1:c:\os2\install\vcfgerr.log
        correspond au fichier journal contenant les ‚ventuelles erreurs.

       /l2:c:\os2\install\vcfghist.log
        correspond au fichier journal contenant les r‚sultats des appels
        vers vcfgcid.

       /res:1024x768x256
        correspond … la d‚finition et au nombre de couleurs souhait‚s. Si les
        valeurs choisies ne sont pas accept‚es par la carte en cours, la
        d‚finition prise en charge sera s‚lectionn‚e par d‚faut.

       /rr:75
        d‚finit la fr‚quence de r‚g‚n‚ration verticale … 75 Hz. Si cette valeur
        n'est pas accept‚e, la d‚finition prise en charge sera s‚lectionn‚e par
        d‚faut.

       /pmi
        indique … l'utilitaire de r‚g‚n‚rer le fichier svgadata.pmi … l'aide
        des nouvelles fonctions du moniteur.

       /mon:135
        s‚lectionne le moniteur correspondant … l'index 135. Dans ce cas,
        "Ecran couleur IBM 15P/15X/15XG 15 pouces, IBM Corporation" est choisi.

  REMARQUE :

      Si un nouveau fichier svgadata.pmi est g‚n‚r‚ lorsque vous
      s‚lectionnez un nouveau moniteur, l'utilitaire provoquera une
      "relance avec rappel", puis configurera la d‚finition/fr‚quence
      de r‚g‚n‚ration, si n‚cessaire.
