Apache HTTP Server Version 2.2

Apache > HTTP-Server > Dokumentation > Version 2.2

# Anbindung

Verfügbare Sprachen: de | en | fr | ja | ko | tr

Diese Übersetzung ist möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte prüfen Sie die englische Version auf die neuesten Änderungen.

Konfiguration der vom Apache verwendeten Adressen und Ports.

### Siehe auch

- Virtuelle Hosts
- Probleme bezüglich DNS und Apache

## Überblick

Referenzierte Module | Referenzierte Direktiven
--- | ---

- `core`
- `mpm_common`

- `<VirtualHost>`
- `Listen`

Beim Start bindet sich der Apache an bestimmte Adressen und Ports der lokalen Maschine und wartet auf eingehende Anfragen. Standardmäßig lauscht er an allen Adressen des Systems. Es muss ihm jedoch mitgeteilt werden, an bestimmten Ports zu lauschen oder nur an ausgewählten Adressen, bzw. einer Kombination aus beidem. Dies wird oft mit der Funktionalität virtueller Hosts kombiniert, die bestimmt, wie der Apache auf verschiedene IP-Adressen, Hostnamen und Ports reagiert.

Die Direktive `Listen` weist den Server an, eingehende Anfragen nur an bestimmten Ports oder Adress/Port-Kombinationen zu akzeptieren. Wenn bei der `Listen`-Direktive nur eine Portnummer angegeben wird, dann lauscht der Server auf allen Netzwerkinterfaces an dem angegebenen Port. Ist auch eine IP-Adresse angegeben, dann lauscht der Server an der angegebenen Schnittstelle auf dem angegebenen Port. Es können mehrere `Listen`-Anweisungen verwendet werden, um eine Reihe von Adressen und Ports anzugeben, an denen gelauscht werden soll. Der Server wird dann auf Anfragen an jeder der abgehörten Adressen und Ports antworten.

Um beispielsweise den Server zu veranlassen, sowohl an Port 80, als auch an Port 8000 Verbindungen zu akzeptieren, geben Sie an:

`Listen 80
Listen 8000`

Um den Server Verbindungen an zwei bestimmten Netzwerkinterfaces und Ports zu akzeptieren zu lassen, geben Sie an:

`Listen 192.0.2.1:80
Listen 192.0.2.5:8000`

IPv6-Adressen müssen wie im folgenden Beispiel in eckigen Klammern angegeben werden:

`Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80`

## Betrachtung von IPv6-Besonderheiten

Eine wachsende Anzahl von Plattformen implementiert IPv6. Die APR unterstützt IPv6 auf den meisten dieser Plattformen und ermöglicht dem Apache, IPv6-Sockets zu verwenden und Anfragen zu behandeln, die über IPv6 gesendet wurden.

Für Apache-Administratoren kommt erschwerend die Frage hinzu, ob IPv6-Sockets sowohl IPv4- als auch IPv6-Verbindungen handhaben können. Zum Betrieb von IPv4-Verbindungen an IPv6-Sockets werden auf IPv6 abgebildete IPv4-Adressen (Anm.d.Ü.: so genannete IPv4-gemappte IPv6-Adressen) verwendet, welche standardmäßig auf den meisten Plattformen erlaubt sind. Unter FreeBSD, NetBSD und OpenBSD jedoch sind sie standardmäßig deaktiviert, um den Systemgrundsätzen dieser Plattformen zu entsprechen. Doch selbst auf Systemen, wo dies standardmäßig dekativiert ist, kann dieses Verhalten mit einem speziellen `configure`-Parameter für den Apache geändert werden.

Auf der anderen Seite ist die Verwendung von gemappten Adressen bei einigen Plattformen wie Linux und True64 der einzige Weg, sowohl IPv4 wie auch IPv6 zu verwenden. Wenn Sie möchten, dass der Apache IPv4- und IPv6-Verbindungen mit einem Minimum an Sockets behandelt, was die Verwendung von IPv4-gemappten IPv6-Adressen erfordert, dann müssen Sie die `configure`-Option `--enable-v4-mapped` angeben.

`--enable-v4-mapped` ist die Voreinstellung auf allen Plattformen außer FreeBSD, NetBSD und OpenBSD, so dass Ihr Apache wahrscheinlich so übersetzt wurde.

Geben Sie wie in dem folgenden Beispiel bei allen `Listen`-Anweisungen eine IPv4-Adresse an, wenn Sie möchten, dass Ihr Apache lediglich IPv4-Adressen behandelt, unabhängig davon, was Ihre Plattform und die APR unterstützen:

`Listen 0.0.0.0:80
Listen 192.0.2.1:80`

Wenn Sie möchten, dass der Apache IPv4- und IPv6-Verbindungen an separaten Sockets behandelt (d.h. IPv4-gemappte Adressen deaktiviert werden sollen) und Ihre Plattform es unterstützt, dann müssen Sie die `configure`-Option `--disable-v4-mapped` angeben. Unter FreeBSD, NetBSD und OpenBSD ist `--disable-v4-mapped` voreingestellt.

## Das Zusammenspiel mit virtuellen Hosts

`Listen` implementiert keine virtuellen Hosts. Es teilt dem Hauptserver lediglich mit, an welchen Adressen und Ports er zu lauschen hat. Werden keine `<VirtualHost>`-Container verwendet, verhält sich der Server bei allen angenommenen Anfragen gleich. `<VirtualHost>`-Abschnitte können jedoch dazu verwendet werden, ein unterschiedliches Verhalten für eine oder mehrere Adressen und Ports festzulegen. Um einen virtuellen Host einzurichten, muss dem Server zunächst mitgeteilt werden, an den betreffenden Adressen und Ports zu lauschen. Dann sollte ein `<VirtualHost>`-Abschnitt für eine bestimmte Adresse und einen Port erstellt werden, um das Verhalten dieses virtuellen Hosts festzulegen. Beachten Sie bitte, dass auf einen `<VirtualHost>` nicht zugegriffen werden kann, wenn er für eine Adresse und einen Port eingerichtet wurde, an dem der Server nicht lauscht.

Verfügbare Sprachen: de | en | fr | ja | ko | tr