OS2J.TXT

Microsoft(R) MS-DOS(R) operating system Version 6.2/V へのバージョンアップに
関する諸注意
============================================================================
OS/2 を搭載しているコンピュータをお使いの場合, マニュアルに OS2J.TXT ファイ
ルを参照するように書かれているときは, 下記の操作手順のうち, お使いのコンピュ
ータの設定に適合するものを行ってください.

OS/2 Dual Boot および OS/2 Boot Manager のどちらもない場合
----------------------------------------------------------
データを保存してから OS/2 をコンピュータから削除する場合は, 次の手順に従いま
す.

1) OS/2 を使ってコンピュータを再起動します.

2) COPY コマンドを使って, 保存しておくデータをフロッピーディスクにバックアッ
   プします.

重要
OS/2 はハードディスクから削除しないでください.

3) “Disk1-Setup”をドライブ A (起動ドライブ)に挿入します.

4) [Ctrl]＋[Alt]＋[Del]キーを押して, コンピュータを再起動します.

5) 非 MS-DOS 領域あるいは非 MS-DOS ファイルに関するメッセージが表示されたら,
   その領域またはファイルを削除するよう指定してください.

6) MS-DOS のセットアップが終わったら, 手順 2 で保存したデータファイルを, フ
   ロッピーディスクからハードディスクへコピーしてください.

DOS と OS/2 Dual Boot または OS/2 Boot Manager を併用している場合
-----------------------------------------------------------------
セットアップ中, OS/2 が見つかると「非 MS-DOS 領域が見つかりました」あるいは
「OS/2 ファイルが見つかりました」というメッセージが表示されます.「非 MS-DOS
領域が見つかりました」というメッセージが表示された場合は, 操作手順 1 を行っ
てください.「OS/2 ファイルが見つかりました」というメッセージが表示された場合
は, 操作手順 2 を行ってください.

操作手順 1

1) 「非 MS-DOS 領域が見つかりました」というメッセージが表示されたら, [セット
   アップを続行]オプションを選択します.

2) MS-DOS 6.2/V のセットアップが完了したら, ハードディスクにアクセスできるこ
   とを確認してください.

3) 保存しておくデータを, フロッピーディスクまたはネットワークドライブ上にバッ
   クアップします.

4) 『MS-DOS 6.2/V ユーザーズガイド』の「3.6 ハードディスクの構成を変更する」
   を参照し, 次のセクションに示された手順に従ってください.

o「起動ディスクを作成する」
o「Fdisk の使い方」
o「非 MS-DOS 領域を削除する」
o「論理ドライブを削除する」
o「拡張 MS-DOS 領域を削除する」
o「新しい基本 MS-DOS 領域を作成する」
o「ハード ディスクをフォーマットする」

5) セットアッププログラムを再起動します. それには,“Disk1-Setup”をドライブ A
   あるいは B に挿入し, コマンドプロンプトで次のように入力して[Enter]キーを
   押します.

   A:SETUP

   または

   B:SETUP

6) ハードディスクの設定が終わったら, 手順 3 で保存したファイルをディスクへ戻
   します.

操作手順 2

注意
使用している OS/2 のバージョンが 2.0 以外の場合, ハードディスク上の OS/2 ファ
イル名およびディレクトリ名は, この操作手順に示したものと異なる場合があります.

重要
MS-DOS プログラムファイルをコンピュータから削除しないでください.

1) 保存しておくデータを, フロッピーディスクもしくはネットワークドライブにバッ
   クアップします.

2) セットアップディスクがドライブ A で使用可能であれば,“Disk1-Setup”をドラ
   イブ A に挿入し, [Ctrl]＋[Alt]＋[Del]キーを押してコンピュータを再起動しま
   す. セットアッププログラムの起動画面が表示されたら, [F3]キーを 2回押して
   セットアッププログラムを終了します.

   セットアップディスクがドライブ A で使用可能でない場合は, ドライブ A 用の
   起動ディスクを作成します. それには,“Disk1-Setup”をドライブ B に挿入し,
   コマンドプロンプトで次のように入力して[Enter]キーを押します.

   B:SETUP /F

   いくつかのオプションが表示されたら, MS-DOS をドライブ A のフロッピーディ
   スクに組み込むオプションを選択します. セットアッププログラムが完了したら,
   起動ディスクをドライブ A に挿入したまま, [Ctrl]＋[Alt]＋[Del]キーを押して
   コンピュータを再起動します.

3) ドライブ C に変更します. それには, コマンドプロンプトで次のように入力して
   [Enter]キーを押します.

   C:

4) OS/2 ディレクトリとサブディレクトリを, CD コマンドを使って 1つずつカレン
   トにします. そして, DEL コマンドを使ってその中のファイルをすべて削除しま
   す. たとえば, OS/2 ディレクトリ内の SYSTEM というサブディレクトリをカレン
   トの状態にするには, コマンドプロンプトで次のように入力して[Enter]キーを押
   します.

   CD \OS2\SYSTEM

   このサブディレクトリの中の全ファイルを削除するには, コマンドプロンプトで
   次のように入力して[Enter]キーを押します.

   DEL *.*

5) これらのサブディレクトリ中の全ファイルを削除して終わったら, RD コマンドを
   使ってサブディレクトリを削除します. たとえば, ドライブ C 上の OS/2 ディレ
   クトリ内の SYSTEM サブディレクトリを削除するには, 次のように入力して
   [Enter]キーを押します.

   RD C:\OS2\SYSTEM

6) OS/2, PSFONTS, SPOOL, NOWHERE, OS!2_2/0_D 内の全サブディレクトリを削除し
   終わったら, DEL コマンドを使ってこれらのディレクトリ内の全ファイルを削除
   します.

7) RD コマンドを使って, OS2, PSFONTS, SPOOL, NOWHERE, OS!2_2.0_D ディレクト
   リを削除します.

8) ルート ディレクトリ内の全 OS/2 ファイルを, 別のディスクあるいはディレクト
   リへ移動します. ただし, 次のディレクトリは除きます.

   EA DATA.SF
   OS21DR.MSG
   OS21DR
   OS2KRN1
   OS2BOOT
   WP DATA.SF

9) ルート ディレクトリに変更するために, コマンドプロンプトで次のように入力し
   て[Enter]キーを押します.

   CD\

10) 手順 8 に示した 5つのファイルの属性を変更するために, コマンドプロンプト
    で次のように入力して[Enter]キーを押します.

    A:\ATTRIB -H -S -R C:\E*.*
    A:\ATTRIB -H -S -R C:\O*.*
    A:\ATTRIB -H -S -R C:\W*.*

11) 属性を変更したファイルを削除するために, コマンドプロンプトで次のように入
    力して[Enter]キーを押します.

    DEL E*.*
    DEL O*.*
    DEL W*.*

12) 手順 8 で移動したファイルをルートディレクトリへ戻します.

13) 全フロッピーディスクドライブからディスクを取り出し, [Ctrl]＋[Alt]＋[Del]
    キーを押してコンピュータを再起動します.

14) “Disk1-Setup”をドライブ A あるいは B に挿入します.

15) セットアッププログラムを再度実行するために, コマンドプロンプトで次のよう
    に入力して[Enter]キーを押します.

    A:SETUP

    あるいは

    B:SETUP

OS/2 Boot Manager だけを使用している場合
----------------------------------------
OS/2 を削除し, データをハードディスクに保存するには, 次の手順に従います.

1) 保存しておくデータを, COPY コマンドを使って, フロッピーディスクもしくはネッ
   トワークドライブにバックアップします.

2) “Disk1-Setup”をドライブ A(起動ドライブ)に挿入します.

3) [Ctrl]＋[Alt]＋[Del]キーを押してコンピュータを再起動します.

4) OS/2 または非 MS-DOS ファイルに関するメッセージが表示されたら, OS/2 また
   はファイルを削除するオプションを選択します.

5) MS-DOS のセットアップが完了したら, 手順 1 で保存したデータファイルを, ハ
   ードディスクへコピーし直します.
