READMEJ.TXT

Microsoft(R) MS-DOS(R) operating system Version 6.2/V の諸注意
==============================================================

このテキストファイル READMEJ.TXT は, マニュアルおよびオンラインヘルプには含
まれていない重要な情報を提供します.

READMEJ.TXT は次の 7つのセクションから構成されます.
 1  セットアップ
 2  MemMaker, EMM386, およびメモリ管理
 3  Microsoft(R) Windows(TM) operating system
 4  MS-DOS 6.2/V のハードウェア上の互換性
 5  マイクロソフト社のプログラム
 6  他社のプログラム
 7  DoubleSpace

参照したい項目が READMEJ.TXT にない場合は, MS-DOS に添付される以下のテキスト
ファイルのいずれかを参照してください.

*  OS2J.TXT
OS/2 に MS-DOS 6.2/V を組み込む場合の, データの保存および削除方法を解説して
います.

*  NETWORKJ.TXT
お使いのネットワークソフトウェアを, MS-DOS 6.2/V 用にバージョンアップする方
法を解説しています.

READMEJ.TXT では, 以下の項目について解説します.

1  セットアップ
  1.1  SpeedStor
  1.2  互換性のないハードディスクおよびデバイスドライバ
  1.3  AT&T 6300 コンピュータ
  1.4  ハード RAM ディスク搭載の Toshiba 製コンピュータ
  1.5  ROM DOS 搭載のタンディ製コンピュータ
  1.6  セットアップ中「セットアッププログラムと互換性のないディスク圧縮プロ
       グラムが使われています」というメッセージが表示された場合
  1.7  オプションの Windows プログラムを組み込むのに必要なファイルをディレク
       トリから削除してしまった場合
  1.8  Microsoft(R) Windows NT(TM) operating system を使っている場合のセット
       アッププログラムの実行方法
  1.9  セットアップ中, コンピュータ内に非 MS-DOS 領域または非 MS-DOS ファイ
       ルがあり, Windows NT が使われていることが検出された場合
  1.10 セットアップ中「このコンピュータにはパスワード保護が設定されています」
       というメッセージが表示された場合
  1.11 セットアップ中「互換性のない削除保護プログラムが使われています」とい
       うメッセージが表示された場合
  1.12 セットアップ中, DR DOS が使われていることが検出された場合
  1.13 UNINSTALL ディスクをバイパスし, 既定のセットアップオプションを使う
  1.14 CorelSCSI UNI_ASP.SYS ドライバを搭載したシステムに MS-DOS 6.2/V を組
       み込む
  1.15 DrivePro または EZ-Drive を搭載したシステムに MS-DOS 6.2/V を組み込む
  1.16 IBM PS/1 で MS-DOS を起動できない場合
  1.17 ネットワークサーバーから MS-DOS を組み込む
  1.18 論理ドライブの未フォーマット時の注意
  1.19 英語プリンタ用ドライバ (EPRNESCP.COM, EPRNIBM.COM) を使用する
  1.20 DiskXII
  1.21 QEMM-386, 386MAX 使用時の注意
2  MemMaker, EMM386, およびメモリ管理
  2.1  インテル製 EMS メモリドライバ (EMM.SYS)
  2.2  PC-NFS を搭載したコンピュータで MemMaker を実行する
  2.3  IBM LAN と MemMaker を併用する
  2.4  MemMaker と Adaptec SCSI デバイス
  2.5  PC Tools RAMBoost を搭載したコンピュータで MemMaker を実行する
  2.6  EMM386 によりアプリケーションエラーが検出された場合
  2.7  既定の設定では MemMaker は上位メモリ領域を積極的にスキャンしない
  2.8  使用メモリのバイト数が正しく表示されない場合
  2.9  MEM /C コマンドを実行するとコンピュータが応答しなくなる場合
  2.10 MEMMAKER.STS ファイルが壊れているというエラーメッセージが表示される場
       合
  2.11 EMM386 DMA バッファが小さすぎるというメッセージが表示される場合
  2.12 QuarterDeck Qemm version 7.02 の DOS-Up 機能
  2.13 AUTOEXEC.BAT からバッチファイルを起動している
3  Microsoft(R) Windows(TM) operating system
  3.1  Windows のファイルマネージャで圧縮フロッピーディスクを扱った場合
4  MS-DOS 6.2/V のハードウェア上の互換性
  4.1  コンパック EXTDISK.SYSTEM ドライバ
  4.2  Hardcard
5  マイクロソフト社のプログラム
  5.1  Microsoft Anti-Virus
  5.2  Microsoft Anti-Virus がスキャン中に終了してしまう場合
  5.3  TI4000 または Gateway NOMAD コンピュータで Microsoft Backup を実行す
       る
  5.4  Microsoft Defragmenter
  5.5  ScanDisk が問題を修復していないにもかかわらず, 修復したと表示する場合
  5.6  Windows が起動しているときでも ScanDisk を実行できる場合
  5.7  Undelete で 0 Byte のファイルを復元できない場合
  5.8  1024FD
  5.9  Vsafe
  5.10 CodeView
  5.11 FONTEDIT
6  他社のプログラム
  6.1  4DOS および NDOS
  6.2  Above Board 286 および Above Board Plus Installation プログラム
  6.3  Colorado Tape Backup
  6.4  Fastback Plus
  6.5  Norton Desktop for Windows 2.0
  6.6  Norton Utilities
  6.7  PC Tools
  6.8  QEMM の Stealth DoubleSpace 機能
  6.9  Johnson Computer Systems PC-Vault および PC-Vault Plus
  6.10 AddStor DoubleTools
  6.11 Turtle Beach 社のサウンドカード
  6.12 LANtastic サーバー上で Windows 用の Undelete を実行できない場合
  6.13 $FDD35IA.SYS
  6.14 DOS/V スーパードライバーズ
  6.15 コンフィグセレクタ
7  DoubleSpace
  7.1  XtraDrive ディスク圧縮プログラムを DoubleSpace に置き換える
  7.2  Stacker 2.x または 3.0  ディスク圧縮プログラムを DoubleSpace に変換す
       る
  7.3  Stacker 3.1 ディスク圧縮プログラムを DoubleSpace に置き換える
  7.4  他のディスク圧縮プログラムを DoubleSpace に置き換える
  7.5  DoubleSpace セットアッププログラムが, お使いのディスクキャッシュプロ
       グラムと互換性がない場合
  7.6  指定したドライブでディスクキャッシュが使用できない場合
  7.7  EXTDISK.SYS が, ドライブ名についての警告を表示した場合
  7.8  起動ドライブを使用するには特殊なデバイスドライバが必要な場合
  7.9  ファイル属性を変更した後に圧縮していないドライブを最適化する
  7.10 ドライブ圧縮中に Microsoft Defragmenter のメモリが足りなくなった場合
  7.11 DoubleSpace および PC-Vault
  7.12 DoubleSpace の組み込み完了後 Hardcard にアクセスできない場合
  7.13 DoubleGuard の警告メッセージが表示された場合
  7.14 圧縮ドライブの分断化が進んでいて取り付けできない場合
  7.15 圧縮されたフロッピーディスクから書き込み禁止を取り除く
  7.16 DoubleSpace でドライブを圧縮した後にエラーメッセージが表示される場合
  7.17 DoubleSpace が無限にドライブを圧縮し続ける場合
  7.18 ドライブを取り付けできないというメッセージが表示される場合
  7.19 DoubleSpace の圧縮率
  7.20 DoubleSpace を解除してファイルを保存する
  7.21 ブロックデバイスドライバとホストドライブ
  7.22 DoubleSpace が使用するメモリを減らす
  7.23 1024BPS フロッピーディスクの圧縮
  7.24 ホストドライブが圧縮時と異なる
  7.25 圧縮ドライブにディレクトリを作成すると空き領域がなくなってしまう
  7.26 フロッピーディスクドライブのインジケータが点滅する
  7.27 Norton Disk Cashe ユーティリティの自動取り付け
  
1  セットアップ
===============
1.1  SpeedStor
--------------
お使いのコンピュータに OS/2 2.1 付属の FDISKPM ユーティリティを使って OS/2
領域が設定されている場合に, セットアッププログラムがこのセクションを参照する
ように指示してきたら, MS-DOS のコマンドプロンプトで SETUP /U と入力してセッ
トアッププログラムを実行してください.

お使いのコンピュータに OS/2 領域も SpeedStor 領域も設定されていない場合に, 
セットアッププログラムがこのセクションを参照するように指示してきたら,
「1.2  互換性のないハードディスクおよびデバイスドライバ｣を参照してください.

お使いのコンピュータに SpeedStor 領域が設定されている場合, セットアッププロ
グラムは次のような状況のとき, このセクションを参照するように指示します.

*  SpeedStor 領域をサポートするデバイスドライバ用のコマンドを, セットアップ
   プログラムが CONFIG.SYS 内に発見できなかったとき. この場合は, CONFIG.SYS
   にコマンドラインを追加し, コンピュータを再起動してセットアッププログラムを
   実行します. CONFIG.SYS に追加するコマンドラインの詳細については SpeedStor 
   のマニュアルを参照してください.

*  使用中の CONFIG.SYS ファイルに, DEVICE=HARDRIVE.SYS というコマンドライン
   が記述されているとき. この場合は, 次の手順に従ってください.

   1) EXPAND コマンドを使って, SSTOR.SYS ファイルを復元しディスクにコピーし
      てください. SSTOR.SYS ファイルをコピーする際, 必ず HARDRIVE.SYS ファイ
      ルと同一のディレクトリにコピーしてください.

      セットアップ ディスク内の SSTOR.SYS の保存場所, および使用中のハードディ
      スクへの復元とコピーの方法については,“Disk1-Setup”内の PACKING.LST
      を参照してください.

   2) DEVICE=HARDRIVE.SYS コマンドを, DEVICE=SSTOR.SYS コマンドに変更してく
      ださい. 例えば, HARDRIVE.SYS ファイルを読み込むコマンドが
      DEVICE=C:\SSTOR\HARDRIVE.SYS となっている場合は,
      DEVICE=C:\SSTOR\SSTOR.SYS に変更します.

   3) コンピュータを再起動します.

   4) ハードディスクにアクセスできるかどうか確認します.

   5) セットアッププログラムを実行します.

     SpeedStor Bootball パーティションを設定している場合は, セットアッププロ
     グラムを使って MS-DOS 6.2/V を組み込むことはできません. 手動で MS-DOS
     を組み込む方法については,『MS-DOS 6.2/V セットアップガイド』の｢2.16 手
     動で MS-DOS を組み込む｣を参照してください.

*  セットアップ前の CONFIG.SYS の設定で, SSTORDRV.SYS 行の前にデバイスドライ
   バ等が設定されていると, アップグレードセットアップが実行された後, SSTORDRV.
   SYS 行が CONFIG.SYS の先頭に移動するため, 動作しなくなるものがあります.

1.2  互換性のないハードディスクおよびデバイスドライバ
-----------------------------------------------------
ここでは, お使いのコンピュータに次のようなパーティションまたはディスク領域が
設定されている場合に MS-DOS 6.2/V をセットアップする方法を説明します.

  Priam または Everex パーティション
  Syquest リムーバブルハードディスク
  Vfeature Deluxe パーティション
  Novell パーティション
  UNIX または XENIX パーティション
  Bernoulli ドライブ
  Disk Manager パーティション

ハードディスクまたはデバイスドライバと互換性がないというメッセージが表示され
ていて, 上記のいずれも設定されていない場合は, 削除しなければならない互換性の
ないパーティションがハードディスクに含まれています. パーティションを削除する
方法は, 『MS-DOS 6.2/V ユーザーズガイド』の｢3.6 ハードディスクの構成を変更す
る｣を参照してください.

Priam または Everex パーティション
ハードディスクのパーティション設定に Priam または Everex ディスクパーティショ
ンソフトを使用している場合, セットアッププログラムを使って MS-DOS 6.2/V を組
み込むことはできません. セットアッププログラムを使わずに, 手動で MS-DOS を組
み込む方法については,『MS-DOS 6.2/V セットアップガイド』の｢2.16 手動で
MS-DOS を組み込む｣を参照してください.

Syquest リムーバブルハードディスク
Syquest リムーバブルハードディスクを接続してある場合は, REM コマンドを使って
CONFIG.SYS ファイルの DEVICE=SYQ55.SYS というコマンドラインを無効にしてくだ
さい. その後で, MS-DOS のセットアッププログラムを再起動し, セットアップが終
了したら, REM コマンドを削除してコマンドラインを再び有効にしてください.

Novell パーティション
ハードディスクに Novell パーティションが含まれている場合は, いったんセットアッ
ププログラムを終了してから, MS-DOS のコマンドプロンプトで A:SETUP /U または
B:SETUP /U と入力してセットアッププログラムを再起動してください. /U スイッチ
を付けると, 互換性のないパーティションが検出されても, セットアッププログラム
で MS-DOS 6.2/V を組み込むことができます.

VfeatureDeluxe パーティション
Vfeature のアップグレードについては, メーカーにお問い合わせください. Fdisk
プログラムを使ってハードディスクのパーティションを設定しなおし, Vfeature パ
ーティションを削除してください. ハードディスクのパーティションを設定し直す方
法は, 『MS-DOS 6.2/V ユーザーズガイド』の ｢3.6 ハードディスクの構成を変更する｣
を参照してください.

UNIX あるいは XENIX パーティション
DOS 標準のパーティションのほかに UNIX または XENIX パーティションを設定して
いる場合, そのパーティションが MS-DOS 6.2/V と互換性がないというメッセージが
表示されることがあります. その際は, セットアッププログラムを終了してから,
MS-DOS のコマンドプロンプトで A:SETUP /U (または B:SETUP /U) と入力してセッ
トアッププログラムを再起動します. /Uスイッチを付けると, 互換性のないパーティ
ションが検出されても, セットアッププログラムで MS-DOS 6.2/V を組み込むことが
できます.

注意
オペレーティングシステムに UNIX または XENIX が含まれていて, コンピュータ起
動時にオペレーティングシステムを選択する画面が表示されるようになっている場合
は, セットアッププログラムを実行しないでください. この場合は, セットアッププ
ログラムを使わずに, 手動で MS-DOS を組み込む必要があります. 手動で組み込む方
法については,『MS-DOS 6.2/V セットアップガイド』の｢2.16 手動で MS-DOS を組み
込む｣を参照してください.

Bernoulli ドライブのディスクキャッシュ
Iomega Bernoulli ドライブのディスクキャッシュを使用している場合は, REM コマ
ンドを使って Bernoulli ドライブ用のキャッシュを組み込むコマンドラインを無効
にしてください. その後で, MS-DOS のセットアッププログラムを再起動し, セット
アップが終了したら, REM コマンドを削除してコマンドラインを再び有効にしてくだ
さい.

Disk Manager パーティションとドライバ
セットアッププログラムは Disk Manager パーティションをサポートしているデバイ
スドライバのコマンドラインを CONFIG.SYS ファイルから見つけることができません.
CONFIG.SYS ファイルに DEVICE コマンドを追加して, [Ctrl]+[Alt]+[Del]キーを押
してコンピュータを再起動し, セットアッププログラムを再度実行してください.
CONFIG.SYS ファイルに追加するコマンドラインの書式については, Disk Manager に
添付されるマニュアルを参照してください.

1.3  AT&T 6300 コンピュータ
---------------------------
AT&T 6300 コンピュータで Version 1.21 の ROM BIOS をお使いの場合は, メーカー
に問い合わせて ROM BIOS をバージョンアップしてください. ROM BIOS のバージョ
ン番号はコンピュータ起動時に表示されます.

1.4  ハード RAM ディスク搭載の Toshiba 製コンピュータ
-----------------------------------------------------
次に述べる操作手順は, Toshiba の T1200, T1600, T1200XE, T1000LE に該当します.

ハード RAM ディスクを使用するには, MS-DOS 6.2/V を組み込む前に次の操作を実行
してください.

1) お使いのハード RAM ディスクのバックアップを作成してください.

2) Toshiba のセットアッププログラムを使って, ハード RAM ディスクの割当領域を
   0 KB に指定することで, これを削除します. これにより, ハード RAM ディスク
   上のデータはすべて失われます.

3) コンピュータを再起動します.

4) MS-DOS 6.2/V のセットアッププログラムを実行します.

5) セットアッププログラムが完了したら, Toshiba のセットアッププログラムを実
   行して再びハード RAM ディスクを組み込みます.

6) Fdisk を実行して, ドライブ2 に変更し, 基本 DOS 領域を作成します. 作成でき
   たら Fdisk を終了します.

7) FORMAT コマンドを使って ドライブD をフォーマットします.

1.5  ROM DOS 搭載のタンディ製コンピュータ
-----------------------------------------
タンディ製コンピュータで ROM DOS から MS-DOS 6.2/V へバージョンアップする方
法については, メーカーにお問い合わせください. バージョンアップできるタンディ
の機種は, 1000EX, 1000HX, 1000SL, 1000SL2, 1000TL, 1000TL2, 1000TL3, 1000RL,
1000RLX, 1000RL-HD, 1000RLX-HD, 1100FD, 2500XL, および 2500XL2 です.

1.6  セットアップ中「セットアッププログラムと互換性のないディスク圧縮プログ
     ラムが使われています」というメッセージが表示された場合
---------------------------------------------------------------------------
セットアッププログラムが, 使用中のディスク圧縮プログラムには互換性がないと判
断した場合, このプログラムを削除してからでないと, MS-DOS 6.2/V を組み込むこ
とはできません. それには次の手順に従います.

注意
次の操作を行うと, 現在使用中のディスク圧縮プログラムは DoubleSpace に交換さ
れます. これを避けるには, メーカーに問い合わせてお使いのディスク圧縮プログラ
ムをバージョンアップしてください. ほとんどのディスク圧縮プログラムの最新バー
ジョンは MS-DOS 6.2/V と互換性があります.

1) 圧縮ドライブ上のすべてのファイルのバックアップを作成します. 手順 3 で圧縮
   されていないドライブのフォーマットを行いますが, その際圧縮されているドラ
   イブおよび圧縮されていないドライブ上のすべてのファイルが失われるからです.

2) お使いのセットアップ ディスクがドライブ A で使用可能であれば,
   “Disk1-Setup”をドライブ A に挿入し, コンピュータを再起動してください.
   セットアッププログラムの起動画面が表示されたら[F3]キーを 2度押してセット
   アッププログラムを終了します.

   お使いのセットアップ ディスクがドライブ A で使用できないときは, ドライブ
   A 用の“STARTUP”ディスクを作成します. まず,“Disk1-Setup”をドライブ B
   に, 空のフロッピーディスクをドライブ A にそれぞれ挿入してください. 次に,
   MS-DOS のコマンドプロンプトで B:SETUP /F と入力して[Enter]キーを押します.

   オプションが表示されたら, ドライブ A のディスクへの MS-DOS の組み込みを選
   択します. セットアッププログラムが完了したら, ディスクをドライブ A に挿入
   したままコンピュータを再起動します.

3) 使用する起動ドライブをフォーマットし直して, そこへ MS-DOS 6.2/V を転送す
   るために, MS-DOS のコマンドプロンプトで FORMAT C:/S と入力して[Enter]キー
   を押します.

4) ドライブ A からディスクを取り出し, コンピュータを再起動します.

5) “Disk1-Setup”をドライブ A またはドライブ B に挿入し, MS-DOS のコマンド
   プロンプトで A:SETUP または B:SETUP と入力して[Enter]キーを押します.

6) セットアッププログラムが完了したら, MS-DOS のコマンドプロンプトで
   DBLSPACE と入力して[Enter]キーを押し, あとは画面の指示に従います.

   DoubleSpace の詳細については,『MS-DOS 6.2/V ユーザーズガイド』の「3.5 ディ
   スクの空き領域を増やす」を参照してください.

7) DoubleSpace をセットアップし終わったら, バックアップしたファイルを復元し
   ます. ただし, 以前のバージョンの MS-DOS ファイルは復元しないでください.

1.7  オプションの Windows プログラムを組み込むのに必要なファイルをディレクト
     リから削除してしまった場合
----------------------------------------------------------------------------
MS-DOS のコマンドプロンプトで BUSETUP /E と入力したときに「指定されたディレ
クトリには, 必要なファイルが見つかりませんでした」というメッセージが表示され
た場合, “Disk1-Setup”をドライブ A または B に挿入し, MS-DOS のコマンドプロ
ンプトで A:SETUP /E または B:SETUP /E と入力して[Enter]キーを押し, セットアッ
ププログラムを実行します.

1.8  Microsoft(R) Windows NT(TM) operating system を使っている場合のセットアッ
     ププログラムの実行方法
------------------------------------------------------------------------------
Windows NT が搭載されているコンピュータで, MS-DOS が組み込まれていない場合は,
次の操作手順 (1) を行ってください. Windows NT が搭載されているコンピュータで,
MS-DOS が組み込まれている場合は次の操作手順 (2) を行ってください.

操作手順 (1)

1) “Disk1-Setup”をドライブ A に挿入してコンピュータを再起動します. 以下,
   画面の指示に従ってセットアッププログラムを実行します. セットアップが完了
   したら Windows NT は無効になります.

   Windows NT が非 FAT 領域に組み込まれている場合は, 手順 2 と 3 を実行して
   Windows NT を再び有効にしてください. Windows NT と MS-DOS オペレーティン
   グシステムの両方にアクセスすることができるようになります.

   Windows NT が FAT 領域に組み込まれている場合は, 1.9 を参照してください.

2) Windows NT のセットアップディスクをドライブ A または B に挿入してコンピュ
   ータを再起動します.

3) Windows NT のセットアップ画面が表示されたら, [Repair]オプションを選択し,
   “Windows NT Emergency Repair”ディスク(Windows NT 組み込み時に作成したも
   の)を挿入して Windows NT のシステムファイルを修復します.

操作手順 (2)

注意
Windows NT が搭載されていて MS-DOS のセットアップを実行する場合には, 一度シャ
ットダウンして, フレックスブート(Dual Boot)で MS-DOS を起動してから行ってく
ださい. Windos NTの MS-DOS プロンプトからセットアップを行うことはできません.

1) コンピュータを起動する際, オペレーティングシステムとして MS-DOS を選択し
   ます.

2) セットアッププログラムを実行します.“Disk1-Setup”をドライブ A または B
   に挿入し, MS-DOS のコマンドプロンプトで A:SETUP /E または B:SETUP /E と入
   力して[Enter]キーを押します.

1.9  セットアップ中, コンピュータ内に非 MS-DOS 領域または非 MS-DOS ファイル
     があり, Windows NT が使われていることが検出された場合
---------------------------------------------------------------------------
この領域およびその中のファイルを保存するかどうかにより操作手順が異なります.

非 MS-DOS 領域およびその中のファイルを保存しない場合
----------------------------------------------------
領域およびその中のファイルを保存しない場合は, セットアップ時に, 領域およびそ
の中のファイルの削除というオプションを選択します. このオプションが表示され
ない場合は, セットアッププログラムが完了してから手動で領域を削除します. 手動
で非 MS-DOS 領域を削除する方法については, 『MS-DOS 6.2/V ユーザーズガイド』
の「3.6 ハードディスクの構成を変更する」を参照してください.

非 MS-DOS 領域は保存せず, 中のファイルだけを保存する場合
--------------------------------------------------------
データファイルは保存したいが領域は保存しないという場合は, 次の手順に従います.
まず, ファイルのバックアップを作成してからセットアッププログラムを実行し直し
ます. そして, セットアッププログラムの指示に従って, 領域またはファイルを削除
するオプションを選択します. このオプションが表示されない場合は, セットアップ
プログラムが完了してから手動で領域を削除します. 手動で非 MS-DOS 領域を削除す
る方法については,『MS-DOS 6.2/V ユーザーズガイド』の「3.6 ハードディスクの構
成を変更する」を参照してください.

領域およびその中のファイルを保存する場合
----------------------------------------
次の手順に従ってください.

注意
非 MS-DOS 領域がハードディスクの全領域を使用している場合は, ハードディスクの
構成を設定し直さなければなりません. セットアッププログラムを使って設定し直す
場合は次の手順に従います. また, 手動で設定し直すこともできます. 手動でハード
ディスクの構成を変更する方法については, Windows NT のマニュアルを参照してく
ださい. 

1) セットアッププログラムを実行します.

2) いくつかのオプションが表示されたら, 領域およびその中のファイルを削除せず
   にセットアッププログラムを続行するオプションを選択します.

3) セットアッププログラムが完了したら, Windows NT のセットアップディスクをド
   ライブ A または B に挿入してコンピュータを再起動します.

4) Windows NT のセットアップ画面が表示されたら, [Repair]オプションを選択し,
   “Windows NT Emergency Repair”ディスク(Windows NT 組み込み時に作成したも
   の)を挿入して Windows NT のシステム ファイルを修復します.

1.10 セットアップ中「このコンピュータにはパスワード保護が設定されています」
     というメッセージが表示された場合
---------------------------------------------------------------------------
1.12 を参照してください.

1.11 セットアップ中「互換性のない削除保護プログラムが使われています」という
     メッセージが表示された場合
---------------------------------------------------------------------------
1.12 を参照してください.

1.12 セットアップ中, DR DOS が使われていることが検出された場合
--------------------------------------------------------------
お使いのコンピュータに DR DOS が組み込まれている場合は, セットアッププログラ
ムを実行する前に次のことに注意してください.

o  お使いのシステムにパスワード保護などの保護機能がある場合は, その機能を無
   効にしてください. 詳しくは,『MS-DOS 6.2/V セットアップガイド』の「2.9  パ
   スワードが設定されている」を参照してください.
   ファイルおよびディレクトリがパスワードで保護されている場合は, パスワード
   保護を解除してください. 特に, 保護されているのが CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT,
   または DR DOS ディレクトリの場合は必ずパスワード保護を解除してください.

o  コンピュータに DELWATCH が組み込まれている場合は,『MS-DOS 6.2/V セットアッ
   プガイド』の「2.10  互換性のない削除保護プログラムが使用されている」に示
   した操作を行ってください.

o  CONFIG.SYS ファイルおよび AUTOEXEC.BAT ファイル内で ？ や GOTO コマンドな
   どの条件付きコマンドが使われている場合は, それらを削除し, 起動ファイル内
   のコマンドの順序もそれに合わせて修正してください.

o  CONFIG.SYS ファイル内で CHAIN コマンドが使われている場合は, このコマンド
   を削除し, ファイル内のコマンドの順序もそれに合わせて修正してください.

o  ディスク圧縮プログラムを使っている場合, ドライブ C が圧縮されていなければ,
   『MS-DOS 6.2/V  セットアップ ガイド』の「1  MS-DOS 6.2/V のセットアップ」
   を参照してセットアッププログラムを実行してください. セットアップ中,
   「CONFIG.SYS ファイル内に有効でない MS-DOS コマンドがあります」というメッ
   セージが表示された場合は, オリジナルファイルを修正するオプションを選択し
   てください.

ドライブ C が圧縮されている場合は, 次の手順に従ってください.

1) 圧縮されていないオリジナル ドライブとしてどのドライブを使うか決めてくださ
   い. 詳しくは, DR DOS のマニュアルを参照してください.

2) 圧縮ドライブ上の CONFIG.SYS ファイルおよび AUTOEXEC.BAT ファイルと, 圧縮
   されていないドライブ上の CONFIG.SYS ファイルのバックアップを作成します.

3) 2つの設定用ファイルを合わせて 1つにしてください. たとえば, 圧縮されていな
   いドライブとしてドライブ D を使っている場合は, MS-DOS のコマンドプロンプ
   トで次のように入力して[Enter]キーを押します.

   COPY D:\CONFIG.SYS+C:\CONFIG.SYS D:\CONFIG.SYS

4) 合成した CONFIG.SYS ファイルをドライブ C にコピーします. 圧縮されていない
   ドライブとしてドライブ D を使っている場合は, MS-DOS のコマンドプロンプト
   で次のように入力して[Enter]キーを押します.

   COPY D:\CONFIG.SYS C:\CONFIG.SYS

5) AUTOEXEC.BAT ファイルを, 圧縮されていないドライブにコピーします. 圧縮され
   ていないドライブとしてドライブ D を使っている場合は, MS-DOS のコマンドプ
   ロンプトで次のように入力して[Enter]キーを押します.

   COPY C:\AUTOEXEC.BAT D:\AUTOEXEC.BAT

6) MS-DOS 6.2/V のセットアッププログラムを実行します.

7) セットアップ中,「CONFIG.SYS ファイル内に有効でない MS-DOS コマンドがあり
   ます」というメッセージが表示された場合は, オリジナルファイルを修正するオ
   プションを選択してください.

   セットアップ中, DR DOS が使用されているというようなメッセージが表示された
   場合は, [続行]ボタンを選択してください.

8) セットアッププログラムが完了すると, AUTOEXEC.BAT ファイルおよび CONFIG.SYS
   ファイル内の有効な MS-DOS コマンド以外の各コマンドについて,「認識できない
   コマンド」というメッセージが表示されます. この表示のされたコマンドを
   CONFIG.SYS ファイルおよび AUTOEXEC.BAT ファイルから削除します.

9) CONFIG.SYS ファイルの冒頭に, DEVICE=HIMEM.SYS というコマンドを追加し, コ
   ンピュータを再起動します.

1.13 UNINSTALL ディスクをバイパスし, 既定のセットアップオプションを使う
-----------------------------------------------------------------------
セットアップ中, UNINSTALLディスクを作成しないですむようにするには, SETUP コ
マンドに /G スイッチを追加します.

UNINSTALL ディスクをバイパスし, 既定のセットアップオプションを使うには, SETUP
コマンドに /H スイッチと /G スイッチを追加します.

重要
UNINSTALL ディスクは, セットアップ中およびセットアップ後の不具合からファイル
を保護するためのものです. セットアップ時に UNINSTALL ディスクを作成しておか
ないと, 旧バージョンの DOS を復元できなくなります. また, UNINSTALL ディスク
を作成しておくと, セットアップ中ハードディスクにアクセスできなくなった場合,
再びアクセス可能にすることができます.

注意
お使いの MS-DOS が Version 5.0 またはそれ以前のものの場合, /G スイッチまたは
/H スイッチと /G スイッチを使用しても, セットアップ時に, ネットワークファイ
ルをバージョンアップするかどうか確認するメッセージは表示されません.

1.14 CorelSCSI UNI_ASP.SYS ドライバを搭載したシステムに MS-DOS 6.2/V を組み
     込む
---------------------------------------------------------------------------
オプティカルドライブ用に CorelSCSI UNI_ASP.SYS デバイスドライバをお使いの場
合で, MS-DOS 6.2/V を組み込み中にセットアッププログラムが停止したときは,
CONFIG.SYS ファイル内の CorelSCSI UNI_ASP.SYS ドライバを読み込む DEVICE コマ
ンドを削除してください. それから再度セットアッププログラムを実行します. セッ
トアッププログラムが完了したら CorelSCSI UNI_ASP.SYS ドライバを, 最初に組み
込んだのと同じ方法で組み込み直します. それでも直らない場合は, メーカーにお問
い合わせください.

1.15 DrivePro または EZ-Drive を搭載したシステムに MS-DOS 6.2/V を組み込む
--------------------------------------------------------------------------
Micro House DrivePro(TM) または EZ-Drive(TM) を使ってハードディスクを設定し
てある場合, MS-DOS 6.2/V を組み込むには, 以下のいずれかの操作を実行する必要
があります.

o  DrivePro または EZ-Drive のフロッピーディスクの中に DOS6INST.EXE ファイル
   があれば, DOS6INST プログラムを起動し, あとは画面の指示に従います.
   (DOS6INST プログラムは Micro House の BBC を通じて入手することもできます).

o  DOS6INST プログラムがない場合は, MHDRIVE プログラム(DrivePro をお使いの場
   合)または EZ-RESET プログラム(EZ-Drive をお使いの場合)を実行します. 画面
   に表示される質問に対しては[Enter]キーを押して既定の設定を選択し, MS-DOS
   の“Disk1-Setup”を挿入するようにというメッセージが表示されたら,
   “Disk1-Setup”をフロッピーディスク ドライブに挿入して[Enter]キーを押して
   ください. セットアッププログラムの 2番目の画面が表示されたら, [セットアッ
   プを続行し, 現在の DOS のバージョンを置き換える]を選択します. (この操作を
   行うと, 現在お使いの CONFIG.SYS および AUTOEXEC.BAT ファイルは, DOS の基
   本的な CONFIG.SYS および AUTOEXEC.BAT ファイルに置き変わります).

   詳細および問題が発生した場合の処理方法については, メーカーにお問い合わせ
   ください.

1.16 IBM PS/1 で MS-DOS を起動できない場合
------------------------------------------
IBM PS/1 は, 既定の設定では ROM 上にあるシステムファイルを使用します. 一方,
セットアッププログラムは, MS-DOS ファイルをハードディスクかフロッピーディス
クに組み込みます. したがって, MS-DOS を実行する前に, 既定の起動手順を変更し,
ROM ではなくディスク上のシステムファイルを使用するようにしてください.
IBM PS/1 にMS-DOS を組み込むには次の手順に従います.

1) 両方のマウスボタンを押しながらコンピュータを起動します. フロッピーディス
   クドライブの LED が点灯したらマウスボタンをはなします.

   マウスが使用できない場合は, [Alt]+[PrintScreen]キーを押しながらコンピュー
   タを起動します. フロッピーディスクドライブの LED が点灯したらキーをはなし
   ます.

2) [システム] メニューから[Your Software]アイコンを選択して, フォルダ グルー
   プを表示します.

3) [DOS]フォルダを選択して, DOS フォルダのファイル一覧を表示します.

4) CUSTOMIZ ファイルをダブルクリックして, [How Systems Start]画面を表示しま
   す.

5) [↓]キーを押して[Try Diskette First, Then Fixed Disk]オプションを選択しま
   す.

6) [Space]キーを押します.

7) [↓]キーを押して[Read CONFIG.SYS]オプションを選択します.

8) [→]キーを押して[From Disk]オプションを選択します.

9) [Space]キーを押します.

10) [↓]キーを押して[Read AUTOEXEC.BAT]オプションを選択します.

11) [→]キーを押して[From Disk]オプションを選択します.

12) [Space]キーを押します.

13) [Enter]キーを押してシステム起動の変更を保存します.

14) [Ctrl]+[Alt]+[Del]キーを押してコンピュータを再起動します.

15) セットアッププログラムを再度実行します.

以上の操作を行っても動作しない場合は, メーカーに問い合わせてください.

1.17 ネットワークサーバーから MS-DOS を組み込む
-----------------------------------------------
MS-DOS 6.2/V をネットワークサーバーから組み込むことができます. これにより,
複数のワークステーションを効果的にアップグレードできます.

ここでは, 次の事柄を説明します.

・ネットワークサーバー上に圧縮された MS-DOS ファイルを置く
・バッチファイルを使って, ネットワークから MS-DOS 6.2/V セットアッププログラ
  ムを実行する
・ネットワーク上のフロッピーディスクドライブのないワークステーションをアップ
  グレードするために, サーバーに MS-DOS ファイルを置く

ネットワークサーバー上に圧縮された MS-DOS ファイルを置く
--------------------------------------------------------
ネットワークサーバー上に圧縮された MS-DOS ファイルを置くには, 次の手順に従い
ます.

1) サーバー上にディレクトリを作成します(たとえば, DOS62 など).

2) MS-DOS 6.2/V の各アップグレードディスクのファイルをすべて, 作成したディレ
   クトリにコピーします.

以上の操作により, ネットワーク上のユーザーは, ネットワークサーバーからワーク
ステーションをアップグレードできるようになります.

バッチファイルを使って, ネットワークから MS-DOS 6.2/V セットアッププログラム
を実行する
----------------------------------------------------------------------------
MS-DOS 6.2/V の DOSSETUP.INI ファイルは, 1.44MB(3.5 インチ)あるいは
1.2MB(5.25 インチ)のディスクフォーマットを対象に作成されています. ネットワー
ク上のディレクトリからワークステーションに MS-DOS 6.2/V をセットアップする場
合, ワークステーションには, ネットワーク上の MS-DOS ディレクトリをセットアッ
プするのに使用したのと同じフォーマットのドライブが少なくとも 1台必要です. そ
のドライブは, A または B になります.

ネットワーク上の DOSSETUP.INI ファイルが, 3.5 インチ対象のもので, ワークステ
ーションには, 5.25 インチ用のディスクドライブしかない場合(あるいはその逆の場
合), 次のようなエラーメッセージが表示されます.

  修復不可能なエラー.
  フロッピードライブの容量が不足しています.
  [Enter]キーを押してセットアッププログラムを終了してください.

ネットワークの管理者がバッチファイルを設定して, 個々のユーザーがディスクの種
類を選択できるようにしたり, 自動的に他のディスクの種類で再試行されるようにす
ることもできます. たとえば, サーバー上に 2 つの .INI ファイルを保存して, 次
のようなバッチファイルを作成することができます.

  COPY 525SETUP.INI DOSSETUP.INI
  SETUP
  COPY 35SETUP.INI DOSSETUP.INI
  SETUP

最初のセットアップが失敗すると, バッチ ファイルは 2 番目の COPY あるいは
SETUP コマンドを実行します. セットアップが成功したときは, 組み込み終了後, コ
ンピュータが再起動します.

注意
この場合, 1.44MB(3.5 インチ)の MS-DOS アップグレードディスクと, 1.2MB(5.25
インチ)の MS-DOS アップグレードディスクのそれぞれの DOSSETUP.INI ファイルが
必要です.

ネットワーク上のフロッピーディスクドライブのないワークステーションをアップグ
レードするために, サーバーに MS-DOS のファイルを置く
----------------------------------------------------------------------------
ネットワーク上のフロッピーディスクドライブのないワークステーションに
MS-DOS 6.2/V を組み込むためには, ネットワーク管理者が MS-DOS ファイルをネッ
トワークにコピーし, 起動イメージを準備する必要があります.

MS-DOS 5.0/V をお使いの場合, 次の手順のいずれかに従って, 展開された MS-DOS
ファイルをネットワークにコピーできます.

・フロッピーディスクドライブとハードディスクの両方を持つワークステーションに
  MS-DOS 5.0/V を組み込み, ネットワークサーバーに MS-DOS 6.2/V のファイルをコ
  ピーします.

・フロッピーディスクドライブを持つワークステーションを使って, SETUP /F コマ
  ンドを実行して, MS-DOS のプログラムファイルをフロッピーディスクにコピーし,
  MS-DOS のファイルをネットワークサーバーにコピーします.

MS-DOS 6.2/V をお使いの場合, 次の手順のいずれかに従って, 展開された MS-DOS
ファイルをネットワークにコピーできます.

・フロッピーディスクドライブとハードディスクの両方を持つワークステーションに
  MS-DOS 6.2/V を組み込み, ネットワークサーバーに MS-DOS のファイルをコピー
  します.

・フロッピーディスクドライブとハードディスクを持つワークステーションを使って,
  SETUP /Q コマンドを実行して, MS-DOS のプログラムファイルをネットワークサー
  バーに展開します. この方法を使用したときは, オプションの MS-DOS ユーティリ
  ティ(Microsoft Backup, Microsoft Anti-Virus, Microsoft Undelete)は組み込ま
  れません.

注意
MS-DOS 6.2/V の SETUP /F コマンドでは, MS-DOS の一部のファイルを含むディスク
が 1枚作成されるだけで, MS-DOS ファイルをネットワークサーバーに置くことはで
きません.

1.18 論理ドライブの未フォーマット時の注意
-----------------------------------------
セットアップ時に, フォーマットされていない論理ドライブがある場合は, アップグ
レードセットアップを行うことができません. 論理ドライブのフォーマットを行って
からセットアッププログラムを実行してください.  

1.19 英語プリンタ用ドライバ (EPRNESCP.COM, EPRNIBM.COM) を使用する
------------------------------------------------------------------
IBM DOS 5.02/V で ESC/P 英語プリンタードライバ (EPRNESCP.COM), または IBM 英
語プリンタードライバ (EPRNIBM.COM) をご使用になっていた場合, MS-DOS 6.2/V に
アップグレードするとこれらのドライバで「フォントが取得できないため導入されま
せんでした」とエラーになることがあります. このときには, 次に示すいずれかの対
処を行ってください.

1) MS-DOS 6.2/V Supplemental Disk (別売) を使用する場合
   ・MS-DOS 6.2/V のフォントファイルが存在するディレクトリに MS-DOS 6.2/V
     Supplemental Disk からフルセットの 24ドットフォントファイル
     (KANJI24.FNT, ANK24.FNT)を組み込みます.

2) 元の 24ドットフォントファイルを使用する場合
   ・MS-DOS 6.2/V にアップグレードする前に使用していたフォントファイル
     $JPNZN24.FNTと $JPNHN24.FNT (通常は起動ドライブのルートディレクトリにあ
     ります) を, MS-DOS 6.2/V のフォントファイルが存在するディレクトリにコピ
     ーし, そのディレクトリにある KANJI24.FNT を削除します.

3) 元のフォントファイル全部を使用する場合
   ・CONFIG.SYS ファイルの JFONT.SYS ドライバの /P スイッチで指定されている
     ディレクトリ名を, 元のフォントファイル ($JPNZN16.FNT, $JPNZN24.FNT など)
     が存在するディレクトリに変更します. 通常は, コンピュータを起動したドラ
     イブのルートディレクトリにあります. このときは /P スイッチ全体を削除し
     てください.

この 3 つのうちいずれかの対処を行った後, CONFIG.SYS ファイルの JFONT.SYS ド
ライバに /24=ON というスイッチを追加し,コンピュータを再起動してください.

1.20 DiskXII
------------
アップグレードセットアップでは, ディスク圧縮プログラム DiskXII(A.I.Soft)に
対応していません. セットアップを行う前にディスクの圧縮を解除してください. 
ディスクが圧縮されたまま, セットアップを続けた場合, MS-DOS 6.2/V の動作が保証
できません. 

1.21 QEMM-386, 386MAX 使用時の注意
----------------------------------
QEMM-386, または, 386MAX プログラムを使用しているコンピュータに, アップグ
レードセットアップを行う場合は, CONFIG.SYS をこれらを組み込む前の状態に戻
してから, セットアップを行ってください. 

  QEMM-386 を組み込んでいる状態の CONFIG.SYS の記述例:
    DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:1 C:\DOS\ANSI.SYS

  386MAX を組み込んでいる状態の CONFIG.SYS の記述例:
    DEVICE=C:\386MAX\386LOAD.SYS PROG=C:\DOS\ANSI.SYS

  組み込む前の状態に戻す場合の例:
    DEVICE=C:\DOS\ANSI.SYS

2  MemMaker, EMM386, およびメモリ管理
=====================================
2.1  インテル製 EMS メモリドライバ (EMM.SYS)
--------------------------------------------
インテル製の EMM.SYS ドライバを Aboveboard と併用する場合は, お使いのシステ
ムが ISA の場合は EMM.SYS  Version 4.0 改訂版 E を, また, お使いのシステムが
MCA その他の場合は EMM.SYS  Version 4.0 改訂版 D を使用してください. 

2.2  PC-NFS を搭載したコンピュータで MemMaker を実行する
--------------------------------------------------------
PC-NFS のネットワーク ソフトウェアをお使いの場合は, MemMaker を実行する前に
次の手順に従ってください.

1) テキスト エディタで MEMMAKER.INF ファイルを開きます. このファイルは MS-DOS
   のあるディレクトリに保存されています.

2) 次のコマンドラインを追加します.

   *NET

3) ファイルを保存し, MemMaker を実行します.

2.3  IBM LAN と MemMaker を併用する
-----------------------------------
MemMaker を実行する前に, お使いの IBM LAN サポートドライバである DXMC0MOD.SYS
用に指定したパラメータを調整しなければならないことがあります. CONFIG.SYS ファ
イル内の DXMC0MOD.SYS を読み込むための DEVICE コマンドに, 次のいずれかのコマ
ンドラインを追加してから, MemMaker を実行してください.

o  冒頭の 3つのパラメータを次の例のようにする

   例 : DEVICE=C:\DXMC0MOD.SYS 400000000001,D800,1

o  パラメータなしにする

   例 : DEVICE=C:\DXMC0MOD.SYS

o  冒頭の 3つのパラメータに相当する数のパラメータとカンマを付ける

   例 : DEVICE=C:\DXMC0MOD.SYS 400000000001,,

2.4  MemMaker と Adaptec SCSI デバイス
------------------------------------------
MemMaker は Adaptec SCSI デバイスと互換性があります. ただし, SCSI デバイスを
サポートするのに ASPI4DOS.SYS ドライバを使用する場合, 既定の設定では, このド
ライバは MemMaker による最適化の対象にはなりません. しかし, SCSI デバイスを
起動ドライブとして使用しないかぎりは, このドライバを最適化の対象に含めること
ができます. そのためには, MEMMAKER.INF から ^ASPI4DOS の項目を削除してから
MemMaker を実行し直してください.

2.5  PC Tools RAMBoost を搭載したコンピュータで MemMaker を実行する
-------------------------------------------------------------------
MS-DOS 上では MemMaker か PC Tools RAMBoost のいずれかを使用できます. 両方を
同時に使用することはできません. MemMaker があると PC Tools RAMBoost は読み込
まれなくなりますが, PC Tools RAMBoost を読み込むコマンドが CONFIG.SYS ファイ
ルから削除されるわけではありません. 

2.6  EMM386 によりアプリケーションエラーが検出された場合
--------------------------------------------------------
EMM386 実行中に「EMM386はアプリケーションにエラー#XXを検出しました」というメッ
セージが表示された場合は, プロセッサが EMM386 の例外的なエラーを検出したこと
を示します. 例外的なエラーが起こりやすいのは, 有効でない条件下でアプリケーショ
ンがプロセッサにコマンドを出した場合です. これらのエラーはたいてい特定のプロ
グラムに関連して発生します. どのアプリケーションでも発生しないエラーが起こっ
たときは, デバイスドライバかメモリ常駐プログラムが原因でエラーが発生した可能
性があります.

このようなエラーの発生を避けるには次の手順に従います.

o  どのプログラムが原因かを確認します. それには, そのプログラムが起動してい
   ないときにエラーが起こるかどうか確かめます. デバイスドライバかメモリ常駐
   プログラムに問題があると思われる場合は, コンピュータ起動時にデバイスドラ
   イバおよびメモリ常駐プログラムをバイパスしてみます.

o  EMM386 を無効にします. あるプログラムに原因がある場合は, EMM386 を無効に
   すると, そのアプリケーションがエラーメッセージを発生します. EMM386 を無効
   にすることで, メモリ条件が変わり, エラーが起こらなくなる可能性もあります.

o  デバイスドライバとメモリ常駐プログラムを読み込む順序を変えてみます. ある
   種のエラーは特定のメモリ条件下では起こらないので, この操作によりエラーが
   発生しなくなる可能性があります.

o  エラー#12 が発生するのは, スタックが正しく使われていないことを示します.
   CONFIG.SYS ファイルに次のコマンドを追加してみてください.

   STACKS=18,512

o  エラー#13 が発生する場合は, プログラムが EMM386 なしでプロテクトモードを
   使おうとしている可能性があります. この場合は, そのプログラムの VCPI コン
   プライアントバージョンを入手するか, EMM386 を読み込まずにアプリケーション
   を実行する必要があります.

2.7  既定の設定では MemMaker は上位メモリ領域を積極的にスキャンしない
---------------------------------------------------------------------
MS-DOS 6.2/V の高速セットアップやカスタムセットアップの既定の設定では,
MemMaker は上位メモリ領域を積極的にスキャンしません. [上位メモリ領域を積極的
にスキャンしますか]オプションは[いいえ]に設定されており, MemMaker は上位メモ
リ ブロックのメモリ アドレス C600 から EFFF までを検査します.

プログラムを実行するために利用できるメモリを増やすには, MemMaker を起動して
[カスタム セットアップ]を選択し, [上位メモリ領域を積極的にスキャンしますか]
オプションを[はい]に設定します. (ただし, コンピュータの機種によっては, 上位
メモリブロックをスキャン範囲に含めることにより正常に起動しなくなる可能性もあ
ります).

参考
最後に MemMaker を実行したときに[上位メモリ領域を積極的にスキャンしますか]オ
プションを[はい]に設定しておくと, 次回 MemMaker を実行したときには, このオプ
ションは[はい]のままになっています.

2.8 使用メモリのバイト数が正しく表示されない場合
------------------------------------------------
16MB 以上のメモリを搭載したシステムで, Microsoft Windows を起動しているとき
に MEM コマンドを実行した場合, 使用拡張メモリ(XMS)のバイト数が正しく表示され
ないことがあります. この問題は, Windowsを起動していないときでも, 他社製の XMS
メモリマネージャを使用している場合に発生します.

これは, 16MB 以上のメモリがあって, ROM BIOS が interrupt 15h, function 88h
経由で, メモリが最大 15MB と返してくるときに発生します.

2.9  MEM /C コマンドを実行するとコンピュータが応答しなくなる場合
----------------------------------------------------------------
特定の機種で, MEM /C コマンドを実行してもコンピュータが応答しないことがあり
ます. この問題は, /C を付けたときに発生し, MEM コマンドのみ, あるいは MEM /D
コマンドでは発生しません.

これは他社製の上位メモリブロック(UMB)マネージャやメモリ常駐プログラム(TSR)を
使ったときに発生することがあります.

この場合には, MemMaker を実行して UMB を最適化してください.

2.10 MEMMAKER.STS ファイルが壊れているというエラーメッセージが表示される場合
----------------------------------------------------------------------------
ADAPTEC 社の 1742A SCSI カードをお使いの場合, MemMaker を実行すると,
MEMMAKER.STS ファイルが壊れているというエラーメッセージが表示されることがあ
ります.

これは, MemMaker が ASPIEDOS.SYS デバイスドライバのサイズを測定しようとした
ときに発生します.

この問題を解決するには, MEMMAKER.INF ファイルを編集して, 次の行を追加してく
ださい.

  ^ASPIEDOS

2.11 EMM386 DMA バッファが小さすぎるというメッセージが表示される場合
--------------------------------------------------------------------
QEMM の動作中に MemMaker を実行すると, 次のようなエラーメッセージが表示され
ます.

   EMM386 DMA バッファが小さすぎます. パラメータ D=48 を付け加えて, 再起動し
   てください.

この問題を解決するには, 次の手順に従います.

1) CONFIG.SYS ファイルを編集して QEMM ステートメントを削除し, QEMM を無効に
   します.

2) HIMEM.SYS と EMM386.EXE(パラメータ D=48 を含めて)を読み込む DEVICE コマン
   ドを追加します. たとえば次のようになります.

   DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
   DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE D=48

3) コンピュータを再起動して, MemMaker を実行します.

2.12 QuarterDeck Qemm version 7.02 の DOS-Up 機能
-------------------------------------------------
QuarterDeck Qemm version 7.02 の DOS-Up 機能をお使いの場合(この機能は MS-DOS
のデータ構造のいくつかの部分を上位メモリブロックに移動します), MemMaker は
CONFIG.SYS ファイルから次の 2行を削除できません.

   DEVICE=C:\QEMM\DOSDATA.SYS
   DEVICE=C:\QEMM\DOS-UP.SYS

この 2つの行が残った状態でシステムを起動すると, エラーメッセージが表示されま
す.

この問題を解決するには, CONFIG.SYS ファイルを編集して, 上記のコマンドライン
を無効にします.

2.13 AUTOEXEC.BAT からバッチファイルを起動している
--------------------------------------------------
CALL コマンドを使用してバッチファイルを起動している場合には問題ありませんが,
直接起動している場合は MemMaker の 2 回目の起動が行われずに, コマンドプロン
プトにぬけてしまうことがあります. このときは以下の対処を行ってください.

・EDIT コマンドを使用して AUTOEXEC.BAT を開きます.
・AUTOEXEC.BAT の最下行に移動して, MemMaker が起動されるようになっているか確
  認します. (起動されていなければ, MemMaker は正常に終了していますので EDIT
  コマンドを終了してください)
・そのバッチファイルを CALL コマンドで起動するようにします. 例えば, TEST.BAT
  というバッチファイルを起動していたすると, 次のように指定します.

  CALL TEST.BAT

・AUTOEXEC.BAT を保存して, EDIT コマンドを終了してください.
・コマンドプロンプトに戻ったら, コンピュータをリセットしてください.
・コンピュータが起動すると, MemMaker の英語の画面が表示されます.
・MemMaker の画面に "Continue or exit?" という問い合わせがありますので, スペ
  ースキーにより "Continue" を選択し, ENTER キーを押すとコンピュータがリセッ
  トされます.
・あとは通常の MemMaker の処理が再開されます.

3  Microsoft(R) Windows(TM) operating system
============================================
3.1  Windows のファイルマネージャで圧縮フロッピーディスクを扱った場合
---------------------------------------------------------------------
Windows のファイルマネージャで, 自動取り付けを設定してある圧縮フロッピーディ
スクを操作すると, エラー メッセージまたは何らかの問題が生じる可能性がありま
す. たとえば, 圧縮フロッピーディスクから非圧縮フロッピーディスクに変更した場
合, 圧縮フロッピーディスクのホストドライブのアイコンが選択されたままになりま
す. このような場合は, [F5]キーを 2回押してください.

4  MS-DOS 6.2/V のハードウェア上の互換性
========================================
4.1  コンパック EXTDISK.SYSTEM ドライバ
---------------------------------------
コンパック EXTDISK.SYS ドライバの Version 3.00 およびそれ以降のバージョンは
MS-DOS 6.2/V との互換性があります. 3.00 以前のバージョンをお使いの場合は, メ
ーカーに問い合わせてバージョンアップしてください.

4.2  Hardcard
-------------
a) Hardcard II

   EMM386.EXE の実行中に Plus Development Hardcard II または Hardcard II XL
   が使えない場合は, 排除スイッチ(x=)を指定し, EMM386 が Hardcardの BIOS ア
   ドレスと矛盾しないようにしてください.

   EMM386 を設定するには, MemMaker で実行することもできます.

b) Hardcard 40 および Passport

   Hardcard 40 または Passport の削除可能ディスクを使っていて, CONFIG.SYS 内
   に PLUSDRV.SYS 用の DEVICE コマンドがある場合は, その DEVICE コマンドを無
   効にするか, 削除してください. それから MS-DOS 6.2/V セットアッププログラ
   ムを実行します. セットアッププログラムが完了したら, PLUSDRV.SYS 用の
   DEVICE コマンドを再び有効にするか, 追加してください. その際, このコマンド
   がファイルの最終行になるようにしてください.

c) Hardcard に DoubleSpace を組み込んだ後, 圧縮ドライブにアクセスできなくなっ
   た場合は, 次のいずれかの操作を行ってください.

* AUTOEXC.BAT ファイルに DBLSPACE /MOUNT コマンドを追加し, コンピュータ起動
  時に圧縮ボリューム ファイルを Hardcard に取り付けるようにします.

* デバイスドライバ(たとえば ANSI.SYS など)を, 少なくとも 1つは CONFIG.SYS ファ
  イルに必ず読み込まれるようにします. 読み込まれる順序は, ATDOSXL.SYS の前,
  DBLSPACE.SYS の後にします.

5  マイクロソフト社のプログラム
===============================
5.1  Microsoft Anti-Virus
-------------------------
プログラムファイルを浄化する前に, バックアップコピーを作成してあることを確認
してください. プログラムファイルを浄化したためにファイルが破損した場合は, プ
ログラムを組み込み直します. その後再び Anti-Virus にウィルスが検出された場合
は, 検出自体が誤っている可能性があります. そのようなときは, そのプログラムの
メーカーに, 新しいバージョンのプログラムが入手可能かどうか問い合わせてくださ
い.

MS-DOS 用の Anti-Virus が使用するシグナチャは VIRSIGS.MS ファイルに保存され
ています. また, Windows 用の Anti-Virus が使用するシグナチャは MWAVSCAN.DLL
ファイルに保存されています. 

5.2  Microsoft Anti-Virus がスキャン中に終了してしまう場合
----------------------------------------------------------
MS-DOS 用の Anti-Virus, あるいは Windows 用の Anti-Virus がウィルスをスキャ
ン中, ディスクエラーに遭遇すると, 強制的に終了してしまい, スキャンを続行しな
いことがあります.

この場合には, ScanDisk を実行してから, Anti-Virusを実行し直してください.

5.3  TI4000 または Gateway NOMAD コンピュータで Microsoft Backup を実行する
---------------------------------------------------------------------------
Turbo 機能と, Windows 用および MS-DOS 用の Microsoft Backup とが衝突しないよ
うに, CONFIG.SYS ファイル内の BATTERY.PRO を読み込む DEVICE コマンドに /L0
スイッチを追加します. または, Microsoft Backup を実行する前に, MS-DOS のコマ
ンドプロンプトで SETPOWER /L0 と入力して[Enter]キーを押します.

5.4  Microsoft Defragmenter
---------------------------
Defragmenter の実行時にメモリ不足のメッセージが表示される場合は, MEM コマン
ドを実行して, コンベンショナルメモリ, 上位メモリ, および拡張メモリの大きさを
調整します. Defragmenter は, 実行時にコンベンショナルメモリ全部と, 拡張メモ
リを 384KB, 上位メモリを 12KB 使用します. 

使用可能なメモリを増やすには, 『MS-DOS 6.2/V ユーザーズガイド』の
「7.5.1 MS-DOS プログラムを使用中に“メモリが足りません”というメッセージが
表示される」に示した操作を行ってください.

使用可能な拡張メモリが 384KB 未満しかないときは, 『MS-DOS 6.2/V ユーザーズ
ガイド』の「7.4.2 拡張メモリ(XMS)の解放」に示した操作を行ってください.

5.5  ScanDisk が問題を修復していないにもかかわらず, 修復したと表示する場合
--------------------------------------------------------------------------
ScanDisk が MDBPB(Microsoft DoubleSpace BIOS パラメータブロック)内で, 何度も
破損を検出し, 実際には問題を修復していないにもかかわらず, 修復したと表示して
くることがあります.

これは, 最小評価圧縮率(ECR)の計算中に ScanDisk が問題のある箇所を避けること
によって, 発生します.

この問題を解決するには, DoubleSpace の圧縮率を設定し直してから, ScanDisk を
実行してください. たとえば, 次の操作を行います.

1) DoubleSpace の圧縮率をある固定値に設定します(つまり, DoubleSpace の圧縮率
   を既定の設定以外のものにします). たとえば, MS-DOS のコマンドプロンプトで
   DBLSPACE /RATIO=2 と入力して[Enter]キーを押します. 圧縮率がすでに 2:1 に
   なっていたら, 3:1 に設定します.

2) ScanDisk を実行して, MDBPB の問題のある箇所を修復します.

3) DoubleSpace を実行して, 圧縮率を設定し直します. 詳しくは, MS-DOS のコマン
   ドプロンプトで DBLSPACE /RATIO と入力して[Enter]キーを押します.

5.6  Windows が起動しているときでも ScanDisk を実行できる場合
-------------------------------------------------------------
ScanDisk は, Windows が起動しているときは /CHECKONLY モードでのみ動作します.
しかし, まれに, Windows 起動しているときに SCANDISK /CHECKONLY /SURFACE と入
力して[Enter]キーを押すことで, クラスタスキャンを実行することができることが
あります.

5.7  Undelete で 0 Byte のファイルを復元できない場合
----------------------------------------------------
Undelete の保護レベルが“削除追跡”に設定されていると, 0 Byte のファイルは復
元できません.

この場合は, UNDELETE /DOS コマンドを使って, ファイルを復元することができます.

1) 削除されたファイルを含むディレクトリに変更します.

2) MS-DOS のコマンドプロンプトで, 次のように入力して[Enter]キーを押します.

   UNDELETE *.* /DOS

アプリケーション(Lotus 1-2-3 のように)が 0 Byte のファイルを使用していて, そ
のファイルを復元することができない場合は, メーカーに問い合わせて同じファイル
を入手してください.

5.8  1024FD
-----------
1024FD は，MS-DOS ファイルベースでの互換性を維持するためのユーティリティです.
そのためディスクの物理セクタを参照する一部のコマンド, ユーティリティは動作し
ません. 現在動作できる環境は, 5.25インチ/2HD ドライブの コンパック社の
DESKPRO シリーズおよび Prolinear シリーズの 3 モード対応機種です.

MS-DOS 6.2/V に付属するコマンドの動作

5.25 インチの 1024BPS フロッピーディスクでは DISKCOMP コマンドを実行できませ
ん.
3.5 インチの 1024BPS フロッピーディスクでは ScanDisk コマンドを実行できませ
ん.

コンパック社の DESKPRO シリーズの 3 モードフロッピーディスク

コンパック社の DESKPRO シリーズでは, 1024FD を組み込んだ状態で, 1024BPS のフ
ロッピーディスクを挿入直後に, DIR コマンド等を実行するとエラーが発生する場合
があります. その場合には，1024FD を組み込む際に /T オプションを追加してくだ
さい. なお，このオプションスイッチは, 1024FD を組み込む際のみ有効となります.
また，デバイスドライバとして実行した場合にも，このスイッチは使用できます.

Windows エンハンスドモードと MS-DOS Shell のタスクスワップがオンの時

1024FD は，Windows のエンハンスドモードと MS-DOS Shell の タスクスワップに対
応しています. その状態では各タスク内で Enable/Disable が可能ですが，処理は独
立しています. Windows を起動し, MS-DOS プロンプトで 1024FD を組み込んだあと,
ファイルマネージャで 1024BPS のメディアにアクセスしても, エラーとなります.
1024FD は MS-DOS プロンプトでのみ有効となっているからです,  
また，FORMAT 時や DISKCOPY等, 物理セクタを直接参照している最中にはタスク切り
替えを行わないでください. タスクを切り替えた場合には, フロッピーディスクを破
損する場合があります. また，SHARE コマンドを必ず組み込んでください.

メディアディスクリプタ

1024FD を通じて, 1024BPS のメディアディスクリプタは変更できません. また，メ
ディアディスクリプタは 3.5インチの 1024BPS のフロッピーディスクでは，F0H に
5.25インチでは，F9H に変換されます.

ブートセクタについて

1024FD を通じて 1024BPS のフロッピーディスクのブートセクタは, 最初の 512 byte
しかアクセスできません.

フロッピーディスクモデルでの動作

ハードディスクが装着されていない機種では, SmartDrv の 後に 1024FD は組み込め
ません. 組み込む場合には, CONFIG.SYS ファイルか AUTOEXEC.BAT ファイルの
SmartDrv の前に 1024FD を組み込むようにしてください.

5.9 Vsafe
---------
Vsafe は 画面モード 03H,73H 以外は対応していません. V-TEXT の画面モード 70H,
71H では起動できません. また, 起動後, 画面表示もされません. この時, ユーザーが
指定した警告が発生した場合, 通常(画面モード 03H,73H)は警告メッセージが表示され,
ユーザーの指示を仰ぎますが, 画面表示ができないため Vsafe ではすべて「中止」の
オペレーションが行われたことになります.
従って, アプリケーションなどではエラーが発生したことになり処理が中断する可能性
があります. また, グラフィックスモードでも同様で, グラフィックスモードで動作す
るアプリケーション上で警告が発生した場合もエラーを検出します.
Vsafe は, Smartdrv.exe との併用はなるべく避けてください. 書き込みなどの警告が
発生した場合, 警告メッセージで<中止>を選択しても Smartdrv がエラーを検出してエ
ラーメッセージを表示します.
この場合, Smartdrv では中断処理がないため再試行をするしかありません. Vsafe を
使用する場合は Smartdrv のキャッシュ書き込みを無効にしてください.

5.10  CodeView
--------------
お使いのシステムが 80386 メモリマネージャ(EMM386.EXE など)と, 拡張メモリを使
用するデバイスドライバまたはプログラムを使用している場合, CodeView CV.EXE の
3.0 から 3.13 までのバージョンを使用するとデータが失われることがあります. バ
ージョン番号を調べるには, MS-DOS のコマンドプロンプトで CV.EXE と入力して
[Enter]キーを押します.

5.11 FONTEDIT
-------------
外字フォントエディタの漢字参照または外字登録, 参照画面では, JIS コードで参照
できないエリアでは選択メニューに[J:コード]メニューが表示されません.

6  他社のプログラム
===================
6.1  4DOS および NDOS
---------------------
4DOS と NDOS は MS-DOS 6.2/V との互換性があります. ただし, MS-D0S 6.2/V の新
機能のいくつか(MemMaker, LOADHIGH /L スイッチ, DIR コマンドの /C スイッチ,
起動コマンドのバイパスなど)を使用するには, それぞれのメーカーに問い合わせて
4DOS 4.02 以降および Norton Utilities 7.0 以降のバージョンを入手してください.

複数のシステム構成を設定する場合, 4DOS または NDOS は, 自動的に AUTOEXEC.BAT
ファイルを実行することはありません. 自動的に実行させるためには, CONFIG.SYS
ファイルの SHELL コマンドラインに /P スイッチを追加してください.

4DOS Help または NDOS Help の代わりに MS-DOS 6.2/V Help を使用するには, ヘル
プを起動するときに COMMAND /C HELP と入力するか, 4DOS または NDOS のエイリア
スを定義して MS-DOS 6.2/V のディレクトリから HELP.COM を実行してください.

6.2  Above Board 286 および Above Board Plus Installation プログラム
--------------------------------------------------------------------
1989年 5月以前の日付の Above Board Installation プログラムを使用するには, 使
用する前に必ず SMARTDrive や RAMDrive のような, 拡張メモリを使うプログラムを
無効にしてください. これらのプログラムを有効なままにしておくと, データが失わ
れることがあります. Above Board を組み込んだ後で, これらのプログラムを再び有
効にしてください.

6.3  Colorado Tape Backup
-------------------------
2種類の VFINTD.386 が読み込まれていますというメッセージが表示された場合は,
SYSTEM.INI を編集する必要があります. 次の手順に従ってください.

1) SYSTEM.INI を開き, [386Enh]セクションに移動します. 次のようなコマンドライ
   ンが記述されているはずです.

   DEVICE=C:\TAPE\CMSDTAPE.386
   DEVICE=C\DOS\VFINTD.386

2) Colorado Tape Backup のプログラムを使用する場合は, VFINTD.386 用の DEVICE
   コマンドの前にセミコロン(;)を追加します. また, Microsoft Backup を使用す
   る場合は, CMSDTAPE.386 用の DEVICE コマンドの前にセミコロン(;)を追加します.

3) ファイルを保存し, Windows を再起動します.

6.4  Fastback Plus
------------------
Fifth Generation Systems Fastback Plus の 3.0 以前のバージョンをお使いの場合
は, Fastback Plus または Fastback Plus のセットアッププログラムを実行する前
に, LOADFIX コマンドを使って, データが失われないようにします. それには,
MS-DOS のコマンドプロンプトで次のように入力して[Enter]キーを押します.

LOADFIX FB.EXE

または

LOADFIX FBINSTAL.EXE

6.5  Norton Desktop for Windows 2.0
-----------------------------------
セットアッププログラムにより[ツール]メニューが追加されます. このメニューには,
[バックアップ]コマンド, [アンチウィルス]コマンド(ただし, これらの Windows 用
プログラムを組み込まれている場合), および[DoubleSpace 情報]コマンド
(DoubleSpace が組み込まれている場合)が含まれます.

SmartCan が組み込まれているドライブを DoubleSpace で圧縮すると, 以後, システ
ムに問題が生じる可能性があります. これを避けるには, Norton Desktop for
Windows を組み込み直してください.

Norton Anti-Virus および Norton DoubleSpace についての詳細は, 次のセクション
を参照してください.

6.6  Norton Utilities
---------------------
Norton Speed Disk(Version 7.0 以前)の[Clear Space]オプションは, DoubleSpace
ドライブと互換性がありません. Norton Speed Disk の新しいバージョンについては,
メーカーにお問い合わせください.

WipeInfo ユーティリティは, DoubleSpace ドライブでは使用しないでください. ク
ラスタが失われることがあります. このオプションをすでに使用している場合は,
SCANDISK コマンドを使って破損クラスタを修復してください.

Norton Anti-Virus を実行中に, NAV_.SYS ファイルのあるドライブを DoubleSpace
で圧縮すると, NAV_.SYS ファイルのコピーがホストドライブに作成されます. これ
により, 圧縮作業中のウィルス感染を検出することができなくなります. 圧縮作業が
終了したら, ホストドライブの NAV_.SYS ファイルを安全に削除することができます.

Norton Cache または Norton Speedrive をお使いの場合は, これらのユーティリティ
を DBLSPACE.SYS を読み込むコマンドより先に読み込むようにしてください. 詳しく
は, セクション 7.27 を参照してください.

6.7  PC Tools
-------------
PC Shell にドライブ上のすべてのディレクトリおよびファイルが表示されない場合
は, PC Shell を終了し, メーカーに問い合わせてバージョンアップしてください.

注意
そのドライブでは PC Shell を使用しないでください. 重大なデータの損失が生じる
可能性があります. これは, 圧縮ドライブ, 非圧縮ドライブのどちらにも影響します.

PC Tools の DISKFIX /SCAN オプションを使用すると, DoubleSpace ドライバ内のク
ラスタが破損することがありますので, このオプションは使用しないでください(す
でにこのオプションを使用している場合は, SCANDISK コマンドを使って破損クラス
タを修復してください).

PC Tools の Version 7.1 の FORMAT コマンドは, MS-DOS 6.2/V と衝突します.
MS-DOS 6.2/V の FORMAT コマンドを使用してください.

PC Tools の Version 6.0 および 5.5 の COMPRESS コマンドは, DoubleSpace との
互換性がありません.

6.8  QEMM の Stealth DoubleSpace 機能
-------------------------------------
QEMM 7.01 の Stealth DoubleSpace 機能は MS-DOS 6.2/V とは互換性がありません.
QEMM 7.02 の場合は MS-DOS 6.2/V と互換性がありますが, DEFRAG.EXE や
DoubleSpace の自動取り付け機能とは互換性がありません. QEMM 7.03 は MS-DOS
6.2/V および DoubleSpace と完全な互換性があります. QEMM 7.03 は, QEMM 7 のユ
ーザーであれば, BIX, CompuServe, QuarterDeck BBS などを通じて入手できます.
またはメーカーにお問い合わせください.

QEMM 7.01 または QEMM 7.02 の Stealth DoubleSpace 機能をお使いの場合は, 以下
の説明を参照してください.

QEMM 7.01 の場合
----------------
QEMM 7.01 の Stealth DoubleSpace 機能は MS-DOS 6.2/V とは互換性がありません.
QEMM 7.01 およびその Stealth DoubleSpace 機能を使っていると, コンピュータは
正しく起動しません.

Stealth DoubleSpace 機能を使っているためにコンピュータが正しく起動できないと
きは, コンピュータ起動時に[F8]キーを押します. そして, 次のプロンプト以外のプ
ロンプトが表示されたら[Y]キーを押してください. 

   DEVICE=C:\QEMM\ST-DBL.SYS [Y/N]?

このプロンプトが表示されたら[N]キーを押してください. (ST-DBL.SYS のパス名は
これと違っていることもあります). コンピュータが起動したら, CONFIG.SYS ファイ
ルを以下のように変更してください.

o  REM コマンドを使って, ST-DBL.SYS を読み込むコマンドを無効にします.
o  DBLSPACE.SYS を読み込むコマンドを追加します. たとえば, 次のようなコマンド
   を追加します.

   DEVICE=C:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVE

QEMM 7.02 の場合
----------------
QEMM 7.02 の Stealth DoubleSpace 機能は, MS-DOS 6.2/V と互換性があります. た
だし, 以下の場合は別です.

*  DoubleSpace の自動取り付けがオンになっているときは, QEMM 7.02 の
   Stealth DoubleSpace 機能は使用できません. 自動取り付けをオフにするには,
   MS-DOS のコマンドプロンプトに DBLSPACE /AUTOMOUNT=0 と入力して[Enter]キー
   を押し, コンピュータを再起動します.

*  QEMM 7.02 の Stealth DoubleSpace ドライバが組み込まれているときは,
   Microsoft Defragmenter (DEFRAG.EXE) は実行できません. DEFRAG.EXE を実行す
   るには, Stealth DoubleSpace ドライバを無効にしてコンピュータを再起動しま
   す. DEFRAG.EXE の実行が終了したら, 再び Stealth DoubleSpace ドライバを有
   効にしてコンピュータを再起動してください.

6.9 Johnson Computer Systems PC-Vault および PC-Vault Plus
-----------------------------------------------------------
ハードディスク保護システム PC-Vault または PC-Vault Plus の Version 4.6 以前
をお使いの場合は, DoubleSpace を使う際, [Maximum Floppy Boot Protection] オ
プションを選択しないでください.

Version 4.6 以前の PC-Vault または PC-Vault Plus では,
[Maximum Floppy Boot Protection]オプションは MS-DOS 6.2/V と互換性がなく, デ
ータが失われる可能性があります. Version 4.6 以前の PC-Vault または PC-Vault
Plus をお使いの場合は, メーカーに問い合わせてアップグレードバージョンを入手
できるか確認してください.

6.10 AddStor DoubleTools
------------------------
AddStor DoubleTools Version 1.0 には, MS-DOS 6.2/V とは互換性のないバージョ
ンの DBLSPACE.BIN が含まれています. DoubleTools を組み込むときは,
[Install enhanced DoubleSpace drivers]チェック ボックスをオンにしないでくだ
さい. オンにすると, MS-DOS 6.2/V の DBLSPACE.BIN ファイルが DoubleTools の
DBLSPACE.BIN に置き換えられ, 次にコンピュータを起動するときに「DBLSPACE.BIN
のバージョンが違います」というメッセージが表示されて, 圧縮ドライブを取り付け
ることができなくなります.

6.11 Turtle Beach 社のサウンドカード
------------------------------------
MemMaker を実行すると, Turtle Beach 社のサウンドカードは正常に機能しなくなる
ことがあります.

これは, Turtle Beach 社のサウンドカードの ROM が使用しているメモリ領域を,
MemMaker が検出しないからです.

この問題を解決するには, 次の手順に従います.

1) CONFIG.SYS ファイルを編集してパラメータ X= を追加し, サウンドカードが使用
   しているメモリ領域を除外します. たとえば次のようになります.

   DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS HIGHSCAN X=D000-D1FF X=D6000-D7FF

2) MemMaker をカスタム セットアップで実行します.

3) [現在の EMM386 メモリ設定をこのまま保持しますか?]というオプションに対して,
   [はい]を選択します.

6.12 LANtastic サーバー上で Windows 用の Undelete を実行できない場合
--------------------------------------------------------------------
LANtastic サーバー上で Windows 用の Undelete を実行すると, 次のようなエラー
メッセージが表示されます.

   ディスクドライブが見つかりません. 操作を完了できません.

注意
MS-DOS 用の Undelete の場合は, この問題は起こりません.

LANtastic がサーバーモードで実行されているときはすべてのローカルドライブがネッ
トワークドライブと見なされるため, ローカルドライブ上では Windows 用の
Undelete を実行できません. Windows 用の Undelete を実行するには, サーバーサ
ービスを無効にする必要があります. それには, AUTOEXEC.BAT ファイルのサーバー
を読み込むコマンドの先頭に REM コマンドとスペースを追加して, コンピュータを
再起動します.

6.13 $FDD35IA.SYS
-----------------
IBM PS/V などのコンピュータに付属する $FDD35IA.SYS (3 モード FDD デバイスドラ
イバ) を組み込んでいる場合は, DBLSPACE, DEFRAG, Anti-Virus, Microsoft Backup 
などのような全画面を使用するユーティリティは使わないでください.
$FDD35IA.SYS により画面が壊されたり, 不具合が発生することがあります. MS-DOS 
6.2/V の基本的なコマンド (COPY, DEL など)のみご使用ください.

6.14 DOS/V スーパードライバーズ
-------------------------------
FONTEX や DISPEX を AUTOEXEC.BAT で組み込んでいる場合に アップグレードセット
アップを行うと, CONFIG.SYS に JFONT.SYS が組み込まれてしまいます.
DOS/V スーパードライバーズをそのまま使用する場合は, CONFIG.SYS を編集して 
JFONT.SYS の組み込みを無効にしてください.

6.15 コンフィグセレクタ
-----------------------
アップグレードセットアップ時にコンフィグセレクタが組み込まれていると, セット
アッププログラムが正常に動作しないことがあります. セットアップする前にコンフィ
グセレクタを無効にしてください.

7  DoubleSpace
==============
7.1  XtraDrive ディスク圧縮プログラムを DoubleSpace に置き換える
----------------------------------------------------------------
XtraDrive ディスク圧縮プログラムをお使いの場合は, 付属のセットアッププログラ
ムで圧縮を解き, その後 DoubleSpace を組み込んでください.

7.2  Stacker 2.x または 3.0  ディスク圧縮プログラムを DoubleSpace に変換する
----------------------------------------------------------------------------
Stacker 2.x または 3.0 を使ってドライブを圧縮している場合は, ユーティリティ
を使って, Stacker で圧縮したデータを DoubleSpace のフォーマットに自動的に変
換することができます. このユーティリティを入手するには, パッケージに入ってい
る"各種関連製品のご案内"をお読みください.

Version 2.x および 3.0 以外の Stacker を使ってドライブを圧縮している場合は,
セクション 7.3 および 7.4 に示す操作を実行してください.

7.3  Stacker 3.1 ディスク圧縮プログラムを DoubleSpace に置き換える
------------------------------------------------------------------
Stacker 3.1 を使ってドライブを圧縮している場合は, 次の操作を行って
Stacker 3.1 を削除し DoubleSpace を組み込んでください.

1) Stacker の UNSTACK コマンドを使ってすべての Stacker ドライブの圧縮を解除
   します. (Stacker で圧縮したフロッピーディスクも, Stacker の
   StackerAnywhere 機能で設定されていない場合は, ハードディスク ドライブと同
   じように圧縮解除してください).

2) 起動ハードディスク ドライブのルート ディレクトリに切り替え, 次のコマンド
   を入力してそれぞれ[Enter]キーを押します.

   ATTRIB -R -H -S STACKER.INI
   ATTRIB -R -H -S DBLSPACE.BIN
   DEL STACKER.INI
   DEL DBLSPACE.BIN

3) コンピュータを再起動します.

4) MS-DOS のコマンドプロンプトで DBLSPACE と入力して[Enter]キーを押し,
   DoubleSpace のセットアッププログラムを実行します.

7.4  他のディスク圧縮プログラムを DoubleSpace に置き換える
----------------------------------------------------------
Stacker 2.x, 3.0, 3.1, および XtraDrive 以外のディスク圧縮プログラムを
DoubleSpace に変換するには, 次の手順に従います.

1) MS-DOS 6.2/V を組み込みます. すでに組み込んである場合はその状態でかまいま
   せん.

2) MS-DOS 用の Microsoft Backup で, ハードディスク上のファイルをバックアップ
   します. セットアップ時に MS-DOS 用の Backup を組み込まなかった場合は,
   『MS-DOS 6.2/V  セットアップ ガイド』の「1  MS-DOS 6.2/V のセットアップ」
   を参照して Backup を組み込んでください.

3) セットアップディスクがドライブ A で使用可能であれば,“Disk1-Setup”をドラ
   イブ A に挿入し, コンピュータを再起動します. セットアッププログラムの起動
   画面が表示されたら, [F3]キーを 2回押してセットアッププログラムを終了します.

   セットアップ ディスクがドライブ A で使用可能でない場合は, ドライブ A 用の
   起動ディスクを作成します. まず,“Disk1-Setup”をドライブ B に挿入し, 空の
   フロッピーディスクをドライブ A に挿入します. MS-DOS のコマンドプロンプト
   で B:SETUP /F と入力して[Enter]キーを押します.

   いくつかのオプションが表示されたら, ドライブ A のフロッピーディスクに
   MS-DOS を組み込むオプションを選択します. セットアッププログラムが完了した
   ら, ディスクをドライブ A に入れたままコンピュータを再起動します.

4) FORMAT コマンドを使って, すべての圧縮ファイルを含むファイルのあるドライブ
   をフォーマットします. このファイルの保存場所がわからない場合は, お使いの
   ディスク圧縮プログラムのマニュアルを参照してください.

   ドライブ C をフォーマットし直す場合は, /S スイッチを追加してシステム ファ
   イルも転送してください.

5) ドライブ C のフォーマットが完了したら,“Disk1-Setup”がドライブ A か B に
   入っていることを確認し, MS-DOS のコマンドプロンプトで A:SETUP または
   B:SETUP と入力して[Enter]キーを押します.

以下, 画面の指示に従ってください.

6) セットアップが完了したら, MS-DOS のコマンドプロンプトで DBLSPACE と入力し
   て[Enter]キーを押し, DoubleSpace をセットアップします. 以下, 画面の指示に
   従ってください.

7) MS-DOS 用の Backup を使って, バックアップ ファイルを復元します.

注意
Microsoft Backup を実行すると, もう一度設定し直す必要があります. また, バッ
クアップファイルのあるフロッピーディスクから, カタログファイルも復元する必要
があります. そのためには, [復元]ダイアログ ボックスで[カタログ]ボタンを選択
します.

7.5  DoubleSpace セットアッププログラムが, お使いのディスクキャッシュプログ
     ラムと互換性がない場合
---------------------------------------------------------------------------
DoubleSpace セットアッププログラムが, お使いのディスクキャッシュプログラムと
互換性がない場合は, CONFIG.SYS ファイルまたは AUTOEXEC.BAT ファイルを開き,
ディスクキャッシュプログラムを読み込む DEVICE コマンドを削除してください. ディ
スクキャッシュを使用したい場合は, AUTOEXEC.BAT ファイルに MS-DOS 6.2/V
SMARTDRV プログラム用のコマンドラインを追加します. たとえば, MS-DOS のファイ
ルが DOS というディレクトリにある場合は, 次のようなコマンドラインを追加しま
す.

C:\DOS\SMARTDRV.EXE

テキストエディタを終了し, コンピュータを再起動します. そして DoubleSpace を
もう一度実行します.

7.6  指定したドライブでディスクキャッシュが使用できない場合
-----------------------------------------------------------
MS-DOS 6.2/V の DoubleSpace を使って, DoubleSpace をアンインストールしたあと,
次のようなエラーメッセージが表示されることがあります.

   警告:指定されたドライブでは, ディスク キャッシュを使用することはできません

この問題は, DoubleSpace のホストドライブを特にキャッシュするように SMARTDRV
をカスタマイズしたときに発生します. たとえば, SMARTDRV は次のようになってい
ます.

   SMARTDRV /X H 512 512

ここで, C は DoubleSpace の圧縮ドライブで, H はホスト ドライブです.

DoubleSpace のアンインストール プログラムは, DoubleSpace の圧縮ドライブの圧
縮を解除しても, AUTOEXEC.BAT ファイルの SMARTDRV.EXE コマンドのドライブ名を
調整しません.

この問題を解決するには, AUTOEXEC.BAT ファイルを編集し, 正しいドライブ名を指
定します.

7.7  EXTDISK.SYS が, ドライブ名についての警告を表示した場合
-----------------------------------------------------------
コンパック製コンピュータで DoubleSpace を使用していて, CONFIG.SYS ファイルで
EXTDISK.SYS デバイスドライバを読み込む場合, EXTDISK.SYS が読み込まれるときに
次のメッセージが表示されます.

重要
EXTDISK.SYS は, ドライブ名を割り当てる最初のデバイスドライバではありません.
物理ハードドライブ名は連続しません.

それでも EXTDISK.SYS は正しく作動します. 上記のメッセージが表示されるのは,
EXTDISK.SYS はドライブ名を割り当てる最初のモジュールであるはずが, そうではな
くなっているからです. つまり, DBLSPACE.BIN が CONFIG.SYS の前に読み込まれて
ドライブ名を割り当ててしまうので, EXTDISK.SYS は最初のものではなくなってしま
うのです. (EXTDISK.SYS は, DBLSPACE.SYS デバイスドライバが CONFIG.SYS に読み
込まれていても, 関係なくメッセージを表示します).

7.8 起動ドライブを使用するには特殊なデバイスドライバが必要な場合
-----------------------------------------------------------------
起動用のハードディスク ドライブを使用する際に, CONFIG.SYS ファイル内でデバイ
スドライバを指定する必要がある場合は, そのドライブは圧縮しないでください. 圧
縮してしまうと, コンピュータが正しく起動できません. DoubleSpace が起動ドライ
ブにアクセスすることができないからです. (これは, MS-DOS が DBLSPACE.BIN を読
み込むのが, CONFIG.SYS ファイル内のデバイスドライバの起動よりも前になるから
です. DBLSPACE.BIN は, MS-DOS の一部で圧縮ドライブにアクセスするものです).

特殊なデバイスドライバが必要な起動ドライブのあるコンピュータに DoubleSpace
を組み込むには, DoubleSpace セットアッププログラムを使って, 起動ドライブ以外
のドライブを圧縮するか, 既存のいずれかのドライブの空き領域に新しく圧縮ドライ
ブを作成してください.

7.9 ファイル属性を変更した後に圧縮していないドライブを最適化する
-----------------------------------------------------------------
圧縮したボリューム ファイルの属性を変更しない限り, 圧縮ドライブも非圧縮ドラ
イブも, Microsoft Defragmenter またはその他の最適化プログラムを使って安全に
最適化することができます.

注意
圧縮したボリューム ファイルの属性を変更して, 圧縮ドライブを取り付けずに非圧
縮ドライブを最適化すると, データが失われることがあります.

非圧縮ドライブを完全に最適化するには, まず非圧縮ドライブ上にあるすべての圧縮
ドライブを取り外し, すべての属性を解除してから, Defragmenter またはその他の
最適化プログラムを使用します.


7.10 ドライブ圧縮中に Microsoft Defragmenter のメモリが足りなくなった場合
-------------------------------------------------------------------------
ドライブ圧縮中に Defragmenter のメモリが足りなくなった場合は, DoubleSpace を
終了し, セクション 5.4 に示した操作を行ってください.

その操作を行った後も, Defragmenter のメモリが足りない場合は, ハードディスク
上のファイルが多すぎて Defragmenter にはまとめ切れないことが原因の場合があり
ます. プログラムを正しく動かすには, ファイルをいくつか削除するか, フロッピー
ディスクまたはネットワークドライブへ移動してください.

7.11 DoubleSpace および PC-Vault
--------------------------------
セクション 6.9 を参照してください.

7.12 DoubleSpace の組み込み完了後 Hardcard にアクセスできない場合
-----------------------------------------------------------------
4.2 の c) を参照してください.

7.13 DoubleGuard の警告メッセージが表示された場合
-------------------------------------------------
DoubleGuard の警告メッセージが表示されるのは, DoubleSpace が使用しているメモ
リにアプリケーションが損傷を与えてしまったことを, DoubleGuard が検出した場合
です. このような場合, データにこれ以上の損傷を与えないためにコンピュータは停
止します.

通常, 各プログラムは固有のメモリ領域を持っており, 他のプログラムがすでに使用
しているメモリは使用しません. しかし, 中には, 他のプログラムのメモリを誤って
使用してしまうためにプログラムエラーを引き起こすプログラムもあります. このよ
うなプログラムが DoubleSpace のメモリを使用すると, DoubleSpace が保存するデ
ータにそのプログラムのデータが上書きされてしまいます. DoubleSpace がメモリに
保存するデータには通常, 現在使用中のファイルが含まれますから, データが損失す
る可能性があります.

DoubleSpace の DoubleGuard は, 他のプログラムが DoubleSpace のメモリを侵害し
ていないかを検査し, DoubleSpace のメモリが侵害されていた場合には, データ損失
の危険を最小限にするためにコンピュータを停止します. (それでもディスクが動作
し続ける場合は, そのドライブ上のデータの一部または全部が失われる可能性があり
ます. DoubleSpace によりメモリに保存されているデータが, 他のプログラムによっ
て無効なものになっているからです).

DoubleGuard の警告メッセージが表示されたときは, 次の操作を行います.

1) 電源スイッチをオフ, オンして, コンピュータを再起動します.

2) コマンド プロンプトに次のように入力して[Enter]キーを押します.

   SCANDISK /ALL

ScanDisk が起動してすべてのドライブを検査し, DoubleSpace のメモリを侵害した
プログラムによって生じたと思われる問題を修復します.

3) DoubleGuard の警告メッセージが表示されるまでに実行していたプログラム名を
   メモしておいてください. このプログラムが, DoubleGuard に警告メッセージを
   表示させたプログラムである可能性があります. DoubleGuard の他の警告メッセ
   ージも表示されたときは, そのときどのような操作を行なっていたか, どのよう
   な場合に警告メッセージが表示されるかを確認してください.

7.14 圧縮ドライブの分断化が進んでいて取り付けできない場合
---------------------------------------------------------
コンピュータ起動時に ｢圧縮ドライブ X の分断化が進んでいて取り付けできません｣
または ｢X:\DBLSPACE.nnn ファイルは分断化が進んでいて取り付けできません｣
(X はドライブ名を表す) というメッセージが表示された場合は, 圧縮ボリュームファ
イルがハードディスクの分断化された部分に分かれて保存されているために, ドライ
ブが取り付けできないことを意味します. (DoubleSpace はそれぞれの圧縮ドライブ
を, 圧縮ボリュームファイル (CVF) と呼ばれる特殊なファイルに保存します. CVF
は, 隠しファイル, システムファイル, 書き込み禁止ファイルとしての属性を持って
いて, 非圧縮ドライブに保存されます).

これを解決するには, DBLSPACE.INI ファイルの MaxFileFragments の設定値を大き
くします. このエラーメッセージが表示されるのは, 圧縮ボリュームファイルのフラ
グメントの数が MaxFileFragments の設定値より大きい場合だからです.
MaxFileFragments の設定値を大きくするには, 次の操作を行います.

1) 起動ドライブのルートディレクトリに切り替えます. (起動ドライブが圧縮されて
   いる場合は, そのホストドライブに切り替えます).

2) 次のコマンドを入力して[Enter]キーを押します.

   TYPE DBLSAPCE.INI

3) MaxFileFragments の現在の設定値をメモします.

4) DBLSPACE /MAXFILEFRAGMENTS コマンドを使って MaxFileFragments の設定値を大
   きくします. たとえば, 現在の設定値が 128 であるとすると, 次のように入力し
   て [Enter] キーを押します.

   DBLSAPCE /MAXFILEFRAGMENTS=200

5) コンピュータを再起動します. DoubleSpace はドライブを取り付けることができ
   るはずです.

それでもドライブが取り付けられないときは, 次の操作を行います.

1) ScanDisk を使ってお使いのハード ディスクの信頼性をチェックします. それに
   は, MS-DOS のコマンドプロンプトに次のように入力して[Enter]キーを押します.

   SCANDISK /ALL /SURFACE

2) コンピュータを再起動します. ドライブが取り付けられない場合は, 手順 3 以下
   を行います.

3) DBLSPACE.000 ファイルから, 隠しファイル, システムファイル, および書き込み
   禁しファイルとしての属性を解除します. たとえば, 圧縮ボリュームファイルが
   H:\DBLSPACE.000 である場合は, MS-DOS のコマンドプロンプトに次のように入力
   して[Enter]キーを押します.

   ATTRIB H:\DBLSPACE.000 -H -S -R

4) Microsoft Defragmenter を実行します. それには MS-DOS のコマンドプロンプト
   に DEFRAG と入力して[Enter]キーを押します.

5) ATTRIB コマンドを使って DBLSPACE.000 ファイルの属性を元に戻します. たとえ
   ば, 圧縮ボリューム ファイルが H:\DBLSPACE.000 である場合は, MS-DOS のコマ
   ンドプロンプトに次のように入力して[Enter]キーを押します.

   ATTRIB H:\DBLSPACE.000 +H +S +R

6) コンピュータを再起動します. DoubleSpace はドライブを取り付けることができ
   るはずです.

7.15 圧縮されたフロッピーディスクから書き込み禁止を取り除く
-----------------------------------------------------------
書き込み禁止の圧縮フロッピーディスクを使っていて, 自動取り付けがオンになって
いる場合, そのディスクから書き込み禁止の属性を解除しても, 取り外されるまでは
書き込み禁止のままになります.

書き込み禁止を取り除くには, 次のいずれかの操作を行います.

*  DBLSPACE /UNMOUNT コマンドを使ってフロッピーディスクを取り外してから, 再
   度そのディスクを使用します (この場合ディスクは自動的に再び取り付けられま
   す). たとえばディスクがドライブ B に挿入されていれば, DBLSPACE /UNMOUNT B:
   と入力して[Enter]キーを押してから, 再度そのディスクを使用します. (Windows
   が起動しているときは, DBLSPACE /UNMOUNT コマンドを使わないでください. そ
   の場合は, 次の手順に従います).

*  他のフロッピーディスクをドライブに挿入してアクセスします(たとえば DIR コ
   マンドを実行するなど). これにより, それまでそのドライブに挿入されていた圧
   縮フロッピーディスクは自動的に取り外されます. そのあと, 圧縮フロッピーディ
   スクを挿入し, 再度そのディスクを使用します(この場合ディスクは自動的に再び
   取り付けられます).

7.16 DoubleSpace でドライブを圧縮した後にエラーメッセージが表示される場合
-------------------------------------------------------------------------
DoubleSpace がシステム上のドライブを圧縮した後, 1 つまたは複数のドライブでディ
スクエラーが発生しましたというメッセージや, 新しく作成されたドライブの空き領
域は 0 Byteですというメッセージが表示されることがあります. たとえば,
DoubleSpace がドライブ C を圧縮した後, 次のようなエラーメッセージが表示され
ることがあります. (それぞれ[OK]ボタンを選択すると順に表示されます).

  DoubleSpace は, このドライブの圧縮を終了しました.
  しかし, ディスク領域が足りなかったためファイルは圧縮されていません.
  詳細は, [F1]キーを押してください.

  DoubleSpace はドライブ C: を調べることができませんでした.
  ドライブ C: にはディスクエラーが発生しています. 修復するには, コマンドプロ
  ンプトで SCANDISK C: と入力して[Enter]キーを押してください.

  DoubleSpace は, ドライブ H: を取り付けることができませんでした.
  ドライブ H: にはディスクエラーが発生しています. 修復するには, コマンドプロ
  ンプトで SCANDISK H: と入力して[Enter]キーを押してください.

  DoubleSpace はドライブ H: を調べることができませんでした.
  この操作を続けるには, コンベンショナル メモリが足りません.
  メモリを増やす方法は, 『MS-DOS 6.2/V  ユーザーズ ガイド』を参照してくださ
  い.

  DoubleSpace は, 新しくドライブ H: を作成しました.
  そのドライブには, 0.0MB の圧縮されていない領域があります.

DoubleSpace は, DBLSPACE.BIN がメモリに読み込まれたとき, 削除セントリの存在
だけをチェックしています. したがって, 最初の DBLSPACE ドライブを圧縮するとき,
削除セントリによって上記のエラーが発生します.

この問題が発生するのは, DoubleSpace がディスクの空き領域をチェックするとき,
隠し属性を持つ削除セントリディレクトリを考慮しないためです.

DoubleSpace がコンピュータを再起動するとき, 削除セントリは読み込まれないので,
ドライブを圧縮するのに空き領域が足りないことになるのです.

この問題を解決するには, 次の手順に従います.

1) AUTOEXEC.BAT を編集して, UNDELETE /SENTRY の行を REM ステートメントにしま
   す. たとえば, 次のようにします.

   REM UNDELETE /SENTRY

2) AUTOEXEC.BAT を保存してコンピュータを再起動します.

3) DoubleSpace の圧縮解除を実行します. それには, MS-DOS のコマンドプロンプト
   で DBLSPACE /UNCOMPRESS C: と入力して[Enter]キーを押します.

4) ドライブ C を圧縮し直します. それには, MS-DOS のコマンドプロンプトで
   DBLSPACE /COMPRESS C: と入力して[Enter]キーを押します.

5) AUTOEXEC.BAT ファイルを編集し, UNDELETE /SENTRY 行の REM コマンドを削除し
   ます.

6) AUTOEXEC.BAT ファイルを保存してコンピュータを再起動します.

7.17 DoubleSpace が無限にドライブを圧縮し続ける場合
---------------------------------------------------
ドライブ C を圧縮しているとき, DoubleSpace がドライブを最適化しようとして,
ドライブを圧縮し続ける無限ループに陥ってしまうことがあります.

この問題は, ファイルアロケーションテーブル(FAT)内で未使用クラスタと見なされ
たクラスタが, ドライブ内に数多くあるときに発生します. この問題が生じるときは,
未使用クラスタがディスク全体に分散して, ドライブを不連続化しているはずです.
各フラグメント内のファイルが最適化されていても, この問題は発生します.

DoubleSpace が圧縮ボリュームファイル(CVF)のサイズを拡大しようとするとき, ド
ライブに不連続な未使用クラスタがあまりにも多すぎると, サイズを拡大できません.
DoubleSpace は, ドライブが過度に不連続化されているものと見なして, Defrag を
実行してしまいます.

DoubleSpace は, DBLSPACE.INI ファイルの MaxFileFragments の値を増やすことで
この状況を修復できるのですが, この問題の場合は不連続化のために生じたものと見
なしてしまうので, 状況を修復できないのです. Defrag は高度にドライブを最適化
することができるので(多くの未使用クラスタがある場合), エラーを返しません(エ
ラーが返されれば DoubleSpace は MaxFileFragments の値を増やします). 分散して
いるクラスタは不良クラスタと見なされるため, DoubleSpace にとってはフラグメン
トが多すぎて CVF のサイズを拡大することができないわけです.

この問題を解決するには, 次の手順に従います.

1) DBLSPACE.INI のファイル属性を次のように変更します.

  ATTRIB -S -R -H DBLSPACE.INI

2) テキスト エディタなどを使って, DBLSPACE.INI を開きます.

3) MaxFileFragments の値を 2000以上に増やします.

4) DBLSPACE.INI を保存し, ファイル属性を元に戻します.

  ATTRIB +S +R +H DBLSPACE.INI

5)コンピュータを再起動します.

DoubleSpace がドライブを圧縮し終えたら, ScanDisk を実行してください. ディス
クが未使用クラスタで占有されている場合は, 毎日 ScanDisk を実行することをおす
すめします. それでもそのディスクが使用できない場合は, メーカーにお問い合わせ
ください.

7.18 ドライブを取り付けできないというメッセージが表示される場合
---------------------------------------------------------------
DoubleSpace を使って, 書き込み禁止ディスクを取り付けようとすると, 次のような
エラーメッセージが表示されます.

   <x>:\DBLSPACE.nnn は有効な圧縮ボリュームファイルではないので
   DoubleSpace はドライブ <x> を取り付けることができません.

<x> は, フロッピー ディスク ドライブ名です.

MS-DOS 6.2/V の環境下で, 書き込み禁止のリムーバブルメディアディスクを取り付
けようとすると, 次のようなメッセージが表示されます.

DoubleSpace はドライブ <x> を取り付けることができません.
<x>:\DBLSPACE.000 ファイルは有効な圧縮ボリュームファイルではありません.この
問題を処理するには, MS-DOS のコマンドプロンプトで SCANDISK X:\DBLSPACE.000
と入力してください.

<x> は, フロッピー ディスク ドライブ名です.

この問題を解決するには, ディスクの書き込み禁止を解除してください.

DoubleSpace は, 圧縮ボリュームファイル(CVF)を取り付けるとき,
Microsoft DoubleSpace BIOS パラメータブロック(MDBPB)(環境設定セクタの全部)と
BITFAT(入手可能なヒープセクタのテーブル)がカレントになるようにします. それに
は, DoubleSpace がディスクに書き込みを行う必要があります. この機能は現在
チェック中です.

DoubleSpace を実行してフロッピーディスクを取り付けることもできますし, MS-DOS
のコマンドプロンプトで DBLSPACE /MOUNT コマンドを使って, フロッピーディスク
を取り付けることもできます. たとえば, ドライブ A がフロッピーディスクドライ
ブの場合は, MS-DOS のコマンドプロンプトで次のように入力して[Enter]キーを押し
ます.

   DBLSPACE /MOUNT A:
  
7.19 DoubleSpace の圧縮率
-------------------------
ここでは, DoubleSpace の実質圧縮率(ACR)と推定圧縮率(ECR), および圧縮率の表示
と変更に関する問題について説明します.

実質圧縮率
----------
実質圧縮率(ACR)は, ドライブ上のデータの圧縮率を示します. ACR は, ハードディ
スクに保管するファイルの種類に応じて, 刻々と変化します.

ACR は, 圧縮されていないデータの合計を, データ圧縮後のディスクの使用領域の大
きさで割ることによって算出されます. たとえば, 圧縮されていないデータが 100MB
あるディスクを圧縮した結果ディスクの占有領域が 50MB になった場合,
圧縮率は 2:1 です. 公式は次のとおりです.

   100MB/50MB=2.0

注意
画面では, 2.0:1 と表示されます.

推定圧縮率
----------
推定圧縮率は, DoubleSpace が圧縮ドライブ上で空き領域の大きさを計算するのに使
用する数値です. ECR を変更しても, 圧縮アルゴリズムや ACR は変わりません. 単
に, DoubleSpace がディスクの空き領域を推測するのに使用する値を変わるだけです.

高度に圧縮可能なファイルを保管するときで, ディスク領域が少ない場合は, 圧縮率
を拡大します.

ECR の詳細については, DoubleSpace を実行して, [ドライブ]メニューから
[圧縮率変更]コマンドを選択して[F1]キーを押してください. または, MS-DOS のコ
マンドプロンプトで HELP DBLSPACE /RATIO と入力して[Enter]キーを押してくださ
い.

圧縮率の表示と変更
------------------
ドライブの ACR と ECR を確認するには, MS-DOS のコマンドプロンプトで DBLSPACE
と入力し, そのあとに目的のドライブ名とコロン(:)を入力して[Enter]キーを押しま
す.

ファイルやディレクトリの ACR を確認するには, DIR /C あるいは DIR /CH コマン
ドを使います. たとえば, COMMAND.COM の ACR を確認するには, MS-DOS のコマンド
プロンプトで次のように入力して[Enter]キーを押します.

   DIR C:\DOS\COMMAND.COM /CH

DOS ディレクトリの ACR を確認するには, MS-DOS のコマンドプロンプトで次のよう
に入力して[Enter]キーを押します.

   DIR C:\DOS /CH

注意
DIR /C コマンドは, 8KB のクラスタサイズに基づいて, 圧縮されたデータの ACR を
計算します. DIR /CH コマンドは, ホストドライブのクラスタサイズに基づいて, 圧
縮されたデータの ACR を計算します. ACR と ECR を比較するときは, この数値を使
用してください.

ECR を ACR の値に設定するには, MS-DOS のコマンドプロンプトで次のように入力し
て[Enter]キーを押します.

   DBLSPACE /RATIO=N.N

N.N は, ECR の値です.

注意
ホストドライブのサイズを変更することは, ECR を, 既定の値(2.0:1)から ACR の値
に変更することです.


7.20 DoubleSpace を解除してファイルを保存する
---------------------------------------------
MS-DOS 6.2/V をお使いの場合は, DoubleSpace を起動して, [ツール]メニューから
[圧縮解除]コマンドを選択してください. 圧縮ドライブを解除するときに問題が生じ
た場合は, 以下に説明する手順に従ってください.

この手順は, ファイルが保存されているハードディスクから DoubleSpace を削除す
る方法を示しています. 長い手順ですので, DoubleSpace を削除する必要がある場合
だけ実行してください. 圧縮ドライブのサイズを変更する必要がある場合は, MS-DOS
のコマンドプロンプトで, HELP DBLSPACE と入力して[Enter]キーを押し, オンライ
ンヘルプの DBLSPACE /SIZE というトピックを参照してください.

DoubleSpace(および圧縮ドライブに保存されているすべてのデータ)を削除する場合
で, ファイルを保存しておく必要がないとき, 簡単に圧縮ドライブを削除する方法が
あります. それには, DoubleSpace または MS-DOS のコマンドプロンプトで, 圧縮ボ
リュームファイル(CVF)を削除します. DoubleSpace で圧縮ボリュームファイル(CVF)
を削除するには, [ドライブ]メニューから[削除]コマンドを選択します.

注意
以下に挙げる例では, 起動ドライブ(ドライブ C)を圧縮していて, DoubleSpace のホ
ストドライブが H ドライブであることを想定しています.

起動ドライブから DoubleSpace を削除しない場合は, 手順 7) をとばしてください.

1) Microsoft Backup あるいは他社製のバックアップ ユーティリティを使って, 保
   存しておきたいすべてのファイルを, 圧縮ドライブ(ドライブ C)からバックアッ
   プしてください. (Microsoft Backup の使い方については, 『MS-DOS 6.2/V ユー
   ザーズガイド』の ｢4.1 ファイルのバックアップ:Backup」を参照してください).

2) DoubleSpace を削除すると, 現在のドライブ H はドライブ C になります. この
   ことは, 現在はドライブ H から起動していることを意味します. ドライブ H か
   ら起動でき, かつバックアップ ファイルを復元できるためには, DoubleSpace の
   ホストドライブには, 必要な MS-DOS のシステムとユーティリティが含まれてい
   なければなりません. さらに, ネットワークドライブにバックアップファイルを
   保管する場合は, ネットワークのリダイレクタが使用可能になっている必要があ
   ります.

MS-DOS のファイル(およびネットワークのリダイレクタ)をホストドライブ(ドライブ
H)にコピーするのに必要な空き領域を指定します. 必要な空き領域の大きさを決める
には, DIR コマンドを使います. たとえば, MS-DOS のファイルがどれくらいの領域
を必要とするかを確認するには, MS-DOS のコマンドプロンプトで DIR C:\DOS と入
力して[Enter]キーを押します.

次のような情報が画面に表示されます.

...(省略)
UNFORMAT.COM
VALIDATE.COM
VSAFE.COM
XCOPY.EXE
    194 個   7,003,143 バイトのファイルがあります
            12,959,744 バイトの空きがあります

最後から 2 番目の行は DOS ディレクトリのファイルによって使用されているバイト
数を表示しています. この数値が, DoubleSpace を削除したあと, 必要なファイルと
ユーティリティを保存するのに必要なディスク領域の大きさになります.

3) DoubleSpace の圧縮ボリュームから未使用ディスク領域を解放するには, MS-DOS
   のコマンドプロンプトで DBLSPACE /SIZE と入力して[Enter]キーを押します.

4) ホストドライブに空き領域がどれくらいあるか確認します. それには, ドライブ H
   に変更して, DIR コマンドを使います. DIR コマンドを実行すると表示される情
   報の最後の行は, ドライブ H の空き領域のバイト数を表しています. この数値が
   手順 2 で確認した数値よりも大きい場合は, ファイルやユーティリティをコピー
   するのに十分な空き領域がありますので, 手順 6 へ進んでください. ホストドラ
   イブに十分な空き領域がない場合は, 手順 5 へ進んでください.

5) 手順2 で確認した大きさの領域を確保するために, ドライブ C の不要なファイル
   を削除します. (注意:MS-DOS やネットワークのファイルは削除しないでください.
   この手順を実行するのに必要なファイルです.)

   不要なファイルを削除するには, DELTREE コマンドを使用することもできます
   (DELTREE はディレクトリ全体を削除します). たとえば, WORD ディレクトリとそ
   の中にあるすべてのファイルとサブディレクトリを削除するには, MS-DOSのコマ
   ンドプロンプトで DELTREE /Y C:\WORD と入力して[Enter]キーを押します.

ファイルを削除したら, MS-DOS のコマンドプロンプトで DBLSPACE /SIZE と入力し
て[Enter]キーを押し, 再び DoubleSpace ボリュームを圧縮します.

十分な空き領域を確保できたかどうか確認するには, ドライブ H に変更して, DIR
コマンドを使います. 使用領域のバイト数と空き領域のバイト数が表示されます. 十
分な空き領域が確保できたら, 手順 6 に進んでください. 空き領域が足りない場合
は, 手順 5 を繰り返してください.

6) MS-DOS とネットワークの必要なファイル(および手順 2 で必要と判断したファイ
   ル)をすべて, ホストドライブ(ドライブ H)にコピーします. ファイルとディレク
   トリ構造を保持したままコピーするには, XCOPY コマンドに /S スイッチを付け
   ます. たとえば, MS-DOS のファイルをすべてドライブ H の DOS ディレクトリに
   コピーするには, 次のように入力して[Enter]キーを押します.

   MD H:\DOS
   XCOPY C:\DOS\*.* H:\DOS

7) ホストドライブのルートディレクトリに COMMAND.COM がコピーされているか確認
   します. それには, MS-DOS のコマンドプロンプトに次のように入力して[Enter]
   キーを押します.

   DIR H:\COMMAND.COM

   COMMAND.COM がない場合は, 起動ドライブ(ドライブ C)から次のコマンドを使っ
   てコピーしてください.

   COPY C:\COMMAND.COM H:\

   AUTOEXEC.BAT と CONFIG.SYS ファイルに対してもこの手順を繰り返してください.
   これらのファイルはホストドライブのルートディレクトリに必要なものです.

   以上の操作で, 圧縮されていないドライブから起動したり, バックアップファイ
   ルを復元したりするのに必要なファイルがすべて揃いました. これで,
   DoubleSpace ボリュームを削除することができます.

8) ホストドライブのルートディレクトリに移動します. それには, MS-DOS のコマン
   ドプロンプトで次のように入力して[Enter]キーを押します.

   H:
   CD \

9) 次のコマンドを使用して, DoubleSpace 関連のファイルを削除します.

   DELTREE /Y DBLSPACE.*

10) 起動ドライブから DoubleSpace を削除する場合は, MS-DOS Editor などのテキ
    ストエディタを使って, ホストドライブ(ドライブ H)から CONFIG.SYS ファイル
    を開きます. 起動ドライブから DoubleSpace を削除しない場合は, ドライブ C
    から CONFIG.SYS ファイルを開きます. CONFIG.SYS ファイル内の DBLSPACE.SYS
    を参照している箇所を削除します. たとえば, DBLSPACE.SYS 読み込むための
    DEVICE コマンドを次のように変更します.

    REM DEVICE=C:\DOS\DBLSPACE.SYS

11) [Ctrl]+[Alt]+[Del]キーを押して, コンピュータを再起動します.

12) バックアップファイルを復元します.

これで, DoubleSpace はシステムから削除されました.

7.21 ブロックデバイスドライバとホストドライブ
---------------------------------------------
DoubleSpaceのホストドライブは，CONFIG.SYS 内のブロックデバイス数によって決定
されます.  
*　CONFIG.SYS ファイル内のブロックデバイスドライバがドライブ Z まで使用した場
   合には, DoubleSpace はホストドライブを割り当てることができず, 圧縮ドライブ
   が使用できなくなります. この現象が発生した場合には, コンピュータを再起動し
   "Starting MS-DOS..." と表示されている場合に, [F8]キーを押し, 追加したブロッ
   クデバイスをスキップしてください. MS-DOS のコマンドプロンプトが表示された
   ら, CONFIG.SYS ファイルを編集し, 追加したブロックデバイスドライバを削除し
   て, コンピュータを再起動します.
*  DoubleSpace の予約ドライブを, ドライブ Z まで使用した場合には,DEVICEHIGH=
   C:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVE 以降に設定したデバイスドライバは, エラーとなるの
   で注意してください.
*  Windows のスワップファイルをホストドライブに設定している場合には, ブロック
   デバイスドライバをDEVICEHIGH=C:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVEより前に追加すると
   Windows のスワップファイルのエラーが発生します.この場合には Windows のス
   ワップファイルを変更し，ブロックデバイスドライバを組み込むか,または 
   DEVICEHIGH=C:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVE 以降にブロックデバイスドライバを組み込
   むようにしてください.

7.22 DoubleSpace が使用するメモリを減らす
-----------------------------------------
高速セットアップ等で, DoubleSpace を組み込んだ場合には, DoubleSpace はホスト
ドライブ用に 5 台分(1 台を使用)の予約ドライブ領域を確保します. もし, メモリ
の空き領域が少しでも必要な場合には, 次の手順によりメモリ領域を少し拡大するこ
とができます.
予約ドライブ 1台につき, 約 120 byte のメモリが必要となります. また,
DoubleSpace の既定の設定では, 自動取り付け機能がオンの状態となっています
(約 4 KB を使用). この機能もオフにすれば, メモリをさらに増加できます.

予約ドライブ領域の開放方法

1) MS-DOS のコマンドプロンプトで, DBLSPACE /LIST と入力し, 圧縮ドライブのホ
   ストドライブを確認します.

   C:\>DBLSPACE /LIST
   ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 種類			      全空き	  全ｻｲｽﾞ     CVF ﾌｧｲﾙ名
   -----  --------------------------   ----------  ---------  ----------
     A    着脱可能メディアドライブ     ドライブにディスクがありません
     C    圧縮ハードドライブ		19.8 4MB    32.06MB  H:\DBLSPACE.000
     D    DoubleSpace に使用可能
     E    DoubleSpace に使用可能
     F    DoubleSpace に使用可能
     G    DoubleSpace に使用可能
     H    ローカルハードドライブ	 0.82 MB    23.22 MB

   この状態は, 圧縮ドライブ C: のホストドライブが H: ドライブに割り当てられ
   ている事を示します.

2) MS-DOS のコマンドプロンプトで, DBLSPACE /HOST=D: H: と入力し, ホストドラ
   イブ H: を D: ドライブに変更し, コンピュータを再起動します.

3) 起動後, MS-DOS のコマンドプロンプトで, DBLSPACE /LIST と入力し, 圧縮ドラ
   イブのホストドライブを確認します.

   C:\>DBLSPACE /LIST
   ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 種類			      全空き	  全ｻｲｽﾞ     CVF ﾌｧｲﾙ名
   -----  --------------------------   ----------  ---------  ----------
     A    着脱可能メディアドライブ     ドライブにディスクがありません
     C    圧縮ハードドライブ		19.8 4MB    32.06MB  H:\DBLSPACE.000
     D    ローカルハードドライブ	 0.82 MB    23.22 MB
     E    DoubleSpace に使用可能
     F    DoubleSpace に使用可能
     G    DoubleSpace に使用可能
     H    DoubleSpace に使用可能

   この状態は, 圧縮ドライブ C: のホストドライブが D: ドライブに割り当てられ
   ている事を示します.

4) MS-DOS のコマンドプロンプトで, DBLSPACE /LASTDRIVE=D: と入力し, DBLSPACE
   の予約ドライブ H: を D: に変更し, コンピュータを再起動します.

5) EMM386 が組み込まれている場合には, MemMaker を MS-DOS のコマンドプロンプ
   トで実行します.


自動取り付け機能の OFF

1) MS-DOS のコマンドプロンプトで, DBLSPACE /LIST と入力し, 自動取り付け機能
   を確認します.
   "全ドライブの自動取り付けは無効です." と表示されている場合にはこれ以上変
   更できません.

2) MS-DOS のコマンドプロンプトで, DBLSPACE /AUTOMOUNT=0 と入力し, 自動取り付
   け機能をオフにし, コンピュータを再起動します.

3) EMM386 が組み込まれている場合には, MemMmaker を MS-DOS のコマンドプロンプ
   トで実行します.

7.23 1024BPS フロッピーディスクの圧縮
-------------------------------------
DoubleSpace では, 1024BPS のフロッピーディスクは圧縮できません. 1024BPS のフ
ロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入している状態で DoubleSpace
を起動し[圧縮]メニューの[既存ドライブ]コマンドを選択しても, 1024BPS のフロッ
ピーディスクは，表示されません. また，他社製の 3 モードドライバによって認識
されている場合にも圧縮しないでください. 最悪の場合 ハードディスクが壊れる場
合があります.

7.24 ホストドライブが圧縮時と異なる
-----------------------------------
DoubleSpace では取り付けられていないホストドライブを, DoubleSpace のメイン画面
から取り付けを行うと, 異なるドライブに割り当てられることがあります. 
ホストドライブを指定したい場合には, MS-DOS のコマンドプロンプトで取り付けを行
います. 詳しくは MS-DOS Help の DBLSPACE /MOUNT を参照してください.

7.25 圧縮ドライブにディレクトリを作成すると空き領域がなくなってしまう
---------------------------------------------------------------------
DoubleSpace の圧縮ドライブにいくらかの空き領域がある(たとえば, 推定圧縮率 2:1
のときに空き領域が 128KB ある)のに, ディレクトリを作成すると, ディスクの空き
領域が 0 Byteになってしまうことがあります.

DoubleSpace は, 圧縮ドライブがほぼ一杯のときにもいくらかの空き領域を確保して
います. 特に, 圧縮ボリュームファイルの空き領域が, 非圧縮領域の境界である 64KB
未満になった場合, DoubleSpace は残りの空き領域をすべて自身のために確保します. 

たとえば, 推定圧縮率(ECR)が 2.0:1 で, ドライブの空き領域が 130KB と表示され
たとき, 実際には非圧縮セクタには 65KB しか残っていません. ディレクトリを作成
すると, 16 セクタ, つまり 8KB 消費してしまうので, 非圧縮領域は 64KB 未満になっ
てしまいます. その結果, DoubleSpace は残りの空き領域を自身のために確保してし
まい, ディスクの空き領域は 0 Byteしかないと表示してきます. 

7.26 フロッピーディスクドライブのインジケータが点滅する
-------------------------------------------------------
MS-DOS 6.2/V 上で, 特定のソフトウェアを起動すると, フロッピーディスクドライ
ブのインジケータが点滅することがあります. 

この現象は, ソフトウェアが Int 21h Function 44h Get Device Parameter IOCTL
を呼び出すときに発生します. この IOCTL のために, DoubleSpace の自動取り付け
コードが, フロッピーディスクドライブが圧縮フロッピーディスクであるかどうかを
チェックしてしまうのです. 

次に挙げるアプリケーションが, Int 21h Function 44h を呼び出すために上記の現
象を発生させます. 

   Norton Desktop for Windows
   Central Point PCTools Data Monitor(DATAMON.EXE)

この問題を解決するには, DoubleSpace の自動取り付けスイッチをオフにします. そ
れには, MS-DOS のコマンドプロンプトで DBLSPACE /AUTOMOUNT=0 と入力して[Enter]
キーを押し, 次に, [Ctrl]+[Alt]+[Del]キーを押してコンピュータを再起動します. 

7.27 Norton Disk Cashe ユーティリティの自動取り付け
---------------------------------------------------
Norton Cashe (NCACHE2.EXE) や Norton Speedrive(SPEEDRV.EXE) などの Norton
Disk Cashe ユーティリティをお使いの場合は, これらのユーティリティを読み込む
コマンドが, DBLSPACE.SYS を読み込むコマンドより後に記述されているようにして
ください. これらのユーティリティのいずれかを読み込むコマンドが, DBLSPACE.SYS
を読み込むコマンドより前に記述されている場合は, DoubleSpace の自動取り付け機
能は正常に動作しません.
