InS_StArT
E200P.COM
1.0
^CN200/600/650Eplus Ethernet Adapter,E200P.COM,IE0
!RIE0(INT)
@3
4
5
9
10
11
12
15
!RIE0(PORT)
@300
240
280
2C0
320
340
360
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
