InS_StArT
MHZETH.COM
1.0
^Megahertz Ethernet Adapter,MHZETH.COM,IE0A00
?Select the options that match your board's PCMCIA configuration.
!RIE0A00 (PORT) I/O Base Port
200
220
240
260
300
@320
340
360
!RIE0A00 (INT) Hardware Interrupt
3
4
@5
7
9
10
11
12
14
15
!OIE0A00 (NODE ADDRESS) Override Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*RIE0A00 (FRAME) Media Frame Types
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
!OIE0A00 (Media_Type) Cable Type
@10BaseT
AUI
InS_EnD
