InS_StArT
PNPODI.COM
1.0
^KTI ET16/P Plug and Play Ethernet Adapter,PNPODI.COM,IE0
?Please select the options.
!OIE0(INT)
?NOTE: none - auto-detect the interrupt used
2
3
4
5
10
11
12
15
!OIE0(PORT)
?NOTE: none - auto-detect the I/O base address used
300
320
340
360
380
3A0
3C0
3E0
200
220
240
260
280
2A0
2C0
2E0
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
