InS_StArT
OCTOK16.COM
1.0
^Olicom Token-Ring PCMCIA 16/4 Card,OCTOK16.COM,IEM
^Olicom Token-Ring PCI 16/4 Adapter,OCTOK16.COM,IEM
^Olicom Token-Ring EISA 16/4 Server Adapter,OCTOK16.COM,0E0
^Olicom Token-Ring ISA 16/4 Adapter,OCTOK16.COM,IE0
^Olicom Token-Ring EISA 16/4,OCTOK16.COM,0E0
^Olicom Token-Ring MC 16/4 Adapter,OCTOK16.COM,00M
?The driver can communicate across Source Routing bridges. To enable this, load the ROUTE.COM module after OCTOK16.COM
$OIEM(NODE ADDRESS)Node Address
400000000000
7FFFFFFFFFFF
$OIEM(MAX FRAME SIZE)Maximum Frame Size
?Maximum frame size accepted by the driver. The default is 4216.
632
17960
*OIEM(FRAME)Frame Type(s)
?Select the frame type(s) used by the protocols in the workstation. If no frame type(s) is specified, TOKEN-RING MSB will be supported. The LSB and MSB attributes are mutually exclusive and should not both be selected for the same frame type.
TOKEN-RING MSB
TOKEN-RING LSB
TOKEN-RING_SNAP MSB
TOKEN-RING_SNAP LSB
InS_EnD

