InS_StArT
3CTOKEN.COM
1.1
^3Com TokenLink Velocity 16/4 ISA NIC,3CTOKEN.COM,IE0000
^3Com TokenLink III 3C619 Adapter,3CTOKEN.COM,IE0000
^3Com TokenLink III 3C619B Adapter,3CTOKEN.COM,IE0000
^3Com TokenLink III 3C619C Adapter,3CTOKEN.COM,IE0000
^3Com TokenLink III 3C679 Adapter,3CTOKEN.COM,0E0000,TCM6790
^3Com TokenLink III 3C629 Adapter,3CTOKEN.COM,00M000,E001
^3Com TokenLink III 3C629B Adapter,3CTOKEN.COM,00M000,E001
!OIE0000(PORT)Base I/O Port
@A20
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
2A0
2B0
2C0
2D0
2E0
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
3A0
3B0
3C0
3D0
3E0
A24
!R00M(SLOT)Slot Number
1
2
3
4
5
6
7
8
$OIEM000(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
$OIEM000(MAX FRAME SIZE)Maximum Frame Size
?Select the maximum frame size for the adapter.
638
17954
@4222
*RIEM000(FRAME)Frame Type
@TOKEN-RING MSB
TOKEN-RING LSB
TOKEN-RING_SNAP MSB
TOKEN-RING_SNAP LSB
InS_EnD
