InS_StArT
E22ODI.COM
1.0
^Cabletron Systems Ethernet E22,E22ODI.COM,IE0
$OIE0(NODE ADDRESS) Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME) Frame Type
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Exsisting LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
