InS_StArT
EX10ODI.COM
1.0
^Intel EtherExpress(TM) 10 ISA,EX10ODI.COM,IE0
?This is the DOS ODI driver for the Intel EtherExpress(TM) 10 ISA LAN Adapter.
!OIE0(PORT) I/O Address
?To change the I/O address setting of an EtherExpress 10 ISA LAN adapter, run EXPRSET.
200
210
220
230
240
250
260
280
290
2a0
2b0
2c0
2d0
2e0
2f0
@300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
*RIE0(FRAME)
?Note: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
$OIE0(NODE ADDRESS)
?Warning: Entering an incorrect value for the node address can cause serious network problems. If you are uncertain, leave the node address blank.
0
FFFFFFFFFFFF
InS_EnD
