InS_StArT
EWRK3.COM
1.0
^Digital DE203,EWRK3.COM,IE0
^Digital DE204,EWRK3.COM,IE0
^Digital DE205,EWRK3.COM,IE0
!RIE0 (PORT)Base I/O Port
100
120
140
160
180
1A0
1C0
1E0
200
220
240
260
280
2A0
2C0
2E0
@300
320
340
360
380
3A0
3C0
3E0
1C00
2C00
3C00
4C00
5C00
6C00
7C00
8C00
9C00
AC00
BC00
CC00
DC00
EC00
FC00
!RIE0 (INT)Hardware Interrupt
@5
10
11
15
!RIE0 (MEM)Memory I/O Address
C8000
C9000
CA000
CB000
CC000
CD000
CE000
CF000
@D0000
D1000
D2000
D3000
D4000
D5000
D6000
D7000
D8000
D9000
DA000
DB000
DC000
DD000
DE000
DF000
E0000
E1000
E2000
E3000
E4000
E5000
E6000
E7000
E8000
E9000
EA000
EB000
EC000
ED000
EE000
EF000
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD



