InS_StArT
UPPSMLID.EXE
1.1
^SK-NET TR4 Token Ring Adapter ,UPPSMLID.EXE,IE0000
^SK-NET TR16 Token Ring Adapter ,UPPSMLID.EXE,IE0000
^SK-NET TR4/16 Token Ring Adapter ,UPPSMLID.EXE,IE0000
^SK-NET TR4/16+ Token Ring Adapter ,UPPSMLID.EXE,IE0000
^SK-NET TR/MC2 Token Ring Adapter ,UPPSMLID.EXE,00M000
^SK-NET TR/PCI Token Ring Adapter ,UPPSMLID.EXE.0000P0
^SK-NET TR/PCI+ Token Ring Adapter ,UPPSMLID.EXE.0000P0
? -- CAUTION -- Please be sure to load the DLI driver UPPSTR before STARTNET.BAT is executed.  Preferably the call of the DLI should be added before calling STARTNET.BAT in the AUTOEXEC.BAT. (See instructions given in the readme file UPPSMLID.TXT)
$OIEM0P0(NODE ADDRESS)Locally Administered Address
400000000000
7FFFFFFFFFFF
*RIEM0P0(FRAME)Media Frame Type(s)
@TOKEN-RING
TOKEN-RING_SNAP
$OIEM0P0(MAX FRAME SIZE)Maximum Frame Size (default will be 4504)
632
4504
@4504
InS_EnD
