InS_StArT
3C689.COM
1.0
^3Com 3C689 PCMCIA Token-Ring Adapter,3C689.COM,IE0
!RIE0(PORT)
@A20
A24
$OIEM(NODE ADDRESS)
0
FFFFFFFFFFFF
$OIEM(MAX FRAME SIZE)Maximum Frame Size
?The maximum frame size must be a multiple of 8.
632
17960
@4208
*RIEM(FRAME)
TOKEN-RING MSB
TOKEN-RING LSB
@TOKEN-RING_SNAP MSB
TOKEN-RING_SNAP LSB
InS_EnD
