InS_StArT
NE3300.COM
1.0
^Microdyne NE3300 Ethernet,NE3300.COM,IE0
?Please select the options that match the NE3300 EISA configuration.
$R0E0(SLOT)Expansion Slot
1
15
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
@Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
