InS_StArT
SMC9000.COM
1.0
^Standard Microsystems Corporation SMC9000,SMC9000.COM,IE0
?Please select the options that match your board's EEPROM actual configuration
!OIE0(INT)Hardware Interrupt
@2
3
10
11
!RIE0(PORT)Base I/O Port
@300
320
340
360
$OIE0(NODE ADDRESS)Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3
Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
@Ethernet_II
Ethernet_SNAP
!OIE0(MEDIA_TYPE)Media Type Selection
?NOTE: If no selection is specified the driver will set to its default value
AUTO
AUI
10BASET
MII
$OIE0(SCEC_MAX_MEM_FOR_TX)Max. Percentage of board's memory for Tx
?NOTE: For advanced users only, refer to manual for additional details.
0
100
InS_EnD
