InS_StArT
NWMLID.COM
1.0
^Cray NE2000 Compatible Ethernet Adapter,NWMLID.COM,IE0
?Please select the options that match your adapter's settings.
!RIE0(INT)Interrupt number
2
@3
4
5
10
11
12
15
!RIE0(PORT)Base IO Port
@300
320
340
360
200
220
240
260
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
