InS_StArT
EISAMLID.COM
1.0
^EtherCombo-32 EN1200,EISAMLID.COM,0E0,ACC1200
!O0E0(SLOT)Optional Slot Number
1
2
3
4
5
6
7
8
$O0E0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*R0E0(FRAME)Media Frame Type(s)
?Note: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers.  Existing LANs may using Ethernet_802.3 .
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
