InS_StArT
LCS8634.COM
1.0
^ShineNet LCS-8634 series Ethernet card,LCS8634.COM,IE0
?Please select the options that match your board's settings.
!RIE0(INT)
@3
4
5
9
10
11
12
15
!RIE0(PORT)
200
220
240
260
280
2a0
2c0
2e0
@300
320
340
360
380
3a0
3c0
3e0
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
